## Dane techniczne

### Ogólne dane techniczne

Wartości specyfikacji podane poniżej mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmienione informacje są publikowane pod adresem www.samsung.com.

Elementy | Opis
--- | ---
Wymiar | Szerokość x Długość x Wysokość | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
Ciężar | Urządzenie razem z materiałami eksploatacyjnymi | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg
Poziom hałasu[b] | Tryb gotowości | Mniej niż 26 dB(A)
Tryb druku | Mniej niż 50 dB(A)
Tryb kopiowania | Szyba skanera | Mniej niż 50 dB(A)
Podajnik dokumentów | Mniej niż 52 dB(A)
Tryb skanowania | Szyba skanera | Mniej niż 52 dB(A)
Podajnik dokumentów | Mniej niż 54 dB(A)
Temperatura | Działanie | od 10 do 32 °C
Przechowywanie (w opakowaniu) | od -20 do 40 °C
Wilgotność | Działanie | od 20 do 80% wilgotności względnej
Przechowywanie (w opakowaniu) | od 10 do 90% wilgotności względnej
Zasilanie[c] | Modele 110 V | AC 110–127 V
Modele 220 V | AC 220–240 V
Zużycie energii | Przeciętny tryb pracy | Poniżej 310 W
Tryb gotowości | Poniżej 30 W

Tryb oszczędzania energii

- SCX-340x Series: Poniżej 1,2 W

- SCX-340xW Series: Poniżej 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Poniżej 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Poniżej 2,1 W

Tryb wyłączania | Poniżej 0,45 W
Sieć bezprzewodowa[d] | Moduł | T77H262

[a] Wymiary i ciężar podane są bez słuchawki.

[b] Natężenie dźwięku, ISO 7779. Testowana konfiguracja: podstawowa instalacja urządzenia, papier A4, drukowanie jednostronne.

[c] Informacje na temat właściwego napięcia (V), częstotliwości prądu (Hz) oraz rodzaju prądu zasilającego (A) urządzenia znajdują się na tabliczce znamionowej.

[d] Tylko modele bezprzewodowe (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

### Dane techniczne nośnika druku

Typ | Rozmiar | Wymiary | Gramatura nośnika druku/Pojemność[a]
--- | --- | --- | ---
Zasobnik | Ręczne podawanie do zasobnika[b]

Zwykły papier

Letter

216 x 279 mm

71 do 85 g/m2 (papier dokumentowy)

- 150 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2 (papier dokumentowy)

71 do 85 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Legal | 216 x 356 mm
US Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Oficio | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executive | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Koperta

Koperta Monarch

98 x 191 mm

Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 10 arkuszy

Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Koperta nr 10 | 105 x 241 mm
DL-Koperta | 110 x 220 mm
C5-Koperta | 162 x 229 mm

Papier gruby

Patrz sekcja Zwykły papier

Patrz sekcja Zwykły papier

Od 86 do 120 g/m2 (papier dokumentowy)

- 50 arkuszy papieru o gramaturze 120 g/m2 (papier dokumentowy)

Od 86 do 120 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Papier cienki

Patrz sekcja Zwykły papier

Patrz sekcja Zwykły papier

Od 60 do 70 g/m2 (papier dokumentowy)

- 160 arkuszy papieru o gramaturze 60 g/m2 (papier dokumentowy)

Od 60 do 70 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Bawełna

Patrz sekcja Zwykły papier

Patrz sekcja Zwykły papier

Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 150 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2 (papier dokumentowy)

Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Kolor

Patrz sekcja Zwykły papier

Patrz sekcja Zwykły papier

Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 150 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2 (papier dokumentowy)

Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Zadrukowany

Patrz sekcja Zwykły papier

Patrz sekcja Zwykły papier

Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 150 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2 (papier dokumentowy)

Od 75 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Wtórny

Patrz sekcja Zwykły papier

Patrz sekcja Zwykły papier

Od 60 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 150 arkuszy papieru o gramaturze 80 g/m2 (papier dokumentowy)

Od 60 do 90 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Etykiety[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Patrz sekcja Zwykły papier

Od 120 do 150 g/m2 (papier dokumentowy)

- 10 arkuszy

Od 120 do 150 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Brystol

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Kartka pocztowa 4x6

Patrz sekcja Zwykły papier

Od 121 do 163 g/m2 (papier dokumentowy)

- 10 arkuszy

Od 121 do 163 g/m2 (papier dokumentowy)

- 1 arkusz

Papier dokumentowy

Patrz sekcja Zwykły papier

Patrz sekcja Zwykły papier

- 10 arkuszy

- 1 arkusz

Papier niepłowiejący

Patrz sekcja Zwykły papier

Patrz sekcja Zwykły papier

- 100 arkuszy

- 1 arkusz

Rozmiar minimalny (niestandardowy) | 76 × 127 mm | 60 do 163 g/m2 (papier dokumentowy)
Rozmiar maksymalny (niestandardowy) | 216 x 356 mm
[a] Pojemność maksymalna może się różnić w zależności od gramatury i grubości nośnika oraz warunków panujących w otoczeniu. [b] 1 arkusz w przypadku podawania ręcznego [c] Gładkość etykiet używanych w tym urządzeniu wynosi od 100 do 250 (sheffield). Jest to wartość liczbowa gładkości.

### Wymagania systemowe

#### Microsoft® Windows®

System operacyjny | Wymagania (zalecane)
--- | ---
Procesor | Pamięć RAM | wolne miejsce na dysku twardym
Windows® 2000 | Procesor Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Procesor Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | od 1,25 GB do 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bitowy lub 64-bitowy lub szybszy | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Obsługuje sterowniki DirectX® 9 z pamięcią 128 MB (aby uruchomić funkcję Aero).

- Napęd DVD-R/W

Windows Server® 2008 R2 | Procesory Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) lub 1,4 GHz (x64) (2 GHz lub szybsze) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Dla wszystkich systemów operacyjnych Windows wymagany jest program Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej.

- Program ten mogą zainstalować użytkownicy z uprawnieniami administratora.

- Usługi Windows Terminal Services są kompatybilne z tym urządzeniem.

- W przypadku systemu Windows 2000 wymagany jest pakiet Services Pack 4 lub wyższy.

#### Macintosh

System operacyjny | Wymagania (zalecane)
--- | ---
Procesor | Pamięć RAM | Wolne miejsce na dysku twardym

Mac OS X 10.4

- Procesory Intel®

- Procesor PowerPC G4/G5

- 128 MB dla komputera Mac opartego na procesorze PowerPC (512 MB)

- 512 MB w przypadku komputerów Mac z procesorem Intel (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Procesory Intel®

- Power PC G4/G5 867 MHz lub szybszy

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Procesory Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Procesory Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Elementy | Wymagania
--- | ---

System operacyjny

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit)

Fedora 5 ~ 13 (32/ 64 bitowa)

SuSE Linux 10.1 (32 bitowy)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64-bitowy)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64-bitowy)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit-owy)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64-bitowy)

Debian 4.0, 5.0 (32/64-bitowy)

Procesor | Procesor Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Pamięć RAM | 512 MB (1 GB)
Wolne miejsce na dysku twardym | 1 GB (2 GB)

### Środowisko sieciowe

Tylko modele sieciowe i bezprzewodowe (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

Aby urządzenie mogło pracować jako urządzenie sieciowe, należy skonfigurować w nim protokoły sieciowe. W poniższej tabeli przedstawiono listę środowisk sieciowych obsługiwanych przez urządzenie.

Elementy | Dane techniczne
--- | ---

Karta sieciowa

- - karta sieci przewodowej Ethernet 10/100 Base TX

- Bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g/n

Sieciowy system operacyjny

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Różne dystrybucje systemu Linux

- Mac OS X 10.4 ~10.7

Protokoły sieciowe

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Standardowe drukowanie TCP/IP (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej

- Uwierzytelnianie: system otwarty, system z kluczem udostępnionym, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Szyfrowanie: WEP64, WEP128, TKIP, AES