## Fax básico

- Essa função não é suportada para a SCX-340x/SCX-340xW Series (consulte Visão geral do painel de controle).

- Para recursos de envio de fax especiais, consulte o Manual Avançado (consulte Recursos de fax).

- Este equipamento não pode ser utilizado como fax via telefone de Internet. Para obter mais informações, solicite ao provedor de serviços da Internet.

- Recomendamos a utilização de serviços telefônicos analógicos tradicionais (PSTN: Rede telefônica pública comutada) ao conectar linhas telefônicas para usar um aparelho de fax. Se você utilizar outros serviços de Internet (DSL, ISDN, VolP), será possível melhorar a qualidade da conexão usando o Microfiltro. O Microfiltro elimina ruídos desnecessários e melhora a qualidade da conexão ou da Internet. Como o Microfiltro para DSL não é fornecido com o equipamento, entre em contato com o seu provedor de serviços de Internet para obter informações sobre a utilização do Microfiltro para DSL.

  1. Porta Line

  2. Microfiltro

  3. Modem DSL/Linha telefônica

     сonsulte Visão traseira.

### Preparando para enviar fax

Antes de enviar ou receber um fax, será necessário conectar o cabo de linha fornecido à tomada de telefone na parede (consulte Visão traseira). Consulte o Manual de Instalação Rápida para obter informações sobre como estabelecer uma conexão. O método para estabelecer uma conexão telefônica varia de acordo com o país.

### Enviando fax

O alimentador de documentos ou o vidro de leitura do scanner podem ser usados para colocar documentos. Se os documentos forem colocados no alimentador de documentos e no vidro de leitura do scanner, o equipamento lerá os documentos do alimentador primeiro, pois ele tem prioridade na digitalização.

1. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

2. Selecione (Fax) no painel de controle.

3. Ajuste a resolução e a luminosidade para atender às suas necessidades de fax (сonsulte Ajustando as configurações do documento).

4. Digite o número de fax de destino (consulte Letras e números do teclado).

5. Pressione (Início) no painel de controle. O equipamento inicia a digitalização e envia um fax para os destinos.

- Se deseja enviar um fax diretamente do seu computador, use Samsung Network PC Fax (сonsulte Enviando um fax no computador).

- Se deseja cancelar um trabalho de fax, pressione (Parar/Limpar) antes que o equipamento inicie a transmissão.

- Se você utilizou o vidro de leitura do scanner, o equipamento mostrará uma mensagem solicitando a colocação de uma nova página.

#### Enviando fax manualmente

Execute o seguinte para enviar um fax usando (Tom de Disc.) no painel de controle.

Se o seu equipamento for um modelo com gancho, você poderá enviar um fax usando o gancho (consulte Recursos variados).

1. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

2. Selecione (Fax) no painel de controle.

3. Ajuste a resolução e a luminosidade para atender às suas necessidades de fax (сonsulte Ajustando as configurações do documento).

4. Pressione (Tom de Disc.) no painel de controle ou pegue o gancho.

5. Insira um número de fax usando o teclado numérico no painel de controle.

6. Pressione (Início) no painel de controle quando você ouvir um sinal de fax do equipamento remoto.

#### Enviando um fax a vários destinos

Você pode usar o recurso de envios múltiplos para enviar um fax a vários locais. Os documentos são armazenados automaticamente na memória e enviados para uma estação remota. Após a transmissão, os documentos são automaticamente apagados da memória.

Não é possível enviar faxes com esse recurso se você escolher superfina como uma opção ou se o fax for colorido.

1. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

2. Selecione (Fax) no painel de controle.

3. Ajuste a resolução e a luminosidade para atender às suas necessidades de fax (сonsulte Ajustando as configurações do documento).

4. Selecione (Menu) > Recursos fax > Multi envio no painel de controle.

5. Insira o número do primeiro equipamento de fax de destino e pressione OK.

   É possível pressionar os números de discagem rápida ou selecionar o número de discagem de grupo usando o botão (Contatos).

6. Insira o segundo número de fax e pressione OK.

   Uma mensagem será exibida no visor solicitando que você forneça outro número de fax para enviar o documento.

7. Para inserir mais números de fax, pressione OK quando Sim for exibido e repita as etapas 5 e 6.

   - Você pode adicionar até 10 destinos.

   - Uma vez que você tenha inserido um número de discagem de grupo, não será mais possível inserir outros números desse tipo.

8. Após terminar de inserir os números de fax, selecione Nao no prompt Outro No.? e, em seguida, pressione OK.

   O equipamento iniciará o envio do fax para os números inseridos na ordem fornecida.

   O relatório de multienvio é impresso após o envio dos faxes.

### Recebendo fax

O seu equipamento vem configurado de fábrica no modo Fax. Ao receber um fax, o equipamento atende a chamada automaticamente após um número de toques especificado e aceita a transmissão.

### Ajustando as configurações do documento

Antes de iniciar um fax, altere as seguintes configurações de acordo com o status do documento original para obter a melhor qualidade possível.

Pode ser necessário pressionar OK para navegar até os menus de nível inferior em alguns modelos.

#### Resolucao

As configurações padrão produzem bons resultados para documentos que contêm basicamente texto. No entanto, para enviar documentos de baixa qualidade ou que contenham fotografias, ajuste a resolução para produzir um fax de melhor qualidade.

1. Selecione (Fax) > (Menu) > Recursos fax > Resolucao no painel de controle.

2. Selecione a opção desejada e pressione OK.

   - Padrao: Documentos com caracteres de tamanho normal.

   - Fina: Documentos com caracteres pequenos ou linhas finas e documentos impressos em impressoras matriciais.

   - Super fina: Documentos com detalhes extremamente sutis. O modo Super fina será ativado somente quando o equipamento com o qual você estiver se comunicando também oferecer suporte a ele.

     - Na transmissão a partir da memória, o modo Super fina não está disponível. A resolução é automaticamente alterada para Fina.

     - Quando o equipamento for configurado para a resolução Super fina e o equipamento de fax com o qual você estiver se comunicando não oferecer suporte à resolução Super fina, a transmissão será efetuada usando o modo de resolução mais alto para o qual há suporte no outro equipamento.

   - Fax foto: Documentos com tons de cinza ou fotografias.

   - Fax colorido: documentos coloridos.

     - A transmissão a partir da memória não está disponível neste modo.

     - Só será possível enviar um fax colorido se o equipamento com o qual você estiver se comunicando oferecer suporte ao recebimento de fax coloridos e você enviar o fax manualmente.

3. Pressione (Parar/Limpar) para retornar ao modo online.

#### Contraste

Você pode selecionar o nível de contraste do documento.

A configuração de contraste é aplicada ao trabalho de fax atual. Para alterar a configuração padrão (consulte Menu Fax).

1. Selecione (Fax) > (Menu) > Recursos fax > Contraste no painel de controle.

2. Selecione um nível de luminosidade desejado.

3. Pressione (Parar/Limpar) para retornar ao modo online.