## Visão geral dos menus

O painel de controle oferece acesso a vários menus que permitem configurar o equipamento ou usar suas funções.

- Essa função não é suportada para a SCX-340x/SCX-340xW Series (consulte Visão geral do painel de controle).

- Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento.

- Alguns nomes de menu podem ser diferentes da sua máquina dependendo dos opcionais ou dos modelos.

- Os menus são descritos no Manual Avançado (consulte Menus úteis de configuração).

### Acessando o menu

1. Selecione o botão Fax, Cópia ou Digitalizar no painel de controle dependendo do recurso a ser usado.

2. Selecione (Menu) até que o menu desejado seja exibido na linha inferior do visor e pressione OK.

3. Pressione as setas até que o item de menu necessário apareça e pressione OK.

4. Se o item de configuração possuir submenus, repita a etapa 3.

5. Pressione OK para salvar a seleção.

6. Pressione (Parar/Limpar) para retornar ao modo online.

Itens | Opções
--- | ---
Recursos fax | Contraste | Normal Escuro+1- Escuro+5 Claro+5- Claro+1
Contraste | Normal Escuro+1- Escuro+5 Claro+5- Claro+1
Resolucao | Padrao Fina Super fina Fax foto Fax colorido
Tamanho digit
Multi envio
Envio atras
Recursos fax (Continuação) | Envio priorit
Encam. | Fax PC
Receb seguro | Desligado Ligado Imprimir
Adicionar pag
Cancelar trab

Config fax

Envio

Tempo redisc

Termo redisc

Prefixo disc

Modo ECM

Relat envio

Imagem TCR

Modo disc [a]

Config fax (Continuação)

Recebimento

Modo receb

Toques p/atend

Grav nome RCB

Cod inic RCB

Reducao autom

Descart tamanh

Confg fax inut

Modo DRPD [a]

Alterar padrao | Resolucao Contraste Contraste Tamanho digit
Relat autom | Ligado Desligado
Recurso Copia | Tamanho digit
Reduz/ampliar
Contraste | Normal Escuro+1- Escuro+5 Claro+5- Claro+1
Recurso Copia (Continua) | Contraste | Normal Escuro+1- Escuro+5 Claro+5- Claro+1
Tipo original | Texto Texto/foto Foto

Layout

Normal

Até 2

4-Up

Copia ID

Copia poster

Copia clone

Ajustar fundo | Desligado Auto Aperf. nível1 Aperf. nível2 Apagar nível1-Apagar nível4

Config copia

Alterar padrao

Tamanho digit

Copias

Intercal copia

Reduz/ampliar

Contraste

Contraste

Tipo original

Ajustar fundo

Config sistema

Config maquina

ID aparelho

Numero de fax

Data e hora

Modo relogio

Idioma

Econ energia

Evento saida

Temp lim sist

Aj. altitude

Continuac aut [b]

Incomp.papel

Troca de papel [b]

Economia toner

Config econom

Config Papel | Tamanho papel Tipo de papel Margem
Config sistema (Continuação) | Som/volume | Som tecla Som alarme Alto-falante Campainha

Relatorio

Todos relat

Configuracao

Info suprim

Catalog ender

Envio de fax

Fax enviado

Fax recebido

Trabalhos prog

Fax lixo

Conf. de rede [c]

Cont. de uso

Opçoes de fax

Manutencao | Limp msg vazio [d] Vida suprim. No. serie Alert ton baix

Config sistema (Continuação)

Limpar config

Todas configs

Config fax

Config copia

Config sistema

Config rede [c]

Catalog ender

Fax enviado

Fax recebido

Rede [c] | TCP/IP (IPv4) | DHCP BOOTP Static
TCP/IP (IPv6) | Ativar IPv6 Config DHCPv6
Veloc Ethernet | Imediato Metad 10Mbps Compl 10Mbps Metad 100Mbps Compl 100Mbps

Rede [c] (Continuação)

Sem fio

Wi-Fi LG/DES

Wi-Fi Direct

Config de WPS

Config de WLAN

Padrão WLAN

Sinal da WLAN

Limpar config
Conf. de rede
[a] Esta opção pode não estar disponível dependendo do país. [b] Esta opção aparece apenas se Incomp.papel estiver ativado. [c] SCX-340xFW/SCX-340xHW Series apenas. [d] Esta opção será exibida apenas quando uma pequena quantidade de toner restar no cartucho.