## Būsenos šviesos diodo supratimas

Šviesos diodo spalva nurodo esamąją įrenginio būseną.

- Priklausomai nuo modelio arba šalies, kai kurių šviesos diodų gali nebūti (žr. Valdymo skydelio apžvalga).

- Jei norite išspręsti problemą, pažvelkite į klaidos pranešimą ir jo instrukcijas trikčių šalinimo dalyje (žr. Ekrane pateikiamų pranešimų aiškinimas).

- Problemas taip pat galite spręsti vadovaudamiesi nurodymais, kurie pateikiami kompiuterio programos lange „Samsung Printing Status“ arba „Smart Panel“ (žr. „Samsung Printer Status“ naudojimas arba „Smart Panel“ naudojimas).

- Jei ši problema nepašalinama, skambinkite techninės priežiūros skyriaus atstovui.

Šviesos diodas | Būsena | Aprašymas
--- | --- | ---
Status | Išjungta | Aparatas yra išjungtas.
Žalias | Mirksi | Kai foninis apšvietimas mirksi, įrenginys gauna spausdinimo duomenis.

Šviečia

- Aparatas veikia ir gali būti naudojamas.

Raudonas

Mirksi

- Įvyko nedidelė triktis ir aparatas laukia, kol ji bus išspręsta. Perskaitykite ekrane rodomą pranešimą. Išsprendus problemą, įrenginys veiks toliau.

- Kasetėje liko nedaug dažų. Artėja apytikslio kasetės eksploatavimo laiko[a] pabaiga. Paruoškite naują kasetę pakeitimui. Pakartotinai paskirstydami dažus galite laikinai pagerinti spausdinimo kokybę (žr. Dažų paskirstymas).[b]

Šviečia

- Tuoj baigsis dažų kasetės eksploatavimo laikas[a]. Rekomenduojama pakeisti dažų kasetę (žr. Dažų kasetės keitimas).

- Atidarytas dangtelis. Uždarykite dangtelį.

- Gaunant ar spausdinant duomenis dėkle nėra popieriaus. Įdėkite į dėklą popieriaus.

- Aparatas išsijungė dėl rimto sutrikimo. Perskaitykite ekrane rodomą pranešimą (žr. Ekrane pateikiamų pranešimų aiškinimas).

- Įstrigo popierius (žr. Įstrigusio popieriaus ištraukimas).

() WPS[b] | Mėlynas | Mirksi | Įrenginys jungiasi prie belaidžio tinklo.
Šviečia | Įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo (žr. Belaidžio tinklo sąranka).
Išjungta | Įrenginys atsijungė nuo belaidžio tinklo.
() Power | Mėlynas | Šviečia | Įrenginys veikia energijos taupymo režimu.
Išjungta | Aparatas veikia parengties režimu arba jo maitinimas išjungtas.
Eco | Žalias | Šviečia | Ekonomiško spausdinimo režimas įjungtas. Numatytasis ekonominio režimo nustatymas yra „2-up“ ir „toner save“.
Išjungta | Ekonomiško spausdinimo režimas išjungtas.
Toner [b] | Oranžinis | Mirksi | Kasetėje liko nedaug dažų. Tuoj baigsis apskaičiuotas dažų kasetės[a] eksploatavimo laikas. Paruoškite naują kasetę pakeitimui. Pakartotinai paskirstydami dažus galite laikinai pagerinti spausdinimo kokybę (žr. Dažų paskirstymas).
Šviečia | Tuoj baigsis dažų kasetės eksploatavimo laikas[a]. Rekomenduojama pakeisti dažų kasetę (žr. Dažų kasetės keitimas).
Išjungta | Visos dažų kasetės yra normalios talpos.

[a] Apytikslis kasetės eksploatavimo laikas reiškia numatytą arba apskaičiuotą dažų kasetės eksploatavimo laiką, kurį nurodo vidutinį spaudinių skaičių ir kuris atitinka ISO/IEC 19752. Puslapių skaičių gali įtakoti eksploatavimo aplinka, paveikslėlių ploto procentinė dalis, spausdinimo intervalas, grafika, medija ir jos dydis. Šiek tiek dažų gali likti kasetėje, net jei šviesos diodas šviečia raudonai, o spausdintuvas nustoja spausdinti.

[b] Priklausomai nuo modelio arba šalies, kai kurių šviesos diodų gali nebūti (žr. Valdymo skydelio apžvalga).