## Configuração do IPv6

O IPv6 só é correctamente suportado no Windows Vista ou mais recente.

- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Funções por modelo ou Descrição geral dos menus).

- Se parecer que a rede IPv6 não está a funcionar, reponha todas as definições da rede para a predefinições de fábrica e tente novamente utilizando Limpar defin..

No ambiente de rede IPv6, siga o seguinte procedimento para utilizar o endereço IPv6.

### A partir do painel de controlo

1. Ligue a máquina à rede utilizando um cabo de rede.

2. Ligue a máquina.

3. Imprima um Relatório de Configuração de Rede que irá verificar os endereços IPv6 (consulte Imprimir um relatório de configuração de rede).

4. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Impressoras e faxes.

5. Clique em Adicionar uma impressora existente no painel esquerdo da janela Impressoras e faxes.

6. Clique em Adicionar uma impressora local na janela Adicionar impressora.

7. Aparece a janela Assistente para adicionar impressoras. Siga as instruções apresentadas na janela.

Se a máquina não funcionar no ambiente de rede, active o IPv6. Consulte a secção seguinte.

#### Activar o IPv6

1. Prima o botão (Menu) no painel de controlo.

2. Prima Rede > TCP/IP (IPv6) > IPv6 Activar.

3. Seleccione Activado e prima OK.

4. Desligue a máquina e volte a ligá-la.

5. Reinstale o controlador da impressora.

#### Definir endereços IPv6

A máquina suporta os seguintes endereços IPv6 para a gestão e impressão em rede.

- Link-local Address: endereço IPv6 local auto-configurado (endereço começa por FE80).

- Stateless Address: endereço IPv6 automaticamente configurado por um router da rede.

- Stateful Address: endereço IPv6 configurado por um servidor DHCPv6.

- Manual Address: endereço IPv6 configurado manualmente por um utilizador.

##### Configuração do endereço DHCPv6 (com estado)

Se tiver um servidor DHCPv6 na sua rede, pode definir uma das seguintes opções para configuração do anfitrião dinâmico predefinido.

1. Prima o botão (Menu) no painel de controlo.

2. Prima Rede > TCP/IP (IPv6) > Config. DHCPv6.

3. Prima OK para seleccionar o valor pretendido.

   - Ender. DHCPv6: utilizar DHCPv6 sempre, independentemente da solicitação do router.

   - DHCPv6 desact: nunca utilizar DHCPv6, independentemente da solicitação do router.

   - Router: utilizar DHCPv6 apenas quando solicitado por um router.

### A partir do SyncThru™ Web Service

Para os modelos que não possuem o ecrã de apresentação no painel de controlo, necessita de aceder primeiro ao SyncThru™ Web Service através do endereço IPv4 e siga o procedimento abaixo para utilizar IPv6.

1. Aceda a um browser da Internet, como o Internet Explorer, do Windows. Introduza o endereço IP da máquina (http://xxx.xxx.xxx.xxx) no campo do endereço e prima a tecla Enter ou clique em Efectuar.

2. Se esta for a primeira vez que inicia sessão no SyncThru™ Web Service necessita de iniciar sessão como administrador. Introduza o ID e a palavra-passe predefinidos abaixo.

   - ID: admin

   - Palavra-passe: sec00000

3. Quando a janela SyncThru™ Web Service se abrir, mova o cursor do rato sobre a opção Definições existente na barra de menus superior e, em seguida, clique em Definições da rede.

4. Clique em TCP/IPv6 existente no painel esquerdo do website.

5. Coloque um visto na caixa de verificação Protocolo IPv6 para activar IPv6.

6. Coloque um visto na caixa de verificação Endereço manual. Em seguida, a caixa de texto Endereço/Prefixo é activada.

7. Introduza o resto do endereço (por exemplo: 3FFE:10:88:194::AAAA. “A” é o hexadecimal 0 a 9, A a F).

8. Escolha a configuração DHCPv6.

9. Clique no botão Aplicar.

#### Utilizar o SyncThru™ Web Service

1. Abra um browser, tal como o Internet Explorer, que suporte o endereçamento IPv6 como URL.

2. Seleccione um dos endereços IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) do relatório de configuração de rede (consulte Imprimir um relatório de configuração de rede).

3. Introduza os endereços IPv6 (por exemplo: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   O endereço deve ser colocado entre parêntesis “[ ]”.