## Configuração de rede com fio

### Imprimindo o relatório de configuração de rede

Você pode imprimir o Relatório de configuração de rede usando o painel de controle do equipamento para mostrar suas configurações de rede atuais. Isso o ajudará a configurar uma rede.

- O equipamento possui a tela do visor: Pressione o botão (Menu) no painel de controle e selecione Rede > Conf. de rede (Configuração de rede).

- O equipamento possui a tela de toque: Pressione Configurar na tela principal > Rede > Avan > Configuração de Rede.

- O equipamento não possui a tela do visor: Pressione o botão (Cancelar ou Parar/Limpar) por mais de quatro ou cinco segundos no painel de controle.

Ao consultar o Relatório de configuração de rede, você poderá encontrar os endereços MAC e IP do seu equipamento.

Por exemplo:

- Endereço MAC: 00:15:99:41:A2:78

- Endereço IP: 169.254.192.192

### Definindo o endereço IP

- A máquina que não tem suporte para a interface de rede não poderá usar esse recurso (consulte Visão traseira).

- Esse programa não oferece suporte ao TCP/IPv6.

Primeiro, você deverá configurar um endereço IP para impressão e gerenciamento em rede. Na maioria dos casos, um novo endereço IP será atribuído automaticamente por um servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) existente na rede.

#### Configurando o IPv4 com o SetIP (Windows)

Antes de usar o programa SetIP, desative o firewall do computador em Painel de controle > Central de segurança > Firewall do Windows.

1. Instale este programa pelo CD-ROM fornecido clicando duas vezes em Application > SetIP > Setup.exe.

2. Siga as instruções na janela de instalação.

3. Conecte o seu equipamento à rede com um cabo de rede.

4. Ligue o equipamento.

5. No menu Iniciar do Windows, selecione Todos os Programas > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Clique no ícone (terceiro à esquerda) na janela do SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.

7. Insira as novas informações do equipamento na janela de configuração da seguinte forma. Em uma intranet corporativa, talvez seja necessário que um gerente de rede atribua essa informação antes de prosseguir.

   Localize o endereço MAC do equipamento no Relatório de configuração de rede (consulte Imprimindo o relatório de configuração de rede) e insira-o sem os dois-pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 será 0015992951A8.

8. Clique em Aplicar e, em seguida, em OK. O equipamento imprimirá automaticamente o Relatório de configuração de rede. Verifique se todas as configurações estão corretas.

#### Configurando o IPv4 com o SetIP (Macintosh)

Antes de usar o programa SetIP, desative o firewall do computador em System Preferences > Security > Firewall.

As instruções a seguir podem variar no seu modelo.

1. Conecte o seu equipamento à rede com um cabo de rede.

2. Insira o CD-ROM de instalação, abra a janela do disco e selecione MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Clique duas vezes no arquivo. O Safari será aberto automaticamente. Em seguida, selecione Trust. O navegador abrirá a página SetIPapplet.html, a qual mostra o nome e as informações de endereço IP da impressora.

4. Clique no ícone (terceiro à esquerda) na janela do SetIP para abrir a janela de configuração do TCP/IP.

5. Insira as novas informações do equipamento na janela de configuração. Em uma intranet corporativa, talvez seja necessário que um gerente de rede atribua essa informação antes de prosseguir.

   Localize o endereço MAC do equipamento no Relatório de configuração de rede (consulte Imprimindo o relatório de configuração de rede) e insira-o sem os dois-pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 será 0015992951A8.

6. Selecione Apply, OK e OK novamente.

7. Saia do Safari.

#### Configurando o IPv4 com o SetIP (Linux)

Antes de usar o programa SetIP, desative o firewall do computador em System Preferences ou Administrator.

As instruções a seguir podem variar no seu modelo ou sistema operacional.

1. Abra /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Clique duas vezes no arquivo SetIPApplet.html.

3. Clique para abrir a janela de configuração de TCP/IP.

4. Insira as novas informações do equipamento na janela de configuração. Em uma intranet corporativa, talvez seja necessário que um gerente de rede atribua essa informação antes de prosseguir.

   Localize o endereço MAC do equipamento no Relatório de configuração de rede (consulte Imprimindo o relatório de configuração de rede) e insira-o sem os dois-pontos. Por exemplo, 00:15:99:29:51:A8 será 0015992951A8.

5. O equipamento imprimirá automaticamente o Relatório de configuração de rede.