## Funkcje skanowania

- Aby uzyskać informacje o podstawowych funkcjach skanowania, zapoznaj się z Podstawowy podręcznik (patrz Podstawowe operacje skanowania).

- Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

- Maksymalna rozdzielczość, jaką można uzyskać zależy od wielu czynników, m.in. szybkości komputera, dostępnego miejsca na dysku, pamięci, rozmiaru skanowanego obrazu i ustawień głębi bitowej. Dlatego też, w zależności od systemu i skanowanego obrazu, skanowanie w niektórych rozdzielczościach może nie być możliwe, zwłaszcza przy wyższym dpi.

### Podstawowa metoda skanowania

Ta funkcja może nie być dostępna w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcja Różne).

Urządzenie może skanować oryginały za pośrednictwem kabla USB lub w sieci. Do skanowania dokumentów mogą zostać wykorzystane następujące metody:

- Skanuj do PC: zeskanuj oryginały z poziomu panelu sterowania. Następnie zeskanowane dane zostaną zapisane w folderze Moje dokumenty podłączonego komputera (patrz Podstawowe operacje skanowania).

- TWAIN: TWAIN jest jedną ze wstępnie ustawionych aplikacji obrazowania. Skanowanie obrazu uruchamia wybraną aplikację, umożliwiając sterowanie procesem skanowania. Z tej funkcji można korzystać za pomocą połączenia lokalnego lub połączenia sieciowego (patrz temat Skanowanie z programu do edycji obrazów).

- Asystent skanowania Samsung/SmarThru 4/SmarThru Office: Tego programu można używać do skanowania obrazów lub dokumentów.

  - Patrz Skanowanie za pomocą aplikacji Asystent skanowania Samsung.

  - Zobacz Skanowanie za pomocą aplikacji SmarThru 4.

  - Zobacz Skanowanie za pomocą aplikacji SmarThru Office.

- WIA: WIA to skrót od uzyskiwanie obrazów w systemie Windows. Aby użyć tej funkcji, należy bezpośrednio podłączyć komputer do urządzenia za pomocą kabla USB (patrz Skanowanie przy użyciu sterownika WIA).

- Pamięć USB: Urządzenie umożliwia zeskanowanie dokumentu i zapisanie zeskanowanego obrazu do pamięci USB.

- E-mail: Zeskanowany obraz można wysłać jako załącznik wiadomości e-mail (patrz temat Skanowanie do wiadomości e-mail).

- FTP/SMB: Obraz można zeskanować i przesłać go na serwer FTP/SMB (patrz temat Skanowanie do serwera FTP/SMB).

### Konfiguracja ustawień skanowania w komputerze

Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

1. Otwórz aplikację Samsung Easy Printer Manager (patrz Korzystanie z aplikacji Samsung Easy Printer Manager ).

2. Wybierz odpowiednie urządzenie z listy Lista drukarek.

3. Wybierz menu Ustawienia skanowania do komputera.

4. Wybierz żądaną opcję.

   - Włączanie skanowania: Określa, czy skanowanie jest włączone w urządzeniu.

   - Karta Podstawowe: Zawiera ogólne ustawienia skanowania i urządzenia.

   - Karta Obraz: Zawiera ustawienia zmiany obrazu.

5. Naciśnij Zapisz > OK.

### Skanowanie z urządzenia podłączonego do sieci

Urządzenie, które nie obsługuje interfejsu sieciowego nie będzie korzystać z tej funkcji (patrz Widok z tyłu).

Upewnij się, że sterownik drukarki zainstalowano na komputerze z dysku CD z oprogramowaniem, ponieważ sterownik drukarki zawiera program do skanowania (patrz Lokalna instalacja sterownika).

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

2. Na panelu sterowania wybierz (Scan) > Skanuj do PC > Komputer siec..

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Skan > Komp. Siec.

   Jeśli pojawi się komunikat Niedostepny, należy sprawdzić połączenia portów.

3. Wybierz ID zarejestrowanego komputera i w razie potrzeby wprowadź Haslo.

   - ID jest taki sam, jak identyfikator skanowania zarejestrowany w programie Menedżer drukarki Samsung > Przełącz do trybu zaawansowanego > Ustawienia skanowania do komputera.

   - Haslo to czterocyfrowy numer zarejestrowany jako hasło w programie Menedżer drukarki Samsung > Przełącz do trybu zaawansowanego > Ustawienia skanowania do komputera.

4. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

5. Rozpocznie się skanowanie.

   Zeskanowany obraz zapisywany jest na komputerze, w folderze C:\Użytkownicy\users name\Moje dokumenty. ‎Zapisany folder może wyglądać inaczej w zależności od systemu i używanej aplikacji.

### Skanowanie do wiadomości e-mail

Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

#### Konfigurowanie konta poczty e-mail

1. Przejdź do usługi SyncThru™ Web Service (patrz Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service).

2. Wybierz Ustawienia, Ustawienia sieciowe i Serwer poczty wychodzącej SMTP.

3. Wprowadź adres IP za pomocą notacji dziesiętnej z kropkami lub jako nazwę hosta.

4. Wprowadź numer portu serwera w zakresie od 1 do 65535.

5. Zaznacz pole obok SMTP wymaga uwierzytelniania, aby żądać uwierzytelniania.

6. Wprowadź nazwę logowania i hasło do serwera SMTP.

7. Naciśnij przycisk Apply.

   - Jeśli metodą uwierzytelniania serwera SMTP jest POP3 przed SMTP, zaznacz opcję SMTP wymaga uwierzytelnienia POP przed SMTP.

   - Wprowadź adres IP i numer portu.

#### Skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

2. Na panelu sterowania wybierz (Skanuj) > Skan. do email.

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Skan > Wyślij e-mail.

3. Wprowadź nazwę logowania i hasło, jeśli usługa SyncThru™ Web Service jest skonfigurowana (patrz Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service).

4. Wprowadź adres e-mail nadawcy i odbiorcy.

   Można wysłać wiadomość e-mail do samego siebie, po włączeniu opcji Automatyczna kopia wysyłana do siebie > Ustawienia > Skanuj > Skanuj do wiadomości e-mail w usłudze SyncThru™ Web Service.

5. Wpisz temat wiadomości i naciśnij przycisk OK.

6. Wybierz format pliku do skanowania i naciśnij OK.

7. Wprowadź nazwę logowania i hasło do serwera SMTP.

8. Urządzenie rozpocznie skanowanie, a następnie wyśle wiadomość e-mail.

### Skanowanie do serwera FTP/SMB

Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

#### Konfiguracja serwera FTP/SMB

1. Przejdź do usługi SyncThru™ Web Service (patrz Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service).

2. Kliknij kolejno opcje Książka adresowa > Osoba > Dodaj.

3. Zaznacz pole obok opcji Dodaj FTP lub Dodaj SMB.

4. Wprowadź adres IP za pomocą notacji dziesiętnej z kropkami lub jako nazwę hosta.

5. Wprowadź numer portu serwera w zakresie od 1 do 65535.

6. Zaznacz pole obok pozycji Anonimowe, jeśli serwer ma zezwalać na dostęp nieautoryzowanych osób.

7. Wprowadź nazwę logowania i hasło.

8. Jeśli serwer połączony jest z określoną domeną wprowadź nazwę domeny, w przeciwnym razie wprowadź nazwę komputera zarejestrowaną na serwerze SMB.

9. Wprowadź lokalizację zapisywania zeskanowanych obrazów.

   - Folder, w którym zapisywane są zeskanowane obrazy, musi być w katalogu głównym.

   - We właściwościach folderu należy wybrać opcje udostępniania.

   - Nazwa użytkownika powinna uzyskać uprawnienia do czytać i pisać folder.

10. Naciśnij przycisk Zastosuj.

#### Skanowanie i wysyłanie do serwera FTP/SMB

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.

2. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

3. Na panelu sterowania wybierz (Skanuj) > Skan. do SMB lub Skan. do FTP.

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Skan > SMB > FTP.

4. Wybierz żądany serwer i format skanu.

5. Urządzenie rozpocznie skanowanie, a następnie wyśle plik zeskanowanego obrazu na określony serwer.

### Skanowanie z programu do edycji obrazów

Można skanować i importować dokumenty za pomocą programów do edycji obrazów takich jak, Adobe Photoshop, jeśli oprogramowanie jest zgodne ze standardem TWAIN. Wykonaj czynności opisane poniżej, aby skanować za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN:

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.

2. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

3. Otwórz aplikację, np. Adobe Photoshop.

4. Kliknij Plik > Importuj i wybierz skaner.

5. Określ ustawienia skanowania.

6. Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.

### Skanowanie przy użyciu sterownika WIA

Urządzenie obsługuje sterownik Windows Image Acquisition (WIA), który pozwala na skanowanie obrazów. WIA jest jednym ze standardowych składników zawartych w systemie Microsoft Windows 7 i współpracuje z aparatami cyfrowymi i skanerami. W odróżnieniu od sterownika TWAIN sterownik WIA umożliwia skanowanie i łatwe przetwarzanie obrazów bez korzystania z dodatkowego oprogramowania.

Sterownik WIA działa tylko w systemach Windows z portem USB. Nie dotyczy to systemu Windows 2000.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.

2. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

3. Kliknij Start > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Urządzenia i drukarki.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika urządzenia w oknie Drukarki i faksy > Rozpocznij skanowanie.

5. Zostanie wyświetlona aplikacja Nowy skan.

6. Wybierz preferencje skanowania, a następnie kliknij przycisk Podgląd, aby sprawdzić, jak wybrane ustawienia zmieniają wygląd obrazu.

7. Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.

### Skanowanie za pomocą aplikacji Asystent skanowania Samsung

- Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

- Program Asystent skanowania Samsung umożliwia korzystanie z funkcji OCR.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.

2. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

3. Kliknij Start > Wszystkie programy > Samsung Printers i uruchom aplikację Asystent skanowania Samsung.

   Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk w oknie i kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.

4. Określ ustawienia skanowania.

5. Kliknij przycisk Skanuj.

### Skanowanie za pomocą aplikacji SmarThru 4

- Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

- Program SmarThru 4 umożliwia korzystanie z funkcji OCR.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.

2. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

3. Kliknij dwukrotnie ikonę SmarThru 4.

4. Zostanie wyświetlone okno SmarThru.

   - Skanuj do: Umożliwia skanowanie obrazu i zapisanie go w aplikacji lub folderze, wysłanie w postaci wiadomości e-mail lub opublikowanie go na stronie WWW.

   - Obraz: Umożliwia skanowanie obrazu i zapisanie go w aplikacji lub folderze, wysłanie w postaci wiadomości e-mail lub opublikowanie go na stronie WWW.

   - Drukuj: Drukowanie zapisanych obrazów.

   Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk w oknie i kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.

5. Kliknij przycisk Skanuj do.

6. Wybierz folder docelowy spośród Aplikacja, E-mail, Folder, OCR lub Sieć Web.

7. W razie potrzeby kliknij opcję Ustawienia, aby dostosować ustawienia.

8. Kliknij przycisk Skanuj.

### Skanowanie za pomocą aplikacji SmarThru Office

- Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

- Aby korzystać z aplikacji SmarThru Office, należy zainstalować ją ręcznie z dostarczonej płyty CD. Aby zainstalować aplikację SmarThru Office, wybierz opcję Instalacja zaawansowana > Instalacja niestandardowa.

- Program SmarThru Office umożliwia korzystanie z funkcji OCR.

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.

2. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

3. Kliknij dwukrotnie ikonę SmarThru Office.

4. Zostanie wyświetlone okno SmarThru Office.

   Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk w oknie i kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.

5. Kliknij ikonę SmarThru Office () na pasku zadań systemu Windows, aby aktywować funkcję uruchamiania oprogramowania SmarThru Office.

6. Kliknij ikonę skanowania (), aby wyświetlić okno skanowania.

7. Zostanie otwarte okno Ustawienia skanowania.

8. Określ ustawienia skanowania i kliknij przycisk Skanuj.

### Skanowanie na komputerze Macintosh

#### Skanowanie z urządzenia podłączonego za pomocą kabla USB

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.

2. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

3. Uruchom menu Applications i kliknij opcję Image Capture.

   Jeśli wyświetlany jest komunikat No Image Capture device connected, odłącz i podłącz ponownie kabel USB. Jeśli problem nie ustępuje, patrz pomoc programu Image Capture.

4. Wybierz żądaną opcję.

5. Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.

   Jeżeli w programie Image Capture nie działa skanowanie, należy zaktualizować system Mac OS do najnowszej wersji. Program Image Capture działa tylko w systemach Mac OS X 10.4.7 lub nowszych.

#### Skanowanie z urządzenia podłączonego do sieci

Tylko modele sieciowe lub bezprzewodowe (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci.

2. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

3. Uruchom menu Applications i kliknij opcję Image Capture.

4. W zależności od systemu operacyjnego, wykonaj następujące kroki.

   - Dla wersji 10.4

     - Na pasku Menu kliknij Devices > Browse Devices.

     - Wybierz odpowiednie urządzenie w obszarze TWAIN devices. Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru Use TWAIN software.

     - Kliknij Connect.

       Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, kliknij Change Port.. aby wybrać port, lub jeśli wyświetlony zostanie komunikat TWAIN UI, wybierz opcję Change Port.. z menu Preference i wybierz nowy port.

   - Dla wersji 10,5

     - Na pasku Menu kliknij Devices > Browse Devices.

     - Upewnij się, że pole wyboru Connected znajdujące się obok odpowiedniego urządzenia w obszarze Bonjour Devices.

     - Aby skanować za pomocą urządzenia TWAIN, zapoznaj się z procedurą dla systemu Mac OS X 10.4.

   - W systemie 10.6-10.7 wybierz polecenie SHARED.

5. Ustaw opcje skanowania w tym programie.

6. Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.

   - Jeżeli w programie Image Capture nie działa skanowanie, należy zaktualizować system Mac OS do najnowszej wersji. Program Image Capture działa tylko w systemach Mac OS X 10.4.7 lub nowszych.

   - Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do pomocy do programu Image Capture.

   - Skanowanie może również odbywać się za pomocą oprogramowania zgodnego ze standardem TWAIN, np. Adobe Photoshop.

### Skanowanie w systemie Linux

#### Skanowanie

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do komputera.

2. Kliknij dwukrotnie umieszczoną na pulpicie ikonę Unified Driver Configurator.

3. Kliknij przycisk , aby otworzyć okno Scanners configuration.

4. Wybierz skaner z listy.

5. Kliknij przycisk Properties.

6. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

7. W oknie Scanner Properties kliknij przycisk Preview.

8. Rozpocznie się skanowanie dokumentu, a na panelu podglądu okna Preview Pane zostanie wyświetlony podgląd dokumentu.

9. W oknie Preview Pane przeciągnij wskaźnik, aby wybrać obszar, który ma być skanowany.

10. Wybierz żądaną opcję.

11. Zeskanuj i zapisz zeskanowany obraz.

    Można zapisać ustawienia skanowania i dodać je listy rozwijanej Job Type do późniejszego wykorzystania.

#### Edycja obrazu za pomocą Image Manager

Program Image Manager zapewnia polecenia menu i przyciski narzędzi służące do edycji zeskanowanych obrazów.