## Specifikacijos

### Bendrieji techniniai duomenys

Toliau pateiktos techninių duomenų reikšmės gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Dėl galimų informacijos pakeitimų žr. www.samsung.com.

Elementai | Aprašymas
--- | ---
Matmenys | Plotis x ilgis x aukštis | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm (15,31 x 10,79 x 24,89 cm)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm (15,83 x 11,54 x 29,59 cm)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm (16,02 x 11,54 x 29,59 cm)
Svoris | Įrenginys su vartojimo reikmenimis | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 kg (14,66 svar.)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg (17,64 svar.)
Triukšmo lygis[b] | Parengties režimas | Mažiau nei 26 dB (A)
Spausdinimo režimas | Mažiau nei 50 dB (A)
Kopijavimo režimas | Skaitytuvo stiklas | Mažiau nei 50 dB (A)
Dokumentų tiektuvas | Mažiau nei 52 dB (A)
Nuskaitymo režimas | Skaitytuvo stiklas | Mažiau nei 52 dB (A)
Dokumentų tiektuvas | Mažiau nei 54 dB (A)
Temperatūra | Veikimo | Nuo 10 iki 32℃ (nuo 50 iki 89.60℃)
Laikymo (supakuoto) | Nuo -20 iki 40°C (nuo -4 iki 104°F)
Drėgmė | Veikimo | 20–80 % RH
Laikymo (supakuoto) | Nuo 10 iki 90 % sant. drėgmė
Maitinimo šaltinis[c] | 110 voltų modeliai | Kintamoji srovė, 110–127 V
220 voltų modeliai | Kintamoji srovė, 220–240 V
Energijos suvartojimas | Vidutiniškai darbo režimu | Mažiau nei 310 W
Parengties režimas | Mažiau nei 30 W

Energijos taupymo režimu

- SCX-340x Series: Mažiau nei 1,2 W

- SCX-340xW Series: Mažiau nei 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Mažiau nei 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Mažiau nei 2,1 W

Išjungus | Mažiau nei 0,45 W
Belaidis [d] | Modulis | T77H262

[a] Matmenys ir svoris išmatuoti be telefono.

[b] Garso slėgio lygis, ISO 7779. Konfigūracija išbandyta: bazinė įrenginio konfigūracija, A4 popierius, vienpusis spausdinimas.

[c] Tinkamos įtampos (V), dažnio (Hz) ir įrenginiui tiekiamos srovės (A) tipą rasite duomenų lentelėje.

[d] Tik modeliai su belaidžiu tinklu (žr. Funkcijos pagal modelius).

### Spausdinimo terpės specifikacijos

Tipas | Dydis | Matmenys | Spausdinimo medijos svoris / talpa[a]
--- | --- | --- | ---
Dėklas | Dėjimas į dėklą rankomis[b]

Paprastas popierius

Letter

216 x 279 mm (8,5 x 11 in)

71–85 g/m2 (19–43 lb kopijavimo popierius).

- 150 lapų, kurių svoris 80 g/m2 (21 lb kopijavimo popierius)

71–85 g/m2 (19–43 lb kopijavimo popierius).

- 1 lapas

Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 in)
US Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 in)
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 in)
Oficio | 216 x 343 mm (8,5 x 13,5 in)
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 in)
ISO B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in)
Executive | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 in)
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in)

Vokas

Vokas „Monarch“

98 x 191 mm (3,87 x 7,5 in)

Nuo 75 iki 90 g/m2

- 10 lapų

Nuo 75 iki 90 g/m2

- 1 lapas

Vokas Nr. 10 | 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 in)
Vokas DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in)
Vokas C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,02 in)

Storas popierius

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Žr. paprasto popieriaus skyrių

86–120 g/m2 (23–32 lb kopijavimo popierius)

- 50 lapų, kurių svoris 120 g/m2 (32 lb kopijavimo popierius)

86–120 g/m2 (23–32 lb kopijavimo popierius)

- 1 lapas

Plonas popierius

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Žr. paprasto popieriaus skyrių

60–70 g/m2 (16–19 lb kopijavimo popierius)

- 160 lapų, kurių svoris 60 g/m2 (16 lb kopijavimo popierius)

60–70 g/m2 (16–19 lb kopijavimo popierius)

- 1 lapas

Cotton

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Nuo 75 iki 90 g/m2

- 150 lapų, kurių svoris 80 g/m2 (21 lb kopijavimo popierius)

Nuo 75 iki 90 g/m2

- 1 lapas

Spalvotas

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Nuo 75 iki 90 g/m2

- 150 lapų, kurių svoris 80 g/m2 (21 lb kopijavimo popierius)

Nuo 75 iki 90 g/m2

- 1 lapas

Jau spausdintas

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Nuo 75 iki 90 g/m2

- 150 lapų, kurių svoris 80 g/m2 (21 lb kopijavimo popierius)

Nuo 75 iki 90 g/m2

- 1 lapas

Recycled

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Žr. paprasto popieriaus skyrių

60–90 g/m2 (16–24 lb kopijavimo popierius)

- 150 lapų, kurių svoris 80 g/m2 (21 lb kopijavimo popierius)

60–90 g/m2 (16–24 lb kopijavimo popierius)

- 1 lapas

Etiketės[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Žr. paprasto popieriaus skyrių

120–150 g/m2 (32–40 lb kopijavimo popierius)

- 10 lapų

120–150 g/m2 (32–40 lb kopijavimo popierius)

- 1 lapas

Atvirutė

Laiškinio popieriaus formatas, teisinių dokumentų formatas, US pusiau sulenktas, A4, JIS B5, ISO B5, vykdomųjų dokumentų formatas, A5,

Atvirukas 4x6

Žr. paprasto popieriaus skyrių

121–163 g/m2 (32–43 lb kopijavimo popierius)

- 10 lapų

121–163 g/m2 (32–43 lb kopijavimo popierius)

- 1 lapas

Kopijavimo popierius

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Žr. paprasto popieriaus skyrių

- 10 lapų

- 1 lapas

Archive

Žr. paprasto popieriaus skyrių

Žr. paprasto popieriaus skyrių

- 100 lapų

- 1 lapas

Mažiausias dydis (pritaikytas) | 76 x 127 mm (3 x 5 in) | 60–163 g/m2 (16–43 lb kopijavimo popierius)
Didžiausias dydis (pritaikytas) | 216 x 356 mm (8,5 x 14 in)
[a] Didžiausia talpa gali skirtis atsižvelgiant į medijos svorį, storį ir aplinkos sąlygas. [b] 1 lapas rankiniam tiekimui. [c] Šiame aparate naudojamų etikečių lygumas yra nuo 100 iki 250 (Šefildo). Tai nurodo skaitmeninį lygumo lygį.

### Reikalavimai sistemai

#### „Microsoft® Windows®“

Operacinė sistema | Reikalavimas (rekomenduojama)
--- | ---
CPU | RAM | laisva vieta standžiajame diske
„Windows® 2000“ | „Intel® Pentium® II“ 400 MHz („Pentium III“ 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
„Windows® XP“ | „Intel® Pentium® III“ 933 MHz („Pentium IV“ 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1.5 GB
„Windows Server® 2003“ | „Intel® Pentium® III“ 933 MHz („Pentium IV“ 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | nuo 1,25 iki 2 GB
„Windows Server® 2008“ | „Intel® Pentium® IV“ 1 GHz („Pentium IV“ 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
„Windows Vista®“ | „Intel® Pentium® IV“ 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
„Windows® 7“ | „Intel® Pentium® IV“ 1 GHz 32 bitų ar 64 bitų procesorius ar spartesnis | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Palaiko „DirectX® 9“ grafiką su 128 MB atmintimi (kad būtų galima įjungti „Aero“ temą).

- DVD-R/W diskų įrenginys

„Windows Server® 2008 R2“ | „Intel® Pentium® IV“ 1 GHz (x86) ar 1,4 GHz (x64) procesoriai (2 GHz ar spartesni) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Visose „Windows“ operacinėse sistemose turi būti įdiegta „Internet Explorer 6.0“ arba naujesnės versijos naršyklė.

- Programinę įrangą gali įdiegti administratoriaus teises turintys naudotojai.

- Windows Terminal Services suderinama su jūsų įrenginiu.

- Sistemoje Windows 2000 turi būti įdiegtas Service Pack 4 arba naujesnis pataisų paketas.

#### „Macintosh“

Operacinė sistema | Reikalavimai (rekomenduojami)
--- | ---
CPU | RAM | Laisva vieta standžiajame diske

„Mac OS“ X 10.4

- „Intel®“ procesoriai

- PowerPC G4/ G5

- 128 MB PowerPC su Mac (512 MB)

- 512 MB „Intel“ su „Mac“ (1 GB)

1 GB

„Mac OS“ X 10.5

- „Intel®“ procesoriai

- 867 MHz ar spartesnis „Power PC“ G4/G5

512 MB (1 GB)

1 GB

„Mac OS“ X 10.6

- „Intel®“ procesoriai

1 GB (2 GB)

1 GB

„Mac OS“ X 10.7

- „Intel®“ procesoriai

2 GB

4 GB

#### „Linux“

Elementai | Reikalavimai
--- | ---

Operacinė sistema

Redhat®Enterprise Linux WS 4, 5 (32 / 64 bitų)

„Fedora“ 5 ~ 13 (32/64 bitų)

„SuSE Linux“ 10.1 (32 bitų)

„OpenSuSE®“ 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32 / 64 bitų)

„Mandriva“ 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bitų)

„Ubuntu“ 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bitų)

„SuSE Linux Enterprise Desktop“ 10, 11 (32/64 bitų)

„Debian“ 4.0, 5.0 (32/64 bitų)

CPU | Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Laisva vieta standžiajame diske | 1 GB (2 GB)

### Tinklo aplinka

Tik prie laidinio ir belaidžio tinklo jungiami modeliai (žr. Funkcijos pagal modelius).

Kad galėtumėte savo įrenginį naudoti kaip tinklo įrenginį, jame reikės sukonfigūruoti tinklo protokolus. Lentelėje nurodytos įrenginio palaikomos tinklo aplinkos.

Elementai | Specifikacijos
--- | ---

Tinklo sąsaja

- Ethernet 10/100 Base-TX laidinis LAN

- 802.11 b/g/n belaidis LAN

Tinklo operacinė sistema

- Windows 2000/Server 2003 /Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Įvairios „Linux“ operacinės sistemos

- „Mac OS“ X 10.4 ~ 10,7

Tinklo protokolai

- TCP/„IPv4“

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, „Bonjour“, SLP, UPnP

- „Standard TCP“/„IP Printing“ (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Belaidžio tinklo sauga

- Autentifikavimas: atvira sistema, bendrinamas raktas, WPA asmeninis, WPA2 asmeninis (PSK)

- Šifravimas: WEP64, WEP128, TKIP, AES