## Cópia básica

Para recursos de impressão especiais, consulte o Manual Avançado (consulte Menu Cópia).

### Cópia básica

Se sua máquina tiver botões para +/- no painel de controle (consulte Visão geral do painel de controle):

1. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura do scanner.

2. Se deseja personalizar as configurações de cópia, incluindo contraste, tipo original e mais usando as Configurações do dispositivo no programa Samsung Easy Printer Manager ou na seção Machine no programa Printer Settings Utility.

   - Para usuários do Windows e do Macintosh, consulte Configurações do dispositivo.

   - Para usuários do Linux, consulte Usando o Smart Panel.

3. Insira o número de cópias usando os botões +/- , se necessário.

4. Pressione (Início).

1. Selecione (Cópia) no painel de controle.

2. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

3. Se você desejar personalizar as configurações de cópia, incluindo Reduz/ampliar, Contraste, Contraste, Tipo Original e outras, use os botões do painel de controle (consulte Alterando as configurações para cada cópia).

4. Insira o número de cópias utilizando as setas ou o teclado numérico, se necessário.

5. Pressione (Início).

Se for necessário cancelar o trabalho de cópia durante a operação, pressione o botão (Parar/Limpar) para interromper a cópia.

### Alterando as configurações para cada cópia

O equipamento oferece configurações padrão de cópia que permitem efetuar cópias de forma rápida e fácil.

- Se você pressionar o botão (Parar/Limpar) duas vezes enquanto estiver configurando as opções de cópia, todas as opções configuradas para o trabalho atual serão canceladas e revertidas ao status padrão. Caso contrário, elas serão automaticamente revertidas ao status padrão após a conclusão da cópia em andamento.

- O acesso a menus pode diferir de modelo para modelo (consulte Acessando o menu).

  Se sua máquina tiver botões para +/- no painel de controle:

  É possível personalizar as configurações de cópia, incluindo contraste, tipo original e mais, usando as Configurações do dispositivo no programa Samsung Easy Printer Manager ou na seção Machine no programa Printer Settings Utility.

  - Para usuários do Windows e do Macintosh, consulte Configurações do dispositivo.

  - Para usuários do Linux, consulte Usando o Smart Panel.

- Pode ser necessário pressionar OK para navegar até os menus de nível inferior em alguns modelos.

#### Luminosidade

Se o documento original apresentar marcas tênues ou imagens escuras, ajuste o brilho para efetuar uma cópia de leitura mais fácil.

1. Selecione (Cópia) > (Menu) > Recurso Copia > Contraste no painel de controle.

2. Selecione a opção desejada e pressione OK.

   Por exemplo, Claro+5 sendo o mais claro e Escuro+5 sendo o mais escuro.

3. Pressione (Parar/Limpar) para retornar ao modo online.

#### Contraste

O menu Contraste permite aumentar ou diminuir a diferença entre as áreas claras e escuras de uma imagem.

1. Selecione (Cópia) > (Menu) > Recurso Copia > Contraste no painel de controle.

2. Selecione a opção desejada e pressione OK.

   Selecione Escuro para aumentar o contraste e selecione Claro para reduzi-lo.

3. Pressione (Parar/Limpar) para retornar ao modo online.

#### Original

A configuração original melhora a qualidade da cópia ao definir o tipo de documento a ser copiado na tarefa atual.

1. Selecione (Cópia) > (Menu) > Recurso Copia > Tipo Original no painel de controle.

2. Selecione a opção desejada e pressione OK.

   - Texto: utilize para documentos que contêm basicamente texto.

   - Texto/foto: utilize quando os documentos forem compostos de texto e fotografias.

     Se os textos na impressão aparecerem borrados, selecione Texto para clareá-los.

   - Foto: utilize quando os originais forem fotografias.

3. Pressione (Parar/Limpar) para retornar ao modo online.

#### Cópias reduzidas ou ampliadas

Você poderá reduzir ou ampliar o tamanho de uma imagem copiada de 25% a 400% do alimentador de documentos ou vidro de leitura do scanner.

- Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos variados).

- Se a máquina for definida para o modo Eco, os recursos de reduzir e ampliar não estão disponíveis.

##### Para selecionar tamanhos de cópia predefinidos:

1. Selecione (Cópia) > (Menu) > Recurso Copia > Reduz/ampliar no painel de controle.

2. Selecione a opção desejada e pressione OK.

3. Pressione (Parar/Limpar) para retornar ao modo online.

##### Para dimensionar a cópia ao inserir a taxa de ampliação diretamente

1. Selecione (Cópia) > (Menu) > Recurso Copia > Reduz/ampliar > Personalizado no painel de controle.

2. Insira o tamanho de cópia desejado usando o teclado numérico.

3. Pressione OK para salvar a seleção.

4. Pressione (Parar/Limpar) para retornar ao modo online.

Quando uma cópia reduzida é efetuada, linhas escuras podem surgir na sua parte inferior.

### Cópia de identidades

Seu equipamento pode imprimir documentos de dois lados em uma folha.

O equipamento imprime um lado do documento na metade superior do papel e o outro lado na metade inferior sem reduzir o tamanho do original. Esse recurso é útil para copiar um item pequeno, como um cartão de visitas.

- O documento deverá ser colocado sobre o vidro de leitura do scanner para que este recurso possa ser utilizado.

- Se a máquina estiver no modo Eco, esse recurso não está disponível.

Dependendo do modelo, o procedimento operacional pode diferir.

1. Pressione Cópia ID no painel de controle.

2. Coloque a frente do documento voltada para baixo sobre o vidro de leitura do scanner onde as setas estão indicadas. Em seguida, feche a tampa do scanner.

3. A mensagem Pos lado frente e pres [Start] será exibida no visor.

   Se sua máquina tiver botões +/- no painel de controle, o LED frontal do painel acende.

4. Pressione (Início).

   O equipamento iniciará a digitalização da frente e exibirá Pos lado trás e pres [Start].

   Se sua máquina tiver botões +/- no painel de controle, o LED traseiro do painel acende.

5. Vire o documento e coloque-o sobre o vidro de leitura do scanner, onde as setas estão indicadas. Em seguida, feche a tampa do scanner.

6. Pressione o botão (Início).

- Se você não pressionar o botão (Início), somente o lado frontal será copiado.

- Se o documento original for maior que a área de impressão, algumas partes poderão não ser impressas.