## Configuração de rede sem fios

- Verifique se a sua máquina suporta uma rede sem fios. A rede sem fios poderá não estar disponível, dependendo do modelo (consulte Funções por modelo).

- Se parecer que a rede IPv6 não está a funcionar, reponha todas as definições da rede para a predefinições de fábrica e tente novamente utilizando Limpar defin..

### Guia rápido

#### Compreender o tipo de rede

Normalmente, só pode haver uma ligação de cada vez entre o computador e a máquina.

| Modo de infra-estrutura Ambiente utilizado tipicamente em casas particulares e pequenos escritórios/escritórios domésticos. Este modo utiliza um ponto de acesso para comunicar sem fios com a máquina.
| Modo ad-hoc Este modo não usa um ponto de acesso. O computador sem fios e a máquina sem fios comunicam directamente.

#### Nome de rede sem fios e chave de rede

As redes sem fios requerem um nível de segurança mais elevado, razão pela qual, ao configurar um ponto de acesso pela primeira vez, são definidos um nome de rede (SSID), o tipo de segurança utilizado e uma Chave de Rede para a rede. Peça esta informação ao seu administrador de rede antes de avançar com a instalação da máquina.

### Apresentar métodos de configuração sem fios

Pode definir definições sem fios a partir da máquina ou do computador. Escolha o método de definição a partir da tabela abaixo.

Alguns tipos de instalação da rede sem fios podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país.

Método de configuração | Método de ligação | Descrição e referência
--- | --- | ---

A partir do painel de controlo da máquina

Utilizar o WPS (recomendado)

()

- consulte Máquinas com um ecrã de apresentação.

- consulte Máquinas sem um ecrã de apresentação.

Utilizar o botão menu

()

- consulte Utilizar o botão menu.

A partir do computador

Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)

()

- Utilizadores Windows, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

- Utilizadores Macintosh, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

Ponto de acesso através de botão WPS (sem uma ligação de cabo USB)

( , )

- Utilizadores Windows, consulte Ponto de acesso através de botão WPS (sem uma ligação de cabo USB).

- Utilizadores Macintosh, consulte Definir o ponto de acesso através do botão WPS.

Ad-hoc via cabo USB

()

- Utilizadores Windows, consulte Ad-hoc via cabo USB.

- Utilizadores Macintosh, consulte Ad-hoc via cabo USB.

Utilizar um cabo de rede

- consulte Utilizar um cabo de rede.

Outros métodos de configuração

Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel

- consulte Configurar Wi-Fi Direct.

Se ocorrerem problemas durante a configuração sem fios ou a instalação do controlador, consulte o capítulo de resolução de problemas (consulte Resolução de problemas).

### Utilizar o botão WPS

Se a máquina e um ponto de acesso (ou router sem fios) suportarem o WPS (Wi-Fi Protected Setup™), pode configurar facilmente as definições da rede sem fios premindo o botão (WPS) no painel de controlo sem um computador.

- Se quiser utilizar a rede sem fios utilizando o modo de infra-estrutura, certifique-se de que o cabo de rede está desligado da máquina. A utilização do botão WPS (PBC) ou a introdução do PIN a partir do computador para estabelecer ligação ao ponto de acesso (ou router sem fios) varia dependendo do ponto de acesso (ou router sem fios) utilizado. Consulte o manual do utilizador do ponto de acesso (ou router sem fios) que está a utilizar.

- Ao utilizar o botão WPS para configurar a rede sem fios, as definições de segurança podem alterar. Para impedir isto, bloqueie a opção WPS para as actuais definições de segurança sem fios. O nome da opção pode variar dependendo do ponto de acesso (ou router sem fios) que está a utilizar.

#### Elementos a preparar

- Verifique se o ponto de acesso (ou router sem fios) suporta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Verifique se a máquina suporta Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Computador ligado via rede (apenas modo de PIN)

#### Escolher o tipo

Existem dois métodos disponíveis para ligar a máquina a uma rede sem fios utilizando o botão (WPS) no painel de controlo.

O método Configuração de botão de comando (PBC) permite ligar a máquina a uma rede sem fios premindo tanto o botão (WPS) no painel de controlo da máquina como o botão WPS (PBC) num ponto de acesso (ou router sem fios) compatível com WPS Wi-Fi Protected Setup™.

O método Número de identificação pessoal (PIN) ajuda-o a ligar a máquina a uma rede sem fios introduzindo a informação do PIN fornecida num ponto de acesso (ou router sem fios) compatível com WPS Wi-Fi Protected Setup™.

A predefinição de fábrica na sua máquina é o modo PBC, que é recomendado para um ambiente de rede sem fios típico.

Pode alterar o modo WPS a partir do painel de controlo ( (Menu) > Rede > Sem fios > OK > Config. WPS).

#### Máquinas com um ecrã de apresentação

##### Ligar no modo PBC

1. Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 2 segundos.

   A máquina aguarda um máximo de dois minutos até que prima o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou router sem fios).

2. Prima o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou router sem fios).

   As mensagens são apresentadas no ecrã de apresentação na ordem a seguir:

   1. A ligar: a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

   2. Ligado: A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

   3. Tipo de SSID: depois de concluir o processo de ligação da rede sem fios, a informação do SSID do ponto de acesso aparece no visor.

##### Ligar no modo PIN

1. Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 2 segundos.

2. Surge o PIN de oito dígitos no visor.

   No computador que está ligado ao ponto de acesso (ou router sem fios), terá de introduzir o PIN de oito dígitos, num espaço de dois minutos.

   As mensagens são apresentadas no ecrã de apresentação na ordem a seguir:

   1. A ligar: a máquina está a ligar-se à rede sem fios.

   2. Ligado: A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

   3. Tipo de SSID: Depois de concluir o processo de ligação à rede sem fios, a informação do SSID do PA é apresentada no visor LCD.

#### Máquinas sem um ecrã de apresentação

##### Ligar no modo PBC

1. Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 2 - 4 segundos, até o LED de estado piscar rapidamente.

   A máquina começa a ligar-se à rede sem fios. O LED pisca lentamente durante até dois minutos até que prima o botão PBC no ponto de acesso (ou router sem fios).

2. Prima o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou router sem fios).

   1. A luz pisca rapidamente no LED WPS. a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

   2. A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

##### Ligar no modo PIN

1. Deverá imprimir o relatório de configuração de rede incluindo o PIN (consulte Imprimir um relatório de configuração de rede).

   No modo Pronto, prima sem soltar o botão (Cancel ou Stop/Clear) no painel de controlo durante cerca de 5 segundos. Pode encontrar o PIN da máquina.

2. Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 4 segundos até que o LED de estado esteja aceso.

   A máquina começa a ligar-se a um ponto de acesso (ou um router sem fios).

3. No computador que está ligado ao ponto de acesso (ou router sem fios), terá de introduzir o PIN de oito dígitos, num espaço de dois minutos.

   O LED pisca lentamente durante até dois minutos até que introduza o PIN de oito dígitos.

   O LED WPS pisca pela seguinte ordem:

   1. A luz pisca rapidamente no LED WPS. a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

   2. A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

#### Ligar novamente a uma rede

Quando a função de ligação sem fios estiver desligada, a máquina tentará automaticamente restabelecer a ligação ao ponto de acesso (ou router de rede sem fios) utilizando as definições e o endereço da ligação de rede sem fios.

A máquina estabelece uma ligação à rede sem fios automaticamente nos seguintes casos:

- A máquina é desligada e ligada novamente.

- O ponto de acesso (ou router de rede sem fios) é desligado e ligado novamente.

#### Cancelar o processo de ligação

Para cancelar a ligação à rede sem fios enquanto a máquina estabelece uma ligação à rede sem fios, prima e solte o botão (Cancel ou Stop/Clear) no painel de controlo. Terá de esperar 2 minutos para ligar-se novamente à rede sem fios.

#### Desligar de uma rede

Para desligar a ligação de rede sem fios, prima novamente o botão de (WPS) no painel de controlo durante mais de dois segundos.

- Quando a rede Wi-Fi está em modo inactivo: A máquina é desligada da rede sem fios imediatamente e o LED WPS desliga-se.

- Quando a rede sem fios estiver em uso: A luz do LED WPS pisca rapidamente enquanto a máquina espera que a impressão em curso termine. De seguida, a ligação de rede sem fios é automaticamente desligada e o LED WPS desliga-se.

### Utilizar o botão menu

Alguns menus podem não aparecer no visor, dependendo das opções ou dos modelos. Se for esse o caso, não é aplicável à sua máquina (consulte Descrição geral dos menus).

Antes de começar, terá de saber o nome de rede (SSID) da sua rede sem fios e a chave da rede, se a mesma tiver encriptação. Estas informações foram definidas durante a instalação do ponto de acesso (ou router sem fios). Se não conhecer o seu ambiente sem fios, pergunte à pessoa que configurou a rede.

Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte Instalar o controlador através da rede).

1. Prima o botão (Menu) no painel de controlo.

2. Prima Rede > Sem fios > Definições de WLAN.

3. Prima OK para seleccionar o método de configuração que pretende.

   - Digit. SMB (recomendado): Neste modo, a configuração é automática. A máquina irá apresentar uma lista de redes disponíveis por onde escolher. Após uma rede ser escolhida, a impressora irá solicitar a respectiva chave de segurança.

   - Personalizar: Neste modo, os utilizadores podem fornecer ou editar manualmente a sua SSID ou escolher a opção de segurança detalhadamente.

### Configurar utilizando o Windows

Atalho para o programa Configuração da Ligação Sem fios sem o CD: Se tiver instalado o controlador da impressora uma vez, pode aceder ao programa Configuração da Ligação Sem fios sem o CD. No menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os programas > Samsung Printers > o nome do controlador da impressora > Programa da configuração sem fios.

#### Ponto de acesso via cabo USB

##### Elementos a preparar

- Ponto de acesso

- Computador ligado à rede

- CD do software fornecido com a máquina

- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios

- Cabo USB

##### Criar a rede de infra-estrutura

1. Verifique se o cabo USB está ligado à máquina.

2. Ligue o computador, o ponto de acesso e a máquina.

3. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

4. Seleccione a opção Configuração e Instalação da Ligação Sem Fios.

5. Leia o Contrato de licença e seleccione Aceito os termos deste Contrato de Licença. Em seguida, clique em Seguinte.

6. O software procura a rede sem fios.

   Se o software não conseguir procurar a rede, verifique se o cabo USB está devidamente ligado entre o computador e a máquina e siga as instruções que aparecem na janela.

   - Se a configuração da rede sem fios já tiver sido definida, aparece a janela Informação da configuração da rede sem fios.

     Se pretender repor as definições sem fios, assinale a caixa de verificação e clique em Seguinte.

   - Para modelos que suportam o botão WPS (sem uma ligação de cabo USB), irá aparecer a janela mostrada abaixo.

     - Com um cabo USB: Ligue o cabo USB e clique em Seguinte, de seguida, avance para o passo 7.

     - Com o botão WPS: consulte Ponto de acesso através de botão WPS (sem uma ligação de cabo USB).

7. Seleccione o método a utilizar a partir da janela do método de configuração sem fios.

   - Configurar as definições de comunicação via rede sem fios manualmente.: Vá para o passo 8.

   - Configurar as definições de comunicação via rede sem fios premindo o botão WPS no ponto de acesso.: Ligue à rede sem fios através da pressão do botão WPS no ponto de acesso (ou router sem fios).

     - Siga as instruções apresentadas na janela. Quando concluir a configuração das definições da rede sem fios, vá para o passo 11.

8. Após a procura, a janela apresenta os dispositivos de rede sem fios. Seleccione o nome (SSID) do ponto de acesso que está a utilizar e clique em Seguinte.

   Caso não consiga determinar o nome da rede que pretende utilizar ou caso queira definir as configurações da rede sem fios manualmente, clique em Definições avançadas.

   - Introduza o nome da rede sem fios: Escreva o SSID do ponto de acesso (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).

   - Modo de operação: Seleccione Infra-estrut..

   - Autenticação: seleccione um tipo de autenticação.

     Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

     Chave Part. A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.

     WPA Personal ou WPA2 Personal: seleccione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base numa chave WPA pré-partilhada. Esta opção utiliza uma chave secreta partilhada (geralmente chamada frase-passe de Chave Pré-partilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um dos seus clientes.

   - Encriptação: Seleccione a encriptação (Nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES e TKIP AES).

   - Chave de Rede: introduza o valor da chave de encriptação da rede.

   - Confirmar chave da rede: confirme o valor da chave de encriptação da rede.

   - Índice da chave WEP: Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o Índice da chave WEP adequado.

   A janela da segurança de rede sem fios aparece quando o ponto de acesso possui definições de segurança.

   Aparece a janela de segurança da rede sem fios. A janela poderá ser diferente consoante o modo de segurança: (WEP ou WPA).

   - WEP

     Seleccione Sist. Aberto ou Chave Part. para autenticação e introduza a chave de segurança WEP. Clique em Seguinte.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede o acesso não autorizado à sua rede sem fios. O WEP encripta a componente de dados de cada pacote transferido numa rede sem fios, utilizando uma chave de encriptação WEP de 64 ou 128 bits.

   - WPA

     Introduza a chave WPA partilhada e clique em Seguinte.

     O WPA autoriza e identifica os utilizadores com base numa chave secreta que muda automaticamente em intervalos regulares. O WPA também utiliza o protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e a norma AES (Advanced Encryption Standard) para a encriptação de dados.

9. A janela mostra as definições da rede sem fios e verifica se as definições estão correctas. Clique em Seguinte.

   - Para o método DHCP.

     Se o método de atribuição do endereço IP for DHCP, verifique se DHCP aparece na janela. Se mostrar Estático, clique em Alterar TCP/IP para alterar o método de atribuição para DHCP.

   - Para o método Estático

     Se o método de atribuição do endereço IP for Estático, verifique se Estático aparece na janela. Se mostrar DHCP, clique em Alterar TCP/IP para introduzir o endereço IP e quaisquer outros valores de configuração de rede para a máquina. Antes de introduzir o endereço IP para a máquina, tem de saber a informação de configuração de rede do computador. Se o computador estiver definido para DHCP, deve contactar o administrador da rede para obter o endereço estático.

     Por exemplo,

     Se a informação de rede do computador for igual à seguinte,

     - Endereço de IP: 169.254.133.42

     - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

     Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:

     - Endereço de IP: 169.254.133.43

     - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)

     - Gateway: 169.254.133.1

10. Quando aparece a janela que o informa que a ligação do cabo de rede está confirmada, desligue o cabo de rede e clique em Seguinte.

    Se o cabo de rede estiver ligado, pode ter dificuldades a encontrar a máquina ao configurar a rede sem fios.

11. A definição da rede sem fios está concluída. Para imprimir a partir do dispositivo móvel suportado por Wi-Fi Direct, defina a opção Wi-Fi Direct (consulte Configurar Wi-Fi Direct).

    Opção de Wi-Fi Direct:

    - A opção Wi-Fi Direct só aparece no ecrã se a sua impressora suportar esta funcionalidade.

    - Pode começar a criar Wi-Fi Direct ao utilizar Samsung Easy Printer Manager (consulte Configurar Wi-Fi Direct).

    - Nome da rede (SSID): O nome predefinido da rede é o nome do modelo e o comprimento máximo são 22 caracteres (não incluindo "Direct-xx-").

    - Chave de rede é a cadeia numérica e o tamanho é 8 ~ 64 caracteres.

12. Quando a configuração da rede sem fios estiver concluída, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina. Clique em Seguinte.

13. Clique em Seguinte quando aparecer a janela Confirmar ligação da impressora.

14. Seleccione os componentes que pretende instalar. Clique em Seguinte.

15. Depois de seleccionar os componentes, pode também alterar o nome da máquina, definir a máquina a ser partilhada em rede, configurar a máquina como a máquina predefinida e alterar o nome da porta de cada máquina. Clique em Seguinte.

16. Quando a instalação terminar, aparece uma janela a pedir para imprimir imprimir uma página de teste. Se pretender imprimir uma página de teste, clique em Imprimir uma página de teste.

    Caso contrário, clique em Seguinte e avance para o passo 18.

17. Se a página de teste for impressa correctamente, clique em Sim.

    Caso contrário, clique em Não para a imprimir novamente.

18. Se pretender registar a sua máquina no website da Samsung e receber informações úteis, clique em Registo online. Caso contrário, clique em Concluir.

#### Ponto de acesso através de botão WPS (sem uma ligação de cabo USB)

Para modelos com um botão WPS, pode definir a rede sem fios através do botão WPS (sem uma ligação USB) e ponto de acesso (ou um router).

##### Elementos a preparar

- Ponto de acesso (ou router sem fios)

- Computador ligado à rede

- CD do software fornecido com a máquina

- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios

##### Criar a rede de infra-estrutura

1. Ligue o computador, o ponto de acesso e a máquina.

2. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

3. Seleccione a opção Configuração e Instalação da Ligação Sem Fios.

4. Leia o Contrato de licença e seleccione Aceito os termos deste Contrato de Licença. Em seguida, clique em Seguinte.

5. Seleccione Com o botão WPS e clique em Seguinte.

   - Para modelos que suportam o botão WPS, aparece a janela acima.

   - Se a sua máquina estiver ligada com um cabo USB, a janela acima não aparece. Desligue o cabo USB se pretender configurar a rede sem fios com o botão WPS.

   - Se pretender configurar a rede sem fios com o cabo USB, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

6. A janela seguinte pede para verificar se o seu ponto de acesso (ou router sem fios) suporta WPS ou não.

   Se o ponto de acesso (ou router sem fios) possuir um botão WPS, seleccione Sim e clique em Seguinte.

7. Siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

   - Para modelos com um ecrã, siga os passos abaixo.

     1. Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante cerca de 2-4 segundos.

        A máquina aguarda até 2 minutos para que botão WPS no ponto de acesso (ou router) seja premido.

     2. Prima o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou router sem fios).

        As mensagens são apresentadas no ecrã de apresentação na ordem a seguir:

        - A ligar: a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

        - Ligado: A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

        - Tipo de SSID: depois de concluir o processo de ligação da rede sem fios, a informação do SSID do ponto de acesso aparece no visor.

   - Para modelos sem um ecrã, siga os passos abaixo.

     1. Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 2 - 4 segundos, até o LED de estado piscar rapidamente.

        A máquina começa a ligar-se à rede sem fios. O LED pisca lentamente durante até dois minutos até que prima o botão PBC no ponto de acesso (ou router sem fios).

     2. Prima o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou router sem fios).

        - A luz pisca rapidamente no LED WPS enquanto está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

        - A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

8. Aparece a janela Configuração da rede sem fios concluída. Clique em Next.

9. Clique em Seguinte quando aparecer a janela Confirmar ligação da impressora.

10. Seleccione os componentes que pretende instalar. Clique em Seguinte.

11. Depois de seleccionar os componentes, pode também alterar o nome da máquina, definir a máquina a ser partilhada em rede, configurar a máquina como a máquina predefinida e alterar o nome da porta de cada máquina. Clique em Seguinte.

12. Quando a instalação terminar, aparece uma janela a pedir para imprimir imprimir uma página de teste. Se pretender imprimir uma página de teste, clique em Imprimir uma página de teste.

    Caso contrário, clique em Seguinte e avance para o passo 14.

13. Se a página de teste for impressa correctamente, clique em Sim.

    Caso contrário, clique em Não para a imprimir novamente.

14. Se pretender registar a sua máquina no website da Samsung e receber informações úteis, clique em Registo online. Caso contrário, clique em Concluir.

#### Ad-hoc via cabo USB

Mesmo que não tenha um ponto de acesso (PA), pode ligar a máquina sem fios ao computador configurando uma rede sem fios ad-hoc; basta seguir os passos simples referidos abaixo.

##### Elementos a preparar

- Computador ligado à rede

- CD do software fornecido com a máquina

- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios

- Cabo USB

##### Criar a rede ad-hoc no Windows

1. Verifique se o cabo USB está ligado à máquina.

2. Ligue o computador e a máquina.

3. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

4. Seleccione a opção Configuração e Instalação da Ligação Sem Fios.

5. Leia o Contrato de licença e seleccione Aceito os termos deste Contrato de Licença. Em seguida, clique em Seguinte.

6. O software procura a rede sem fios.

   Se o software não conseguir procurar a rede, verifique se o cabo USB está devidamente ligado entre o computador e a máquina e siga as instruções que aparecem na janela.

7. Após a pesquisa de redes sem fios, aparece uma lista das redes sem fios encontradas pela máquina.

   Se quiser utilizar a definição ad-hoc predefinida Samsung, seleccione a última rede sem fios na lista, em que Nome da rede (SSID) é Portthru e Sinal é Impres. Rede Próp..

   Em seguida, clique em Seguinte.

   Se pretender utilizar outras definições ad-hoc, seleccione outra rede sem fios na lista.

   Se quiser alterar as definições, clique no botão Definições avançadas.

   - Introduza o nome da rede sem fios: Escreva o nome SSID pretendido (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).

   - Modo de operação: Seleccione Ad-hoc.

   - Canal: seleccione o canal. (Defin. Autom. ou 2412 MHz até 2467 MHz).

   - Autenticação: seleccione um tipo de autenticação.

     Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

     Chave Part. A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.

   - Encriptação: Seleccione a encriptação Nenhuma, WEP64 e WEP128).

   - Chave de Rede: introduza o valor da chave de encriptação da rede.

   - Confirmar chave da rede: confirme o valor da chave de encriptação da rede.

   - Índice da chave WEP: Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o Índice da chave WEP adequado.

   Quando a rede ad-hoc tem a segurança activada, aparece a janela de segurança da rede sem fios.

   Seleccione Sist. Aberto ou Chave Part. para a autenticação e clique em Seguinte.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede o acesso não autorizado à sua rede sem fios. O WEP encripta a componente de dados de cada pacote transferido numa rede sem fios, utilizando uma chave de encriptação WEP de 64 ou 128 bits.

8. A janela mostra as definições da rede sem fios. Verifique as definições e clique em Seguinte.

   Antes de introduzir o endereço IP para a máquina, tem de saber a informação de configuração de rede do computador. Se a configuração de rede do computador estiver definida como DHCP, a configuração de rede sem fios deve também ser DHCP. Se a configuração de rede do computador estiver definida como Estático, a configuração de rede sem fios deve também ser Estático.

   Se o computador estiver definido como DHCP e se quiser utilizar a definição de rede Estático, terá de contactar o administrador da rede para obter o endereço IP estático.

   - Para o método DHCP

     Se o método de atribuição do endereço IP for DHCP, verifique se DHCP aparece na janela Confirmação da configuração da rede sem fios. Se mostrar Estát., clique em Alterar TCP/IP para alterar o método de atribuição para Receber endereço IP automaticamente (DHCP).

   - Para o método Estático

     Se o método de atribuição do endereço for Estático, verifique se Estático aparece na janela Confirmação da configuração da rede sem fios. Se mostrar DHCP, clique em Alterar TCP/IP para introduzir o endereço IP e quaisquer outros valores de configuração de rede para a máquina.

     Por exemplo,

     Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:

     - Endereço de IP: 169.254.133.42

     - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

     Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:

     - Endereço de IP: 169.254.133.43

     - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)

     - Gateway: 169.254.133.1

9. Aparece a janela Configuração da rede sem fios concluída. Clique em Seguinte.

10. Quando as definições da rede sem fios estão concluídas, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina. Clique em Seguinte.

    Siga os passos mostrados na janela caso apareça a janela do Alterar definições de rede do PC. Clique em Seguinte quando terminar de configurar as definições de rede sem fios do computador. Se definir a rede sem fios do computador para DHCP, serão necessários alguns minutos para receber o endereço IP.

11. Clique em Seguinte quando aparecer a janela Confirmar ligação da impressora.

12. Seleccione os componentes que pretende instalar. Clique em Seguinte.

13. Depois de seleccionar os componentes, pode também alterar o nome da máquina, definir a máquina a ser partilhada em rede, configurar a máquina como a máquina predefinida e alterar o nome da porta de cada máquina. Clique em Seguinte.

14. Quando a instalação terminar, aparece uma janela a pedir para imprimir imprimir uma página de teste. Se pretender imprimir uma página de teste, clique em Imprimir uma página de teste.

    Caso contrário, clique em Seguinte e avance para o passo 16.

15. Se a página de teste for impressa correctamente, clique em Sim.

    Caso contrário, clique em Não para a imprimir novamente.

16. Se pretender registar a sua máquina no website da Samsung e receber informações úteis, clique em Registo online. Caso contrário, clique em Concluir.

### Configuração utilizando o Macintosh

#### Elementos a preparar

- Ponto de acesso

- Computador ligado à rede

- CD do software fornecido com a máquina

- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios

- Cabo USB

#### Ponto de acesso via cabo USB

1. Verifique se o cabo USB está ligado à máquina.

2. Ligue o computador, o ponto de acesso e a máquina.

3. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

4. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Macintosh.

5. Clique duas vezes na pasta MAC_Installer > ícone Installer OS X.

6. Clique em Continuar.

7. Leia o contrato de licença e clique em Continuar.

8. Clique em Concordar para concordar com o contrato de licença.

9. Quando aparecer a mensagem a avisar que todas as aplicações no computador vão fechar, clique em Continuar.

10. Clique no botão Definição da rede sem fios no painel Opções do utilizador.

11. O software procura a rede sem fios.

    Se o software não conseguir procurar a rede, verifique se o cabo USB está devidamente ligado entre o computador e a máquina e siga as instruções que aparecem na janela.

    - Se a definição da rede sem fios já tiver sido definida, aparece a janela Informação de definição da rede sem fios.

      Se pretender repor as definições sem fios, assinale a caixa de verificação e clique em Seguinte.

    - Para modelos que suportam o botão WPS (sem uma ligação de cabo USB), irá aparecer a janela mostrada abaixo.

      - Com um cabo USB: Ligue o cabo USB e clique em Seguinte, de seguida, avance para o passo 7.

      - Utilizar o botão WPS: consulte Ponto de acesso através de botão WPS (sem uma ligação de cabo USB).

12. Seleccione o método a utilizar a partir da janela do método de configuração sem fios.

    - Configurar as definições de comunicação via rede sem fios manualmente.: Vá para o passo 13.

    - Configurar as definições de comunicação via rede sem fios premindo o botão WPS no ponto de acesso.: Ligue à rede sem fios através da pressão do botão WPS no ponto de acesso (ou um router sem fios).

      - Siga as instruções apresentadas na janela. Quando concluir a definição das definições da rede sem fios, vá para o passo 16.

13. Após a procura, a janela apresenta os dispositivos de rede sem fios. Seleccione o nome (SSID) do ponto de acesso que está a utilizar e clique em Seguinte.

    Quando definir a configuração sem fios manualmente, clique em Definições avançadas.

    - Introduza o nome da rede sem fios: Escreva o SSID do ponto de acesso (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).

    - Modo de operação: Seleccione Infra-estrutura.

    - Autenticação: seleccione um tipo de autenticação.

      Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

      Chave Partilhada: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.

      WPA Pessoal ou WPA2 Pessoal: Seleccione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base na chave WPA pré-partilhada. Isto utiliza uma chave partilhada secreta (geralmente chamada frase-passe de chave pré-partilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um dos seus clientes.

    - Encriptação: seleccione a encriptação. (nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)

    - Chave da rede: introduza o valor da chave de encriptação da rede.

    - Confirmar chave da rede: confirme o valor da chave de encriptação da rede.

    - Índice da chave WEP: Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o Índice da chave WEP adequado.

    A janela da segurança de rede sem fios aparece quando o ponto de acesso tem a segurança activada.

    Aparece a janela de segurança da rede sem fios. A janela poderá ser diferente consoante o modo de segurança: (WEP ou WPA).

    - WEP

      Seleccione Sist. Aberto ou Chave Partilhada para a autenticação e introduza a chave de segurança WEP. Clique em Seguinte.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede o acesso não autorizado à sua rede sem fios. O WEP encripta a componente de dados de cada pacote transferido numa rede sem fios, utilizando uma chave de encriptação WEP de 64 ou 128 bits.

    - WPA

      Introduza a chave WPA partilhada e clique em Seguinte.

      O WPA autoriza e identifica os utilizadores com base numa chave secreta que muda automaticamente em intervalos regulares. O WPA também utiliza o protocolo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e a norma AES (Advanced Encryption Standard) para a encriptação de dados.

14. A janela mostra as definições da rede sem fios e verifica se as definições estão certas. Clique em Seguinte.

    - Para o método DHCP

      Se o método de atribuição do endereço IP for DHCP, verifique se DHCP aparece na janela. Se mostrar Estático, clique em Alterar TCP/IP para alterar o método de atribuição para DHCP.

    - Para o método Estático

      Se o método de atribuição do endereço IP for Estático, verifique se Estático aparece na janela. Se mostrar DHCP, clique em Alterar TCP/IP para introduzir o endereço IP e quaisquer outros valores de configuração de rede para a máquina. Antes de introduzir o endereço IP para a máquina, tem de saber a informação de configuração de rede do computador. Se o computador estiver definido para DHCP, deve contactar o administrador da rede para obter o endereço estático.

      Por exemplo:

      Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:

      - Endereço de IP: 169.254.133.42

      - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

      Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:

      - Endereço de IP: 169.254.133.43

      - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)

      - Gateway: 169.254.133.1

15. Quando aparece a janela que o informa que a ligação do cabo de rede está confirmada, desligue o cabo de rede e clique em Seguinte.

    Se o cabo de rede estiver ligado, pode ter dificuldades a encontrar a máquina ao configurar a rede sem fios.

16. A definição da rede sem fios está concluída. Para imprimir a partir do dispositivo móvel suportado por Wi-Fi Direct, defina a opção Wi-Fi Direct (consulte Configurar Wi-Fi Direct).

    Opção de Wi-Fi Direct:

    - A opção Wi-FI Direct só aparece no ecrã se a sua impressora suportar esta funcionalidade.

    - Pode começar a criar Wi-Fi Direct ao utilizar Samsung Easy Printer Manager (consulte Configurar Wi-Fi Direct).

    - Nome da rede (SSID): O nome predefinido da rede é o nome do modelo e o comprimento máximo são 22 caracteres (não incluindo "Direct-xx-").

    - Chave de rede é a cadeia numérica e o tamanho é 8 ~ 64 caracteres.

17. Quando as definições da rede sem fios estão concluídas, desligue o cabo USB entre o computador e a máquina.

18. A configuração da rede sem fios está concluída. Após a instalação estar concluída, clique em Abandonar.

    Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte Instalação para Macintosh).

#### Definir o ponto de acesso através do botão WPS

Para modelos com um botão WPS, pode definir a rede sem fios através do botão WPS (sem uma ligação USB) e ponto de acesso (ou um router).

##### Elementos a preparar

- Ponto de acesso (ou router sem fios)

- Computador ligado à rede

- CD do software fornecido com a máquina

- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios

##### Criar a rede de infra-estrutura

1. Ligue o computador, o ponto de acesso e a máquina.

2. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

3. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Macintosh.

4. Clique duas vezes na pasta MAC_Installer > ícone Installer OS X.

5. Clique em Continuar.

6. Leia o contrato de licença e clique em Continuar.

7. Clique em Concordar para concordar com o contrato de licença.

8. Quando aparecer a mensagem a avisar que todas as aplicações no computador vão fechar, clique em Continuar.

9. Clique no botão Definição da rede sem fios no painel Opções do utilizador.

10. Seleccione Utilizar o botão WPS e clique em Seguinte.

    - Para modelos que suportam o botão WPS, aparece a janela acima.

    - Se a sua máquina estiver ligada com um cabo USB, a janela acima não aparece. Desligue o cabo USB se pretender configurar a rede sem fios com o botão WPS.

    - Se pretender configurar a rede sem fios com o cabo USB, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

11. A janela seguinte pede para verificar se o seu ponto de acesso (ou router sem fios) suporta WPS ou não.

    Se o ponto de acesso (ou router sem fios) possuir um botão WPS, seleccione Sim e clique em Seguinte.

12. Siga as instruções na janela para configurar a rede sem fios.

    - Para modelos com um ecrã, siga os passos abaixo:

      1. Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante cerca de 2-4 segundos.

         A máquina aguarda até 2 minutos para que botão WPS no ponto de acesso (ou router) seja premido.

      2. Prima o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou router sem fios).

         As mensagens são apresentadas no ecrã de apresentação na ordem a seguir:

         - A ligar: a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

         - Ligado: A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

         - Tipo de SSID: depois de concluir o processo de ligação da rede sem fios, a informação do SSID do ponto de acesso aparece no visor.

    - Para modelos sem um ecrã, siga os passos abaixo:

      1. Prima sem soltar o botão (WPS) no painel de controlo durante mais de 2 - 4 segundos, até o LED de estado piscar rapidamente.

         A máquina começa a ligar-se à rede sem fios. O LED pisca lentamente durante até dois minutos até que prima o botão PBC no ponto de acesso (ou router sem fios).

      2. Prima o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou router sem fios).

         - A luz pisca rapidamente no LED WPS. a máquina está a ligar-se ao ponto de acesso (ou router sem fios).

         - A luz LED WPS irá permanecer ligada, quando a máquina estiver ligada com sucesso à rede sem fios.

13. A configuração da rede sem fios está concluída. Após a instalação estar concluída, clique em Abandonar.

    Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte Instalação para Macintosh).

#### Ad-hoc via cabo USB

Mesmo que não tenha um ponto de acesso (PA), pode ligar a máquina sem fios ao computador configurando uma rede sem fios ad-hoc; basta seguir as instruções referidas abaixo.

##### Elementos a preparar

- Computador ligado à rede

- CD do software fornecido com a máquina

- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios

- Cabo USB

##### Criar a rede ad-hoc no Macintosh

1. Verifique se o cabo USB está ligado à máquina.

2. Ligue o computador e a máquina.

3. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

4. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Macintosh.

5. Clique duas vezes na pasta MAC_Installer > ícone Installer OS X.

6. Clique em Continuar.

7. Leia o contrato de licença e clique em Continuar.

8. Clique em Concordar para concordar com o contrato de licença.

9. Quando aparecer a mensagem a avisar que todas as aplicações no computador vão fechar, clique em Continuar.

10. Clique no botão Definição da rede sem fios no painel Opções do utilizador.

11. O software procura dispositivos de rede sem fios.

    Se a procura não for bem sucedida, verifique se o cabo USB está devidamente ligado entre o computador e a máquina e seguir as instruções que aparecem na janela.

12. Após a pesquisa de redes sem fios, aparece uma lista das redes sem fios encontradas pela máquina.

    Se quiser utilizar a definição ad-hoc predefinida Samsung, seleccione a última rede sem fios na lista, em que Nome da rede (SSID) é Portthru e Sinal é Impres. Rede Próp..

    Em seguida, clique em Seguinte.

    Se pretender utilizar outras definições ad-hoc, seleccione outra rede sem fios na lista.

    Se quiser alterar as definições, clique no botão Definições avançadas.

    - Introduza o nome da rede sem fios: Escreva o nome SSID (SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas).

    - Modo de operação: Seleccione Ad-hoc.

    - Canal: Seleccione o canal (Defin. Autom. ou 2412 MHz a 2467 MHz).

    - Autenticação: seleccione um tipo de autenticação.

      Sist. Aberto: a autenticação não é utilizada e a encriptação pode ou não ser utilizada, dependendo da necessidade de segurança dos dados.

      Chave Partilhada: A Autenticação é utilizada. Um dispositivo que tenha uma chave WEP correcta pode aceder à rede.

    - Encriptação: Seleccione a encriptação Nenhuma, WEP64 e WEP128).

    - Chave da rede: introduza o valor da chave de encriptação da rede.

    - Confirmar chave da rede: confirme o valor da chave de encriptação da rede.

    - Índice da chave WEP: Se estiver a utilizar a Encriptação WEP, seleccione o Índice da chave WEP adequado.

    Quando a rede ad-hoc tem definições de segurança, aparece a janela de segurança da rede sem fios.

    Seleccione Sist. Aberto ou Chave Partilhada para a autenticação e clique em Seguinte.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede o acesso não autorizado à sua rede sem fios. O WEP encripta a componente de dados de cada pacote transferido numa rede sem fios, utilizando uma chave de encriptação WEP de 64 ou 128 bits.

13. A janela mostra as definições da rede sem fios. Verifique as definições e clique em Seguinte.

    Antes de introduzir o endereço IP para a máquina, tem de saber a informação de configuração de rede do computador. Se a configuração de rede do computador estiver definida como DHCP, a configuração de rede sem fios deve também ser DHCP. Se a configuração de rede do computador estiver definida como Estático, a configuração de rede sem fios deve também ser Estático.

    Se o computador estiver definido como DHCP e pretender utilizar a definição de rede Estático, terá de contactar o administrador da rede para obter o endereço IP estático.

    - Para o método DHCP

      Se o método de atribuição do endereço IP for DHCP, verifique se DHCP aparece na janela Confirmação da configuração da rede sem fios. Se mostrar Estát., clique em Alterar TCP/IP para alterar o método de atribuição para Receber endereço IP automaticamente (DHCP).

    - Para o método Estático

      Se o método de atribuição do endereço for Estático, verifique se Estático aparece na janela Confirmação da configuração da rede sem fios. Se mostrar DHCP, clique em Alterar TCP/IP para introduzir o endereço IP e quaisquer outros valores de configuração de rede para a máquina.

      Por exemplo,

      Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:

      - Endereço de IP: 169.254.133.42

      - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

      Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:

      - Endereço de IP: 169.254.133.43

      - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)

      - Gateway: 169.254.133.1

14. Quando aparece a janela que o informa que a ligação do cabo de rede está confirmada, desligue o cabo de rede e clique em Seguinte.

    Se o cabo de rede estiver ligado, pode ter dificuldades a encontrar a máquina ao configurar a rede sem fios.

15. A rede sem fios estabelece a ligação conforme a configuração da rede.

16. A configuração da rede sem fios está concluída. Após a instalação estar concluída, clique em Abandonar.

    Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte Instalação para Macintosh).

### Utilizar um cabo de rede

As máquinas que não suportam a porta de rede, não poderão utilizar esta funcionalidade (consulte Vista posterior).

A sua máquina é uma máquina compatível com uma rede. Para preparar a máquina para funcionar na rede, é necessário executar alguns procedimentos de configuração.

- Depois de concluir a ligação de rede sem fios, tem de instalar um controlador para máquina para poder imprimir a partir de uma aplicação (consulte Instalar o controlador através da rede).

- Contacte o administrador da rede ou a pessoa que configurou a rede sem fios para obter informações sobre a configuração da rede.

#### Elementos a preparar

- Ponto de acesso

- Computador ligado à rede

- CD do software fornecido com a máquina

- A máquina instalada com uma interface de rede sem fios

- Cabo de rede

#### Imprimir um relatório de configuração de rede

É possível identificar as definições de rede da sua máquina, imprimindo um relatório de configuração de rede.

consulte Imprimir um relatório de configuração de rede.

#### Definição de IP com o programa SetIP (Windows)

Este programa é utilizado para definir manualmente o endereço IP de rede da máquina, utilizando o respectivo endereço MAC para comunicar com a máquina. O endereço MAC é o número de série do hardware da interface de rede e consta do relatório de configuração de rede.

consulte Definir o endereço IP.

#### Configurar a rede sem fios da máquina

Antes de começar, terá de saber o nome de rede (SSID) da sua rede sem fios e a chave da rede, se a mesma estiver encriptada. Estas informações foram definidas durante a instalação do ponto de acesso (ou router sem fios). Se não conhecer o seu ambiente sem fios, pergunte à pessoa que configurou a rede.

Para configurar os parâmetros de comunicação sem fios, pode utilizar o SyncThru™ Web Service.

#### Utilizar o SyncThru™ Web Service

Antes de iniciar a configuração dos parâmetros sem fios, certifique-se do estado de ligação do cabo.

1. Verifique se o cabo de rede está ligado à máquina. Se não estiver, ligue a máquina utilizando um cabo de rede padrão.

2. Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e introduza o novo endereço IP da máquina na janela do browser.

   Por exemplo,

3. Clique em Login existente no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

4. Escreva a ID e a Palavra-passe e, em seguida, clique em Login.

   - ID: admin

   - Palavra-passe: sec00000

5. Quando a janela SyncThru™ Web Service se abrir, clique em Definições da rede.

6. Clique em Sem fios > Assistente.

   O Assistente ajuda-o a definir a configuração da rede sem fios. No entanto, se quiser configurar directamente a rede sem fios, seleccione PERSONALIZADO.

7. Seleccione um Nome da rede (SSID) na lista.

   - SSID: SSID (Identificador de um conjunto de serviços) é um nome que identifica uma rede sem fios. Pontos de acesso e dispositivos sem fios que tentem ligar-se a uma rede sem fios específica têm de usar o mesmo SSID. O SSID é sensível a maiúsculas e minúsculas.

   - Modo de operação: Modo de operação refere-se ao tipo de ligações sem fios (consulte Nome de rede sem fios e chave de rede).

     - Ad-hoc: permite que dispositivos sem fios comuniquem directamente entre si num ambiente ponto a ponto.

     - Infra-Estrutura: permite que dispositivos sem fios comuniquem entre si através de um ponto de acesso.

   Se o Modo de operação da rede for Infra-Estrutura, seleccione o SSID do ponto de acesso. Se o Modo de operação for Ad-hoc, seleccione o SSID da máquina. Note que “portthru” é o SSID predefinido da sua máquina.

8. Clique em Seguinte.

   Se aparecer a janela de definição da segurança da rede sem fios, introduza a palavra-passe registada (chave de rede) e clique em Seguinte.

9. Aparece a janela de confirmação; verifique a configuração da ligação sem fios. Se a configuração estiver correcta, clique em Aplicar.

   Desligue o cabo de rede (padrão ou de rede). A máquina deve começar a comunicar sem fios com a rede. No caso do modo Ad-Hoc, pode utilizar simultaneamente uma LAN sem fios e uma com fios.

### Ligar a rede Wi-Fi Ligado/Desligado

Se a sua máquina possuir um ecrã, pode também ligar/desligar o Wi-Fi a partir do painel de controlo da máquina através do menu Rede.

1. Verifique se o cabo de rede está ligado à máquina. Se não estiver, ligue a máquina utilizando um cabo de rede padrão.

2. Inicie um browser, tal como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e introduza o novo endereço IP da máquina na janela do browser.

   Por exemplo,

3. Clique em Login existente no canto superior direito do website SyncThru™ Web Service.

4. Escreva a ID e a Palavra-passe e, em seguida, clique em Login.

   - ID: admin

   - Palavra-passe: sec00000

5. Quando a janela SyncThru™ Web Service se abrir, clique em Definições da rede.

6. Clique em Sem fios > Personalizado.

   Pode também ligar a rede Wi-Fi Ligado/Desligado.

### Definir Wi-Fi Direct para impressão móvel

Wi-Fi Direct é um método de ligação peer-to-peer fácil de configurar para a sua impressora e um dispositivo móvel que fornece uma ligação segura e um tráfego melhor do que o modo ad hoc.

Com Wi-Fi Direct, pode ligar a sua impressora a uma rede Wi-Fi Direct e, ao mesmo tempo, ligar concomitantemente a um ponto de acesso. Pode também utilizar uma rede com fios e uma rede Wi-Fi Direct simultaneamente para que utilizadores múltiplos possam aceder e imprimir documentos a partir de Wi-Fi Direct e a partir de uma rede com fios.

- Não pode ligar à Internet a partir de Wi-Fi Direct da impressora.

- A lista de protocolo suportada pode diferir do seu modelo, as redes Wi-Fi Direct NÃO suportam IPv6, filtros de rede, IPSec, WINS e serviços SLP.

#### Configurar Wi-Fi Direct

Pode activar a funcionalidade Wi-Fi Direct através de um dos métodos seguintes.

##### A partir do computador ligado por cabo USB (recomendado)

- Ao configurar a partir do CD de software fornecido, consulte o ponto de acesso através do cabo USB.

  - Utilizadores Windows, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

  - Utilizadores Macintosh, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

- Após a instalação do controlador estar concluída, Samsung Easy Printer Manager pode ser definido e podem ser efectuadas alterações em Wi-Fi Direct.

  Samsung Easy Printer Manager está disponível apenas para os utilizadores de Windows e Macintosh OS.

  - No menu Iniciar, seleccione Programas ou Todos os programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Definições do dispositivo > Rede.

    - Wi-Fi Directo Ligado/Desligado: Seleccione Ligado para activar.

    - Nome do dispositivo: Introduza o nome da impressora para pesquisar a sua impressora numa rede sem fios. Por predefinição, o nome do dispositivo é o nome de modelo.

    - Endereço IP: Introduza o endereço IP da impressora. Este endereço IP só é utilizado para a rede local e não para a rede com ou sem fios da infraestrutura. É aconselhável utilizar o endereço IP local predefinido (o endereço IP local predefinido da impressora para Wi-Fi Direct é 192.168.3.1)

    - Proprietário do Grupo: Active esta opção para atribuir a impressora ao proprietário de grupo Wi-Fi Direct. O Proprietário do Grupo também age como um ponto de acesso sem fios. É aconselhável activar esta opção.

    - Chave de rede: Se a sua impressora for um Proprietário do Grupo, é necessária uma Chave de rede para ligar outros dispositivos móveis à impressora. Pode configurar uma chave de rede sozinho ou pode lembrar-se da chave de rede gerada aleatoriamente por predefinição.

##### A partir da máquina (Máquinas com um ecrã)

- Seleccione Rede > Sem fios > Wi-Fi Direct a partir do painel de controlo.

- Active Wi-Fi Direct.

##### A partir do computador ligado em rede

Se a sua impressora estiver a utilizar um cabo de rede ponto de acesso sem fios, pode activar e configurar Wi-Fi Direct a partir de SyncThru™ Web Service.

- Aceda a SyncThru™ Web Service, seleccione Definições > Definições da rede > Sem fios > Wi-Fi Direct.

- Active ou desactive Wi-Fi Direct e defina outras opções.

- Para utilizadores Linux OS,

  - Imprima uma relatório de configuração de rede IP para verificar a saída (consulte Imprimir um relatório de configuração de rede).

  - Aceda a Serviço Web SyncThru, seleccione Definições > Definições da rede > Sem fios > Wi-Fi Direct.

  - Active ou desactive Wi-Fi Direct.

#### Configurar o dispositivo móvel

- Após configurar Wi-Fi Direct a partir da impressora, consulte o manual de utilizador do dispositivo móvel que está a utilizar para definir Wi-Fi Direct.

- Após configurar Wi-Fi Direct, necessita de transferir a aplicação de impressão móvel (Por exemplo: Impressora Samsung Mobile) para imprimir a partir do seu smartphone.

- Quando tiver encontrado a impressora à qual pretende ligar a partir do dispositivo móvel, seleccione a impressora e o LED da impressora irá piscar. Prima o botão WPS na impressora e será ligada ao seu dispositivo móvel.

- Se o seu dispositivo móvel não suportar WPS, necessita de introduzir a "Chave de rede" de uma impressora em vez de premir o botão WPS.

### Resolução de problemas

#### Problemas durante a configuração ou instalação do controlador

##### Impressoras não encontradas

- A máquina poderá estar desligada. Ligue o computador e a máquina.

- O cabo USB não está ligado entre o computador e a máquina. Ligue a máquina ao computador através do cabo USB.

- A máquina não suporta rede sem fios. Consulte o manual da máquina incluído no CD com o software fornecido com a máquina e prepare uma máquina de rede sem fios.

##### Falha na ligação - SSID não encontrado

- A máquina não encontra o nome de rede (SSID) que seleccionou ou digitou. Verifique o nome da rede (SSID) no seu ponto de acesso e tente ligar novamente.

- O ponto de acesso não está ligado. Ligue o ponto de acesso.

##### Falha na ligação - Segurança Inválida

- A segurança não está configurada correctamente. Verifique a segurança configurada no ponto de acesso e máquina.

##### Falha na ligação - Erro de Ligação Geral

- O computador não recebe o sinal da máquina. Verifique o cabo USB e se a máquina está ligada.

##### Falha na ligação - Ligada a Rede com Fios

- A máquina está ligada através de um cabo de rede sem fios. Remova o cabo de rede sem fios da máquina.

##### Erro de Ligação ao PC

- O endereço de rede configurado não consegue ligar entre o computador e a máquina.

  - Para o ambiente de rede DHCP

    A impressora recebe automaticamente o endereço IP (DHCP) quando o computador está configurado para DHCP.

  - Para o ambiente de rede Estático

    A máquina utiliza o endereço estático quando o computador está configurado para o endereço estático.

    Por exemplo,

    Se a informação de rede do computador for igual à seguinte:

    - Endereço de IP: 169.254.133.42

    - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0

    Então, a informação de rede da máquina deverá ser a seguinte:

    - Endereço de IP: 169.254.133.43

    - Máscara de Sub-rede: 255.255.0.0 (Utilize a máscara de sub-rede do computador)

    - Gateway: 169.254.133.1

#### Outros problemas

Se ocorrerem problemas durante a utilização da máquina numa rede, verifique o seguinte:

Para obter informações sobre o Ponto de Acesso (ou router sem fios), consulte o respectivo manual do utilizador.

- Seu computador, ponto de acesso (ou router sem fios), ou a máquina não pode ser activado.

- Confira a recepção sem fios em redor da máquina. Se o router estiver longe da origem do sinal ou existir um obstáculo entre eles, poderão haver dificuldades de recepção do sinal.

- Desligue e ligue novamente o Ponto de Acesso (ou router sem fios), a máquina e o computador. Nalguns casos, isso poderá restabelecer a comunicação via rede.

- Confira se existe software de firewall (V3 ou Norton) que possa estar a impedir a comunicação.

  Se o computador e a máquina estiverem ligados na mesma rede, e se não for possível encontrar ao pesquisar, poderá existir software de firewall que impede a comunicação. Consulte o manual do software para desligar a firewall e tente novamente procurar a máquina.

- Confira se o endereço IP da máquina está atribuído correctamente. Pode consultar o endereço IP imprimindo o relatório de configuração de rede.

- Verifique se o Ponto de Acesso (ou router sem fios) tem a segurança configurada (palavra-passe). Se houver uma palavra-passe, contacte o administrador do ponto de acesso (ou router sem fios).

- Verifique o endereço IP da máquina. Reinstale o controlador da máquina e altere as definições para ligar a máquina via rede. Devido às características do DHCP, o endereço IP atribuído poderá mudar se a máquina não for utilizada durante um período prolongado ou se o ponto de acesso tiver sido reposto.

  Registe o endereço MAC do produto quando configura o servidor DHCP no ponto de acesso (ou router sem fios). De seguida, pode sempre utilizar o endereço IP que está definido com o endereço MAC. É possível identificar o endereço Mac da sua máquina, imprimindo um relatório de configuração de rede (consulte Imprimir um relatório de configuração de rede).

- Confira o ambiente sem fios. Poderá não conseguir ligar-se à rede no ambiente de infra-estrutura se for necessário escrever informações de utilizador antes de estabelecer a ligação com o ponto de acesso (ou router sem fios).

- Esta máquina suporta apenas IEEE 802.11 b/g/n e Wi-Fi. Outros tipos de comunicação sem fios (por exemplo, Bluetooth) não são suportados.

- Se utilizar o modo Ad-Hoc em sistemas operativos como o Windows Vista, poderá ser necessário configurar a ligação sem fios sempre que utilizar a máquina sem fios.

- Não pode utilizar o modo infra-estrutura e o modo ad-hoc em simultâneo para a máquina de rede sem fios Samsung.

- A máquina está dentro dos limites da rede sem fios.

- A máquina está localizada longe de obstáculos que possam bloquear o sinal sem fios.

  Remova quaisquer objectos metálicos de grandes dimensões existentes entre o ponto de acesso (ou router sem fios) e a máquina.

  Certifique-se de que a máquina e o ponto de acesso sem fios (ou router sem fios) não estão separados por postes, paredes ou colunas que contenham metal ou betão.

- A máquina está localizada longe de dispositivos electrónicos que possam interferir com o sinal sem fios.

  Muitos dispositivos podem interferir com o sinal sem fios, incluindo fornos microondas e alguns dispositivos Bluetooth.

- Sempre que a configuração do seu ponto de acesso (ou router sem fios) se alterar, tem de efectuar novamente a configuração sem fios do produto.