## Problemy z podawaniem papieru

Stan | Sugerowane rozwiązania
--- | ---
Papier zakleszcza się podczas drukowania | Usuń zakleszczenie papieru.

Papier skleja się.

- Sprawdź maksymalną pojemność zasobnika.

- Upewnij się, że użyto właściwego typu papieru.

- Wyjmij papier z zasobnika papieru i wygnij go lub przekartkuj.

- Wilgoć może powodować sklejanie się niektórych typów papieru.

Arkusze papieru nie są podawane ze stosu. | W zasobniku mogą znajdować się różne typy papieru. Załaduj do zasobnika papier jednego typu, rozmiaru i o jednakowej gramaturze.

Papier nie jest podawany do urządzenia.

- Usuń wszystkie przeszkody z wnętrza urządzenia.

- Papier nie został prawidłowo załadowany. Usuń papier z zasobnika i załaduj go prawidłowo.

- W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Wyjmij nadmiar papieru.

- Papier jest za gruby. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia.

Papier nadal ulega zakleszczeniu.

- W zasobniku znajduje się zbyt duża ilość papieru. Wyjmij nadmiar papieru. W przypadku drukowania na materiałach specjalnych należy załadować materiał ręcznie.

- Używany jest niewłaściwy typ papieru. Używaj tylko papieru zgodnego z wymaganiami technicznymi danego urządzenia.

- Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się resztki papieru. Otwórz pokrywę przednią i wyjmij resztki papieru.

Koperty przekrzywiają się lub nie są podawane prawidłowo. | Upewnij się, że prowadnice papieru dotykają koperty po obu jej stronach.