## Instalando o driver pela rede

- Talvez alguns recursos e opcionais não estejam disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Recursos por modelos).

- A máquina que não tem suporte para a interface de rede não poderá usar esse recurso (consulte Visão traseira).

### Windows

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado à rede e ligado. Além disso, o endereço IP do seu equipamento deve ter sido definido (consulte Definindo o endereço IP).

   Se o "Assistente para adicionar novo hardware" for exibido durante o procedimento de instalação, clique em Cancelar para fechar a janela.

2. Insira o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

3. Selecione Instalar agora.

   A Instalação personalizada permite que você selecione a conexão do equipamento e escolha um componente individual para instalar. Siga as instruções na janela.

4. Leia o Contrato de Licença e selecione Aceito os termos do contrato de licença. Em seguida, clique em Avançar.

   O programa procura o equipamento.

   Se o equipamento não for encontrado na rede ou localmente, uma mensagem de erro será exibida. Selecione a opção desejada e clique em Avançar.

5. Os equipamentos procurados serão exibidos na tela. Selecione o equipamento que deseja usar e clique em OK.

   Se o driver encontrar apenas um equipamento, a janela de confirmação será exibida.

6. Siga as instruções na janela de instalação.

#### Modo de instalação silenciosa

O modo de instalação silenciosa é um método de instalação que não requer intervenção do usuário. Uma vez que a instalação seja iniciada, o driver e o software do equipamento serão instalados automaticamente no seu computador. Você pode iniciar a instalação silenciosa digitando /s ou /S na janela de comandos.

##### Parâmetros da linha de comandos

A tabela a seguir mostra os comandos que podem ser usados na janela de comandos.

A linha de comando a seguir é efetiva e operacional quando o comando é utilizado com /s ou /S. Entretanto, /h, /H ou /? são comandos excepcionais que podem ser executados separadamente.

Linha de comando | Definição | Descrição
--- | --- | ---
/s ou /S | Inicia a instalação silenciosa. | Instala os drivers do equipamento sem solicitar opções da interface ou intervenção do usuário.

/p"<nome_porta>" ou /P"<nome_porta>"

Especifica a porta da impressora.

A porta de rede será criada com o uso do monitor de portas TCP/IP padrão. Para portas locais, essa porta deverá existir no sistema antes de ser especificada pelo comando.

O nome da porta da impressora pode ser especificado como um endereço IP, nome de host, nome de portal local USB ou nome de porta IEEE1284.

Por exemplo:

- /p"xxx.xxx.xxx.xxx" onde "xxx.xxx.xxx.xxx" é o endereço IP da impressora de rede. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"nome_host"

- Ao instalar o driver de forma silenciosa em coreano, digite Setup.exe /s /L"0x0012” ou Setup.exe /s.

/a"<caminho_destino>" ou /A"<caminho_destino>"

Especifica o caminho de destino para instalação.

O caminho de destino deve ser um caminho completamente qualificado.

Como os drivers do equipamento devem ser instalados no local específico do sistema operacional, este comando se aplica somente a aplicativos de software.

/i"<nome_arquivo_script>" ou /I"<nome_arquivo_script>"

Especifica o arquivo de script de instalação personalizado para operação personalizada.

O nome do arquivo de script deve ser um nome de arquivo completamente qualificado.

Um arquivo de script personalizado pode ser atribuído a uma instalação silenciosa personalizada. Este arquivo de script pode ser criado ou modificado através do utilitário de personalização do instalador fornecido ou pelo editor de textos.

este arquivo de script personalizado tem prioridade sobre a configuração padrão do instalador no pacote de instalação, mas não tem prioridade sobre os parâmetros de linha de comando.

/n"<nome_impressora>" ou /N"<nome_impressora>" | Especifica o nome da impressora. A instância da impressora será criada com o nome de impressora especificado. | Com esse parâmetro, você pode adicionar instâncias da impressora como desejar.
/nd ou /ND | Especifica que o driver instalado não será o driver padrão do equipamento. | Ele indica que o driver instalado do equipamento não será o driver padrão do sistema se houver um ou mais drivers de impressão instalados. Se não houver driver do equipamento instalado no seu sistema, essa opção não será aplicada porque o sistema operacional Windows definirá o driver de impressão instalado como o driver padrão do equipamento.
/x ou /X | Utiliza os arquivos existentes de driver do equipamento para criar a instância da impressora se ela já estiver instalada. | Este comando fornece uma maneira de instalar uma instância da impressora que utilize os arquivos de drivers de impressão instalados sem instalar um driver adicional.
/up"<nome_impressora>" ou /UP"<nome_impressora>" | Remove somente a instância da impressora especificada e não os arquivos de drivers. | Este comando oferece uma maneira de remover somente a instância da impressora especificada do seu sistema sem afetar outros drivers de impressão. Ele não removerá arquivos de driver de impressão do seu sistema.
/d ou /D | Desinstala todos os drivers de dispositivos e aplicativos do seu sistema. | Este comando removerá todos os drivers e software de aplicativos instalados do dispositivo do seu sistema.
/v"<nome_compartilhamento>" ou /V"<nome_compartilhamento>" | Compartilha o equipamento instalado e adiciona outros drivers de plataforma disponíveis para Point & Print. | Ele instalará todos os drivers do equipamento da plataforma do sistema operacional Windows com suporte no sistema e os compartilhará com o <nome_compartilhamento> especificado para apontar e imprimir.
/o ou /O | Abre a pasta Impressoras e aparelhos de fax após a instalação. | Este comando abrirá a pasta Impressoras e aparelhos de fax após a instalação silenciosa.
/f"<nome_arquivo_log>" ou /F"<nome_arquivo_log>" | Especifica o nome de arquivo de log. O arquivo de log padrão será criado na pasta temp do sistema se não tiver sido especificado. | Ele criará um arquivo de log em uma pasta especificada.
/h, /H ou /? | Mostra a utilização da linha de comando.

### Macintosh

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado à sua rede e ligado.

2. Insira o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

3. Clique duas vezes no ícone de CD-ROM exibido na área de trabalho do Macintosh.

4. Clique duas vezes na pasta MAC_Installer > ícone Installer OS X.

5. Clique em Continue.

6. Leia o contrato de licença e clique em Continue.

7. Clique em Agree para aceitar os termos do contrato de licença.

8. Quando a mensagem informando que todos os aplicativos serão fechados for exibida no seu computador, clique em Continue.

9. Clique em Continue na janela User Options Pane.

   Se você ainda não tiver definido o endereço IP, clique em Definir endereço IP e consulte Configurando o IPv4 com o SetIP (Macintosh). Se quiser configurar a rede sem fio, consulte Configuração usando o Macintosh.

10. Clique em Install. Todos os componentes necessários para o funcionamento do equipamento serão instalados.

    Se clicar em Customize, poderá escolher os componentes individuais a instalar.

11. Insira a senha e clique em OK.

12. A instalação do software requer a reinicialização do computador. Clique em Continue Installation.

13. Após a conclusão da instalação, clique em Quit ou Restart.

14. Abra a pasta Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - No Mac OS X 10.5 a 10.7, abra a pasta Applications > System Preferences e clique em Print & Fax.

15. Clique em Add em Printer List.

    - No Mac OS X 10.5 a 10.7, clique no ícone "+". Uma janela pop-up será exibida.

16. No Mac OS X 10.4, clique em IP Printer.

    - No Mac OS X 10.5 a 10.7, clique em IP.

17. Selecione HP Jetdirect - Socket em Protocol.

    Na impressão de um documento com muitas páginas, o desempenho da impressão pode ser aprimorado selecionando-se Socket na opção Printer Type.

18. Digite o endereço IP do equipamento no campo Address.

19. Digite o nome da fila no campo Queue. Se você não for capaz de determinar o nome da fila do servidor do seu equipamento, tente usar a fila padrão primeiro.

20. No Mac OS X 10.4, se a seleção automática não funcionar corretamente, selecione Samsung em Print Using e o nome do seu equipamento em Model.

    - No Mac OS X 10.5 a 10.7, se a seleção automática não funcionar corretamente, selecione Select Printer Software e o nome do seu equipamento em Print Using.

21. Clique em Add.

    O seu equipamento será exibido em Printer List e configurado como o equipamento padrão.

Para instalar o driver de fax:

1. Abra a pasta Aplicativos > Samsung > Fax Queue Creator.

2. Seu equipamento aparecerá na Printer List.

3. Selecione o equipamento a ser usado e clique no botão Create.

### Linux

É necessário fazer download dos pacotes de software para Linux do site da Samsung para instalar o software da impressora (http://www.samsung.com/printer> localize seu produto > Suporte ou Downloads).

Para instalar outro software:

- Consulte Instalando o Smart Panel.

- Consulte Instalando o Printer Settings Utility.

#### Instalar driver do Linux e adicionar impressora de rede

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado à sua rede e ligado. Além disso, o endereço IP do seu equipamento deve ter sido definido.

2. Baixe o pacote Unified Linux Driver no site da Samsung.

3. Extraia o arquivo UnifiedLinuxDriver.tar.gz e abra o novo diretório.

4. Clique duas vezes na pasta Linux > ícone install.sh.

5. A janela do programa de instalação da Samsung será exibida. Clique em Continue.

6. O assistente para adicionar impressora é aberto. Clique em Next.

7. Selecione Network printer e clique no botão Search.

8. O endereço IP e o nome do modelo do equipamento são exibidos no campo de lista.

9. Selecione o seu equipamento e clique em Next.

10. Insira a descrição da impressora e clique em Next.

11. Depois que o equipamento for adicionado, clique em Finish.

12. Quando a instalação estiver concluída, clique em Finish.

#### Adicionar uma impressora de rede

1. Clique duas vezes em Unified Driver Configurator.

2. Clique em Add Printer..

3. A janela Add printer wizard é exibida. Clique em Next.

4. Selecione Network printer e clique no botão Search.

5. O endereço IP e o nome do modelo da impressora são exibidos no campo de lista.

6. Selecione o seu equipamento e clique em Next.

7. Insira a descrição da impressora e clique em Next.

8. Depois que o equipamento for adicionado, clique em Finish.

### UNIX

- Verifique se o seu equipamento oferece suporte ao sistema operacional UNIX antes de instalar os drivers de impressão para UNIX (consulte Sistema operacional).

- Os comandos são marcados com “”; portanto, ao digitá-los, não coloque “”.

- Talvez alguns recursos e opcionais não estejam disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Sistema operacional).

Para usar um driver de impressão para UNIX, é preciso primeiro instalar o pacote de drivers de impressão para UNIX e, em seguida, instalar a impressora. É possível fazer download dos pacotes de driver da impressora UNIX do site da Samsung (http://www.samsung.com > localize seu produto > Suporte ou Downloads).

#### Instalando o pacote de drivers de impressão para UNIX

O procedimento de instalação é igual para todas as variantes do sistema operacional UNIX mencionadas.

1. No site da Samsung, baixe e descompacte o pacote UNIX Printer Driver para o seu computador.

2. Adquira privilégios de root.

   “su -”

3. Copie o arquivo do driver apropriado para o computador UNIX de destino.

   Consulte o guia do administrador do seu sistema operacional UNIX para obter detalhes.

4. Desinstale o pacote UNIX Printer Driver.

   Por exemplo, no IBM AIX, use os comandos a seguir:

   “gzip -d < digite o nome do pacote | tar xf -”

5. Vá para o diretório aberto.

6. Execute o script de instalação.

   “./install”

   install é o arquivo de script do programa de instalação usado para instalar ou desinstalar o pacote de drivers de impressão para UNIX.

   Use o comando "chmod 755 install" para conceder permissão ao script do instalador.

7. Execute o comando ". /install –c” para verificar os resultados da instalação.

8. Execute "installprinter" na linha de comando. Isso exibirá a janela Add Printer Wizard. Configure a impressora nesta janela consultando os seguintes procedimentos.

   Em alguns sistemas operacionais UNIX, como o Solaris 10, as impressoras recém-adicionadas podem não estar ativadas e/ou não aceitar trabalhos. Nesse caso, execute os dois comandos a seguir no terminal do root: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Desinstalando o pacote de drivers de impressão

O utilitário deve ser usado para excluir a impressora instalada no sistema.

1. Execute o comando "uninstallprinter" a partir do terminal.

   Isso abrirá o Uninstall Printer Wizard.

   As impressoras instaladas são exibidas na lista suspensa.

2. Selecione a impressora a ser excluída.

3. Clique em Delete para excluir a impressora do sistema.

4. Execute o comando ". /install –d" para desinstalar todo o pacote.

5. Para verificar os resultados da remoção, execute o comando ". /install –c".

Para reinstalá-lo, use o comando ". /install" para reinstalar os binários.

#### Configurando a impressora

Para adicionar a impressora ao seu sistema UNIX, execute "installprinter" na linha de comando. Isso exibirá a janela Add Printer Wizard. Configure a impressora nesta janela de acordo com as seguintes etapas:

1. Digite o nome da impressora.

2. Selecione o modelo da impressora apropriada na lista de modelos.

3. Insira qualquer descrição correspondente ao tipo da impressora no campo Type. Isso é opcional.

4. Especifique a descrição da impressora no campo Description. Isso é opcional.

5. Especifique o local da impressora no campo Location.

6. Digite o endereço IP ou o nome do DNS da impressora na caixa de texto Device para impressoras conectadas via rede. No IBM AIX com jetdirect Queue type, somente o nome do DNS é permitido e não o endereço IP numérico.

7. Queue type mostra a conexão como lpd ou jetdirect na caixa de listagem correspondente. O tipo usb adicional está disponível no sistema operacional Sun Solaris.

8. Selecione Copies para definir o número de cópias.

9. Selecione a opção Collate para receber cópias já classificadas.

10. Selecione a opção Reverse Order para receber cópias na ordem inversa.

11. Selecione a opção Make Default para definir esta impressora como padrão.

12. Clique em OK para adicionar a impressora.