## Meniu fax

### Caracteristică fax

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (fax) > (Menu) > Fax Feature pe panoul de control.

- Sau selectaţi Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default pe ecranul tactil.

- Sau apăsaţi Fax > selectaţi elementul dorit al meniului de pe ecranul tactil.

Element | Descriere
--- | ---

- Scan Size

- Original Size

setează dimensiunea imaginii.

Contrast | Ajustează nivelul contrastului pentru a scana un original care este mai uşor de citit, atunci când originalul are un conţinut prea şters sau prea închis.
Darkness | Ajustează nivelul de luminozitate pentru a scana un original care este mai uşor de citit, atunci când originalul conţine marcaje şterse şi imagini întunecate (consultaţi Darkness).
Resolution | Setările implicite ale documentului asigură rezultate bune când se utilizează originale bazate pe text. Totuşi, dacă expediaţi originale de calitate slabă sau care conţin fotografii, puteţi regla rezoluţia pentru a obţine un fax de calitate mai ridicată (consultaţi Resolution).
Duplex | imprimarea faxului recepţionat pe ambele feţe ale hârtiei.

Multi Send

Expedierea unui fax la destinaţii multiple (consultaţi Expedierea unui fax către destinaţii multiple).

Nu puteţi expedia un fax color utilizând această caracteristică.

Delay Send

Maşina este setată să expedieze un fax mai târziu, la o oră când este posibil ca dvs. să nu fiţi de faţă (consultaţi Întârzierea transmiterii unui fax).

Nu puteţi expedia un fax color utilizând această caracteristică.

Priority Send | Originalul este scanat în memorie şi expediat imediat ce operaţia curentă este finalizată. Expedierea cu prioritate va întrerupe o expediere către destinatari multipli între staţii (de exemplu, atunci când expedierea către staţia A se termină, înainte de a începe expedierea către staţia B) sau între încercările de reapelare (consultaţi Expedierea unui fax prioritar).

Forward

Redirecţionează faxul primit sau trimis către altă destinaţie printr-un fax sau PC. Dacă nu sunteţi la birou dar trebuie să recepţionaţi un fax, această caracteristică poate fi utilă.

- Consultaţi Redirecţionarea unui fax expediat către un alt destinatar.

- Consultaţi Redirecţionarea unui fax recepţionat.

Secure Receive | Stochează în memorie faxul primit fără a-l imprima. Pentru a imprima documente primite, trebuie să introduceţi parola. Puteţi să împiedicaţi accesul persoanelor neautorizate la faxurile recepţionate (consultaţi Recepţionarea în modul de recepţie securizată).
Add page | Adaugă documente suplimentare la o lucrare de fax temporizată rezervată (consultaţi Adăugare documente la un fax temporizat.).
Cancel Job | Anulează lucrarea de fax temporizată salvată în memorie (consultaţi Anularea unei lucrări de fax temporizate).

### Configurarea trimiterii

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (fax) > (Menu) > Fax Setup > Sending pe panoul de control.

- Sau selectaţi Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default pe ecranul tactil.

Element | Descriere
--- | ---
Redial Times | Setează numărul de încercări de reapelare. Dacă introduceţi 0, maşina nu va reapela.
Redial Term | Setează intervalul de timp înainte de reapelarea automată.
Prefix Dial | Setează un prefix de cel mult 5 cifre. Acest prefix este format înainte de a începe formarea numărului de apelare automată. Acest lucru este util pentru accesarea centralelor PABX.
ECM Mode | Trimite faxurile utilizând modul de corectare al erorilor (ECM) pentru a asigura trimiterea fără nicio eroare a faxurilor. Este posibil să dureze mai mult timp.
Send Report | Setează echipamentul să imprime un raport dacă expedierea faxului a fost finalizată cu succes sau nu. Dacă selectaţi On-Error, echipamentul imprimă un raport atunci când o expediere nu s-a finalizat cu succes.
Image TCR | Este imprimat un raport al transmiterii, cu o imagine în miniatură a primei pagini a faxului trimis.
Dial Mode | Setează modul de apelare pe ton sau impuls. În funcţie de ţara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă.
Toll Save | Faxurile sunt trimise la o anumită oră pentru a face economii la factura telefonică. În funcţie de ţara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă.
Setup Wizard | Uşurează configurarea opţiunilor necesare pentru fax, precum Machine ID, Fax Number, etc.

### Configurare primire

În funcţie de opţiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. În acest caz, acestea nu sunt aplicabile pentru maşina dvs. (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).

Pentru a modifica opţiunile meniului:

- Apăsaţi (fax) > (Menu) > Fax Setup > Receiving pe panoul de control.

- Sau selectaţi Setup > Machine Setup > Default Setting > Fax Default pe ecranul tactil.

Element | Descriere
--- | ---
Receive Mode | Selectează modul implicit de primire a faxurilor.
Ring To Answer | Specifică de câte ori să sune maşina înainte de a răspunde la un apel primit.
Stamp RCV Name | Imprimă automat numărul paginii, precum şi data şi ora recepţiei în partea de jos a fiecărei pagini a faxului recepţionat.
RCV Start Code | Iniţiază recepţia faxului de la un telefon suplimentar conectat la mufa EXT din partea din spate a maşinii. Dacă ridicaţi receptorul telefonului suplimentar şi auziţi tonuri de fax, introduceţi codul. Este presetat din fabrică la *9*.
Auto Reduction | Reduce automat dimensiunea paginii faxului primit, pentru a se potrivi cu hârtia încărcată în maşină.
Discard Size | Înlătură o anumită parte din extremitatea faxului primit.
Junk Fax Setup | Blochează toate faxurile nedorite pe care le-aţi stocat în memorie ca numere de fax nedorite. În funcţie de ţara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă.
DRPD Mode | Permite unui utilizator să răspundă mai multor numere de telefon folosind o singură linie telefonică. Puteţi seta maşina să recunoască diferite tipuri de sonerii pentru fiecare număr. În funcţie de ţara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă (consultaţi Recepţionarea faxurilor utilizând modul DRPD).
Duplex Print | Imprimă faxurile recepţionate pe ambele feţe ale hârtiei. Puteţi face economii la hârtie.

- Doc Box Saving

- Document Box Saving

Stochează faxurile primite în caseta comună. Acest meniu este afişat doar atunci când a fost instalată o unitate de stocare în masă (HDD) (consultaţi Funcţie de diversitate).