## Fakso triktys

Būsena | Siūlomi sprendimai
--- | ---

Įrenginys neveikia, ekrane nerodoma jokia informacija arba neveikia mygtukai.

- Atjunkite ir vėl prijunkite maitinimo laidą.

- Patikrinkite, ar maitinimas tiekimas į elektros lizdą.

- Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.

Nėra rinkimo signalo.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungta telefono linija (žr. Vaizdas iš galo).

- Prijunkite kitą telefoną ir patikrinkite, ar sieninis telefono lizdas veikia.

Atmintyje išsaugoti numeriai renkami netinkamai. | Patikrinkite, ar atmintyje išsaugoti teisingi numeriai. Norėdami tai patikrinti, atspausdinkite adresų knygos sąrašą.

Originalas netiekiamas įrenginiui.

- Patikrinkite, ar popierius nesusiglamžęs ir tinkamai įdedamas. Patikrinkite, ar originalas tinkamo dydžio, nėra per storas ar plonas.

- Patikrinkite, ar patikimai uždarytas dokumentų tiektuvas.

- Gali tekti pakeisti dokumentų tiektuvo guminį kilimėlį. Kreipkitės į paslaugų teikimo atstovą (žr. Eksploatacinių dalių keitimas).

Faksogramos negaunamos automatiškai.

- Turi būti nustatytas faksogramų gavimo režimas (žr. Priėmimo režimų pakeitimas).

- Patikrinkite, ar dėkle yra popieriaus (žr. Spausdinimo terpės specifikacijos ).

- Patikrinkite, ar ekrane nerodomas koks nors klaidos pranešimas. Jei taip, išspręskite problemą.

Įrenginys nesiunčia.

- Patikrinkite, ar originalas įdėtas į dokumentų tiektuvą ar ant skenerio stiklo.

- Patikrinkite fakso įrenginį, į kurį siunčiate, kad sužinotumėte, ar jis gali iš jūsų priimti faksogramą.

Gaunamų faksogramų lapai tušti arba prastos kokybės.

- Faksogramą siunčiantis įrenginys gali būti sugedęs.

- Dėl triukšmų telefono linijoje gali kilti su linija susijusių problemų.

- Patikrinkite savo įrenginį, padarydami kopiją.

- Tuoj baigsis dažų kasetės eksploatavimo laikas. Pakeiskite dažų kasetę (žr. Dažų kasetės keitimas).

Kai kurie gaunamos faksogramos žodžiai ištempti. | Faksogramą siunčiančiame įrenginyje laikinai užstrigo dokumentas.
Jūsų siunčiamuose originaluose yra linijų. | Patikrinkite, ar skeneryje nėra žymų, ir nuvalykite jį (žr. Skaitytuvo bloko valymas).
Įrenginys surenka numerį, bet ryšys su kitu fakso įrenginiu nutrūksta. | Gali būti, kad kitas fakso įrenginys išjungtas, baigėsi popierius arba negali atsiliepti į gaunamus skambučius. Pasikalbėkite su kito aparato operatoriumi ir paprašykite, kad pašalintų triktis jų pusėje.
Faksogramos nesaugomos atmintyje. | Atmintyje gali nebūti pakankamai vietos faksogramai išsaugoti. Jei ekrane rodoma atminties būsena, ištrinkite iš atminties nereikalingas faksogramas, o tada vėl bandykite išsaugoti faksogramą. Kreipkitės į paslaugų centrą.
Kiekvieno puslapio apačioje yra tuščios vietos su maža teksto juostele viršuje. | Galbūt pasirinkote netinkamus popieriaus nustatymus, nustatydami naudotojo parinkčių nustatymus. Dar kartą patikrinkite popieriaus dydį ir tipą.