## Envio/recepção de faxes básicos

- Esta função não é suportada para a SCX-340x/SCX-340xW Series (consulte Descrição geral do painel de controlo).

- Para funcionalidades especiais de envio de faxes, consulte Guia Avançado (consulte Funções fax).

- Não se pode utilizar esta máquina para faxes através de um telefone pela Internet. Para obter mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços da Internet.

- Recomendamos que utilize uma linha telefónica analógica convencional (PSTN: Rede telefónica pública comutada) quando fizer a ligação de linhas telefónicas para utilizar uma máquina de fax. Se utilizar outros serviços da Internet (DSL, RDIS, VolP), pode melhorar a qualidade da ligação usando um microfiltro. O microfiltro elimina todos os ruídos desnecessários e melhora a qualidade da ligação ou do acesso à Internet. Como o microfiltro DSL não é fornecido com a máquina, contacte o fornecedor de serviços da Internet para obter informações sobre a utilização do microfiltro DSL.

  1. Porta para linha

  2. Microfiltro

  3. Modem DSL / Linha telefónica

     (consulte Vista posterior.)

### Preparação para enviar/receber faxes

Antes de enviar ou receber um fax, é necessário ligar o cabo de linha fornecido à tomada de telefone existente na parede (consulte Vista posterior). Consulte o Guia de instalação rápida para saber como estabelecer uma ligação. O método para estabelecer uma ligação telefónica varia consoante o país.

### Enviar um fax

Pode colocar os originais no alimentador de documentos ou no vidro de exposição do scanner. Se colocar os originais no alimentador de documentos e no vidro de exposição do scanner, a máquina começa por digitalizar os originais no alimentador de documentos porque têm prioridade.

1. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

2. Seleccione (fax) no painel de controlo.

3. Ajuste a resolução e o contraste de acordo com as necessidades do fax (consulte Ajustar as definições do documento).

4. Introduza o número de fax de destino (consulte Números e letras do teclado).

5. Prima (Start) no painel de controlo. A máquina começa a digitalizar e a enviar o fax para os destinatários.

- Se pretender enviar faxes directamente do computador, utilize Samsung Network PC Fax (consulte Enviar um fax no computador).

- Se pretender cancelar um trabalho de fax, prima (Stop/Clear) antes de a máquina iniciar a transmissão.

- Se tiver utilizado o vidro de exposição do scanner, a máquina apresenta uma mensagem a pedir para colocar outra página.

#### Enviar um fax manualmente

Efectue o seguinte para enviar faxes utilizando (On Hook Dial) no painel de controlo.

Se a sua máquina for um modelo de auscultador, pode enviar um fax através do auscultador (consulte Funcionalidade Variedade).

1. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

2. Seleccione (fax) no painel de controlo.

3. Ajuste a resolução e o contraste de acordo com as necessidades do fax (consulte Ajustar as definições do documento).

4. Prima (On Hook Dial) no painel de controlo ou levante o auscultador.

5. Introduza o número de fax utilizando o teclado numérico no painel de controlo.

6. Prima (Start) no painel de controlo, quando ouvir um sinal de fax agudo emitido pelo fax do destinatário.

#### Enviar um fax para vários destinos

Pode utilizar a funcionalidade de envio múltiplo, que permite enviar um fax para vários destinos. Os originais são automaticamente guardados na memória e enviados para uma estação remota. Depois da transmissão, os originais são automaticamente apagados da memória.

Não pode enviar faxes com esta funcionalidade se tiver escolhido super fino como opção ou se o fax for a cores.

1. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

2. Seleccione (fax) no painel de controlo.

3. Ajuste a resolução e o contraste de acordo com as necessidades do fax (consulte Ajustar as definições do documento).

4. Seleccione (Menu) > Funcao fax > Envio mult. no painel de controlo.

5. Introduza o número do primeiro destinatário e prima OK.

   Pode premir números de marcação rápida ou seleccionar um número de marcação de grupo com o botão (Address Book).

6. Introduza o número da segunda máquina de fax e prima OK.

   O visor pede-lhe para introduzir outro número de fax para enviar o documento.

7. Para introduzir mais números de fax, prima OK quando Sim aparece e repita os passos 5 e 6.

   - Pode adicionar até 10 destinos.

   - Depois de introduzir um número de marcação de grupo, não pode introduzir outro número de marcação de grupo.

8. Quando acabar de introduzir os números de fax, seleccione Nao no aviso de comando Outro No.? e prima OK.

   A máquina inicia o envio do fax para os números que introduziu, pela ordem de introdução.

   O relatório de multi-envio é impresso após enviar faxes.

### Receber um fax

A sua máquina vem predefinida de fábrica no modo Fax. Quando recebe um fax, a máquina atende a chamada após um número especificado de toques e recebe automaticamente o fax.

### Ajustar as definições do documento

Para conseguir a máxima qualidade antes de iniciar o fax, altere as seguintes definições de acordo com o estado do original.

Pode ser necessário premir OK para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

#### Resolucao

Com as predefinições dos documentos obtém bons resultados, se estiver a utilizar originais típicos baseados em texto. No entanto, se enviar originais de fraca qualidade ou com fotografias, pode ajustar a resolução para produzir um fax com mais qualidade.

1. Seleccione (fax) > (Menu) > Funcao fax > Resolucao no painel de controlo.

2. Seleccione a opção pretendida e prima OK.

   - Padrao: originais com caracteres de tamanho normal.

   - Fina: originais que contêm caracteres pequenos ou linhas finas ou originais impressos numa impressora de agulhas.

   - Super Fina: originais que contêm detalhes extremamente finos. O modo Super Fina só é activado se a máquina com a qual está a comunicar também suportar a resolução Super Fina.

     - O modo Super Fina não pode ser utilizado na transmissão a partir da memória. A definição da resolução é automaticamente alterada para Fina.

     - Se a máquina estiver definida para a resolução Super Fina e o fax com que está a comunicar não suportar a resolução Super Fina, a máquina transmite no modo de resolução mais elevado suportado pelo outro fax.

   - Fax fotog.: originais que contêm escalas de cinzento ou fotografias.

   - Fax cor: Original a cores.

     - Neste modo, não está disponível a transmissão pela memória.

     - Só pode enviar um fax a cores se a máquina com que está a comunicar suportar a recepção de faxes a cores e se enviar o fax manualmente.

3. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo Pronto.

#### Luminosidade

Pode seleccionar o nível de luminosidade do documento original.

A definição do contraste é aplicada ao trabalho de fax actual. Para alterar a predefinição (consulte Menu Fax).

1. Seleccione (fax) > (Menu) > Funcao fax > Luminosidade no painel de controlo.

2. Seleccione o nível de escuridão que pretende.

3. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo Pronto.