## Tvarkyklės diegimas tinklu

- Kai kurių funkcijų ir papildomų priedų gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba šalies (žr. Funkcijos pagal modelius).

- Įrenginys nepalaiko tinklo sąsajos, todėl šios ypatybės naudoti nebus galima (žr. Vaizdas iš galo).

### „Windows“

1. Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie tinklo ir įjungtas jo maitinimas. Taip pat turi būti nustatytas įrenginio IP adresas (žr. IP adreso nustatymas).

   Jei diegimo procedūros metu pasirodo „Naujai aptiktos aparatūros vedlys“, norėdami uždaryti langą spustelėkite Atšaukti.

2. Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį.

3. Pasirinkite Install Now.

   Custom Installation leidžia pasirinkti įrenginio prijungimo būdą ir atskirus komponentus, kuriuos norite įdiegti. Vykdykite nurodymus lange.

4. Perskaitykite License Agreement ir pasirinkite I accept the terms of the License Agreement. Tada spustelėkite Next.

   Programa vykdys įrenginio paiešką.

   Jei įrenginys bus nerastas tinkle ar prijungtas vietoje, bus parodytas klaidos pranešimas. Pasirinkite norimą parinktį ir spustelėkite Next.

5. Ekrane matysite surastus įrenginius. Pasirinkite pageidaujamą naudoti ir spustelėkite OK.

   Jei tvarkyklė surado tik vieną įrenginį, atsiras patvirtinimo langas.

6. Vykdykite nurodymus įdiegimo lange.

#### Tylusis įdiegimo režimas

Tylusis įdiegimo režimas – tai toks įdiegimo būdas, kai nereikia jokio naudotojo įsikišimo. Paleidus įdiegimą, įrenginio tvarkyklė ir programinė įranga bus automatiškai įdiegta kompiuteryje. Tylųjį įdiegimą galite paleisti komandų lange įrašydami /s arba /S.

##### Komandų eilutės parametrai

Šioje lentelėje nurodytos komandos, kurias galima naudoti komandų lange.

Šios komandų eilutės efektyvios ir veikia, kai komanda naudojama su /s arba /S. Tačiau /h, /H arba /? yra išskirtinės komandos, kurias galima naudoti atskirai.

Komandų eilutė | Apibrėžimas | Aprašymas
--- | --- | ---
/s arba /S | Pradeda tylųjį įdiegimą. | Įdiegia įrenginio tvarkykles, nerodant jokių naudotojo sąsajų ir nereikalaujant naudotojo įsikišimo.

/p„<prievado pavadinimas>“ arba /P„<prievado pavadinimas>“

Nurodo spausdintuvo prievadą.

Tinklo prievadas bus sukurtas naudojant standartinį TCP/IP prievado monitorių. Jei norite nurodyti vietinį prievadą, jis turi būti nustatytas sistemoje prieš nurodant jį komandoje.

Spausdintuvo prievado pavadinimą galima nurodyti kaip IP adresą, kompiuterio pavadinimą, USB vietinio prievado pavadinimą arba IEEE1284 prievado pavadinimą.

Pavyzdžiui:

- /p„xxx.xxx.xxx.xxx“, kur „xxx.xxx.xxx.xxx“ reiškia tinklo spausdintuvo IP adresą. /p„USB001“, /P„LPT1:“, /p„kompiuterio pavadinimas“

- Kai tvarkyklė tyliuoju režimu diegiama naudojant korėjiečių sąsają, įveskite Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a„<paskirties vietos kelias>“ arba /A„<paskirties vietos kelias>“

Nurodo paskirties vietos, kurioje bus diegiama, kelią.

Paskirties vietos kelias turi būti visas.

Kadangi įrenginio tvarkyklės turi būti įdiegtos nuo operacinės sistemos priklausančioje vietoje, ši komanda taikoma tik taikomajai programinei įrangai.

/i„<scenarijaus failo pavadinimas>“ arba /I„<scenarijaus failo pavadinimas>“

Nurodo tinkinto diegimo scenarijaus failą.

Scenarijaus failo pavadinimas turi būti visas.

Norint atlikti tinkintą diegimą, galima priskirti tinkintą scenarijaus failą. Scenarijaus failą sukurti arba keisti galima pridėta diegimo programos tinkinimo paslaugų programa arba tekstų rengykle.

Tinkintas scenarijaus failas turi didesnį prioritetą nei numatytosios diegimo programos nustatymai sąrankos pakete, tačiau ne didesnį nei komandų eilutės parametrai.

/n„<spausdintuvo pavadinimas>“ arba /N„<spausdintuvo pavadinimas>“ | Nurodo spausdintuvo pavadinimą. Spausdintuvo egzempliorius bus sukurtas pagal nurodytą spausdintuvo pavadinimą. | Naudodamiesi šiuo parametru galite pridėti tiek spausdintuvo egzempliorių, kiek pageidaujate.
/nd arba /ND | Nurodo nenustatyti įdiegtos tvarkyklės kaip numatytosios įrenginio tvarkyklės. | Tai reiškia, kad įdiegta įrenginio tvarkyklė nebus numatytoji įrenginio tvarkyklė sistemoje, jei joje įdiegta viena arba daugiau spausdintuvo tvarkyklių. Jei sistemoje nėra įdiegta jokios įrenginio tvarkyklės, ši parinktis nebus taikoma, nes „Windows“ operacinė sistema nustatys įdiegtą spausdintuvo tvarkyklę kaip numatytąją įrenginio tvarkyklę.
/x arba /X | Naudoja esančios įrenginio tvarkyklės failus spausdintuvo egzemplioriui sukurti, jei jis jau įdiegtas. | Ši komanda leidžia įdiegti spausdintuvo egzempliorių, kuris naudoja įdiegtos spausdintuvo tvarkyklės failus, neįdiegiant papildomos tvarkyklės.
/up„<spausdintuvo pavadinimas>“ arba /UP„<spausdintuvo pavadinimas>“ | Pašalina tik nurodytą spausdintuvo egzempliorių, tačiau nepašalina tvarkyklės failų. | Ši komanda iš sistemos leidžia pašalinti tik nurodytą spausdintuvo egzempliorių, neįtakojant kitų spausdintuvo tvarkyklių. Ji nepašalins spausdintuvo tvarkyklės failų iš sistemos.
/d arba /D | Pašalina visas įrenginio tvarkykles ir programas iš sistemos. | Ši komanda pašalins visas įdiegtas įrenginio tvarkykles ir taikomąją programinę įrangą iš sistemos.
/v„<bendrojo ištekliaus pavadinimas>“ arba /V„<bendrojo ištekliaus pavadinimas>“ | Bendrina įdiegtą įrenginį ir prideda kitas galimų platformų tvarkykles, skirtas funkcijai „nurodyti ir spausdinti“. | Komanda įdiegs visų palaikomų „Windows“ operacinės sistemos platformų įrenginio tvarkykles sistemoje ir bendrins jas nurodytu <bendrojo ištekliaus pavadinimu>, skirtu funkcijai „nurodyti ir spausdinti“.
/o arba /O | Po įdiegimo atveria aplanką Spausdintuvai ir faksai. | Baigusi tylųjį įdiegimą, ši komanda atvers aplanką Spausdintuvai ir faksai.
/f„<žurnalo failo pavadinimas>“ arba /F„<žurnalo failo pavadinimas>“ | Nurodo žurnalo failo pavadinimą. Jei nenurodomas, numatytasis žurnalo failas sukuriamas sistemos aplanke „Temp“. | Komanda žurnalo failą sukurs nurodytame aplanke.
/h, /H arba /? | Parodo, kaip naudoti komandų eilutę.

### „Macintosh“

1. Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie jūsų tinklo ir įjungtas jo maitinimas.

2. Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį.

3. Du kartus spustelėkite kompaktinio disko piktogramą, kuri pasirodo „Macintosh“ darbalaukyje.

4. Du kartus spustelėkite aplanką MAC_Installer > piktogramą Installer OS X.

5. Spustelėkite Continue.

6. Perskaitykite licencijos sutartį ir spustelėkite Continue.

7. Spustelėkite Agree, kad patvirtintumėte licencijos sutartį.

8. Kai pasirodys pranešimas, įspėjantis, kad visos jūsų kompiuteryje veikiančios programos bus uždarytos, spustelėkite Continue.

9. Spustelėkite Continue lange User Options Pane.

   Jei IP adreso dar nenustatėte, spustelėkite „Set IP address“ ir žr. IPv4 konfigūravimas naudojant „SetIP“ („Macintosh“). Jei norite konfigūruoti belaidžio ryšio nustatymą, žr. Sąranka naudojant „Macintosh“.

10. Spustelėkite Install. Bus įdiegti visi komponentai, kurių reikia aparatui veikti.

    Jei spustelėjote Customize, galite nurodyti atskirus komponentus, kuriuos norite įdiegti.

11. Įveskite slaptažodį ir spustelėkite OK.

12. Įdiegus programinę įrangą reikia iš naujo paleisti kompiuterį. Spustelėkite Continue Installation.

13. Įdiegę spustelėkite Quit arba Restart.

14. Atverkite aplanką Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - „Mac OS X 10.5-10,7“: atverkite aplanką Applications > System Preferences ir spustelėkite Print & Fax.

15. Spustelėkite Add lange Printer List.

    - „Mac OS X 10.5-10,7“: spustelėkite piktogramą „+“. Ekrane iššoks rodinys.

16. „Mac OS X 10.4“: spustelėkite IP Printer.

    - „Mac OS X 10.5-10,7“: spustelėkite IP.

17. Pasirinkite HP Jetdirect - Socket, kuris yra Protocol.

    Kai spausdinamas dokumentas, kurį sudaro daug puslapių, spausdinimo našumą galima pagerinti, nustačius parinktį Socket punktui Printer Type.

18. Įvesties lauke Address įveskite įrenginio IP adresą.

19. Įvesties lauke Queue įveskite eilės pavadinimą. Jei negalite nustatyti eilės pavadinimo įrenginio serveriui, pirmiausia pabandykite naudoti numatytąją eilę.

20. Mac OS X 10.4: jei „Auto Select“ neveikia, kaip pridera, pasirinkite „Samsung“ lange Print Using ir savo įrenginio pavadinimą lange Model.

    - „Mac OS X 10.5-10,7“: jei „Auto Select“ neveikia kaip pridera, pasirinkite Select Printer Software ir savo įrenginio pavadinimą lange Print Using.

21. Spustelėkite Add.

    Jūsų įrenginys bus parodytas lange Printer List ir nustatytas kaip numatytasis įrenginys.

Fakso tvarkyklių diegimas:

1. Atverkite aplanką Programos > Samsung > Faksogramų eilės kūrėjas.

2. Jūsų aparatas rodomas Printer List.

3. Pasirinkite aparatą, kurį norite naudoti, ir spauskite mygtuką Create.

### „Linux“

Turite atsisiųsti „Linux“ programinės įrangos pakuotes iš „Samsung“ žiniatinklio svetainės, kad įdiegtumėte spausdintuvo programinę įrangą (http://www.samsung.com/printer> susiraskite savo produktą > „Support“ arba „Downloads“).

Kaip diegti kitą programinę įrangą:

- Žr. „Smart Panel“ įdiegimas.

- Žr. „Printer Settings Utility“ diegimas.

#### Įdiekite „Linux“ tvarkyklę ir pridėkite tinklo spausdintuvą

1. Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie jūsų tinklo ir įjungtas jo maitinimas. Taip pat turi būti nustatytas jūsų įrenginio IP adresas.

2. Atsisiųskite „Unified Linux Driver“ paketą iš „Samsung“ svetainės.

3. Išskleiskite „UnifiedLinuxDriver.tar.gz“ failą ir atidarykite naują katalogą.

4. Du kartus spustelėkite aplanką Linux > piktogramą install.sh.

5. Bus atvertas „Samsung“ diegimo programos langas. Spustelėkite Continue.

6. Bus atvertas spausdintuvo pridėjimo vedlio langas. Spustelėkite Next.

7. Pasirinkite tinklo spausdintuvą ir spustelėkite mygtuką Search.

8. Sąrašo lauke bus parodytas įrenginio IP adresas ir modelis.

9. Pasirinkite aparatą ir spustelėkite Next.

10. Įveskite spausdintuvo aprašymą ir spustelėkite Next.

11. Kai pridėsite įrenginį, spustelėkite Finish.

12. Baigus diegti, spustelėkite Finish.

#### Pridėkite tinklo spausdintuvą

1. Du kartus spustelėkite Unified Driver Configurator.

2. Spustelėkite Add Printer.

3. Pasirodo langas Add printer wizard. Spustelėkite Next.

4. Pasirinkite Network printer ir spustelėkite mygtuką Search.

5. Sąrašo lauke atsiras spausdintuvo IP adresas ir modelio pavadinimas.

6. Pasirinkite aparatą ir spustelėkite Next.

7. Įveskite spausdintuvo aprašymą ir spustelėkite Next.

8. Kai pridėsite įrenginį, spustelėkite Finish.

### „UNIX“

- Prieš diegdami „UNIX“ spausdintuvo tvarkyklę, įsitikinkite, kad įrenginys palaiko „UNIX“ operacinę sistemą (žr. Operacinė sistema).

- Komandos pažymėtos kabutėmis „“; kai rašote komandas, kabučių „“ nerašykite.

- Kai kurių funkcijų ir papildomų priedų gali nebūti, priklausomai nuo modelio arba šalies (žr. Operacinė sistema).

Kad galėtumėte naudoti „UNIX“ spausdintuvo tvarkyklę, pirmiausia turite įdiegti „UNIX“ spausdintuvo tvarkyklės paketą, tuomet sukonfigūruoti spausdintuvą. „UNIX“ spausdintuvo tvarkyklės paketą galite atsisiųsti iš Samsung svetainės(http://www.samsung.com > susiraskite savo produktą > „Support“ arba „Downloads“).

#### „UNIX“ spausdintuvo tvarkyklės paketo įdiegimas

Visose paminėtose „UNIX“ operacinės sistemos versijose naudojama bendra diegimo procedūra.

1. Iš „Samsung“ svetainės atsisiųskite į kompiuterį ir išpakuokite „UNIX“ spausdintuvo tvarkyklės paketą.

2. Gaukite pagrindinio naudotojo teises.

   “su -“

3. Nukopijuokite atitinkamos tvarkyklės archyvą į reikiamą „UNIX“ kompiuterį.

   Išsamesnės informacijos žr. „UNIX“ operacinės sistemos administravimo vadove.

4. Išpakuokite „UNIX“ spausdintuvo tvarkyklės paketą.

   Pavyzdžiui, sistemoje „IBM AIX“ naudokite tokias komandas.

   “gzip -d < įveskite paketo pavadinimą | tar xf -“

5. Pereikite į išskleistą aplanką.

6. Paleiskite diegimo scenarijų.

   “./install“

   install yra diegimo scenarijaus failas, kuris naudojamas diegiant arba šalinant „UNIX“ spausdintuvo tvarkyklės paketą.

   Naudokite komandą „chmod 755 install“, kad suteiktumėte reikiamas teises diegimo scenarijui.

7. Įvykdykite „. /install –c“ komandą, jei norite patikrinti diegimo rezultatus.

8. Komandų eilutėje vykdykite komandą „installprinter“. Ši komanda atvers langą Add Printer Wizard. Vadovaudamiesi pateiktomis procedūromis sukonfigūruokite spausdintuvą šiame lange.

   Kai kuriose „UNIX“ operacinėse sistemose, pvz., „Solaris 10“ sistemoje, ką tik pridėti spausdintuvai gali būti neįjungti ir (arba) nepriimti užduočių. Tokiu atveju pagrindinio naudotojo terminale vykdykite šias dvi komandas:

   “accept <printer_name>“

   “enable <printer_name>“

#### Spausdintuvo tvarkyklės paketo pašalinimas

Paslaugų programa naudojama šalinant sistemoje įdiegtą spausdintuvą.

1. Paleiskite komandą „uninstallprinter“ terminale.

   Ši komanda atvers Uninstall Printer Wizard.

   Įdiegti spausdintuvai pateikiami išskleidžiamajame sąraše.

2. Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pašalinti.

3. Spustelėkite Delete, kad pašalintumėte spausdintuvą iš sistemos.

4. Įvykdykite „. /install –d“ komandą, jei norite pašalinti visą paketą...

5. Jei norite patikrinti pašalinimo rezultatus įvykdykite komandą „. /install –c“.

Norėdami iš naujo įdiegti, naudokite komandą „. /install.“, kad iš naujo įdiegtumėte dvejetainius kodus.

#### Spausdintuvo nustatymas

Jei norite pridėti spausdintuvą „UNIX“ sistemoje, paleiskite „installprinter“ komandų eilutėje. Ši komanda atvers spausdintuvo pridėjimo vedlio langą. Sukonfigūruokite spausdintuvą šiame lange, atlikdami šiuos veiksmus:

1. Įveskite spausdintuvo pavadinimą.

2. Modelių sąraše pasirinkite atitinkamą spausdintuvo modelį.

3. Įveskite spausdintuvo tipą atitinkantį aprašą lauke Type. Šis laukas nėra privalomas.

4. Įveskite bet kokį spausdintuvo aprašą lauke Description. Šis laukas nėra privalomas.

5. Nurodykite spausdintuvo vietą lauke Location.

6. Jei spausdintuvas yra prijungtas prie tinklo, įveskite spausdintuvo IP adresą arba DNS pavadinimą teksto langelyje Device. „IBM AIX“ sistemoje su jetdirect Queue type galima įvesti tik DNS pavadinimą, skaitinio IP adreso įvesti negalima.

7. Queue type rodo prijungimo būdą kaip lpd arba jetdirect atitinkamame sąrašo langelyje. Operacinėje sistemoje „Sun Solaris“ yra papildomas tipas usb.

8. Pasirinkdami Copies nustatykite kopijų skaičių.

9. Kad kopijos būtų priimamos iš karto surūšiuotos, pažymėkite parinktį Collate.

10. Kad kopijos būtų priimamos atvirkštine tvarka, pažymėkite parinktį Reverse Order.

11. Jei norite nustatyti šį spausdintuvą kaip numatytąjį, pažymėkite parinktį Make Default.

12. Spustelėdami OK pridėkite spausdintuvą.