## Slik installerer du driver i nettverket

- Det kan hende at noen funksjoner og ekstra varer ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av modeller eller land (se Funksjoner etter modell).

- Maskinen støtter ikke nettverksgrensesnittet. Funksjonen kan ikke brukes (se Sett bakfra).

### Windows

1. Kontroller at maskinen er koblet til nettverket og slått på. IP-adressen til maskinen må også være konfigurert (se Angi IP-adresse).

   Hvis "Veiviser for funnet maskinvare" vises under installeringsprosessen, må du klikke Avbryt for å lukke vinduet.

2. Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.

3. Velg Installer nå.

   Med Tilpasset installasjon kan du velge maskinens tilkobling og hvilke komponenter du vil installere. Følg instruksjonene i vinduet.

4. Les Lisensavtale, og velg Jeg godtar du lisensavtalevilkårene. Klikk på Neste.

   Programmet søker etter maskinen.

   Hvis maskinen ikke blir funnet på nettverket eller lokalt, vises en feilmelding. Velg alternativet du ønsker, og trykk Neste.

5. Maskinene du søkte etter, vises på skjermen. Velg den du vil bruke, og klikk på OK.

   Hvis driveren bare søkte etter én maskin, vises bekreftelsesvinduet.

6. Følg instruksene i installasjonsvinduet.

#### Skjult installasjonsmodus

Skjult installasjonsmodus er en installasjonsmetode som ikke krever noen handling av brukeren. Når du starter installasjonen, vil maskindriveren og programmene automatisk installeres på datamaskinen. Du kan starte den skjulte installasjonen ved å skrive inn /s eller /S i kommandovinduet.

##### Kommandolinjeparametere

Følgende tabell viser kommandoer som kan brukes i kommandovinduet.

Følgende kommandolinje er effektiv og kjører når kommandoen brukes med /s eller /S. Men /h, /H eller /? er uvanlige kommandoer som kan kjøres separat.

Kommandolinje | Definisjon | Beskrivelse
--- | --- | ---
/s eller /S | Starter skjult installasjon | Installerer maskindrivere uten å spørre etter brukergrensesnitt eller brukeravbrudd.

/p"<port name>" eller /P"<port name>"

Angir skriverport.

Nettverksporten opprettes ved å bruke standard TCP/IP-portmonitor. For lokal port, må denne porten finnes på systemet før den brukes av en kommando.

Navnet til skriverporten kan angis som IP-adresse, vertsnavn, navn på lokal USB-port eller IEEE1284-portnavn.

Eksempel:

- /p"xxx.xxx.xxx.xxx" hvor "xxx.xxx.xxx.xxx" er IP-adressen til nettverksskriveren. /p"USB001", /P"LPT1:", /p"hostname"

- Når du skal installere driveren skjult på koreansk, må du skriveSetup.exe /s /L"0x0012” eller Setup.exe /s.

/a"<dest_path>" eller /A"<dest_path>"

Spesifiserer destinasjonsbane for installeringen.

Destinasjonsbanen skal være en godkjent bane.

I og med at maskindriverne skal installeres på det OS-spesifikke stedet, gjelder denne kommandoen bare for programmer.

/i"<script filename>" eller/ I"<script filename>"

Angir tilpasset installeringsskriftfil for tilpasset drift.

Skriptfilnavnet skal være et godkjent filnavn.

Tilpasset skriptfil kan tildeles for tilpasset skjult installering. Denne skriptfilen kan opprettes eller modifiseres ved hjelp av det leverte installasjonstilpasningsverktøyet eller med teksteditor.

Denne tilpassede skriptfilen kommer før standard installeringsinnstilling i oppsettpakken, men ikke før kommandolinjeparametrene.

/n"<Printer name>" eller /N"<Printer name>" | Angir skrivernavn. Skriverhendelsen skal opprettes som angitt skrivernavn. | Med denne parameteren kan du tilføye skriverhendelser etter ønske.
/nd eller /ND | Kommandoer for ikke å sette den installerte driveren som standard maskindriver. | Dette indikerer at den installerte maskindriveren ikke vil være standard maskindriver på ditt system hvis det er installert én eller flere skriverdrivere. Hvis det ikke er installert noen maskindriver på systemet, brukes ikke dette alternativet, fordi Windows OS vil angi den installerte skriverdriveren som standard maskindriver.
/x eller /X | Bruker eksisterende maskindriverfiler til å opprette skriverhendelse hvis den allerede er installert. | Denne kommandoen gir deg en måte å installere en skriverhendelse som bruker installerte skriverdriverfiler, uten å installere en ekstra driver.
/up"<printer name>" eller/ UP"<printer name>" | Fjerner bare angitt skriverhendelse og ikke driverfilene. | Denne kommandoen gir deg muligheten til å fjerne bare angitt skriverhendelse fra systemet, uten at dette påvirker andre skriverdrivere. Den vil ikke fjerne skriverdriverfiler fra systemet.
/d eller /D | Avinstallerer alle enhetsskrivere og programmer fra systemet. | Denne kommandoen fjerner alle installerte enhetsdrivere og programmer fra systemet.
/v"<share name>" eller /V"<share name>" | Deler installert maskindrivere og andre tilgjengelige plattformdrivere for Point & Print. | Den vil installere alle maskindrivere som støttes av Windows-plattformen og dele disse med de angitte <share name> for 'point and print'.
/o eller /O | Åpner Skrivere og telefakser-mappe etter installasjon. | Denne kommandoen vil åpne Skrivere og telefakser-mappe etter stille installasjon.
/f"<log filename>" eller /F"<log filename>" | Angir loggfilnavn. Standard loggfil opprettes i mappen for midlertidige filer i systemet hvis ikke annet er angitt. | Den vil opprette en loggfil i en angitt mappe.
/h, /H eller /? | Viser bruk av kommandolinje.

### Macintosh

1. Kontroller at maskinen er koblet til nettverket og slått på.

2. Sett inn den medfølgende programvare-CD-en i CD-stasjonen.

3. Dobbeltklikk på CD-ikonet på Macintosh-skrivebordet.

4. Dobbeltklikk på MAC_Installer-mappen > ikonet Installer OS X.

5. Klikk på Continue.

6. Les lisensavtalen, og klikk på Continue.

7. Klikk på Agree for å godta lisensavtalen.

8. Når du ser meldingen om at alle åpne programmer på datamaskinen vil bli lukket, klikker du på Continue.

9. Klikk Continue på User Options Pane.

   Hvis du ikke alt har angitt IP-adressen, klikker du på Angi IP-adresse, og se IPv4-konfigurasjon ved bruk av SetIP (Macintosh). Hvis du vil konfigurere det trådløse nettverket, velger du Oppsett for Macintosh.

10. Klikk på Install. Alle komponenter du trenger for å bruke maskinen, blir installert.

    Hvis du velger Customize, kan du velge hvilke komponenter som skal installeres.

11. Angi passordet og klikk på OK.

12. Datamaskinen må startes på nytt etter installasjon av programvare. Klikk på Continue Installation.

13. Når installasjonen er fullført, klikker du på Quit eller Restart.

14. Åpne Applications-mappen > Utilities > Print Setup Utility.

    - For Mac OS X 105-10,7: Åpne mappen Applications > System Preferences, og klikk på Print & Fax.

15. Klikk på Add i Printer List.

    - For Mac OS X 10.5-10,7: Klikk på ikonet “+”. Et vindu vil da åpnes.

16. For Mac OS X 10.4 klikker du på IP Printer.

    - For Mac OS X 10.5-10,7: Klikk på IP.

17. Velg HP Jetdirect - Socket i Protocol.

    Utskrift av et dokument med mange sider kan gå raskere hvis du velger Socket under Printer Type.

18. Skriv inn maskinens IP-adresse i Address-innleggingsfeltet.

19. Angi kønavnet i Queue-innleggingsfeltet. Hvis du ikke kjenner kønavnet til maskinserveren, prøv med standardkøen først.

20. Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal for Mac OS X 10.4, velger du Samsung i Print Using og maskinnavnet i Model.

    - Hvis automatisk valg ikke fungerer som det skal for Mac OS X 10.5-10,7, velger du Select Printer Software og maskinnavnet i Print Using.

21. Klikk på Add.

    Maskinen vises i Printer List og angis som standardskriver.

Slik installerer du faksdriveren:

1. Åpne mappen Applikasjoner > Samsung > Fax Queue Creator.

2. Maskinen vises på Printer List.

3. Velg maskinen du ønsker å bruke og trykk på knappen Create.

### Linux

Du må laste ned programvarepakker for Linux fra Samsungs nettsider for å installere skriverprogramvaren (http://www.samsung.com > finn produkt > Støtte eller Nedlastinger).

Slik installerer du annen programvare:

- Se Installere Smart Panel.

- Se Installere Printer Settings Utility.

#### Slik installerer du Linux-driveren og legger til nettverksskriver

1. Kontroller at maskinen er koblet til nettverket og slått på. IP-adressen til maskinen må også være konfigurert.

2. Last ned Unified Linux Driver-pakken fra Samsungs webområde.

3. Pakk ut filen UnifiedLinuxDriver.tar.gz, og åpne den nye katalogen.

4. Dobbeltklikk på mappen Linux > ikonet install.sh.

5. Installasjonsvinduet for Samsung åpnes. Klikk på Continue.

6. Veiviser for å legge til skriver åpnes. Klikk på Next.

7. Velg nettverksskriveren og klikk på Search.

8. Skriverens IP-adresse og modellnavn vises i listefeltet.

9. Velg maskinen og klikk på Next.

10. Legg inn skriverbeskrivelsen og Next.

11. Når maskinen er lagt til, klikker du på Finish.

12. Når installasjonen er utført, klikker du på Finish.

#### Legg til nettverksskriver

1. Dobbeltklikk på Unified Driver Configurator.

2. Klikk på Add Printer..

3. Vinduet Add printer wizard åpnes. Klikk på Next.

4. Velg Network printer, og klikk på Search-knappen.

5. Skriverens IP-adresse og modellnavn vises i listefeltet.

6. Velg maskinen og klikk på Next.

7. Legg inn skriverbeskrivelsen og klikk Next.

8. Når maskinen er lagt til, klikker du på Finish.

### UNIX

- Vær sikker på at maskinen støtter UNIX operativsystem før du installerer UNIX skriverdriver (se Operativsystem).

- Kommandoene er markert med “”. Ikke bruk “” når du skriver kommandoene..

- Det kan hende at noen funksjoner og ekstra varer ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av modeller eller land (se Operativsystem).

Du må installere UNIX skriverdriveren først, og deretter sette opp skriveren for å kunne bruke UNIX skriverdriver. Du kan laste ned UNIX skriverdriverpakken fra Samsungs nettsider (http://www.samsung.com > finn produkt > Støtte eller nedlastinger).

#### Installere UNIX skriverdriverpakken

Installeringsprosedyren er felles for alle typer UNIX OS nevnt tidligere.

1. Fra nettstedet Samsung laster du ned og pakker ut UNIX-skriverdriveren til datamaskinen din.

2. Tilegne rotprivilegier.

   “su -”

3. Kopier aktuelt driverarkiv til UNIX-målmaskinen.

   Se administrasjonsveiledningen for UNIX OS for mer informasjon.

4. Pakk ut UNIX skriverdriverpakken.

   Bruk for eksempel følgende kommandoer på IBM AIX.

   “gzip -d < skriv inn pakkens navn | tar xf -”

5. Gå til den utpakkede katalogen.

6. Kjør installeringsskriptet.

   “./install”

   install er installeringsskriptfilen som brukes til installering og avinstallering av UNIX skriverdriverpakken.

   Bruk chmod 755 install-kommandoen for å gi tillatelse til installeringsskriptet.

7. Utfør "./install –c” -kommandoen for å verifisere installeringsresultater.

8. Kjør “installprinter” fra kommandolinjen. Vinduet Add Printer Wizard kommer da opp. Installer skriveren i dette vinduet i samsvar med følgende trinn:

   På noen UNIX OS, for eksempel på Solaris 10 kan en skriver som nettopp er lagt til, ikke være aktivert og/eller den godtar ikke jobber. I dette tilfellet kjør følgende kommandoer på rotterminalen: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Avinstallere skriverdriverpakken

Avinnstalleringsverktøyet for skriver bør brukes for å slette skriveren som er installert i systemet.

1. Kjør uninstallprinter-kommandoen fra terminalen.

   Da åpnes Uninstall Printer Wizard.

   De installerte skriverne vises på nedtrekkslisten.

2. Velg skriveren som skal slettes.

3. Klikk på Delete for å slette skriveren fra systemet.

4. Utfør ". /install –d"-kommandoen for å avinstallere hele pakken.

5. For å godkjenne avinstalleringsresultatene, utfør ". /install –c"-kommandoen.

For å installere på nytt, bruk kommandoen " /install" for å installere på nytt.

#### Installere skriveren

For å legge til skriveren til UNIX-systemet kjør "installprinter" fra kommandolinjen. Vinduet med veiviser for Legge til skriver kommer da opp. Installer skriveren i dette vinduet i samsvar med følgende trinn:

1. Skriv inn navnet på skriveren.

2. Velg riktig skrivermodell fra listen.

3. Skriv inn eventuell beskrivelse som korresponderer til typen skriver i Type-feltet. Dette er valgfritt.

4. Angi eventuell skriverbeskrivelse i Description-feltet. Dette er valgfritt.

5. Angi skriverplassering i Location-feltet.

6. Skriv inn IP-adressen og DNS-navnet på skriveren i tekstboksen Device for nettverktilkoblede skrivere. På IBM AIX med jetdirect Queue type er kun DNS-navn mulig. Numerisk IP-adresse er ikke tillatt.

7. Queue type viser tilkoblingen som lpd eller jetdirect i den tilhørende listeboksen. I tillegg er usb-typen tilgjengelig på Sun Solaris OS.

8. Velger Copies for å angi antall kopier.

9. Merk av for Collate-valget for å motta kopier som allerede er sortert.

10. Merk av for Reverse Order-valget for å motta kopier i motsatt rekkefølge.

11. Merk av for Make Default-valget for å angi denne skriveren som standard.

12. Klikk på OK for å legge til skriveren.