## Vietinis tvarkyklės diegimas

Vietoje prijungtas įrenginys yra įrenginys, tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio kabeliu. Jei įrenginys prijungtas prie tinklo, praleiskite toliau nurodytus veiksmus ir pereikite į prie tinklo prijungto įrenginio tvarkyklės diegimo aprašymą (žr. Tvarkyklės diegimas tinklu).

- Jeigu naudojate operacinę sistemą „Macintosh“ arba „Linux“, žr. Diegimas „Macintosh“ sistemoje arba Įdiegimas „Linux“ sistemoje.

- Šios Naudotojo vadovas diegimo langas gali skirtis priklausomai nuo naudojamo aparato ir sąsajos.

- Pasirinkę Custom Installation galėsite rinktis programas, kurias norite įdiegti.

- Naudokite tik ne ilgesnį nei 3 m (118 in) USB kabelį.

### Windows

1. Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie kompiuterio ir įjungtas jo maitinimas.

   Jei diegimo procedūros metu pasirodo „Naujai aptiktos aparatūros vedlys“, norėdami uždaryti langą spustelėkite Atšaukti.

2. Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį.

   Jei įdiegimo langas nepasirodo, spustelėkite Start > All programs > Accessories > Run.

   X:\Setup.exe, „X“ raidę pakeisdami CD_ROM diskų įrenginį atitinkančia raide, ir spustelėkite OK.

3. Pasirinkite Install Now.

4. Perskaitykite License Agreement ir pasirinkite I accept the terms of the License Agreement. Tada spustelėkite Next.

5. Vykdykite nurodymus įdiegimo lange.