## Systemoppsett

### Maskinoppsett

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (Menu) > Systemoppsett > Maskinoppsett på kontrollpanelet.

- Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Startoppsett på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Maskin-ID | Angir maskin-ID øverst på hver side du sender.
Faksnummer | Angir faksnummer øverst på hver side du sender.
Dato/kl.slett | Angir dato og klokkeslett.
Klokkemodus | Velger format for vising av tiden mellom 12 og 24 timer.

Skjemameny

- Av: Skriver ut i normalmodus.

- Enkeltskjema: Skriver ut hele siden ved hjelp av det første skjemaet.

- Dobbeltskjema: Skriver ut forsiden ved hjelp av det første skjemaet, og baksiden ved hjelp av det andre skjemaet.

Velg skjema | Skjemamal er bilder lagret på skriverens masselagringsenhet (HDD) i et spesielt filformat som kan skrives ut lagvis på dokumenter.
Harddiskspoling | Når den er Pa lagres dokumenter masselagringsenhet (HDD) for nettverksutskrift.
Sprak | Stiller inn språk for tekst som vises på kontrollpanelet.
Standardmodus | Angir maskinens standardmodus, faksmodus, kopimodus eller skannemodus.
Standard papirformat | Du kan velge standard papirformat.
Stromsparing | Angir hvor lenge skriveren skal vente før den settes i strømsparingsmodus. Hvis maskinen ikke mottar data i løpet av en angitt tidsperiode, reduseres strømforbruket automatisk.
Stromsp skann | Angir hvor lenge maskinens skanner venter før den settes i strømsparingsmodus. Når skanneren ikke mottar data i løpet av en angitt tidsperiode, reduseres strømforbruket automatisk.
Tidsavb system | Angir tiden maskinen husker tidligere innstillinger for kopiering. Når tiden er ute stilles maskinen tilbake til standardinnstillinger.
Tidsavb f jobb | Angir hvor lenge skriveren skal vente før den skriver ut den siste siden i en utskriftsjobb som ikke ender med en kommando om å skrive ut siden.

Reaktivering

Du kan stille inn oppstart fra strømsparingsmodus. Sett elementet på.

- Knappetrykk: Når du trykker på en knapp bortsett fra strømknappen, vil maskinen starte opp fra strømsparingsmodus.

- Skanner: Når du legger inn papir i dokumentmateren vil maskinen starte opp fra strømsparingsmodus.

- Skriver: Når du åpner eller lukker skanneenheten vil maskinen starte opp fra strømsparingsmodus.

Autofortsett

Fastsette om maskinen skal fortsette utskrift når den oppdager at papiret ikke matcher med innstillingene.

- Av: Hvis det oppstår en feiltilpasning, venter maskinen til du legger inn korrekt papir.

- Pa: Hvis det er lagt i feil type papir, vises en feilmelding. Skriveren venter i 30 sekunder, fjerner deretter meldingen og fortsetter utskriften.

- Hoydejustering

- Høydejustering

Optimer utskriftskvalitet i henhold til maskinens høyde over havet.

Auto vognretur | Med denne menyen kan du legge til en vognretur etter hvert linjeskift, noe som er nyttig for Unix- eller DOS-brukere.
Fastvareversjon | Viser produktets fastvareversjon.
Autofullfør | Gir forslag mens du skriver en e-postadresse eller et faksnummer. Dette lar deg finne og velge data uten å skrive det fullt ut.

- Skuffkjede

- Auto skuffveksl.

Fastsetter om maskinen skal fortsette utskrift når den oppdager at papiret ikke matcher med innstillingene. For eksempel, hvis både skuff 1 og 2 har samme papirstørrelse, vil maskinen automatisk skrive ut fra skuff 2 etter at skuff 1 er tom for papir.

Dette alternativet vises ikke hvis du har valgt Auto for Papirkilde fra skriverdriveren.

Papirveksling Papirveksling | Erstatter automatisk skriverdriverens papirstørrelse for å hindre at papiret feiltilpasses mellom Letter og A4. Hvis du f.eks. har A4 i magasinet, men har valgt Letter på skriverdriveren, vil maskinen skrive ut på A4, og omvendt.
Feil papir | Finn ut du skal se bort fra meldingen om feil papirtype eller ikke. Velg Av. Da stopper ikke maskinen å skrive selv om feil papirtype er lagt inn.
SkrivTomSide | Skriveren registrerer utskriftsdata fra datamaskinen enten siden inneholder data eller ikke. Du kan stille inn om tom side skal skrives ut eller hoppes over.

Flerfunksjonsskuff

- Modus: Velger modus for FF-modusen du vil bruke.

- Standardskuff: Velger standardskuffen.

Standardkilde | Velger standardskuffen.
Adressebok | Viser eller skriver ut telefonlisten eller listen over e-postadresser.

Vedlikehold

- Rengjor valse: Rengjør kassettens OPC-trommel ved å skrive ut en side.

- Rengj varmeel: Rengjør varmeelementet ved å skrive ut en side.

- Fjern tom-mld: Dette valget vises kun når tonerkassetten er tom.

- Rekvisitainfo: Brukes til å kontrollere hvor mange sider som er skrevet ut, og hvor mye toner det er igjen i kassetten.

- Vrs lite toner: Hvis kassetten er tom for toner, vises det en melding som informerer brukeren om å bytte tonerkassett. Du kan angi om denne meldingen skal vises eller ikke.

- Papirstabling: Hvis du bruker maskinen på et fuktig sted, eller hvis du bruker utskriftsmedier som er blitt fuktige på grunn av høy fuktighet, kan utskriftene i utskuffen bli krøllete og ikke stables riktig. I så fall kan du stille inn maskinen slik at denne funksjonen tas i bruk og utskriftene stables stabilt. Utskriftshastigheten blir imidlertid langsommere hvis du bruker denne funksjonen.

Import innst | Importerer data som er lagret på en USB minnepinne.
Eksport innst | Eksporterer data som er lagret på en USB minnepinne.
Tonersparing | Ved å aktivere denne modusen forlenger du levetiden til tonerkassetten og reduserer kostnadene per side sammenlignet med normal modus, men utskriftskvaliteten reduseres.
Stille modus | Du kan redusere støy ved utskrift ved å slå på denne menyen. Hastighet og kvalitet for utskriften kan imidlertid bli forringet.

Okoinnstillinger

Lar deg lagre utskriftsressurser og aktiverer ECO-vennlig utskrift.

- Standardmodus: Velg om du vil slå ECO-modus på eller av.

  Tving pa (Tvunget): Stiller inn ECO-modus med passord. Hvis en bruker vil slå av eller på ECO-modus, må brukeren legge inn passordet.

- Velg mal (Velg mal): Velger ECO-mal fra SyncThru™ Web Service.

Fjern innst | Tilbakestiller maskinens fabrikkinnstillinger.

### Papiroppsett

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (Menu) > Systemoppsett > Papiroppsett på kontrollpanelet.

- Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Papiroppsett på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Papirstorrelse | Angir papirstørrelsen til A4, Letter eller andre papirstørrelser, i henhold til dine behov.
Papirtype | Velger papirtype for hver skuff.
Papirkilde | Velg hvilken skuff som er i bruk.
Marg | Angir margene for dokumentet.
Skuffbekreftelse | Aktiverer meldingen om skuffebekreftelse. Hvis du åpner og lukker skuffen, vil et vindu åpne seg for innstilling av papirstørrelse og type for skuffen du nettopp åpnet.

### Sound/Volume

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (Menu) > Systemoppsett > Lyd/volum på kontrollpanelet.

- Alternativt kan du velge Oppsett > Maskinoppsett > Startoppsett > Lyd/volum på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Tastelyd | Slår tastelyden av eller på. Når dette alternativet er satt til På, høres en tone hver gang en tast blir trykket på.
Alarmlyd | Slår alarmsignalet av eller på. Når dette alternativet er satt til På, høres en alarmtone når det oppstår en feil eller når fakskommunikasjonen avsluttes.

Hoyttaler

Slår av og på lydene fra telefonlinjen gjennom høyttaleren, for eksempel summetone eller fakstone. Med dette alternativet innstilt med Kommunikasjon, er høyttaleren på til den andre maskinen svarer.

Du kan justere volumet ved hjelp av On Hook Dial. Høyttalervolumet kan bare justeres når telefonlinjen er tilkoblet.

1. Trykk på (Faks) på kontrollpanelet.

2. Trykk på On Hook Dial. En summetone høres i høyttaleren.

3. Trykk på pilen til ønsket volum høres.

4. Trykk på On Hook Dial for å lagre endringen og gå tilbake til klarmodus.

Ringelyd | Justerer ringevolumet. Du kan velge mellom Av, Lav, Middels og Høy for ringevolum.

### Rapport

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (Menu) > Systemoppsett > Rapport på kontrollpanelet.

- Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Rapporter på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Menykart | Du kan skrive ut menykartet, som viser oppbygning og gjeldende innstillinger på denne maskinen.
Alle rapporter | Skriver ut alle typer rapporter som denne maskinen gir.
Konfigurasjon | Skriver ut en rapport om den generelle maskinkonfigurasjonen.

- Rekvisitainfo

- Info om forbruksvarer

Skriver ut rekvisitainformasjonssiden.

Adressebok | Skriver ut alle e-postadresser som for tiden er lagret i maskinens minne.
Demoside | Skriver ut demosiden for å kontrollere om maskinen skriver ut på riktig måte eller ikke.
Send faks | Skriver ut en kvittering som viser faksnummer, antall sider, medgått jobbtid, kommunikasjonsmodus og kommunikasjonsresultater for en bestemt faksjobb. Du kan stille inn maskinen til å skrive ut en overføringsbekreftelse automatisk etter hver faksjobb.
Faks sendt | Skriver ut informasjon for nylig sendte fakser.
Faks mottatt | Skriver ut informasjon for nylig mottatte fakser og e-postmeldinger.
E-post sendt | Skriver ut informasjon for nylig sendte e-poster.

- Planl jobber

- Planlagte faksjobber

Skriver ut liste over dokumenter som i øyeblikket er lagret som utsatte faksjobber, med starttidspunkt og type for hvert dokument.

Uonsket faks | Skriver ut faksnummer som er spesifisert som uønsket.

- Nettv.konfig.

- Nettverkskonfigurasjon

Skriver ut informasjon om maskinens nettverksforbindelse og konfigurasjon.

- Brukerautent.

- Autentisering av lokal bruker

Skriver ut en liste over brukerne som har tillatelse til å bruke e-postfunksjonen.

PCL-skrift | Skrive ut listen over PCL-skrifttyper.

- PS-skrift

- PS3-skriftlist

Skriver ut listen med PS/PS3 skrifttyper.

EPSON-skrift | Skriver ut listen med EPSON-skrifttyper.
KSC5843-skrift | Skriver ut listen med KS5843 skrifttyper.
KSC5895-skrift | Skriver ut listen med KS5895 skrifttyper.
KSSM-skriftlst | Skriver ut listen med KSSM-skrifttyper.

- Brukeraut nett

- Autentisering av nettverksbruker

Skriver ut en liste som viser hvilke brukere som er logget på domenet, og deres ID-er.

Bruksteller | Skriver ut en brukerside. Forbrukssiden inneholder totalt antall utskrevne sider.
Faksalternativ | Skriver ut informasjon om faksrapporter.

- Lagrede jobb

- Lagrede jobber

Skriver ut jobber som for tiden er lagret i valgfritt minne eller på en masselagringsenhet (HDD).

- Fullført jobb

- Fullførte jobber

Skriver ut lister for ferdige jobber.

Regnskapsrapport | Dette er tilgjengelig når Job Accounting er aktivert fra SyncThru™ Web Admin Service. Du kan skrive ut en rapport med telleverkene for hver bruker.

### Vedlikehold

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (Menu) > Systemoppsett > Vedlikehold på kontrollpanelet.

- Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Startoppsett på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Fjern tom-mld | Når tonerkassetten er tom, vises dette alternativet. Du kan slette meldingen om tomt for toner.
Ignorer toner | Du kan stille inn maskinen til å ignorere meldingen om at det er tomt for toner og fortsette å skrive ut bortsett fra inngående fakser.
Rekv. levetid | Viser indikator for levetid for rekvisita (se Overvåke levetid for rekvisita.)
Vrs lite toner | Du kan tilpasse nivået for varsel om lite toner eller tomt for toner (se Slik stiller du inn varsel om lite toner).

- Serienummer

- Serienr

Viser maskinens serienummer. Når du ringer etter service eller registrerer en bruker på Samsungs nettside, vil du finne dette.

Papirstabling | Aktiverer funksjonen for automatisk kobling for skuffer. Når en skuff ikke er tilgjengelig, tom eller feiltilpasset, vil dette alternativet la skriveren mate papir fra en annen tilgjengelig skuff.
Farget | Lar deg justere innstillinger for farger slik som kontrast, fargeregistrering, fargetetthet etc.
RAM-disk | Angir deler av RAM-disken til område for lagrede jobber. Ved bruk av lagringsområdet aktiveres menyen for jobbehandling (se Jobbehandling). Dette aktiverer sending av data fra datamaskinen til skriverkøen på RAM-disken.

### Fjern innstilling

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (Menu) > Systemoppsett > Fjern innst på kontrollpanelet.

- Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Gjenopprett alternativer på berøringsskjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Alle innst | Sletter alle data som er lagret i minnet, og tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstilte standardverdier.
Skriveroppsett | Tilbakestiller alle utskriftsalternativer til fabrikkinnstilte standardverdier.
Papiroppsett | Tilbakestiller alle papiralternativer til fabrikkinnstilte standardverdier.

- Faksoppsett

- Faksstandard

Tilbakestiller alle faksinnstillinger til fabrikkinnstilte standardverdier.

- Kopioppsett

- Kopistandard

Tilbakestiller alle kopieringsinnstillinger til fabrikkinnstilte standardverdier.

- Skanneoppsett

- Skannestandard

Tilbakestiller alle skanningsinnstillinger til fabrikkinnstilte standardverdier.

Systemoppsett | Tilbakestiller alle systeminnstillinger til fabrikkinnstilte standardverdier.
Nettv.oppsett | Tilbakestiller alle nettverksinnstillinger til fabrikkinnstilte standardverdier. (Omstart påkrevet.)
Adressebok | Sletter alle e-postadressene som er lagret i minnet.

- Faks sendt

- Senderapport

Sletter alle oppføringer for sendte fakser.

E-post sendt | Sletter alle fortegnelser for sendte e-poster.

- Faks mottatt

- Rap mott faks

- Mottaksrapport

Sletter alle oppføringer for mottatte fakser.

### Jobbehandling

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

Slik endrer du menyalternativene:

- Trykk (Menu) > Systemoppsett > Jobbehandling på kontrollpanelet.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Aktiv jobb | Viser en liste med utskriftsjobbene som venter på å bli skrevet ut.
Lagre jobb | Viser listen med utskriftsjobber som er lagret på disken.
Retn.lj. fil | Hvis minnet allerede inneholder en fil med det navnet du anga, kan du endre navnet på filen eller erstatte den.

### Bildeoverskriving

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

- Trykk (Menu) > Systemoppsett > Bildeoverskr. på kontrollpanelet.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Manuell | Du kan skrive over det innebygde USB-minnet til å slette alle lagrede data.

### USB-oppsett

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

- Trykk på USB på berøringsskjermen.

Alternativ | Beskrivelse
--- | ---
Skriv ut fra | Viser fillisten fra Filnavigering. Velg en fil for utskrift.
Skann til USB | Angir skannedestinasjon til en USB. Du kan skanne originalene og lagre skannet bilde på en USB-enhet.
Filbehandling | Viser fillisten fra Filnavigering. Velg en fil for sletting. Du kan formattere USB-enheten.
Vis plass | Viser ledig plass.

### Oppsett av emulering

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

- Trykk på (Menu) > Utskr.oppsett > Emulering på kontrollpanelet.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Emuleringstype | Maskinspråket angir hvordan datamaskinen kommuniserer med maskinen.
Oppsett | Stiller inn detaljerte innstillinger for valgt emuleringstype.

### E-postoppsett

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

- Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > E-postoppsett på berøringsskjermen.

Alternativ | Beskrivelse
--- | ---
SMTP-server | Angir konfigurasjon for SMTP-server.
Send til meg | Angir å sende e-posten til deg selv, slik at du kan sikkerhetskopiere e-posten eller bruke den som en påminnelse.
Standard Til-adresse | Angir en e-postadresse som standard.
Standard Fra | Angir avsenders e-postadresse som standard.
Standardemne | Angir et e-postemne som standard.

### Oppsett av adressebok

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

- Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Adressebok på berøringsskjermen.

Alternativ | Beskrivelse
--- | ---
Telefonbok | Legger til, viser, skriver ut eller sletter telefonlisten. Du kan også opprette en gruppe.
E-post | Legger til, viser, skriver ut eller sletter telefonlisten. Du kan også opprette en gruppe.

### Oppsett for dokumentboks

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

#### Dok.boksfunksjon

- Velg (Menu) > Dokumentboks > Dok.boksfunksjon på kontrollpanelet.

Alternativ | Beskrivelse
--- | ---
Tillegg fra skann | Lagrer skannede dokumenter i en boks. Filen som lagres vil automatisk få navnet "årmåneddagtimeminuttsekund".
Oppgave fra boks | Skriver ut dokumenter fra en boks.

#### Dokumentboksoppsett

- Velg (Menu) > Dokumentboks > Dokumentboksoppsett på kontrollpanelet.

Alternativ | Beskrivelse
--- | ---
Tillegg fra skann | Angir standard alternativer for lagring av dokumenter i en boks.
Oppgave fra boks | Angir standard alternativer for utskrift av dokumenter fra en boks.

### Nettverksoppsett

Enkelte menyer vises kanskje ikke på displayet, avhengig av tilleggsutstyr eller modeller. I så fall gjelder de ikke for din maskin (se Menyoversikt).

- Trykk (Menu) > Nettverk på kontrollpanelet.

- Eller velg Oppsett > Maskinoppsett > Nettverksoppsett på berøringsskjermen.

Alternativ | Beskrivelse
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Velger ønsket protokoll og konfigurerer parameterne til å bruke nettverksmiljøet.

Det finnes mange parametere som kan angis. Hvis du ikke er sikker på hva de gjør, la dem være eller ta kontakt med nettverksadministratoren.

TCP/IP (IPv6) | Velg dette alternativet for å bruke nettverksmiljøet via IPv6 (se IPv6-konfigurasjon).
Ethernet-hast | Konfigurer nettverkets overføringshastighet.
802.1x | Du kan velge brukerautentiseringen for nettverkskommunikasjon. Ta kontakt med nettverksadministrator for ytterligere informasjon.
Tradlos | Velger dette alternativet for å bruke det trådløse nettverket.
Fjern innst | Tilbakestiller nettverksinnstillingene til standardverdier. (Omstart påkrevet.)

- Nettv.konfig.

- Nettverkskonfigurasjon

Denne listen viser informasjon om maskinens nettverksforbindelse og -konfigurasjon.

Aktiver nettverk | Du kan velge om du vil bruke Ethernet på eller av.
Aktiver HTTP | Du kan velge om du vil bruke SyncThru™ Web Service eller ikke.