## konfiguracja protokołu IPv6

Protokół IPv6 jest obsługiwany prawidłowo tylko w systemie Windows Vista lub nowszym.

- Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz Funkcje poszczególnych modeli lub Przegląd menu).

- Jeśli sieć IPv6 nie działa, przywróć fabryczne wartości ustawień sieciowych i spróbuj ponownie używając opcji Wyczysc ustaw..

Aby korzystać ze środowiska sieciowego IPv6, należy wykonać poniższą procedurę w celu użycia adresu IPv6.

### Za pomocą panelu sterowania

1. Podłącz urządzenie do sieci za pomocą kabla sieciowego.

2. Włącz urządzenie.

3. Wydrukuj Raport konfiguracji sieci, który pozwoli sprawdzić adresy IPv6 (patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci).

4. Wybierz kolejno opcje Start > Panel sterowania > Drukarki i faksy.

5. Kliknij polecenie Dodaj drukarkę w lewym rogu okna Drukarki i faksy.

6. W oknach Dodaj drukarkę kliknij polecenie Dodaj drukarkę lokalną.

7. Zostanie wyświetlone okno Kreator dodawania drukarki. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.

Jeśli urządzenie nie działa w środowisku sieciowym, aktywuj protokół IPv6. Przejdź do następnej części.

#### Aktywacja protokołu IPv6

1. Naciśnij przycisk (Menu) na panelu sterowania.

2. Naciśnij Siec > TCP/IP (IPv6) > Wlacz IPv6.

3. Wybierz opcję Wl. i naciśnij przycisk OK.

4. Wyłącz urządzenie i włącz je ponownie.

5. Zainstaluj ponownie sterownik drukarki.

#### Ustawianie adresów IPv6

Urządzenie obsługuje następujące adresy IPv6 do celów wydruków sieciowych i administracji.

- Link-local Address: Samodzielnie skonfigurowany lokalny adres IPv6 (adres zaczyna się od FE80).

- Stateless Address: Automatycznie skonfigurowany przez router sieciowy adres IPv6.

- Stateful Address: Adres IPv6 skonfigurowany przez serwer DHCPv6.

- Manual Address: Adres IPv6 ręcznie wprowadzony przez użytkownika.

##### Konfiguracja DHCPv6 (typu stateful)

Jeśli w sieci znajduje się serwer DHCPv6, możesz wybrać jedną z poniższych opcji domyślne dynamicznej konfiguracji hosta.

1. Naciśnij przycisk (Menu) na panelu sterowania.

2. Naciśnij Siec > TCP/IP (IPv6) > Konfig. DHCPv6.

3. Naciśnij OK, aby wybrać żądaną wartość.

   - Adres DHCPv6: Zawsze używaj protokołu DHCPv6, niezależnie od żądania routera.

   - Wylacz DHCPv6: Nigdy nie używaj protokołu DHCPv6, niezależnie od żądania routera.

   - Router: Używaj protokołu DHCPv6 tylko na żądanie routera.

### Z usługi SyncThru™ Web Service

W przypadku modeli, które nie są wyposażone w wyświetlacz na panelu sterowania, konieczne jest uzyskanie dostępu do SyncThru™ Web Service za pomocą adresu IPv4, a następnie przeprowadzenie poniższych czynności w celu zastosowania IPv6.

1. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład program Internet Explorer, w systemie Windows. W polu adresu podaj adres IP urządzenia (http://xxx.xxx.xxx.xxx) i naciśnij klawisz Enter lub kliknij opcję Przejdź.

2. Jeżeli jest to pierwsze logowanie do programu SyncThru™ Web Service, konieczne jest zalogowanie się jako administrator. Wpisz poniższy, domyślny identyfikator i hasło.

   - ID: admin

   - Hasło: sec00000

3. Po wyświetleniu okna SyncThru™ Web Service przenieś kursor na górny pasek menu w części Ustawienia i kliknij polecenie Ustawienia sieciowe.

4. Kliknij polecenie TCP/IPv6 w lewej części witryny internetowej.

5. Aby włączyć opcję IPv6, zaznacz pole wyboru Protokół IPv6.

6. Zaznacz pole wyboru Ręczny adres. Zostanie wówczas aktywowane pole Adres/Prefiks.

7. Wprowadź pozostałą część adresu (np.: 3FFE:10:88:194::AAAA. „A” oznacza wartość szesnastkową od 0 do 9 lub od A do F).

8. Wybierz konfigurację DHCPv6.

9. Kliknij przycisk Zastosuj.

#### Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service

1. Uruchom przeglądarkę internetową, która obsługuje wpisywanie adresów IPv6 jako adresy URL (np. Internet Explorer).

2. Wybierz jeden z adresów IPv6 (Link-local Address, Stateless Address, Stateful Address, Manual Address) z opcji Raport konfiguracji sieci (patrz część Drukowanie raportu konfiguracji sieci).

3. Wprowadź adresy IPv6 (np.: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

   Adresy muszą być zawarte w nawiasach kwadratowych [ ].