## Oversikt over kontrollpanelet

- Dette kontrollpanelet kan være forskjellig fra din maskin, avhengig av hvilken modell du har. Det er flere typer kontrollpaneler.

- Det kan hende at noen funksjoner og ekstra varer ikke er tilgjengelig. Dette avhenger av modeller eller land (se Funksjoner etter modell).

### Type A

1 | Eco | Slå på ECO-modus for å redusere toner- og papirforbruk (se Økoutskrift).
2 | WPS [a] |  | Konfigurerer enkelt det trådløse nettverket uten datamaskin (se Bruk av WPS-knappen ).

Print Screen

Trykk på denne knappen, og Status-lampen begynner å blinke. Hvis du ønsker å skrive ut kun den aktive skjermen, slipper du knappen når Status-lampen slutter å blinke. Slipp knappen mens den blinker hvis du ønsker å skrive ut hele skjermbildet.

- Skriv ut skjerminnhold kan bare brukes på Windows- og Macintosh-systemer.

- Du kan bruke denne funksjonen med en USB-tilkoblet maskin.

- Når du skriver ut det aktive vinduet/hele skjermbildet ved hjelp av PrtSc-knappen, kan maskinen bruke mer toner, avhengig av hva du skriver ut.

- Denne funksjonen kan bare brukes hvis maskinens Samsung Easy Printer Manager-program er installert. Hvis du bruker Macintosh operativsystem, må du aktivere Screen Print Settings fra Samsung Easy Printer Managerfor å bruke funksjonen Print Screen.

3 | Scan to | Sender skannet data (se Grunnleggende skanning).
4 | ID Copy | Lar deg kopiere begge sider av et ID-kort, for eksempel et førerkort til én enkelt side (se ID-kortkopi).
5 | Power |  | Slår strømmen på eller av, eller frigjør maskinen fra strømsparingsmodus. Trykk på denne knappen i mer enn tre sekunder, hvis du må slå av maskinen.
6 | Front -lampe | Når lampen tennes, plasserer du et ID-kort med forsiden ned på skannerglasset (se ID-kortkopi).
7 | Back -lampe | Når lampen tennes, plasserer du et ID-kort med baksiden ned på skannerglasset (se ID-kortkopi).

8

Stop/Clear

Stanser en operasjon når som helst, og det er flere funksjoner.

- Avbryter gjeldende jobb.

- Skriver ut en konfigurasjonsrapport: Trykk og hold inne denne knappen i ca. 2 sekunder til den grønne statuslampen blinker sakte, og slipp knappen.

- Medfølgende informasjonsrapport: Trykk på og hold inne knappen i omtrent 6 sekunder, og slipp.

- Nettverkskonfigurasjonsrapport[a]: Trykk og hold inne denne knappen i ca. 4 sekunder til den grønne statuslampen blinker raskt, og slipp knappen.

9

+/- knappen

Lar deg øke/redusere antall sider du vil kopiere. Du kan bestemme hvor mange kopier (opptil 99) du vil ta, ved å trykke på knappene +/-. Standardverdien er 1.

- Hvis du trykker på knappene +/- vil antall kopier minske/øke med én.

- Hvis du trykker på og holder nede knappene +/- vil antall kopier minske/øke med ti.

10 | Start |  | Starter en jobb.
11 | Status -lampe | Viser statusen for maskinen (se Forklaring av statuslampene).
12 | Toner -lampe | Viser tonerkassettens status (se Forklaring av statuslampene).
13 | Displayet | Viser antall sider du vil kopiere.
[a] Kun SCX-340xW Series

### Type B

1 | Eco | Slå på ECO-modus for å redusere toner- og papirforbruk (se Økoutskrift).
2 | WPS [a] |  | Konfigurerer enkelt det trådløse nettverket uten datamaskin (se Bruk av WPS-knappen ).

Print Screen

Trykk på knappen og displayet viser Skriv ut skjerm? på displayet. Hvis du vil skrive ut den aktive skjermen velger du Aktiv. Hvis du vil skrive ut hele skjermen velger du Full.

- Skriv ut skjerminnhold kan bare brukes på Windows- og Macintosh-systemer.

- Du kan bruke denne funksjonen med en USB-tilkoblet maskin.

- Når du skriver ut det aktive vinduet/hele skjermbildet ved hjelp av PrtSc-knappen, kan maskinen bruke mer toner, avhengig av hva du skriver ut.

- Denne funksjonen kan bare brukes hvis maskinens Samsung Easy Printer Manager-program er installert. Hvis du bruker Macintosh operativsystem, må du aktivere Screen Print Settings fra Samsung Easy Printer Managerfor å bruke funksjonen Print Screen.

3 | ID Copy | Lar deg kopiere begge sider av et ID-kort, for eksempel et førerkort til én enkelt side (se ID-kortkopi).
4 | Power |  | Slår strømmen på eller av, eller frigjør maskinen fra strømsparingsmodus. Trykk på denne knappen i mer enn tre sekunder, hvis du må slå av maskinen.
5 | Faks |  | Veksler til kopimodus
6 | Kopiering |  | Veksler til kopimodus
7 | Skan |  | Veksler til skannmodus
8 | Menu |  | Aktiverer menymodus og blar gjennom tilgjengelige menyer (se Menyoversikt).
9 | Venstre/høyre pil |  | Blar gjennom alternativene på den valgte menyen og øker eller reduserer verdier.
10 | OK | Bekrefter valget på skjermen.
11 | Back |  | Tar deg tilbake til øverste menynivå.
12 | Start |  | Starter en jobb.
13 | Stop/Clear |  | Stanser en handling når som helst.
14 | Status -lampe | Viser statusen for maskinen (se Forklaring av statuslampene).
15 | talltastatur | Brukes til å slå et nummer eller taste inn alfanumeriske tegn (se Bokstaver og tall på tastaturet).
16 | On Hook Dial |  | Når du trykker på denne knappen, kan du høre oppringingstonen. Legg deretter inn et faksnummer. Det ligner på å foreta en taleoppringing (se Manuelt mottak i telefonmodus).
17 | Redial/Pause |  | Ringer det sist slåtte faksnummeret på nytt eller nummer for mottatt samtale i klarmodus, eller legger inn en pause(-) i et faksnummer i redigeringsmodus (se Gjenoppringing av faksnummer).
18 | Address Book |  | Brukes til å lagre ofte brukte faksnumre eller søke etter lagrede faksnumre. (se Lagre e-postadresser eller Oppsett av faksadressebok).
19 | Displayet | Viser gjeldende status og ledetekster under bruk.
[a] Kun SCX-340xFW/SCX-340xHW Series

### Justering av kontrollpanelet

Illustrasjonene i brukerhåndboken kan være forskjellige fra din maskin, avhengig av tilleggsutstyr eller modell. Sjekk maskintype (se Sett forfra).