## Menu Fax

### Recursos fax

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (fax) > (Menu) > Recursos fax no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Config padrão > Padrão de fax na tela de toque.

- Ou pressione Fax > selecione o item de menu que deseja na tela de toque.

Item | Descrição
--- | ---

- Tamanho digit

- Tamanho original

Define o tamanho da imagem.

Contraste | Ajusta o nível de contraste para digitalizar um documento de forma que ele fique mais legível quando contiver muitas marcas tênues ou conteúdo muito escuro.
Contraste | Ajusta o nível de brilho para digitalizar um documento de forma que ele fique mais legível quando contiver marcas tênues e imagens escuras (consulte Contraste).
Resolucao | As configurações padrão produzem bons resultados para documentos que contêm basicamente texto. No entanto, para enviar documentos de baixa qualidade ou que contenham fotografias, ajuste a resolução para produzir um fax de melhor qualidade (consulte Resolucao).
Duplex | imprime o fax recebido nas duas faces do papel.

Multi envio

Envia um fax a vários destinos (consulte Enviando um fax a vários destinos).

Não é possível enviar um fax colorido com este recurso.

Envio atras

Configura o seu equipamento para enviar mensagens de fax programadas em horários nos quais você não está presente (consulte Retardando a transmissão de um fax).

Não é possível enviar um fax colorido com este recurso.

Envio priorit | Digitaliza o documento para a memória e imediatamente o transmite quando a operação atual é concluída. A transmissão prioritária interromperá o envio para vários destinos entre estações (ex: quando a transmissão para a estação A é finalizada, antes que a transmissão para a estação B seja iniciada) ou entre tentativas de rediscagem (consulte Enviando um fax prioritário).

Encam.

Encaminha para outro destino por fax, ou PC o fax recebido ou enviado. Se você precisar receber fax enquanto não estiver no escritório, este recurso poderá ser útil.

- Consulte Encaminhando um fax recebido para outro destino.

- Consulte Encaminhando um fax recebido.

Receb seguro | Armazena o fax recebido na memória sem imprimi-lo. Para imprimir os documentos recebidos, é necessário inserir a senha. Você pode impedir que as mensagens de fax recebidas sejam acessadas por pessoas não autorizadas (consulte Recebendo no modo de recebimento seguro).
Adicionar pag | Adiciona mais documentos a um trabalho de fax com retardo reservado (consulte Adicionando documentos a um fax reservado).
Cancelar trab | Cancela o trabalho de fax com retardo salvo na memória (consulte Cancelando um trabalho de fax reservado).

### Config envio

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (fax) > (Menu) > Config fax > Envio no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Config padrão > Padrão de fax na tela de toque.

Item | Descrição
--- | ---
Tempo redisc | Especifica o número de tentativas de rediscagem. Se você digitar 0, não haverá rediscagem.
Termo redisc | Especifica o intervalo de tempo antes da rediscagem automática.
Prefixo disc | Define um prefixo de até 5 dígitos. Esse número é discado antes da discagem automática de qualquer número ser iniciada. Isso é útil quando o equipamento está conectado a um PABX.
Modo ECM | Envia fax usando o modo de correção de erro (ECM) para garantir que todos os fax sejam enviados facilmente sem qualquer erro. Isso pode levar mais tempo.
Relat envio | Define a máquina para imprimir imprimir um relatório se uma transmissão de fax for bem-sucedida ou não. Se você selecionar Lig-Erro, a máquina imprime um relatório apenas quando uma transmissão não é bem-sucedida.
Imagem TCR | Imprime um relatório de transmissão com uma imagem minimizada da primeira página do fax enviado.
Modo disc | Define o modo de discagem como tom ou pulso. Esta configuração poderá não estar disponível dependendo do país.
Econ tarifa | Envia fax em um horário predefinido com economia de tarifa a fim de reduzir os custos de chamada. Esta configuração poderá não estar disponível dependendo do país.
Assis de config | Torna fácil configurar as opções de fax necessárias, como ID aparelho, Numero de fax etc.

### Config receb

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Para alterar as opções de menu:

- Pressione (fax) > (Menu) > Config fax > Recebimento no painel de controle.

- Ou pressione Config > Config da máq > Config padrão > Padrão de fax na tela de toque.

Item | Descrição
--- | ---
Modo receb | Seleciona o modo padrão de recebimento de mensagens de fax.
Toques p/atend | Especifica o número de vezes que o equipamento tocará antes de responder a uma chamada recebida.
Grav nome RCB | Imprime automaticamente o número da página, a data e a hora do recebimento no rodapé de cada uma das páginas de um fax recebido.
Cod inic RCB | Inicia um recebimento de fax de um telefone conectado ao soquete EXT na parte traseira do equipamento. Se você atender a ligação na extensão telefônica e ouvir tons de fax, digite o código. Ele é predefinido como *9* na fábrica.
Reducao autom | Reduz automaticamente uma página de fax recebida para ajustá-la ao tamanho do papel carregado no equipamento.
Descart tamanh | Descarta um comprimento específico no final do fax recebido.
Confg fax inut | Bloqueia fax indesejados armazenados na memória como números de fax indesejados. Esta configuração poderá não estar disponível dependendo do país.
Modo DRPD | Permite que o usuário utilize uma única linha para atender vários números de telefone diferentes. É possível configurar o equipamento para que reconheça os diferentes padrões de toque de cada número. Esta configuração poderá não estar disponível dependendo do país (consulte Recebendo fax usando o modo DRPD).
Impr. dúplex | Imprime os dados de fax recebidos em ambos os lados do papel. Você pode economizar o uso do papel.

- Salv cxa doc

- Salv doc na caixa

Armazena os fax recebidos na caixa comum. Este menu é exibido somente quando um dispositivo de armazenamento em massa (HDD) opcional está instalado (consulte Recursos variados).