## Compreendendo o LED de status

A cor do LED indica o status atual do equipamento.

- Alguns LEDs talvez não estejam disponíveis dependendo do modelo ou do país (consulte Visão geral do painel de controle).

- Para resolver o erro, consulte a mensagem de erro e suas instruções da parte de solução de problemas (consulte Compreendendo as mensagens do visor).

- Também é possível resolver o erro com a diretriz da janela do programa Status da impressão Samsung ou Smart Panel do computador (consulte Usando o Status da impressora Samsung ou Usando o Smart Panel).

- Se o problema persistir, entre em contato com um representante técnico.

LED | Status | Descrição
--- | --- | ---
Status | Apagado | O equipamento está offline.
Verde | Piscando | Quando a luz de fundo pisca, o equipamento está recebendo ou imprimindo dados.

Aceso

- O equipamento está online e pode ser usado.

Vermelho

Piscando

- Ocorreu um erro e o equipamento aguarda que o erro seja resolvido. Verifique a mensagem exibida no visor. Quando o problema for resolvido, o funcionamento do equipamento será restaurado.

- Há pouco toner no cartucho. Duração estimada do cartucho[a] do toner está perto. Prepare um novo cartucho de toner para substituição. Pode aumentar temporariamente a qualidade de impressão redistribuindo o toner (consulte redistribuição do toner).[b]

Aceso

- Um cartucho de toner está quase atingindo a sua duração estimada[a]. É recomendável substituir o cartucho de toner (consulte Substituindo o cartucho de toner).

- A tampa está aberta. Feche a tampa.

- Não há papel na bandeja ao receber ou imprimir dados. Coloque papel na bandeja

- O equipamento parou devido a um erro grave. Verifique a mensagem apresentada no visor (consulte Compreendendo as mensagens do visor).

- Ocorreu uma obstrução de papel (consulte Eliminando obstruções de papel).

() WPS[b] | Azul | Piscando | O equipamento está conectado a uma rede sem fio.
Ativada | O equipamento está conectado a uma rede sem fio (consulte Configuração de rede sem fio).
Desativada | O equipamento está desconectado de uma rede sem fio.
()Ligar/Desligar | Azul | Aceso | O equipamento está no modo de economia de energia.
Apagado | O equipamento está no modo online ou desligado.
Eco | Verde | Aceso | O modo Eco está ativado. A configuração padrão do modo Eco é até 2 páginas e economia de toner.
Apagado | O modo Eco está desativado.
Toner [b] | Laranja | Piscando | Há pouco toner no cartucho. A vida útil estimada do cartucho[a] de toner está quase esgotada. Prepare um novo cartucho de toner para substituição. Pode aumentar temporariamente a qualidade de impressão, redistribuindo o toner (consulte redistribuição do toner).
Ativada | Um cartucho de toner está quase atingindo a sua duração estimada[a]. É recomendável substituir o cartucho de toner (consulte Substituindo o cartucho de toner).
Desativada | Todos os cartuchos de toner estão com capacidade normal.

[a] A vida útil estimada do cartucho significa a duração esperada do cartucho de toner que indica a capacidade média de impressões e é designada de acordo com o padrão ISO/IEC 19752. O número de páginas pode variar em função do ambiente de operação, do percentual da área de imagem, do intervalo entre as impressões, dos gráficos, além do tipo e tamanho do material. Pode haver uma pequena quantidade de toner restante no cartucho, mesmo quando o LED vermelho acender e a impressora parar de imprimir.

[b] Alguns LEDs talvez não estejam disponíveis dependendo do modelo ou do país (consulte Visão geral do painel de controle).