## Especificações

### Especificações gerais

Os valores da especificação listados abaixo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte www.samsung.com para obter informações sobre possíveis alterações.

Itens | Descrição
--- | ---
Dimensão | Largura x Comprimento x Altura | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm (15,31 x 10,79 x 9,80 polegadas)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm (15,83 x 11,54 x 11,65 polegadas)
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm (16,02 x 11,54 x 11,65 polegadas)
Peso | Equipamento com os suprimentos | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 Kg (14,66 lbs)
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 kg (17,64 lbs)
Nível de ruído[b] | Modo online | menos de 26 dB(A)
Modo de impressão | menos de 50 dB(A)
Modo de cópia | Vidro de leitura do scanner | menos de 50 dB(A)
Alimentador de documentos | menos de 52 dB(A)
Modo de digitalização | Vidro de leitura do scanner | menos de 52 dB(A)
Alimentador de documentos | menos de 54 dB(A)
Temperatura | Operação | 10 a 32°C (50 a 89.6°F)
Armazenamento (embalada) | -20 a 40 °C (-4 a 104 °F)
Umidade | Operação | 20 a 80% de umidade relativa
Armazenamento (embalada) | 10 a 90% de umidade relativa
Potência nominal[c] | Modelos de 110 volts | CA 110 - 127 V
Modelos de 220 volts | CA 220 - 240 V
Consumo de energia | Modo de operação normal | inferior a 310 W
Modo online | inferior a 30 W

Modo de economia de energia

- SCX-340x Series: inferior a 1,2 W

- SCX-340xW Series: inferior a 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: inferior a 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: inferior a 2,1 W

Desativado | inferior a 0,45 W
Sem fio[d] | Módulo | T77H262

[a] Dimensões ou peso são medidas sem um gancho.

[b] Nível de pressão sonora, ISO 7779. Configuração testada: instalação básica do equipamento, impressão simplex em papel A4.

[c] Consulte a etiqueta no equipamento para identificar a tensão (V), a frequência (hertz) e a corrente (A) do equipamento.

[d] Apenas modelo sem fio (consulte Recursos por modelos).

### Especificações dos materiais de impressão

Tipo | Tamanho | Dimensões | Gramatura do material de impressão/capacidade[a]
--- | --- | --- | ---
Band | Alimentação manual na bandeja[b]

Papel normal

Carta

216 x 279 mm (8,5 x 11 pol.)

71 a 85 g/m2 (19 a 23 lbs não calandrado)

- 150 folhas de 80 g/m2 (21 lbs não calandrado)

71 a 85 g/m2 (19 a 23 lbs não calandrado)

- 1 folha

Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
US Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 pol.)
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 pol.)
Ofício | 216 x 343 mm (8,5 x 13,5 pol.)
JIS B5 | 182 x 257 mm (7,17 x 10,12 pol.)
ISO B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 pol.)
Executivo | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 pol.)
A5 | 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 pol.)

Envelope

Env. Monarca

98 x 191 mm (3,87 x 7,5 pol.)

75 a 90 g/m2 (20 a 24 lbs não calandrado)

- 10 folhas

75 a 90 g/m2 (20 a 24 lbs não calandrado)

- 1 folha

Envelope No. 10 | 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 pol.)
Envelope DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 pol.)
Envelope C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,02 pol.)

Papel grosso

Consulte a seção sobre papel normal

Consulte a seção sobre papel normal

86 a 120 g/m2 (23 a 32 não calandrado)

- 50 folhas de 120 g/m2 (32 lbs não calandrado)

86 a 120 g/m2 (23 a 32 não calandrado)

- 1 folha

Papel fino

Consulte a seção sobre papel normal

Consulte a seção sobre papel normal

60 a 70 g/m2 (16 a 19 lbs não calandrado)

- 160 folhas de 60 g/m2 (16 lbs não calandrado)

60 a 70 g/m2 (16 a 19 lbs não calandrado)

- 1 folha

Algodão

Consulte a seção sobre papel normal

Consulte a seção sobre papel normal

75 a 90 g/m2 (20 a 24 lbs não calandrado)

- 150 folhas de 80 g/m2 (21 lbs não calandrado)

75 a 90 g/m2 (20 a 24 lbs não calandrado)

- 1 folha

Colorido

Consulte a seção sobre papel normal

Consulte a seção sobre papel normal

75 a 90 g/m2 (20 a 24 lbs não calandrado)

- 150 folhas de 80 g/m2 (21 lbs não calandrado)

75 a 90 g/m2 (20 a 24 lbs não calandrado)

- 1 folha

Pré-impresso

Consulte a seção sobre papel normal

Consulte a seção sobre papel normal

75 a 90 g/m2 (20 a 24 lbs não calandrado)

- 150 folhas de 80 g/m2 (21 lbs não calandrado)

75 a 90 g/m2 (20 a 24 lbs não calandrado)

- 1 folha

Reciclado

Consulte a seção sobre papel normal

Consulte a seção sobre papel normal

60 a 90 g/m2 (16 a 24 lbs não calandrado)

- 150 folhas de 80 g/m2 (21 lbs não calandrado)

60 a 90 g/m2 (16 a 24 lbs não calandrado)

- 1 folha

Etiquetas[c]

Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5

Consulte a seção sobre papel normal

120 a 150 g/m2 (32 a 40 lbs não calandrado)

- 10 folhas

120 a 150 g/m2 (32 a 40 lbs não calandrado)

- 1 folha

Cartolina

Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5,

Cartão postal 4x6

Consulte a seção sobre papel normal

121 a 163 g/m2 ( 32 a 43 lbs não calandrado)

- 10 folhas

121 a 163 g/m2 ( 32 a 43 lbs não calandrado)

- 1 folha

Papel não calandrado

Consulte a seção sobre papel normal

Consulte a seção sobre papel normal

- 10 folhas

- 1 folha

Papel de arquivo

Consulte a seção sobre papel normal

Consulte a seção sobre papel normal

- 100 folhas

- 1 folha

Tamanho mínimo (personalizado) | 76 x 127 mm (3 x 5 pol.) | 60 a 163 g/m2 (16 a 43 lbs não calandrado)
Tamanho máximo (personalizado) | 216 x 356 mm (8,5 x 14 pol.)
[a] A capacidade máxima pode variar em função da gramatura e espessura das folhas, além das condições ambientais. [b] 1 folha para alimentação manual. [c] A suavidade das etiquetas usadas neste equipamento é de 100 a 250 (sheffield). Isso significa o nível numérico de suavidade.

### Requisitos do sistema

#### Microsoft® Windows®

Sistema operacional | Requisitos (recomendação)
--- | ---
CPU | Memória RAM | espaço livre em disco rígido
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB a 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 bits ou 64 bits ou superior | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Suporte a gráficos DirectX® 9 com 128 MB de memória (para ativar o tema Aero).

- Unidade de DVD-R/W.

Windows Server® 2008 R2 | Processadores Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ou 1.4 GHz (x64) (2 GHz ou mais rápido) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- O Internet Explorer 6.0 ou superior é o requisito mínimo para todos os sistemas operacionais Windows.

- Usuários com direitos de administrador podem instalar o software.

- O Windows Terminal Services é compatível com o seu equipamento.

- Para Windows 2000, Service Pack 4 ou mais recente é necessário.

#### Macintosh

Sistema operacional | Requisitos (recomendados)
--- | ---
CPU | Memória RAM | Espaço livre em disco rígido

Mac OS X 10.4

- Processadores Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 MB para powerPC baseado em Mac (512 MB)

- 512 MB para Mac baseado em Intel (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Processadores Intel®

- 867 MHz ou Power PC G4/G5 mais rápido

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Processadores Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Processadores Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Itens | Requisitos
--- | ---

Sistema operacional

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits)

Fedora 5 a 13 (32/64 bits)

SuSE Linux 10.1 (32 bits)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bits)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bits)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bits)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bits)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bits)

CPU | Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
Memória RAM | 512 MB (1 GB)
Espaço livre em disco rígido | 1 GB (2 GB)

### Ambiente de rede

Apenas modelos de rede e sem fio (consulte Recursos por modelos).

Você deve configurar os protocolos de rede no equipamento para usá-lo como a sua impressora de rede. A tabela a seguir mostra os ambientes de rede aos quais o equipamento oferece suporte:

Itens | Especificações
--- | ---

Interface de rede

- LAN fixa Ethernet 10/100 Base-TX

- LAN sem fio 802.11b/g/n

Sistema operacional de rede

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Várias distribuições do sistema operacional Linux

- Mac OS X 10.4 ~10.7

Protocolos de rede

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Impressão TCP/IP padrão (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Segurança sem fio

- Autenticação: Sistema aberto, Chave compartilhada, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK)

- Criptografia: WEP64, WEP128, TKIP, AES