## Grunnleggende kopiering

Se avansert brukerhåndbok for spesielle utskriftsfunksjoner (se Avansert brukerhåndbok (se Kopimeny).

### Grunnleggende kopiering

Hvis du har en maskin med +/--knapper på kontrollpanelet (se Oversikt over kontrollpanelet):

1. Legg én enkelt original på skannerglassplaten med forsiden ned.

2. Du kan tilpasse kopiinnstillinger inkludert mørkhet, original type med mere ved bruk av Enhetsinnstillinger i programmet Samsung Easy Printer Manager eller i Machine i Printer Settings Utility.

   - For brukere av Windows og Macintosh, se Enhetsinnstillinger.

   - For brukere av Linux, se Bruk av Smart Panel.

3. Tast inn ønsket antall kopier ved hjelp av knappene +/- ved behov.

4. Trykk (Start).

1. Velg (kopi) på kontrollpanelet.

2. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

3. Hvis du vil tilpasse innstillinger for kopiering som Reduser/forst, Morkhet, Kontrast, Originaltype med mere ved hjelp av knappene på kontrollpanelet. (se Endre innstillinger for hver kopi).

4. Tast inn ønsket antall kopier ved hjelp av pilen eller talltastaturet, om nødvendig.

5. Trykk (Start).

Hvis du vil avbryte kopieringsjobben som pågår, trykker du på (Stop/Clear) og kopieringen stopper.

### Endre innstillinger for hver kopi

Maskinen har standardinnstillinger for kopiering, slik at du kan kopiere raskt og enkelt.

- Hvis du trykker på (Stop/Clear) mens du angir kopieringsalternativer, blir alle angitte innstillinger for gjeldende kopieringsjobb slettet og tilbakestilt til standardverdier når maskinen er ferdig med den pågående kopieringen. Alternativt tilbakestilles innstillingene automatisk til standardverdier etter fullført kopiering.

- Tilgangsmenyer kan varierer fra modell til modell (se Tilgang til menyen).

  Hvis du har en maskin med +/--knapper på kontrollpanelet:

  Du kan tilpasse kopiinnstillinger som for eksempel mørkhet, original type med mere ved bruk av Enhetsinnstillinger i Samsung Easy Printer Manager eller delen Machine i programmet Printer Settings Utility.

  - For brukere av Windows og Macintosh, se Enhetsinnstillinger.

  - For brukere av Linux, se Bruk av Smart Panel.

- For noen modeller kan det hende du må trykke på OK for å navigere til menyer på lavere nivå.

#### Mørkhet

Hvis originalen har svak skrift eller mørke bilder, kan du justere kontrasten for å gjøre kopien lettere å lese.

1. Velg (kopi) > (Menu) > Kopifunksjon > Morkhet på kontrollpanelet.

2. Velg alternativet du ønsker, og trykk OK.

   For eksempel, er Lys+5 lysest, og Mork+5 mørkest.

3. Trykk på (Stop/Clear) for å gå tilbake til klarmodus.

#### Kontrast

Menyen Kontrast lar deg minske og øke forskjellen mellom lyse og mørke områder i et bilde.

1. Velg (kopi) > (Menu) > Kopifunksjon > Kontrast på kontrollpanelet.

2. Velg alternativet du ønsker, og trykk OK.

   Velg Mork for å forsterke kontrasten og velg Lys for å minske den.

3. Trykk på (Stop/Clear) for å gå tilbake til klarmodus.

#### Original

Originalinnstillingene brukes til å forbedre kopikvaliteten for dokumentene i den aktuelle kopijobben.

1. Velg (kopi) > (Menu) > Kopifunksjon > Originaltype på kontrollpanelet.

2. Velg alternativet du ønsker, og trykk OK.

   - Tekst: Brukes til originaler som hovedsakelig inneholder tekst.

   - Tekst/foto: Brukes til originaler med en blanding av tekst og fotografier.

     Hvis teksten på utskriften er uskarp, velg Tekst for å få skarp tekst.

   - Foto: Brukes når originalene er fotografier.

3. Trykk på (Stop/Clear) for å gå tilbake til klarmodus.

#### Redusert eller forstørret kopi

Du kan forminske eller forstørre et kopiert bilde fra 25 % til 400 % fra dokumentmateren eller skanneren.

- Det kan hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av modell og tilbehør (se Variety feature).

- Forminsking og forstørring er ikke tilgjengelig når maskinen står i Eco-modus.

##### Slik velger du en forhåndsdefinert kopistørrelse:

1. Velg (kopi) > (Menu) > Kopifunksjon > Reduser/forst på kontrollpanelet.

2. Velg alternativet du ønsker, og trykk OK.

3. Trykk på (Stop/Clear) for å gå tilbake til klarmodus.

##### Slik skalerer du kopien ved å angi skaleringsverdien direkte

1. Velg (kopi) > (Menu) > Kopifunksjon > Reduser/forst > Egendefinert på kontrollpanelet.

2. Legg inn kopistørrelsen du ønsker ved bruk av talltastaturet.

3. Trykk OK for å lagre valget.

4. Trykk på (Stop/Clear) for å gå tilbake til klarmodus.

Når du lager en forminsket kopi, kan det forekomme svarte streker nederst på kopien.

### ID-kortkopi

Maskinen kan skrive ut 2-siders originaler på ett ark.

Maskinen skriver ut den ene siden av originalen øverst på arket og den andre siden nederst på arket uten å forminske originalstørrelsen. Denne funksjonen er nyttig ved kopiering av enheter med lite format, for eksempel visittkort.

- Originalen må legges på skannerglassplaten for at du skal kunne bruke denne funksjonen.

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis maskinen står i Øko-modus.

Avhengig av modellen du har, så kan det hende at driftsprosedyren varierer.

1. Trykk på ID Copy på kontrollpanelet.

2. Plasser originalen med forsiden ned på skannerglasset slik pilene viser. Deretter lukkes skannerdekselet.

3. Plasser forside og trykk [Start] vises på displayet.

   Hvis maskinen har knapper for +/- på kontrollpanelet, vil frontlampen på kontrollpanelet lyse.

4. Trykk (Start).

   Maskinen begynner å skanne forsiden, og Plasser bakside og trykk [Start] vises.

   Hvis maskinen har knapper for +/- på kontrollpanelet, vil baklampen på kontrollpanelet lyse.

5. Snu originalen og plasser den på skannerglasset slik pilene viser. Deretter lukkes skannerdekselet.

6. Trykk (Start).

- Hvis du ikke trykker på knappen (Start) blir kun forsiden kopiert.

- Hvis originalen er større enn utskriftsområdet, kan det hende at noen deler ikke blir skrevet ut.