## Grunnleggende skanning

Se avansert brukerhåndbok for spesielle skannefunksjoner (se Avansert brukerhåndbok (se Funksjoner for skanning).

### Grunnleggende skanning

Dette er den vanlige fremgangsmåten for skanning av originaler.

Dette er en grunnleggende skannemetode for en USB-tilkoblet maskin.

- For noen modeller kan det hende du må trykke på OK for å navigere til menyer på lavere nivå.

- Hvis du ønsker å skanne via nettverket, se Avansert brukerhåndbok (se Skanning fra nettverkstilkoblet maskin).

1. Legg et enkelt dokument med forsiden ned på glassplaten, eller legg dokumentet med forsiden opp i arkmateren (se Legge i originaler).

2. Velg (skann) > Skann til PC på kontrollpanelet.

   ELLER

   Trykk på Scan to på kontrollpanelet.

   Hvis du ser meldingen Ikke tilgjeng., kontroller porttilkoblingen eller velg Aktiver skanning fra enhetspanel i Samsung Easy Printer Manager > Bytt til avansert modus > Skann til PC-innstillinger.

3. Velg alternativet du ønsker, og trykk OK.

   Standardinnstillingen er Mine dok..

   - Du kan opprette og lagre ofte brukte innstillinger som en profilliste. Du kan også slette profilen og lagre alle profilene i forskjellige i en annen bane.

   - Endre Samsung Easy Printer Manager > ved å Bytt til avansert modus > Skann til PC-innstillinger.

4. Velg alternativet du ønsker, og trykk OK.

5. Skanningen begynner.

   Skannede bilder lagres på datamaskinens C:\Brukere\brukernavn\Mine dokumenter. Lagringsmappen kan variere, avhengig av operativsystemet eller programmet du bruker.