## Opis komunikatów na wyświetlaczu

Komunikaty są wyświetlane na wyświetlaczu panelu sterowania i wskazują stan lub błędy urządzenia. W poniższych tabelach przedstawiono komunikaty, ich znaczenie oraz sposób rozwiązania problemu (w razie potrzeby).

- Funkcja ta nie jest obsługiwana przez model SCX-340x/SCX-340xW Series. Możesz rozwiązać problem opierając się na wskazówkach zawartych w oknie Stan drukowania lub Smart Panel (patrzKorzystanie z aplikacji Stan drukarki Samsung lub Korzystanie z programu Smart Panel).

- Jeśli komunikat nie znajduje się w tabeli, należy ponownie włączyć urządzenie, a następnie wznowić zadanie drukowania. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z pracownikiem serwisu.

- W przypadku kontaktowania się z serwisem przedstawicielowi serwisu należy podać treść wyświetlanego komunikatu.

- W zależności od opcji lub modelu niektóre komunikaty mogą nie być wyświetlane.

- [numer błędu] wskazuje numer błędu.

### Komunikaty powiązane z zakleszczeniem papieru

Wiadomość | Znaczenie | Sugerowane rozwiązania
--- | --- | ---
Zac. dokumentu. Usun zaciecie | Nastąpiło zacięcie oryginału w podajniku dokumentów. | Usuń zakleszczenie papieru (patrz Usuwanie zacięcia dokumentów oryginalnych).

Zac. lub pusta

Otw./zamk. drzwi

- Papier zakleszczył się w obszarze podawania papieru.

- Brak papieru w zasobniku.

- Usuń zakleszczenie papieru (patrz W zasobniku).

- Załaduj papier do zasobnika (patrz Wkładanie papieru do zasobnika).

Zaciecie papieru w urzadzeniu | Nastąpiło zacięcie papieru wewnątrz urządzenia. | Usuń zakleszczenie papieru (patrz Wewnątrz urządzenia).

### Komunikaty związane z kasetą z tonerem

Wiadomość | Znaczenie | Sugerowane rozwiązania
--- | --- | ---
Zainst. kasete toneru | Nie zainstalowano kasety z tonerem. | Zainstaluj kasetę z tonerem.
Nie kompatybilna Kaseta toneru | Używana kaseta z tonerem jest przeznaczona dla innego urządzenia. | Zainstaluj oryginalną kasetę z tonerem firmy Samsung przeznaczoną dla tego urządzenia.
Przygotuj nowa kasete | We wskazanej kasecie pozostaje niewielka ilość toneru. Wkrótce nastąpi koniec szacowanego okresu eksploatacji tonera. | Przygotuj nową kasetę toneru do wymiany. Można tymczasowo poprawić jakość wydruku, rozprowadzając toner (patrz Rozprowadzanie tonera).

Wloz nowa kasete

Prawie upłynął szacowany okres eksploatacji wskazanej kasety z tonerem.

Szacowany czas eksploatacji kasety z tonerem to spodziewany lub szacowany czas eksploatacji kasety informujący o uśrednionej liczbie wydruków i zgodny z normą ISO/IEC 19752 (patrz Dostępne materiały eksploatacyjne). Na liczbę wydrukowanych stron mogą mieć wpływ warunki otoczenia, stopień pokrycia, odstępy między drukowaniem, typ nośników, stopień pokrycia i rozmiar. W kasecie może pozostać niewielka ilość toneru, nawet jeśli wyświetlany jest komunikat „Włóż nową kasetę” i drukarka przestaje drukować.

- Można wybrać jedną z pozycji wyświetlanych na panelu sterowania: Stop lub Kontynuuj. Wybranie opcji Stop spowoduje zatrzymanie drukowania. Dalsze drukowanie będzie możliwe dopiero po wymianie kasety z tonerem. W przypadku wybrania opcji Kontynuuj urządzenie będzie drukować dalej, jednak jakość nie będzie zagwarantowana.

- Aby zapewnić jak najwyższą jakość wydruków, należy wymienić kasetę z tonerem po wyświetleniu tego komunikatu. Dalsze używanie tej samej kasety może skutkować pogorszeniem jakości wydruków (patrz Wymiana kasety z tonerem).

  Firma Samsung nie zaleca używania nieoryginalnych kaset z tonerem, innych niż marki Samsung, na przykład napełnianych lub odnawianych. Firma Samsung nie gwarantuje jakości kaset z tonerem innych niż oryginalne kasety z tonerem firmy Samsung. Koszty usług serwisowych lub naprawczych wynikających z korzystania z nieoryginalnych kaset z tonerem firmy innej niż Samsung nie są pokrywane w ramach gwarancji na urządzenie.

Wskazana kaseta z tonerem osiągnęła koniec szacowanego okresu eksploatacji. Urządzenie może przestać drukować. | Wymień kasetę z tonerem (patrz Wymiana kasety z tonerem).

### Komunikaty związane z zasobnikiem

Wiadomość | Znaczenie | Sugerowane rozwiązania
--- | --- | ---

Zac. lub pusta

Otw./zamk. drzwi

- Papier zakleszczył się w obszarze podawania papieru.

- Brak papieru w zasobniku.

- Usuń zakleszczenie papieru (patrz W zasobniku).

- Załaduj papier do zasobnika (patrz Wkładanie papieru do zasobnika).

### Komunikaty związane z siecią

Wiadomość | Znaczenie | Sugerowane rozwiązania
--- | --- | ---
Probl. sieciowy: Konflikt IP | Ustawiony adres IP jest już używany. | Sprawdź adres IP i zmień go w razie potrzeby (patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci).
Blad sieci bezprzewodowej | Moduł bezprzewodowy nie jest zainstalowany. | Skontaktuj się z serwisem.

### Komunikaty różne

Wiadomość | Znaczenie | Sugerowane rozwiązania
--- | --- | ---
Drzwi otwarte Zamknij je | Pokrywa nie została prawidłowo zatrzaśnięta. | Zamknij pokrywę, aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.
Drzwi skanera sa otwarte. | Pokrywa podajnika dokumentów nie została prawidłowo zatrzaśnięta. | Zamknij pokrywę, aż zostanie zablokowana na właściwym miejscu.
Blad [numer błędu] Wyl. i wl. pon. | Sterowanie urządzeniem jest niemożliwe. | Uruchom urządzenie ponownie i spróbuj wydrukować jeszcze raz. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.
Blad [numer błędu] Wezwij serwis
Skaner Zablokowany | Skaner jest zablokowany. | Odłącz zasilanie i podłącz ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, skontaktuj się z serwisem.