## Descrição geral do painel de controlo

- Este painel de controlo pode ser diferente da sua máquina, consoante o modelo. Existem vários tipos de painéis de controlo.

- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Funções por modelo).

### Tipo A

1 | Eco | Comute para o modo Eco para reduzir o consumo de toner e a utilização de papel apenas ao imprimir através do PC (consulte Impressão Eco).
2 | WPS [a] |  | Configura facilmente a ligação de rede sem fios sem um computador (consulte Utilizar o botão WPS ).

Print Screen

Prima este botão e o LED Status começará a piscar. Se pretender imprimir apenas o ecrã activo, solte o botão quando o LED Status parar de piscar. Se pretender imprimir o ecrã inteiro, solte o botão enquanto está a piscar.

- O Impressão do ecrã apenas pode ser utilizado nos sistemas operativos Windows e Mac.

- Apenas pode utilizar esta função em máquinas ligadas através de USB.

- Na impressão do ecrã da janela activa ou do monitor inteiro através do botão para a impressão do ecrã, a máquina poderá utilizar mais toner consoante o conteúdo que está a ser impresso.

- Apenas pode utilizar esta função se o programa Samsung Easy Printer Manager da máquina estiver instalado. Se for um utilizador Macintosh OS, necessita de activar Definições impressão ecrã a partir de Samsung Easy Printer Manager para utilizar a funcionalidade Print Screen.

3 | Scan to | Envia dados digitalizados (consulte Digitalização Básica).
4 | ID Copy | Permite copiar ambos os lados de um cartão de identificação, como uma carta de condução, num só lado de uma folha de papel (consulte Cópia de cartão de identificação).
5 | Power |  | Liga ou desliga a alimentação ou desperta a máquina a partir do modo de economia de energia. Se necessitar de desligar a máquina, prima este botão durante mais de três segundos.
6 | LED Front | Quando o LED acende, coloque a parte frontal de um cartão de identificação voltada para baixo no vidro do scanner (consulte Cópia de cartão de identificação).
7 | LED Back | Quando o LED acende, coloque a parte de trás de um cartão de identificação voltada para baixo no vidro do scanner (consulte Cópia de cartão de identificação).

8

Stop/Clear

Pára uma operação em qualquer altura e surgem mais funções.

- Cancela o trabalho actual.

- Imprime o relatório de configuração: Prima este botão durante 2 segundos até o LED de estado piscar lentamente, e depois solte-o.

- Relatório de informações fornecidas: Prima este botão e mantenha-o premido durante 6 segundos e, depois, solte-o.

- Relatório de configuração da rede[a]: Prima este botão durante 4 segundos até o LED de estado piscar rapidamente, e depois solte-o.

9

Botões +/-

Permite aumentar/diminuir o número de páginas que pretende copiar. Pode determinar o número de cópias (até 99 cópias) a copiar premindo os botões +/-. O valor predefinido é 1.

- Se premir os botões +/-, o número de cópias irá aumentar/diminuir em um.

- Se premir continuamente os botões +/-, o número de cópias irá aumentar/diminuir em dez.

10 | Start |  | Inicia um trabalho.
11 | LED Status | Indica o estado da máquina (consulte Compreender o LED de estado).
12 | LED Toner | Mostra o estado do toner (consulte Compreender o LED de estado).
13 | Ecrã de apresentação | Mostra o número de páginas que pretende copiar.
[a] Apenas SCX-340xW Series.

### Tipo B

1 | Eco | Comute para o modo Eco para reduzir o consumo de toner e a utilização de papel apenas ao imprimir através do PC e ao copiar (consulte Impressão Eco).
2 | WPS [a] |  | Configura facilmente a ligação de rede sem fios sem um computador (consulte Utilizar o botão WPS ).

Print Screen

Prima este botão e Imprimir ecra? aparece no visor. Se pretender imprimir apenas o ecrã activo, seleccione Activo. Se pretender imprimir o ecrã inteiro, seleccione Completo.

- O Impressão do ecrã apenas pode ser utilizado nos sistemas operativos Windows e Mac.

- Apenas pode utilizar esta função em máquinas ligadas através de USB.

- Na impressão do ecrã da janela activa ou do monitor inteiro através do botão para a impressão do ecrã, a máquina poderá utilizar mais toner consoante o conteúdo que está a ser impresso.

- Apenas pode utilizar esta função se o programa Samsung Easy Printer Manager da máquina estiver instalado. Se for um utilizador Macintosh OS, necessita de activar Definições impressão ecrã a partir de Samsung Easy Printer Manager para utilizar a funcionalidade Print Screen.

3 | ID Copy | Permite copiar ambos os lados de um cartão de identificação, como uma carta de condução, num só lado de uma folha de papel (consulte Cópia de cartão de identificação).
4 | Power |  | Liga ou desliga a alimentação ou desperta a máquina a partir do modo de economia de energia. Se necessitar de desligar a máquina, prima este botão durante mais de três segundos.
5 | Fax |  | Muda para o modo Fax.
6 | Cópia |  | Muda para o modo Cópia.
7 | Digt |  | Muda para o modo Digitalizar.
8 | Menu |  | Abre o modo Menu e percorre os menus disponíveis (consulte Descrição geral dos menus).
9 | Setas para a esquerda/direita |  | Permite percorrer as opções disponíveis do menu seleccionado e aumentar ou diminuir os valores respectivos.
10 | OK | Confirma a selecção mostrada no ecrã.
11 | Back |  | Volta para o menu de nível superior.
12 | Start |  | Inicia um trabalho.
13 | Stop/Clear |  | Pára uma operação em qualquer altura.
14 | LED Status | Indica o estado da máquina (consulte Compreender o LED de estado).
15 | Teclado numérico | Marca um número ou introduz caracteres alfanuméricos (consulte Números e letras do teclado).
16 | On Hook Dial |  | Quando prime este botão, é possível ouvir um tom de marcação. De seguida, introduza um número de fax. É semelhante a efectuar uma chamada utilizando o alta voz (consulte Receber manualmente em modo Telefone).
17 | Redial/Pause |  | Remarca o número de fax recentemente enviado ou ID do autor da chamada recebida ou insere uma pausa(-) num número de fax no modo Editar (consulte Remarcar o número de fax).
18 | Address Book |  | Permite memorizar números de fax utilizados com frequência ou procurar números de fax memorizados (consulte Guardar endereço de e-mail ou Configurar o livro de endereços do fax).
19 | Ecrã de apresentação | Mostra o estado actual e apresenta avisos durante uma operação.
[a] Apenas série SCX-340xFW/SCX-340xHW.

### Ajustar o painel de controlo

As ilustrações deste guia do utilizador podem ser diferentes da máquina consoante os respectivos modelos ou opções. Verifique o seu tipo de máquina (consulte Vista frontal).