## Sistēmas iestatīšana

### Machine setup

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > System Setup > Machine Setup.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Initial Setup.

Elements | Apraksts
--- | ---
Machine ID | Iestata ierīces ID, kas tiks izdrukāts katras nosūtītās faksa lapas augšdaļā.
Fax Number | Iestata faksa numuru, kas tiks izdrukāts katras nosūtītās faksa lapas augšdaļā.
Date & Time | Iestata datumu un laiku.
Clock Mode | Atlasa laika parādīšanas formātu starp 12 un 24 stundu attēlojumu.

Form Menu

- Off: Drukā parastajā režīmā.

- Single Form: drukā visu lapu, izmantojot pirmo veidlapu.

- Double Form: drukā priekšējo lappusi, izmantojot pirmo veidlapu, un aizmugurējo lappusi, izmantojot otro veidlapu.

Select Form | Veidlapas pārklājums ir attēli, kas saglabāti datora lielapjoma atmiņas ierīcē (HDD) īpašā faila formātā, ko var izdrukāt slāņos uz jebkāda dokumenta.
HDD Spooling | Kad tas ir ieslēgts (On), saglabā dokumentus lielapjoma atmiņas ierīcē (HDD) drukāšanai tīklā.
Language | Iestata vadības paneļa displejā redzamā teksta valodu.
Default Mode | Kā ierīces noklusējuma režīmu iestata faksa, kopēšanas vai skenēšanas režīmu.
Default Paper Size | Varat iestatīt izmantojamo noklusējuma papīra formātu.
Power Save | Iestata, cik ilgi ierīce gaida, pirms tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Ja ierīce ilgāku laiku nesaņem datus, strāvas patēriņš tiek automātiski samazināts.
Scan PWR Save | Iestata, cik ilgi ierīces skenera daļa gaida, pirms tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms. Ja skeneris ilgāku laiku nesaņem datus, strāvas patēriņš tiek automātiski samazināts.
System Timeout | Iestata laiku, cik ilgi ierīce atceras iepriekš izmantotos kopēšanas iestatījumus. Pēc taimauta ierīce atjauno kopēšanas noklusējuma iestatījumus.
Job Timeout | Iestata laiku, cik ilgi printeris gaida pirms tāda drukas darba pēdējās lapas izdrukāšanas, kas nebeidzas ar komandu izdrukāt lapu.

Wakeup Event

Var iestatīt enerģijas taupīšanas režīma izslēgšanas nosacījumu. Iestatiet elementu.

- Button Press: nospiežot jebkuru pogu, izņemot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, ierīce pamostas no enerģijas taupīšanas režīma.

- Scanner: Ievietojot papīru dokumentu padevējā, ierīce pamostas no enerģijas taupīšanas režīma.

- Printer: Atverot vai aizverot papīra tekni, ierīce pamostas no enerģijas taupīšanas režīma.

Auto Continue

Nosaka, vai ierīce turpina vai neturpina drukāt, kad tiek noteikts, ka papīrs neatbilst papīra iestatījumiem.

- Off: Ja rodas papīra neatbilstība, ierīce gaida, līdz tiek ievietots pareiza formāta papīrs.

- On: Ja rodas papīra neatbilstība, tiek parādīts kļūdas paziņojums. Ierīce gaida aptuveni 30 sekundes, pēc tam automātiski notīra paziņojumu un turpina drukāšanu.

- Altitude Adj.

- Altitude Adjustment

Optimizē drukāšanas kvalitāti atbilstoši ierīces augstumam virs jūras līmeņa.

Auto CR | Ļauj pievienot nepieciešamo rakstatgriezi katras līnijas padevei, kas ir noderīgi Unix vai DOS lietotājiem.
Firmware Version | Parāda izstrādājuma programmaparatūras versiju.
AutoComplete | Sniedz ieteikumus, rakstot e-pasta adresi vai faksa numuru. Šādi var atrast un atlasīt datus, tos neierakstot līdz galam.

- Tray Chaining

- Auto Tray Switch

Nosaka, vai ierīce turpina vai neturpina drukāt, kad tiek noteikta papīra neatbilstība. Piemēram, ja 1. un 2. teknē ir ievietots viena un tā paša izmēra papīrs, ierīce automātiski sāk drukāt no 2. teknes, kad pirmajā beidzas papīrs.

Šī opcija neparādās, ja printera draiverī iespējai Paper Source izvēlaties opciju Auto.

Paper Substit. Paper Substitution | Automātiski aizstāj printera draivera papīra izmēru, lai novērstu Letter un A4 papīra formāta neatbilstību. Piemēram, ja teknē ir A4 papīrs, taču printera draiverī iestatāt papīra izmēru Letter formātā, ierīce drukās uz A4 papīra un otrādi.
Paper Mismatch | Nosaka, vai ņemt vērā papīra neatbilstības kļūdu, vai arī to neievērot. Atlasot Off, ierīce nepārstās drukāt, pat ja papīrs nebūs atbilstošs.
PrintBlankPage | Printeris no datora saņemtajos drukāšanas datos nosaka, vai nav tukšu lapu. Varat iestatīt tukšas lapas drukāšanu vai izlaišanu.

Multi-Bin

- Mode: Atlasa vairāku nodalījumu režīmu, ko vēlaties izmantot.

- Default Bin: Atlasa noklusējuma nodalījumu.

Default Source | Iestata noklusējuma teknes izmantošanu.
Address Book | Parāda vai izdrukā tālruņu grāmatu vai e-pasta adrešu sarakstu.

Maintenance

- Clean Drum: iztīra kasetnes OPC cilindru, izdrukājot lapu.

- Clean Fuser: iztīra termofiksēšanas ierīci, izdrukājot lapu.

- CLR Empty Msg. šī opcija tiek parādīta tikai tad, kad tonera kasetne ir tukša.

- Supplies Info. ļauj pārbaudīt, cik lapu ir izdrukāts un cik daudz tonera atlicis kasetnē.

- TonerLow Alert: ja toneris kasetnē ir beidzies, tiek parādīts paziņojums, informējot lietotāju, ka jānomaina tonera kasetne. Varat iestatīt opciju, lai šis ziņojums tiktu vai netiktu parādīts.

- Paper Stacking: Ja ierīci izmantojat mitros apstākļos vai ja apdrukājamais materiāls apkārtējā mitruma dēļ ir kļuvis mitrs, izdrukas izvades teknē, iespējams, būs salocījušās un var nebūt kārtīgi sakārtotas. Šādā gadījumā varat iestatīt, lai ierīce izmanto šo funkciju, lai izdrukas tiktu saspiestas kaudzē. Taču šīs funkcijas izmantošana samazina drukāšanas ātrumu.

Import Setting | Ierīcē importē USB zibatmiņā saglabātus datus.
Export Setting | Eksportē USB zibatmiņā saglabātus datus uz ierīci.
Toner Save | Aktivizējot šo režīmu, tiek paildzināts tonera kasetnes lietošanas laiks un samazinātas izmaksas par vienu lapu, salīdzinot ar parasto režīmu, taču tiek arī samazināta drukāšanas kvalitāte.
Quiet Mode | Ieslēdzot šo izvēlni, varat samazināt drukāšanas troksni. Tomēr, iespējams, samazināsies drukāšanas ātrums un kvalitāte.

Eco Settings

Ļauj ietaupīt drukāšanas resursus un drukāt videi draudzīgā veidā.

- Default Mode: izvēlieties ieslēgt vai izslēgt ekoloģisko režīmu.

  On force (On-Forced): ieslēdz ekoloģisko režīmu ar paroli. Ja kāds lietotājs vēlas ieslēgt/izslēgt ekoloģisko režīmu, viņam jāievada parole.

- Select Template (Select Temp.): Atlasa ekoloģisko veidni, kas iestatīta programmā SyncThru™ Web Service.

Clear Setting | Atjauno ierīces rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

### Paper setup

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > System Setup > Paper Setup.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Paper Setup.

Elements | Apraksts
--- | ---
Paper Size | Iestata nepieciešamo papīra formātu kā A4, Letter vai citu papīra formātu.
Paper Type | Izvēlas papīra tipu katrai teknei.
Paper Source | Atlasa, no kuras teknes papīrs tiek izmantots.
Margin | Iestata dokumenta piemales.
Tray Confirm | Aktivizē teknes apstiprinājuma paziņojumu. Ja atverat un aizverat tekni, parādās logs, kurā tiek prasīts, vai iestatīt tikko atvērtās teknes papīra formātu un tipu.

### Sound/Volume

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > System Setup > Sound/Volume.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Initial Setup > Sound/Volume.

Elements | Apraksts
--- | ---
Key Sound | tiek ieslēgta vai izslēgta taustiņu skaņa. Kad šī opcija ir ieslēgta, signāls skan katru reizi, nospiežot taustiņu.
Alarm Sound | Tiek ieslēgta vai izslēgta brīdinājuma skaņa. Ja šī opcija ir ieslēgta, kļūdas gadījumā vai pēc faksa nosūtīšanas atskanēs brīdinājuma signāls.

Speaker

ieslēdz vai izslēdz tālruņa līnijas skaņu, kuru atskaņo skaļrunis, piemēram, numura sastādīšanas vai faksa signālu. Ja šī opcija ir iestatīta uz Comm., tas nozīmē, ka skaļrunis darbojas, līdz tiek saņemta atbilde no attālās ierīces.

Varat pielāgot skaļuma līmeni, izmantojot opciju On Hook Dial. Skaļruņa skaļuma līmeni var pielāgot tikai tad, ja ir pievienota tālruņa līnija.

1. Nospiediet vadības paneļa pogu (fakss).

2. Nospiediet pogu On Hook Dial. Skaļrunī tiek atskaņots numura sastādīšanas signāls.

3. Nospiediet bultiņas, līdz dzirdēsit skaņu piemērotā skaļumā.

4. Nospiediet On Hook Dial, lai saglabātu izmaiņas un atgrieztos gatavības režīmā.

Ringer | tiek pielāgots zvana signāla skaļuma līmenis. Zvana signāla skaļuma līmeni var atlasīt izslēgtā, klusā, vidējā un skaļā līmenī.

### atskaites

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > System Setup > Report.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Reports.

Elements | Apraksts
--- | ---
Menu Map | Izdrukā izvēļņu karti, kurā ir parādīta ierīces shēma un pašreizējie iestatījumi.
All Reports | Izdrukā visu veidu atskaites, ko nodrošina šī ierīce.
Configuration | Izdrukā atskaiti par ierīces vispārējo konfigurāciju.

- Supplies Info.

- Supplies Information

Izdrukā informācijas lapu par izejmateriāliem.

Address Book | Izdrukā visas pašlaik ierīces atmiņā saglabātās e-pasta adreses.
Demo Page | Izdrukā demonstrācijas lapu, lai pārbaudītu, vai ierīce drukā pareizi.
Fax Send | Izdrukā nosūtīšanas atskaiti, kurā ir parādīts faksa numurs, lapu skaits, darbam patērētais laiks, sūtīšanas režīms un faksa darba sūtīšanas rezultāti. Varat iestatīt, lai ierīce pēc katra faksa darba automātiski izdrukā sūtīšanas apstiprinājuma atskaiti.
Fax Sent | Izdrukā informāciju par pēdējiem nosūtītajiem faksiem.
Fax Received | Izdrukā informāciju par pēdējiem saņemtajiem faksiem.
Email Sent | Izdrukā informāciju par pēdējiem nosūtītajiem e-pasta ziņojumiem.

- Schedule Jobs

- Fax Scheduled Jobs

Izdrukā to dokumentu sarakstu, kuri ir pašlaik saglabāti atliktajiem faksiem, kā arī informāciju par sūtīšanas sākuma laiku un katras darbības veidu.

JunkFax | Izdrukā faksa numurus, kas norādīti kā nevēlami.

- Network Conf.

- Network Configuration

Izdrukā informāciju par ierīces tīkla savienojumu un konfigurāciju.

- User Auth

- Local User Authentication

Izdrukā autorizēto lietotāju sarakstu, kuriem ir atļauts lietot e-pasta funkciju.

PCL Font | Izdrukā PCL fontu sarakstu.

- PS Font

- PS3 Font List

Izdrukā PS/PS3 fontu sarakstu.

EPSON Font | Izdrukā EPSON fontu sarakstu.
KSC5843 Font | Izdrukā KSC5843 fontu sarakstu.
KSC5895 Font | Izdrukā KSC5895 fontu sarakstu.
KSSM Font List | Izdrukā KSSM fontu sarakstu.

- Net User Auth

- Network User Authentication

Izdrukā domēnā pieteikušos lietotāju un to ID sarakstu.

Usage Counter | Izdrukā lietojuma lapu. Lietojuma lapā ir norādīts kopējais izdrukāto lapu skaits.
Fax Options | Izdrukā informāciju par faksa atskaitēm.

- Stored Job List

- Stored Jobs

Izdrukā papildu atmiņā vai lielapjoma atmiņas ierīcē (HDD) pašlaik saglabātos drukas darbus.

- Completed Job

- Completed Jobs

Izdrukā sarakstu ar pabeigtajiem darbiem.

Accounting Report | Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja programmā SyncThru™ Web Admin Service ir iespējots "Job Accounting". Var izdrukāt atskaiti par katra lietotāja veikto izdruku skaitu.

### Apkope

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > System Setup > Maintenance.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Initial Setup.

Elements | Apraksts
--- | ---
CLR Empty Msg. | Šī opcija parādās, kad tonera kasetne ir tukša. Varat notīrīt šo paziņojumu par tukšu kasetni.
Ignore Toner | Varat iestatīt, lai ierīce ignorē ziņojumu par tukšu toneri un turpina drukāt visu, izņemot ienākošos faksus.
Supplies Life | Parāda izejmateriālu darbmūža indikatorus (sk. Izlietojamo materiālu ekspluatācijas ilguma pārraudzība).
TonerLow Alert | Pielāgo līmeni brīdinājumiem par zemu tonera līmeni vai tukšu toneri (sk. Brīdinājuma par nepietiekamu tonera līmeni iestatīšana).

- Serial Number

- Serial No.

Parāda ierīces sērijas numuru. To var šeit atrast, kad zvanāt uz klientu apkalpošanas dienestu vai reģistrējaties kā lietotājs Samsung tīmekļa vietnē.

Paper Stacking | Iespējo tekņu automātiskās saistīšanas funkciju. Ja viena tekne nav pieejama, jo tajā trūkst papīra vai tas nav atbilstošā izmērā, šī opcija ļauj printerim padot papīru no citas pieejamas teknes.
Color | Ļauj pielāgot krāsas iestatījumus, piemēram, kontrasta līmeni, krāsu reģistrāciju, krāsu blīvumu u.c.
Ram Disk | Iestata daļu RAM diska darbu krātuves apgabalā. Izmantojot krātuves apgabalu, tiek aktivizēta darbu pārvaldības izvēlne (sk. Darbu pārvaldība). Tas ļauj nosūtīt datus no datora uz RAM diska drukas rindu.

### Clear Setting

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > System Setup > Clear Setting.

- Var arī skārienekrānā nospiest Setup > Machine Setup > Restore Options.

Elements | Apraksts
--- | ---
All Settings | Tiek notīrīti visi atmiņā saglabātie dati un atiestatītas noklusējuma vērtības.
Printer Setup | Atjauno visas printera rūpnīcas noklusējuma opcijas.
Paper Setup | Atjauno visas papīra rūpnīcas noklusējuma opcijas.

- Fax Setup

- Fax Default

Tiek atjaunotas visas faksa noklusējuma opcijas.

- Copy Setup

- Copy Default

Tiek atjaunotas visas kopēšanas noklusējuma opcijas.

- Scan Setup

- Scan Default

Tiek atjaunotas visas skenēšanas noklusējuma opcijas.

System Setup | Tiek atjaunotas visas sistēmas noklusējuma opcijas.
Network Setup | Tiek atjaunotas visas tīkla noklusējuma opcijas. (Nepieciešama atsāknēšana.)
Address Book | Notīra visus atmiņā saglabātos e-pasta adrešu ierakstus.

- Fax Sent

- Sent Report

Tiek notīrīti visi nosūtīto faksu ieraksti.

Email Sent | Notīra visus nosūtīto e-pastu ierakstus.

- Fax Received

- Fax RCV Report

- Rcvd Report

Tiek notīrīti visi saņemto faksu ieraksti.

### Darbu pārvaldība

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

Lai mainītu izvēlnes opcijas

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > System Setup > Job Manage.

Elements | Apraksts
--- | ---
Active Job | Parāda to drukas darbu sarakstu, kas gaida drukāšanu.
Store Job | Parāda to drukas darbu sarakstu, kas ir saglabāti diskā.
File Policy | Ja, ievadot jauna faila nosaukumu, atmiņā jau ir fails ar tādu pašu nosaukumu, to var pārdēvēt vai pārrakstīt.

### attēla pārrakstīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > System Setup > ImageOverwrite.

Elements | Apraksts
--- | ---
Manual | Varat pārrakstīt iegulto USB atmiņu, lai notīrītu visus tajā saglabātos datus.

### USB iestatīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

- Skārienekrānā nospiediet USB.

Opcija | Apraksts
--- | ---
Print From | Parāda failu sarakstu izvēlnē File Navigation. Atlasiet drukājamo failu.
Scan to USB | Kā skenēšanas galamērķi iestata USB. Skenējot oriģinālos, skenētie attēli tiek saglabāti USB ierīcē.
File Manage | Parāda failu sarakstu izvēlnē File Navigation. Atlasiet dzēšamo failu. Varat formatēt USB ierīci.
Show Space | Parāda atlikušo vietu.

### Emulācijas iestatīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > Print Setup > Emulation.

Elements | Apraksts
--- | ---
Emulation Type | Ierīces valoda definē, kā dators sazinās ar ierīci.
Setup | Iestata atlasītā emulācijas tipa detalizētos iestatījumus.

### E-pasta iestatīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

- Skārienekrānā nospiediet Setup > Machine Setup > Email Setup.

Opcija | Apraksts
--- | ---
SMTP Server | Iestata SMTP servera konfigurāciju.
Send to Self | Iestata pasta nosūtīšanu pašam sev, lai varētu dublēt e-pastu vai izmantot to kā atgādinājumu.
Default To Address | Iestata e-pasta adresāta adresi kā noklusējuma adresi.
Default From | Iestata e-pasta sūtītāja adresi kā noklusējuma adresi.
Default Subject | Iestata e-pasta tematu kā noklusējuma tematu.

### Adrešu grāmatas iestatīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

- Skārienekrānā nospiediet Setup > Machine Setup > Address Book.

Opcija | Apraksts
--- | ---
PhoneBook | Pievieno, skata, izdrukā vai dzēš tālruņu grāmatas sarakstu. Šeit var arī izveidot grupu.
Email | Pievieno, skata, izdrukā vai dzēš e-pastu sarakstu. Šeit var arī izveidot grupu.

### Dokumentu krātuves iestatīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

#### Dokumentu krātuves iespēja

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > Document Box > Doc Box Feature.

Opcija | Apraksts
--- | ---
Add From Scan | Saglabā skenētos dokumentus krātuvē. Saglabātajam failam tiks automātiski piešķirts šāds nosaukums: "gadsmēnesisdienastundaminūtesekunde".
Task From Box | Izdrukā dokumentu no krātuves.

#### Doc Box iestatīšana

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > Document Box > Doc Box Setup.

Opcija | Apraksts
--- | ---
Add From Scan | Iestata noklusējuma opcijas dokumenta saglabāšanai krātuvē.
Task From Box | Iestata noklusējuma opcijas dokumenta drukāšanai no krātuves.

### Tīkla iestatīšana

Atkarībā no opcijām vai ierīces modeļa dažas izvēlnes, iespējams, displejā netiks parādītas. Ja tā notiek, jūsu ierīcei tās nav paredzētas (sk. Izvēlņu pārskats).

- Vadības panelī nospiediet (Menu) > Network.

- Vai skārienekrānā nospiediet Setup > Machine Setup > Network Setup.

Opcija | Apraksts
--- | ---

TCP/IP (IPv4)

Atlasa atbilstošu protokolu un konfigurē parametrus, lai lietotu tīkla vidi.

Jāiestata liels skaits parametru. Ja neesat pārliecināts, nemainiet tos vai sazinieties ar tīkla administratoru.

TCP/IP (IPv6) | Atlasiet šo opciju, lai lietotu tīkla vidi, izmantojot IPv6 (sk. IPv6 konfigurācija).
Ethernet Speed | Konfigurējiet tīkla datu pārraides ātrumu.
802.1x | Var atlasīt lietotāja autentifikāciju sakariem tīklā. Lai iegūtu detalizētu informāciju, sazinieties ar tīkla administratoru.
Wireless | Atlasiet šo opciju, lai izmantotu bezvadu tīklu.
Clear Setting | Tiek atjaunotas tīkla iestatījumu noklusējuma vērtības. (Nepieciešama atsāknēšana.)

- Network Conf.

- Network Configuration

Šajā sarakstā ir redzama informācija par ierīces tīkla savienojumu un konfigurāciju.

Net. Activate | Varat iestatīt, vai izmantot Ethernet, vai ne.
Http Activate | Varat iestatīt, vai izmantot programmu SyncThru™ Web Service, vai ne.