## Belaidžio tinklo sąranka

- Įsitikinkite, kad įrenginys palaiko belaidį tinklą. Kai kurie modeliai nepalaiko belaidžio tinklo (žr. Funkcijos pagal modelius).

- Jei atrodo, kad IPv6 tinklas neveikia, nustatykite visų tinklo nustatymų numatytąsias gamyklines reikšmes ir bandykite dar kartą naudodami Clear Setting.

### Darbo pradžia

#### Tinklo tipo supratimas

Paprastai galite užmegzti tik vieną ryšį tarp kompiuterio ir įrenginio.

| Infrastruktūros režimas Tai yra aplinka, dažniausiai naudojama namuose ir mažose įstaigose SOHO (nedidelis biuras/namų biuras). Šis režimas naudoja prieigos tašką, skirtą ryšiui su belaidžiu įrenginiu užmegzti.
| Specialusis režimas Šis režimas nenaudoja prieigos taško. Belaidis kompiuteris ir belaidis įrenginys susijungs tiesiogiai.

#### Belaidžio tinklo pavadinimas ir tinklo raktas

Belaidžiam tinklui reikia didesnio saugumo, todėl pirmiausia nustatomas prieigos taškas, tinklo pavadinimas (SSID), naudojamas saugos tipas ir tinklui sukuriamas tinklo raktas. Šios informacijos teiraukitės pas savo tinklo administratorių, prieš įdiegdami įrenginį.

### Belaidžio tinklo sąrankos metodai

Belaidį ryšį galite nustatyti arba iš įrenginio, arba iš kompiuterio. Toliau pateiktoje lentelėje pasirinkite nustatymo būdą.

Priklausomai nuo modelio ir šalies, kai kurių belaidžio tinklo įdiegimo tipų gali nebūti.

Sąrankos metodas | Prijungimo būdas | Aprašymas ir nuorodos
--- | --- | ---

Iš aparato valdymo skydo

WPS mygtuko naudojimas (rekomenduojama)

()

- Žr. Įrenginiai su ekranu.

- Žr. Įrenginiai be ekrano.

Meniu mygtuko naudojimas

()

- Žr. Meniu mygtuko naudojimas.

Iš kompiuterio

Prieigos taškas per USB kabelį (rekomenduojama)

()

- Jei naudojate „Windows“, žr. Prieigos taškas per USB kabelį.

- Jei naudojate „Macintosh“, žr. Prieigos taškas per USB kabelį.

Prieigos taškas naudojant WPS mygtuką (neprijungus USB kabelio)

( , )

- Jei naudojate „Windows“, žr. Prieigos taškas naudojant WPS mygtuką (neprijungus USB kabelio).

- Jei naudojate „Macintosh“, žr. Prieigos taško nustatymas naudojant WPS mygtuką.

Specialusis tinklas per USB kabelį

()

- Jei naudojate „Windows“, žr. Specialusis tinklas per USB kabelį.

- Jei naudojate „Macintosh“, žr. Specialusis tinklas per USB kabelį.

Naudojant tinklo kabelį

- Žr. Naudojant tinklo kabelį.

Kiti sąrankos metodai

„Wi-Fi Direct“ nustatymas spausdinimui iš mobiliųjų prietaisų

- Žr. „Wi-Fi Direct“ nustatymas.

Jeigu nustatant belaidį ryšį arba diegiant tvarkyklę kiltų sunkumų, pasiskaitykite trikčių šalinimo skyrių (žr. Trikčių šalinimas).

### WPS mygtuko naudojimas

Jei jūsų įrenginys ir prieigos taškas (ar belaidis kelvedis) palaiko „Wi-Fi Protected Setup™“ (WPS), nesunkiai sukonfigūruosite belaidžio tinklo nustatymus paspausdami (WPS) mygtuką valdymo skydelyje – net nereikės kompiuterio.

- Jei belaidį tinklą norite naudoti infrastruktūros režimu, įsitikinkite, kad tinklo kabelis yra atjungtas nuo įrenginio. Prisijungti prie prieigos taško (arba belaidžio kelvedžio) galima naudojant WPS (PBC) mygtuką arba įvedant PIN kodą iš kompiuterio. Prisijungimo būdas skiriasi priklausomai nuo naudojamo prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio). Daugiau informacijos ieškokite naudojamo prieigos taško (ar belaidžio ryšio kelvedžio) naudotojo vadove.

- Belaidžiam tinklui nustatyti naudojant mygtuką WPS, gali pasikeisti saugos nustatymai. Siekdami to išvengti, užblokuokite WPS parinktis skirtas esamiems saugos nustatymams. Parinkties pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo naudojamo prieigos taško (arba belaidžio maršrutizatoriaus).

#### Elementai, kuriuos reikia paruošti

- Patikrinkite, ar prieigos taškas (ar belaidžio ryšio kelvedis) palaiko WPS („Wi-Fi Protected Setup™“).

- Patikrinkite, ar jūsų įrenginys palaiko WPS („Wi-Fi Protected Setup™“).

- Tinklo kompiuteris (tik PIN režimas)

#### Tipo pasirinkimas

Naudodamiesi valdymo skydelyje esančiu (WPS) mygtuku įrenginį prie belaidžio tinklo galite prijungti dviem būdais.

Konfigūravimo paspaudžiant mygtuką (PBC) būdas suteikia galimybę prijungti įrenginį prie belaidžio tinklo, paspaudžiant mygtuką (WPS) įrenginio valdymo skydelyje ir WPS (PBC) mygtuką, kuris yra „Wi-Fi Protected Setup™“ WPS funkciją palaikančiame prieigos taške (ar belaidžiame kelvedyje).

Asmeninio identifikacijos numerio (PIN) būdas padeda prijungti įrenginį prie belaidžio tinklo, WPS („Wi-Fi Protected Setup™“) prieigos taške (ar belaidžiame kelvedyje) įvedant pridedamą PIN informaciją.

Gamykloje jūsų įrenginiui nustatytas PBC režimas, kurį rekomenduojama naudoti įprasto belaidžio tinklo aplinkoje.

WPS režimą galite pakeisti valdymo skyde ( (Menu) > Network > Wireless > OK > WPS Setting).

#### Įrenginiai su ekranu

##### Prijungimas PBC režimu

1. Paspauskite (WPS) mygtuką valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą ilgiau nei 2 sekundes.

   Aparatas ima laukti apie dvi minutes, kol paspausite WPS (PBC) mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

2. Paspauskite WPS (PBC) mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

   Ekrane nurodytu eiliškumu rodomi šie pranešimai:

   1. Connecting: įrenginys jungiasi prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).

   2. Connected: Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS šviesos diodas ima šviesti nuolatos.

   3. AP SSID: baigus prisijungimo prie belaidžio tinklo procesą, ekrane parodoma AP SSID informacija.

##### Prijungimas PIN kodo režimu

1. Paspauskite (WPS) mygtuką valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą ilgiau nei 2 sekundes.

2. Ekrane bus parodytas aštuonių skaitmenų PIN kodas.

   Kompiuteryje, kuris prijungtas prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio), per dvi minutes turite įvesti aštuonženklį PIN kodą.

   Ekrane nurodytu eiliškumu rodomi šie pranešimai:

   1. Connecting: Įrenginys jungiasi prie belaidžio tinklo.

   2. Connected: Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS šviesos diodas ima šviesti nuolatos.

   3. SSID Type: Baigus prisijungimo prie belaidžio tinklo procesą, skystųjų kristalų ekrane parodoma AP SSID informacija.

#### Įrenginiai be ekrano

##### Prijungimas PBC režimu

1. Paspauskite mygtuką (WPS) valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą 2 – 4 sekundes, kol būsenos šviesos diodas pradės greitai mirksėti.

   Įrenginys pradės jungtis prie belaidžio tinklo. Šviesos diodas lėtai mirksės apie dvi minutes, kol paspausite PBC mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

2. Paspauskite WPS (PBC) mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

   1. WPS šviesos diodas mirksi greitai. Įrenginys jungiasi prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).

   2. Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS šviesos diodas ima šviesti nuolatos.

##### Prijungimas PIN kodo režimu

1. Būtina atspausdinti tinklo konfigūracijos ataskaitą su PIN kodu (žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas).

   Esant parengties būsenai paspauskite (Cancel arba Stop/Clear) mygtuką valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą maždaug 5 sekundes. Jūs galite sužinoti įrenginio PIN.

2. Paspauskite mygtuką (WPS) valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą ilgiau nei 4 sekundes, kol būsenos šviesos diodas pradės šviesti nuolatos.

   Įrenginys pradės jungtis prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).

3. Kompiuteryje, kuris prijungtas prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio), per dvi minutes turite įvesti aštuonženklį PIN kodą.

   Šviesos diodas lėtai mirksės ne ilgiau nei dvi minutes, kol įvesite aštuonženklį PIN kodą.

   WPS šviesos diodas mirksės toliau nurodyta tvarka:

   1. WPS šviesos diodas mirksi greitai. įrenginys jungiasi prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).

   2. Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS šviesos diodas ima šviesti nuolatos.

#### Pakartotinis prisijungimas prie tinklo

Kai belaidžio ryšio funkcija išjungta, įrenginys bandys automatiškai prisijungti prie prieigos taško (arba belaidžio kelvedžio) naudodamas ankstesnius belaidžio ryšio parametrus ir adresą.

Nurodytais atvejais įrenginys bandys automatiškai prisijungti prie belaidžio tinklo iš naujo:

- Įrenginys išsijungs ir vėl įsijungs.

- Prieigos taškas (ar belaidis kelvedis) išsijungs ir vėl įsijungs.

#### Prisijungimo atšaukimas

Norėdami atšaukti ryšį su belaidžiu tinklu įrenginiui besijungiant prie belaidžio tinklo, nuspauskite ir atleiskite (Cancel arba Stop/Clear) valdymo skydelyje. Norėdami iš naujo prisijungti prie belaidžio tinklo turėsite palaukti 2 minutes.

#### Atsijungimas nuo tinklo

Norėdami atsijungti nuo belaidžio tinklo, paspauskite (WPS) mygtuką valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą ilgiau nei dvi sekundes.

- Kai „Wi-Fi“ tinklas veikia laukimo režimu: įrenginys nedelsiant atsijungs nuo belaidžio tinklo ir užges WPS šviesos diodas.

- Kai „Wi-Fi“ tinklas naudojamas: kol įrenginys laukia dabartinės užduoties pabaigos, WPS šviesos diodas dažnai mirksi. Tada belaidžio tinklo jungtis automatiškai nutraukiama, o WPS šviesos diodas užgęsta.

### Meniu mygtuko naudojimas

Kai kurie meniu gali būti nerodomi ekrane, priklausomai nuo parinkčių ar modelių. Tokiu atveju tai reiškia, kad jie netaikomi jūsų aparatui (žr. Meniu apžvalga).

Prieš pradėdami turite sužinoti belaidžio tinklo pavadinimą (SSID) ir tinklo raktą, jei jis šifruojamas. Ši informacija nustatoma, kai įdiegiamas prieigos taškas (ar belaidis kelvedis). Jei nieko nežinote apie belaidžio tinklo aplinką, kreipkitės į tinklą konfigūravusį asmenį.

Nustatę belaidžio tinklo ryšį, turėsite įdiegti įrenginio tvarkyklę, kad būtų galima spausdinti naudojant programą (žr. Tvarkyklės diegimas tinklu).

1. Paspauskite (Menu) mygtuką valdymo skydelyje.

2. Paspauskite Network > Wireless > WLAN Settings.

3. Paspausdami OK pasirinkite norimą sąrankos būdą.

   - Wizard (rekomenduojama): Šiuo režimu sąranka atliekama automatiškai. Įrenginys parodys galimų pasirinkti tinklų sąrašą. Kai pasirinksite tinklą, spausdintuvas paragins įvesti atitinkamą saugos raktą.

   - Custom: Šiuo režimu, naudotojai gali patys keisti savo SSID, arba keisti saugos parinktis.

### Sąranka naudojant „Windows“

Programos Wireless Setting paleidimas be kompaktinio disko: jei įdiegėte spausdintuvo tvarkyklę, galite paleisti programą Wireless Setting be kompaktinio disko. Meniu Pradėti pasirinkite Programos arba Visos programos > Samsung Printers > jūsų spausdintuvo tvarkyklės pavadinimas > Wireless Setting Program.

#### Prieigos taškas per USB kabelį

##### Elementai, kuriuos reikia paruošti

- Prieigos taškas

- Prie tinklo prijungtas kompiuteris

- Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu

- Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja

- USB laidas

##### Tinklo infrastruktūros sukūrimas

1. Patikrinkite, ar prie įrenginio prijungtas USB kabelis.

2. Įjunkite kompiuterį, prieigos tašką ir įrenginį.

3. Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį.

4. Pasirinkite parinktį Wireless Setting and Installation.

5. Perskaitykite License Agreement ir pasirinkite I accept the terms of the License Agreement. Tada spustelėkite Next.

6. Programinė įranga vykdys belaidžio tinklo paiešką.

   Jei programinei įrangai nepavyko surasti tinklo, patikrinkite, ar kompiuteris ir įrenginys tinkamai sujungti USB kabeliu, ir vykdykite lange pateikiamus nurodymus.

   - Jeigu belaidis ryšys buvo nustatytas anksčiau, atsiras langas Wireless Network Setting Information.

     Jei norite atstatyti belaidžio tinklo nustatymus, pažymėkite žymimąjį langelį ir spustelėkite Next.

   - Modeliuose su WPS mygtukais (neprijungus USB laido) atsiras toks langas.

     - With a USB Cable: Prijunkite USB kabelį ir spustelėkite „Next“, po to pereikite prie 7 veiksmo.

     - Using the WPS button: Žr. Prieigos taškas naudojant WPS mygtuką (neprijungus USB kabelio).

7. Belaidžio ryšio sąrankos būdo lange pasirinkite naudosimą būdą.

   - Configure the wireless settings manually.: Pereikite prie 8 veiksmo.

   - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Prijunkite belaidį tinklą paspausdami WPS mygtuką esantį ant prieigos taško (arba belaidžio maršrutizatoriaus).

     - Laikykitės lange pateikiamų instrukcijų. Kai sukonfigūruosite belaidžio tinklo nustatymus, eikite prie 11 veiksmo.

8. Suradę lange matysite belaidžio tinklo įrenginius. Pasirinkite naudojamo prieigos taško pavadinimą (SSID) ir spustelėkite Next.

   Jei nerandate norimo pasirinkti tinklo pavadinimo arba jei belaidžio ryšio konfigūraciją norite nustatyti rankiniu būdu, spustelėkite Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Įveskite prieigos taško SSID (SSID reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą).

   - Operation Mode: pasirinkite Infrastructure.

   - Authentication: pasirinkite autentiškumo tipą.

     Open System: Autentifikavimas nėra naudojamas, o šifravimas gali būti naudojamas arba ne pagal duomenų saugumo poreikį.

     Shared Key: Autentifikavimas naudojamas. Prieiga prie tinklo suteikiama įrenginiui, turinčiam tinkamą WEP raktą.

     WPA Personal arba WPA2 Personal: pasirinkite šią parinktį, norėdami autentifikuoti spausdintuvo serverį pagal WPA iš anksto bendrinamą raktą. Naudojamas bendrinamas slaptas raktas (paprastai vadinamas iš anksto bendrinamu raktu), kurį rankiniu būdu prieigos taške sukonfigūruoja kiekvienas klientas.

   - Encryption: Pasirinkite šifravimą (None, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Network Key: įveskite tinklo šifravimo rakto reikšmę.

   - Confirm Network Key: patvirtinkite tinklo šifravimo rakto reikšmę.

   - WEP Key Index: Jei naudojate WEP šifravimą, pasirinkite atitinkamą WEP Key Index.

   Belaidžio tinklo saugumo langas bus parodytas, jei prieigos taškas turi saugumo nustatymus.

   Atsiras belaidžio tinklo saugumo langas. Langas skiriasi atsižvelgiant į saugumo režimą: WEP arba WPA.

   - WEP

     Pasirinkite Open System arba Shared Key tipo autentifikavimą ir įveskite WEP saugos raktą. Spustelėkite Next.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) yra saugumo protokolas, apsaugantis nuo neteisėtos prieigos prie jūsų belaidžio tinklo. WEP šifruoja kiekvieną belaidžiame tinkle apsikeisto paketo duomenų dalį, naudodamas 64 arba 128 bitų WEP šifravimo raktą.

   - WPA

     Įveskite WPA bendrinamą raktą ir spustelėkite Next.

     WPA autorizuoja ir identifikuoja naudotojus pagal saugumo raktą, kuris reguliariais intervalais keičiasi automatiškai. Duomenims šifruoti WPA taip pat naudoja TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ir AES (Advanced Encryption Standard).

9. Lange rodomi belaidžio tinklo nustatymai ir tikrinama, ar jie teisingi. Spustelėkite Next.

   - DHCP metodui

     Jei IP adreso priskyrimo būdas yra DHCP, patikrinkite, ar DHCP rodoma lange. Jei rodoma „Static“, spustelėkite Change TCP/IP ir pakeiskite priskyrimo metodą į DHCP.

   - Statiniam metodui

     Jei IP adreso priskyrimo būdas yra statinis, patikrinkite, ar „Static“ rodoma lange. Jei rodoma DHCP, spustelėkite Change TCP/IP ir įveskite įrenginio IP adresą ir kitas tinklo konfigūracijos reikšmes. Prieš įvesdami įrenginio IP adresą, turite žinoti kompiuterio tinklo konfigūracijos informaciją. Jei kompiuteriui nustatyta DHCP, dėl statinio IP adreso gavimo reikia kreiptis į tinklo administratorių.

     Pavyzdžiui,

     Jei kompiuterio tinklo informacija yra tokia,

     - IP adresas: 169.254.133.42

     - Potinklio šablonas: 255.255.0.0

     Tuomet įrenginio tinklo informacija turėtų būti tokia:

     - IP adresas: 169.254.133.43

     - Potinklio šablonas: 255.255.0.0 (Naudokite kompiuterio potinklio šabloną)

     - Šliuzas: 169.254.133.1

10. Kai pasirodys langas patvirtinantis tinklo kabelio jungtį, atjunkite tinklo kabelį ir spustelėkite Next.

    Jei tinklo kabelis prijungtas, gali būti sudėtinga aptikti įrenginį konfigūruojant belaidį tinklą.

11. Belaidžio tinklo nustatymas baigtas. Kad galėtumėte spausdinti iš mobiliojo prietaiso, palaikančio „Wi-Fi Direct“, nustatykite parinktį „Wi-Fi Direct“ (žr. „Wi-Fi Direct“ nustatymas).

    Wi-Fi Direct Option:

    - „Wi-Fi Direct“ funkcija ekrane pasirodo tik jei jūsų spausdintuvas ją palaiko.

    - Galite pradėti „Wi-Fi Direct“ nustatymą naudodami Samsung Easy Printer Manager (žr. „Wi-Fi Direct“ nustatymas).

    - Network Name(SSID): Numatytasis tinko pavadinimas yra modelio pavadinimas, o maksimalus ilgis yra 22 simboliai (neįskaitant „Direct-xx-“).

    - Network Key - tai skaitmenų seka, kurios ilgis yra 8–64 simboliai.

12. Baigę nustatyti belaidį tinklą, atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio ir įrenginio. Spustelėkite Next.

13. Spustelėkite Next, kai atsiras langas Confirm Printer Connection.

14. Pasirinkite komponentus, kurie bus įdiegti. Spustelėkite Next.

15. Pasirinkę komponentus taip pat galite pakeisti įrenginio pavadinimą, nustatyti įrenginio bendrinimą tinkle, nustatyti įrenginį kaip numatytąjį ir pakeisti kiekvieno įrenginio prievado pavadinimą. Spustelėkite Next.

16. Baigus diegimą pasirodo langas, kuriame prašoma išspausdinti bandomąjį puslapį. Jei norite išspausdinti bandomąjį puslapį, spustelėkite Print a test page.

    Jei ne, tiesiog spustelėkite Next ir eikite prie 18 veiksmo.

17. Jei bandomasis puslapis išspausdinamas tinkamai, spustelėkite Yes.

    Jei ne, spustelėkite No kad išspausdintumėte jį iš naujo.

18. Jei norite užsiregistruoti „Samsung“ interneto svetainėje ir gauti naudingą informaciją, spustelėkite On-line Registration. Jei ne, spustelėkite Finish.

#### Prieigos taškas naudojant WPS mygtuką (neprijungus USB kabelio)

Modeliuose su WPS mygtuku belaidį tinklą galite nustatyti naudodami WPS mygtuką (be USB ryšio) ir prieigos taško (arba kelvedžio) WPS mygtuką.

##### Elementai, kuriuos reikia paruošti

- Prieigos taškas (arba belaidis kelvedis)

- Prie tinklo prijungtas kompiuteris

- Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu

- Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja

##### Tinklo infrastruktūros sukūrimas

1. Įjunkite kompiuterį, prieigos tašką ir įrenginį.

2. Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį.

3. Pasirinkite parinktį Wireless Setting and Installation.

4. Perskaitykite License Agreement ir pasirinkite I accept the terms of the License Agreement. Tada spustelėkite Next.

5. Pasirinkite Using the WPS Button ir spustelėkite Next.

   - Modeliuose su WPS mygtukais atsiras toks langas.

   - Jeigu jūsų įrenginys prijungtas USB kabeliu, pirmiau parodytas langas nebus rodomas. Atjunkite USB kabelį, jeigu norite belaidį tinklą nustatyti naudodami WPS mygtuką.

   - Jeigu belaidį tinklą norite nustatyti naudodami USB kabelį, žr. Prieigos taškas per USB kabelį.

6. Kitame lange jūsų prašoma patikrinti ar jūsų prieigos taškas (arba belaidis maršrutizatorius) palaiko WPS ar ne.

   Jei prieigos taškas (arba belaidis maršrutizatorius) turi WPS mygtuką, pasirinkite Yes ir spustelėkite Next.

7. Vykdykite nurodymus lange, kad nustatytumėte belaidį tinklą.

   - Modeliuose su ekranu vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

     1. Paspauskite (WPS) mygtuką valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą apie 2–4 sekundes.

        Įrenginys lauks iki 2 minučių, kol bus paspaustas prieigos taško (arba kelvedžio) WPS mygtukas.

     2. Paspauskite WPS (PBC) mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

        Ekrane nurodytu eiliškumu rodomi šie pranešimai:

        - Connecting: įrenginys jungiasi prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).

        - Connected: Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS šviesos diodas ima šviesti nuolatos.

        - SSID Type: baigus prisijungimo prie belaidžio tinklo procesą, ekrane parodoma AP SSID informacija.

   - Modeliuose be ekrano vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

     1. Paspauskite mygtuką (WPS) valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą 2 – 4 sekundes, kol būsenos šviesos diodas pradės greitai mirksėti.

        Įrenginys pradės jungtis prie belaidžio tinklo. Šviesos diodas lėtai mirksės apie dvi minutes, kol paspausite PBC mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

     2. Paspauskite WPS (PBC) mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

        - WPS šviesos diodas mirksi greitai, kol jungiamasi prie prieigos taško (arba belaidžio maršrutizatoriaus).

        - Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS šviesos diodas ima šviesti nuolatos.

8. Pasirodys Wireless Network Setting Complete langas. Spustelėkite Next.

9. Spustelėkite Next, kai atsiras langas Confirm Printer Connection.

10. Pasirinkite komponentus, kurie bus įdiegti. Spustelėkite Next.

11. Pasirinkę komponentus taip pat galite pakeisti įrenginio pavadinimą, nustatyti įrenginio bendrinimą tinkle, nustatyti įrenginį kaip numatytąjį ir pakeisti kiekvieno įrenginio prievado pavadinimą. Spustelėkite Next.

12. Baigus diegimą pasirodo langas, kuriame prašoma išspausdinti bandomąjį puslapį. Jei norite išspausdinti bandomąjį puslapį, spustelėkite Print a test page.

    Jei ne, tiesiog spustelėkite Next ir eikite prie 14 veiksmo.

13. Jei bandomasis puslapis išspausdinamas tinkamai, spustelėkite Yes.

    Jei ne, spustelėkite No kad išspausdintumėte jį iš naujo.

14. Jei norite užsiregistruoti „Samsung“ interneto svetainėje ir gauti naudingą informaciją, spustelėkite On-line Registration. Jei ne, spustelėkite Finish.

#### Specialusis tinklas per USB kabelį

Jei neturite prieigos taško (AP), vis tiek galite prijungti įrenginį belaidžiu būdu prie kompiuterio, vykdydami toliau pateikiamus veiksmus ir nustatydami specialųjį belaidį tinklą.

##### Elementai, kuriuos reikia paruošti

- Prie tinklo prijungtas kompiuteris

- Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu

- Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja

- USB laidas

##### Specialiojo tinklo sukūrimas „Windows“ aplinkoje

1. Patikrinkite, ar prie įrenginio prijungtas USB kabelis.

2. Įjunkite kompiuterį ir belaidžio tinklo įrenginį.

3. Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį.

4. Pasirinkite parinktį Wireless Setting and Installation.

5. Perskaitykite License Agreement ir pasirinkite I accept the terms of the License Agreement. Tada spustelėkite Next.

6. Programinė įranga vykdys belaidžio tinklo paiešką.

   Jei programinei įrangai nepavyko surasti tinklo, patikrinkite, ar kompiuteris ir įrenginys tinkamai sujungti USB kabeliu, ir vykdykite lange pateikiamus nurodymus.

7. Pasibaigus belaidžių tinklų paieškai, atsiras belaidžių tinklų jūsų įrenginiui sąrašas.

   Jei norite naudoti „Samsung“ numatytąjį specialiojo tinklo nustatymą, sąraše pasirinkite paskutinį belaidį tinklą, kurio Network Name(SSID) yra portthru, o Signal yra Printer Self Network.

   Tada spustelėkite Next.

   Jei norite naudoti kitus specialiojo tinklo nustatymus, pasirinkite kitą belaidį tinklą sąraše.

   Jei norite keisti specialiojo tinklo nustatymus, spustelėkite mygtuką Advanced Setting.

   - Enter the wireless Network Name: Įveskite pageidaujamą SSID pavadinimą (SSID reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą).

   - Operation Mode: pasirinkite specialųjį tinklą.

   - Channel: pasirinkite kanalą. (Auto Setting arba nuo 2412 MHz iki 2467 MHz).

   - Authentication: pasirinkite autentiškumo tipą.

     Open System: Autentifikavimas nėra naudojamas, o šifravimas gali būti naudojamas arba ne pagal duomenų saugumo poreikį.

     Shared Key: Autentifikavimas naudojamas. Prieiga prie tinklo suteikiama įrenginiui, turinčiam tinkamą WEP raktą.

   - Encryption: Pasirinkite šifravimą (None, WEP64, WEP128).

   - Network Key: įveskite tinklo šifravimo rakto reikšmę.

   - Confirm Network Key: patvirtinkite tinklo šifravimo rakto reikšmę.

   - WEP Key Index: Jei naudojate WEP šifravimą, pasirinkite atitinkamą WEP Key Index.

   Belaidžio tinklo saugumo langas bus parodytas, jei specialusis tinklas turi įjungtą saugą.

   Pasirinkite Open System arba Shared Key, kad galėtumėte autentifikuoti, arba spustelėkite Next.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) yra saugumo protokolas, apsaugantis nuo neteisėtos prieigos prie jūsų belaidžio tinklo. WEP šifruoja kiekvieną belaidžiame tinkle apsikeisto paketo duomenų dalį, naudodamas 64 arba 128 bitų WEP šifravimo raktą.

8. Atsiras langas, kuriame matysite belaidžio tinklo nustatymus. Patikrinkite nustatymus ir spustelėkite Next.

   Prieš įvesdami įrenginio IP adresą, turite žinoti kompiuterio tinklo konfigūracijos informaciją. Jei kompiuterio tinklo konfigūracijai nustatyta DHCP, belaidžiam tinklui taip pat turi būti nustatyta DHCP. Ir priešingai: jei kompiuterio tinklo konfigūracijai nustatyta „Static“, belaidžiam tinklui taip pat turi būti nustatyta „Static“.

   Jei jūsų kompiuteriui nustatyta DHCP, o jūs norite naudoti „Static“ belaidžio tinklo nustatymą, susisiekite su tinklo administratoriumi ir sužinokite statinį IP adresą.

   - DHCP metodui

     Jei IP adreso priskyrimo būdas yra DHCP, patikrinkite, ar DHCP rodoma lange Wireless Network Setting Confirm. Jei rodoma „Static“, spustelėkite Change TCP/IP ir pakeiskite priskyrimo metodą į Receive IP address automatically (DHCP).

   - Statiniam metodui

     Jei IP adreso priskyrimo būdas yra „Static“, patikrinkite, ar „Static“ rodoma lange Wireless Network Setting Confirm. Jei rodoma DHCP, spustelėkite Change TCP/IP ir įveskite įrenginio IP adresą ir kitas tinklo konfigūracijos reikšmes.

     Pavyzdžiui,

     Jei kompiuterio tinklo informacija yra tokia:

     - IP adresas: 169.254.133.42

     - Potinklio šablonas: 255.255.0.0

     Įrenginio tinklo informacija turėtų būti tokia:

     - IP adresas: 169.254.133.43

     - Potinklio šablonas: 255.255.0.0 (Naudokite kompiuterio potinklio šabloną)

     - Šliuzas: 169.254.133.1

9. Pasirodys Wireless Network Setting Complete langas. Spustelėkite Next.

10. Baigę nustatyti belaidį tinklą, atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio ir įrenginio. Spustelėkite Next.

    Jei bus parodytas langas Change PC Network Setting, vykdykite lange nurodytus veiksmus. Jei baigėte nustatinėti kompiuterio belaidžio tinklo nustatymus, spustelėkite Next. Jei DHCP nustatėte kaip kompiuterio belaidį tinklą, IP adresui gauti prireiks kelių minučių.

11. Spustelėkite Next, kai atsiras langas Confirm Printer Connection.

12. Pasirinkite komponentus, kurie bus įdiegti. Spustelėkite Next.

13. Pasirinkę komponentus taip pat galite pakeisti įrenginio pavadinimą, nustatyti įrenginio bendrinimą tinkle, nustatyti įrenginį kaip numatytąjį ir pakeisti kiekvieno įrenginio prievado pavadinimą. Spustelėkite Next.

14. Baigus diegimą pasirodo langas, kuriame prašoma išspausdinti bandomąjį puslapį. Jei norite išspausdinti bandomąjį puslapį, spustelėkite Print a test page.

    Jei ne, tiesiog spustelėkite Next ir eikite prie 16 veiksmo.

15. Jei bandomasis puslapis išspausdinamas tinkamai, spustelėkite Yes.

    Jei ne, spustelėkite No kad išspausdintumėte jį iš naujo.

16. Jei norite užsiregistruoti „Samsung“ interneto svetainėje ir gauti naudingą informaciją, spustelėkite On-line Registration. Jei ne, spustelėkite Finish.

### Sąranka naudojant „Macintosh“

#### Elementai, kuriuos reikia paruošti

- Prieigos taškas

- Prie tinklo prijungtas kompiuteris

- Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu

- Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja

- USB laidas

#### Prieigos taškas per USB kabelį

1. Patikrinkite, ar prie įrenginio prijungtas USB kabelis.

2. Įjunkite kompiuterį, prieigos tašką ir įrenginį.

3. Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį.

4. Du kartus spustelėkite kompaktinio disko piktogramą, kuri pasirodo „Macintosh“ darbalaukyje.

5. Du kartus spustelėkite aplanką MAC_Installer > piktogramą Installer OS X.

6. Spustelėkite Continue.

7. Perskaitykite licencijos sutartį ir spustelėkite Continue.

8. Spustelėkite Agree, kad patvirtintumėte licencijos sutartį.

9. Kai bus parodytas pranešimas, įspėjantis, kad visos kompiuteryje veikiančios programos bus uždarytos, spustelėkite Continue.

10. Spustelėkite mygtuką Wireless Network Setting lange User Options Pane.

11. Programinė įranga vykdys belaidžio tinklo paiešką.

    Jei programinei įrangai nepavyko surasti tinklo, patikrinkite, ar kompiuteris ir įrenginys tinkamai sujungti USB kabeliu, ir vykdykite lange pateikiamus nurodymus.

    - Jeigu belaidis ryšys buvo nustatytas anksčiau, atsiras langas Wireless Network Setting Information.

      Jei norite atstatyti belaidžio tinklo nustatymus, pažymėkite žymimąjį langelį ir spustelėkite Next.

    - Modeliuose su WPS mygtukais (neprijungus USB laido) atsiras toks langas.

      - With a USB Cable: Prijunkite USB kabelį ir spustelėkite „Next“, po to pereikite prie 7 veiksmo.

      - Using the WPS button: Žr. Prieigos taškas naudojant WPS mygtuką (neprijungus USB kabelio).

12. Belaidžio ryšio sąrankos būdo lange pasirinkite naudosimą būdą.

    - Configure the wireless settings manually.: Pereikite prie 13 veiksmo.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Prijunkite belaidį tinklą paspausdami WPS mygtuką esantį ant prieigos taško (arba belaidžio maršrutizatoriaus).

      - Laikykitės lange pateikiamų instrukcijų. Kai nustatysite belaidžio tinklo nustatymus, eikite prie 16 veiksmo.

13. Suradę lange matysite belaidžio tinklo įrenginius. Pasirinkite naudojamo prieigos taško pavadinimą (SSID) ir spustelėkite Next.

    Jei belaidžio tinklo konfigūraciją nustatote rankiniu būdu, spustelėkite Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Įveskite prieigos taško SSID (SSID reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą).

    - Operation Mode: pasirinkite Infrastructure.

    - Authentication: pasirinkite autentiškumo tipą.

      Open System: Autentifikavimas nėra naudojamas, o šifravimas gali būti naudojamas arba ne pagal duomenų saugumo poreikį.

      Shared Key: Autentifikavimas naudojamas. Prieiga prie tinklo suteikiama įrenginiui, turinčiam tinkamą WEP raktą.

      WPA Personal arba WPA2 Personal: pasirinkite šią parinktį, norėdami autentifikuoti spausdintuvo serverį pagal WPA iš anksto bendrinamą raktą. Naudojamas bendrinamas slaptas raktas (paprastai vadinamas iš anksto bendrinamu raktu), kurį rankiniu būdu prieigos taške sukonfigūruoja kiekvienas klientas.

    - Encryption: pasirinkite šifravimą. (Jokio, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)

    - Network Key: įveskite tinklo šifravimo rakto reikšmę.

    - Confirm Network Key: patvirtinkite tinklo šifravimo rakto reikšmę.

    - WEP Key Index: Jei naudojate WEP šifravimą, pasirinkite atitinkamą WEP Key Index.

    Belaidžio tinklo saugumo langas atsiras, jei prieigos taškas turi įjungtą saugą.

    Atsiras belaidžio tinklo saugumo langas. Langas skiriasi atsižvelgiant į saugumo režimą: WEP arba WPA.

    - WEP

      Pasirinkite Open System arba Shared Key tipo autentifikavimą ir įveskite WEP saugos raktą. Spustelėkite Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) yra saugumo protokolas, apsaugantis nuo neteisėtos prieigos prie jūsų belaidžio tinklo. WEP šifruoja kiekvieną belaidžiame tinkle apsikeisto paketo duomenų dalį, naudodamas 64 arba 128 bitų WEP šifravimo raktą.

    - WPA

      Įveskite WPA bendrinamą raktą ir spustelėkite Next.

      WPA autorizuoja ir identifikuoja naudotojus pagal saugumo raktą, kuris reguliariais intervalais keičiasi automatiškai. Duomenims šifruoti WPA taip pat naudoja TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) ir AES (Advanced Encryption Standard).

14. Lange rodomi belaidžio tinklo nustatymai ir galite patikrinti, ar jie teisingi. Spustelėkite Next.

    - DHCP metodui

      Jei IP adreso priskyrimo būdas yra DHCP, patikrinkite, ar DHCP rodoma lange. Jei rodoma „Static“, spustelėkite Change TCP/IP ir pakeiskite priskyrimo metodą į DHCP.

    - Statiniam metodui

      Jei IP adreso priskyrimo būdas yra statinis, patikrinkite, ar „Static“ rodoma lange. Jei rodoma DHCP, spustelėkite Change TCP/IP ir įveskite įrenginio IP adresą ir kitas tinklo konfigūracijos reikšmes. Prieš įvesdami įrenginio IP adresą, turite žinoti kompiuterio tinklo konfigūracijos informaciją. Jei kompiuteriui nustatyta DHCP, dėl statinio IP adreso gavimo reikia kreiptis į tinklo administratorių.

      Pavyzdžiui:

      Jei kompiuterio tinklo informacija yra tokia:

      - IP adresas: 169.254.133.42

      - Potinklio šablonas: 255.255.0.0

      Įrenginio tinklo informacija turėtų būti tokia:

      - IP adresas: 169.254.133.43

      - Potinklio šablonas: 255.255.0.0 (Naudokite kompiuterio potinklio šabloną)

      - Šliuzas: 169.254.133.1

15. Kai pasirodys langas patvirtinantis tinklo kabelio jungtį, atjunkite tinklo kabelį ir spustelėkite Next.

    Jei tinklo kabelis prijungtas, gali būti sudėtinga aptikti įrenginį konfigūruojant belaidį tinklą.

16. Belaidžio tinklo nustatymas baigtas. Kad galėtumėte spausdinti iš mobiliojo prietaiso, palaikančio „Wi-Fi Direct“, nustatykite parinktį „Wi-Fi Direct“ (žr. „Wi-Fi Direct“ nustatymas).

    Wi-Fi Direct Option:

    - „Wi-Fi Direct“ funkcija ekrane pasirodo tik jei jūsų spausdintuvas ją palaiko.

    - Galite pradėti „Wi-Fi Direct“ nustatymą naudodami Samsung Easy Printer Manager (žr. „Wi-Fi Direct“ nustatymas).

    - Network Name(SSID): Numatytasis tinko pavadinimas yra modelio pavadinimas, o maksimalus ilgis yra 22 simboliai (neįskaitant „Direct-xx-“).

    - Network Key - tai skaitmenų seka, kurios ilgis yra 8–64 simboliai.

17. Baigę nustatyti belaidį tinklą, atjunkite USB kabelį nuo kompiuterio ir įrenginio.

18. Belaidžio tinklo sąranka baigta. Baigus diegti spustelėkite Quit.

    Nustatę belaidžio tinklo ryšį, turėsite įdiegti įrenginio tvarkyklę, kad būtų galima spausdinti naudojant programą (žr. Diegimas „Macintosh“ sistemoje).

#### Prieigos taško nustatymas naudojant WPS mygtuką

Modeliuose su WPS mygtuku belaidį tinklą galite nustatyti naudodami WPS mygtuką (be USB ryšio) ir prieigos taško (arba kelvedžio) WPS mygtuką.

##### Elementai, kuriuos reikia paruošti

- Prieigos taškas (arba belaidis kelvedis)

- Prie tinklo prijungtas kompiuteris

- Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu

- Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja

##### Tinklo infrastruktūros sukūrimas

1. Įjunkite kompiuterį, prieigos tašką ir įrenginį.

2. Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį.

3. Du kartus spustelėkite kompaktinio disko piktogramą, kuri pasirodo „Macintosh“ darbalaukyje.

4. Du kartus spustelėkite aplanką MAC_Installer > piktogramą Installer OS X.

5. Spustelėkite Continue.

6. Perskaitykite licencijos sutartį ir spustelėkite Continue.

7. Spustelėkite Agree, kad patvirtintumėte licencijos sutartį.

8. Kai bus parodytas pranešimas, įspėjantis, kad visos kompiuteryje veikiančios programos bus uždarytos, spustelėkite Continue.

9. Spustelėkite mygtuką Wireless Network Setting lange User Options Pane.

10. Pasirinkite Using the WPS Button ir spustelėkite Next.

    - Modeliuose su WPS mygtukais atsiras toks langas.

    - Jeigu jūsų įrenginys prijungtas USB kabeliu, pirmiau parodytas langas nebus rodomas. Atjunkite USB kabelį, jeigu norite belaidį tinklą nustatyti naudodami WPS mygtuką.

    - Jeigu belaidį tinklą norite nustatyti naudodami USB kabelį, žr. Prieigos taškas per USB kabelį.

11. Kitame lange jūsų prašoma patikrinti ar jūsų prieigos taškas (arba belaidis maršrutizatorius) palaiko WPS ar ne.

    Jei prieigos taškas (arba belaidis maršrutizatorius) turi WPS mygtuką, pasirinkite Yes ir spustelėkite Next.

12. Vykdykite nurodymus lange, kad nustatytumėte belaidį tinklą.

    - Modeliuose su ekranu vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

      1. Paspauskite (WPS) mygtuką valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą apie 2–4 sekundes.

         Įrenginys lauks iki 2 minučių, kol bus paspaustas prieigos taško (arba kelvedžio) WPS mygtukas.

      2. Paspauskite WPS (PBC) mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

         Ekrane nurodytu eiliškumu rodomi šie pranešimai:

         - Connecting: įrenginys jungiasi prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).

         - Connected: Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS šviesos diodas ima šviesti nuolatos.

         - SSID Type: baigus prisijungimo prie belaidžio tinklo procesą, ekrane parodoma AP SSID informacija.

    - Modeliuose be ekrano vykdykite toliau nurodytus veiksmus:

      1. Paspauskite mygtuką (WPS) valdymo skydelyje ir laikykite paspaustą 2 – 4 sekundes, kol būsenos šviesos diodas pradės greitai mirksėti.

         Įrenginys pradės jungtis prie belaidžio tinklo. Šviesos diodas lėtai mirksės apie dvi minutes, kol paspausite PBC mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

      2. Paspauskite WPS (PBC) mygtuką prieigos taške (arba belaidžiame kelvedyje).

         - WPS šviesos diodas mirksi greitai. įrenginys jungiasi prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio).

         - Įrenginiui sėkmingai prisijungus prie belaidžio tinklo, WPS šviesos diodas ima šviesti nuolatos.

13. Belaidžio tinklo sąranka baigta. Baigus diegti spustelėkite Quit.

    Nustatę belaidžio tinklo ryšį, turėsite įdiegti įrenginio tvarkyklę, kad būtų galima spausdinti naudojant programą (žr. Diegimas „Macintosh“ sistemoje).

#### Specialusis tinklas per USB kabelį

Jei neturite prieigos taško (AP), vis tiek galite prijungti įrenginį belaidžiu būdu prie kompiuterio, vykdydami šiuos paprastus nurodymus ir nustatydami specialųjį belaidį tinklą.

##### Elementai, kuriuos reikia paruošti

- Prie tinklo prijungtas kompiuteris

- Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu

- Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja

- USB laidas

##### Specialiojo tinklo sukūrimas „Macintosh“ aplinkoje

1. Patikrinkite, ar prie įrenginio prijungtas USB kabelis.

2. Įjunkite kompiuterį ir belaidžio tinklo įrenginį.

3. Įdėkite pateiktą programinės įrangos kompaktinį diską į CD-ROM diskų įrenginį.

4. Du kartus spustelėkite CD-ROM piktogramą, atsiradusią „Macintosh“ darbalaukyje.

5. Du kartus spustelėkite aplanką MAC_Installer > piktogramą Installer OS X.

6. Spustelėkite Continue.

7. Perskaitykite licencijos sutartį ir spustelėkite Continue.

8. Spustelėkite Agree, kad patvirtintumėte licencijos sutartį.

9. Kai bus parodytas pranešimas, įspėjantis, kad visos kompiuteryje veikiančios programos bus uždarytos, spustelėkite Continue.

10. Spustelėkite mygtuką Wireless Network Setting lange User Options Pane.

11. Programinė įranga vykdys belaidžio tinklo įrenginių paiešką.

    Jei surasti nepavyko, patikrinkite, ar kompiuteris ir įrenginys tinkamai sujungti USB kabeliu, ir vykdykite lange pateikiamus nurodymus.

12. Pasibaigus belaidžių tinklų paieškai, atsiras belaidžių tinklų jūsų įrenginiui sąrašas.

    Jei norite naudoti „Samsung“ numatytąjį specialiojo tinklo nustatymą, sąraše pasirinkite paskutinį belaidį tinklą, kurio Network Name(SSID) yra portthru, o Signal yra Printer Self Network.

    Tada spustelėkite Next.

    Jei norite naudoti kitus specialiojo tinklo nustatymus, pasirinkite kitą belaidį tinklą sąraše.

    Jei norite keisti specialiojo tinklo nustatymus, spustelėkite mygtuką Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Įveskite SSID pavadinimą (SSID reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą).

    - Operation Mode: pasirinkite specialųjį tinklą.

    - Channel: Pasirinkite kanalą (Auto Setting arba 2412–2467 MHz).

    - Authentication: pasirinkite autentiškumo tipą.

      Open System: Autentifikavimas nėra naudojamas, o šifravimas gali būti naudojamas arba ne pagal duomenų saugumo poreikį.

      Shared Key: Autentifikavimas naudojamas. Prieiga prie tinklo suteikiama įrenginiui, turinčiam tinkamą WEP raktą.

    - Encryption: Pasirinkite šifravimą (None, WEP64, WEP128).

    - Network Key: įveskite tinklo šifravimo rakto reikšmę.

    - Confirm Network Key: patvirtinkite tinklo šifravimo rakto reikšmę.

    - WEP Key Index: Jei naudojate WEP šifravimą, pasirinkite atitinkamą WEP Key Index.

    Belaidžio tinklo saugumo langas bus parodytas, jei specialusis tinklas turi saugumo nustatymą.

    Pasirinkite Open System arba Shared Key, kad galėtumėte autentifikuoti, arba spustelėkite Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) yra saugumo protokolas, apsaugantis nuo neteisėtos prieigos prie jūsų belaidžio tinklo. WEP šifruoja kiekvieną belaidžiame tinkle apsikeisto paketo duomenų dalį, naudodamas 64 arba 128 bitų WEP šifravimo raktą.

13. Bus parodytas langas, kuriame matysite belaidžio tinklo nustatymus. Patikrinkite nustatymus ir spustelėkite Next.

    Prieš įvesdami įrenginio IP adresą, turite žinoti kompiuterio tinklo konfigūracijos informaciją. Jei kompiuterio tinklo konfigūracijai nustatyta DHCP, belaidžiam tinklui taip pat turi būti nustatyta DHCP. Ir priešingai: jei kompiuterio tinklo konfigūracijai nustatyta „Static“, belaidžiam tinklui taip pat turi būti nustatyta „Static“.

    Jei jūsų kompiuteriui nustatyta DHCP, o jūs norite naudoti „Static“ belaidžio tinklo nustatymą, susisiekite su tinklo administratoriumi ir sužinokite statinį IP adresą.

    - DHCP metodui

      Jei IP adreso priskyrimo būdas yra DHCP, patikrinkite, ar DHCP rodoma lange Wireless Network Setting Confirm. Jei rodoma „Static“, spustelėkite Change TCP/IP ir pakeiskite priskyrimo metodą į Receive IP address automatically (DHCP).

    - Statiniam metodui

      Jei IP adreso priskyrimo būdas yra „Static“, patikrinkite, ar „Static“ rodoma lange Wireless Network Setting Confirm. Jei rodoma DHCP, spustelėkite Change TCP/IP ir įveskite įrenginio IP adresą ir kitas tinklo konfigūracijos reikšmes.

      Pavyzdžiui,

      Jei kompiuterio tinklo informacija yra tokia:

      - IP adresas: 169.254.133.42

      - Potinklio šablonas: 255.255.0.0

      Įrenginio tinklo informacija turėtų būti tokia:

      - IP adresas: 169.254.133.43

      - Potinklio šablonas: 255.255.0.0 (Naudokite kompiuterio potinklio šabloną)

      - Šliuzas: 169.254.133.1

14. Kai pasirodys langas patvirtinantis tinklo kabelio jungtį, atjunkite tinklo kabelį ir spustelėkite Next.

    Jei tinklo kabelis prijungtas, gali būti sudėtinga aptikti įrenginį konfigūruojant belaidį tinklą.

15. Belaidis tinklas yra prijungiamas pagal tinklo konfigūraciją.

16. Belaidžio tinklo sąranka baigta. Baigus diegti spustelėkite Quit.

    Nustatę belaidžio tinklo ryšį, turėsite įdiegti įrenginio tvarkyklę, kad būtų galima spausdinti naudojant programą (žr. Diegimas „Macintosh“ sistemoje).

### Naudojant tinklo kabelį

Įrenginys nepalaiko tinklo prievado, todėl šios ypatybės naudoti nebus galima (žr. Vaizdas iš galo).

Jūsų įrenginys yra su tinklu suderinamas įrenginys. Kad įrenginys veiktų jūsų tinkle, reikės atlikti tam tikras konfigūravimo procedūras.

- Nustatę belaidžio tinklo ryšį, turėsite įdiegti įrenginio tvarkyklę, kad būtų galima spausdinti naudojant programą (žr. Tvarkyklės diegimas tinklu).

- Dėl informacijos apie tinklo konfigūraciją kreipkitės į tinklo administratorių arba asmenį, kuris konfigūruoja belaidį tinklą.

#### Elementai, kuriuos reikia paruošti

- Prieigos taškas

- Prie tinklo prijungtas kompiuteris

- Programinės įrangos CD diskas, pridedamas kartu su įrenginiu

- Įrenginys su įdiegta belaidžio tinklo sąsaja

- Tinklo kabelis

#### Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas

Jūs galite identifikuoti įrenginio tinklo nustatymus, atspausdinę tinklo konfigūracijos ataskaitą.

Žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas.

#### IP nustatymas naudojant programą SetIP („Windows“)

Ši programa skirta įrenginio tinklo IP adresui rankiniu būdu nustatyti ir ryšiui naudojant jo MAC adresą užmegzti. MAC adresas yra tinklo sąsajos techninės įrangos serijos numeris, kurį galima rasti tinklo konfigūracijos ataskaitoje.

Žr. IP adreso nustatymas.

#### Įrenginio belaidžio tinklo konfigūravimas

Prieš pradėdami turite sužinoti belaidžio tinklo pavadinimą (SSID) ir tinklo raktą, jei jis šifruojamas. Ši informacija nustatoma, kai įdiegiamas prieigos taškas (ar belaidis kelvedis). Jei nieko nežinote apie belaidžio tinklo aplinką, kreipkitės į tinklą konfigūravusį asmenį.

Belaidžio tinklo parametrams sukonfigūruoti galite naudoti „SyncThru™ Web Service“.

#### „SyncThru™ Web Service“ naudojimas

Prieš pradėdami konfigūruoti belaidžio tinklo parametrus, patikrinkite kabelio būseną.

1. Patikrinkite, ar prie įrenginio prijungtas tinklo kabelis. Jei ne, įrenginį prijunkite standartiniu tinklo kabeliu.

2. Paleiskite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Safari“ ar „Firefox“, ir naršyklės lange įveskite naują savo įrenginio IP adresą.

   Pavyzdžiui,

3. Spustelėkite Login viršutinėje dešinėje žiniatinklio svetainės „SyncThru™ Web Service“ dalyje.

4. Įveskite ID ir Password, tada spustelėkite Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Kai atsidarys langas „SyncThru™ Web Service“, spustelėkite Network Settings.

6. Spustelėkite Wireless > Wizard.

   Wizard padės jums nustatyti belaidžio tinklo konfigūraciją. Tačiau jeigu nustatyti belaidį tinklą norite tiesiogiai, pasirinkite Custom.

7. Pasirinkite vieną Network Name(SSID) iš sąrašo.

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) yra pavadinimas, pagal kurį atpažįstamas belaidis tinklas. Prieigos taškai ir belaidžiai įrenginiai, bandantys prisijungti prie tam tikro belaidžio tinklo, turi naudoti tą patį SSID. SSID reaguoja į didžiųjų ir mažųjų raidžių registrą.

   - Operation Mode: Operation Mode reiškia belaidžio sujungimo tipą (žr. Belaidžio tinklo pavadinimas ir tinklo raktas).

     - Ad-hoc: lygiaverčių mazgų aplinkoje leidžia belaidžiams įrenginiams ryšį vienam su kitu užmegzti tiesiogiai.

     - Infrastructure: leidžia belaidžiams įrenginiams susisiekti vienas su kitu per prieigos tašką.

   Jei jūsų tinklo Operation Mode yra Infrastructure, pasirinkite SSID prieigos tašką. Jei Operation Mode yra Ad-hoc, pasirinkite įrenginio SSID. Atminkite, kad „portthru“ yra numatytasis jūsų įrenginio SSID.

8. Spustelėkite Next.

   Jei bus parodytas belaidžio tinklo saugumo nustatymo langas, įveskite registruotą slaptažodį (tinklo raktą) ir spustelėkite Next.

9. Atsiras patvirtinimo langas; patikrinkite belaidžio tinklo sąranką. Jei sąranka teisinga, spustelėkite Apply.

   Atjunkite tinklo kabelį (standartinį arba tinklo). Jūsų įrenginys bandys užmegzti belaidį ryšį su tinklu. Jei naudojamas specialiojo tinklo režimas, vienu metu galima naudoti belaidį LAN ir laidinį LAN.

### „Wi-Fi“ tinklo įjungimas ir išjungimas

Jeigu jūsų įrenginys turi ekraną, įjungti ir išjungti „Wi-Fi“ taip pat galite įrenginio valdymo skydelyje naudodami meniu Network.

1. Patikrinkite, ar prie įrenginio prijungtas tinklo kabelis. Jei ne, įrenginį prijunkite standartiniu tinklo kabeliu.

2. Paleiskite žiniatinklio naršyklę, pavyzdžiui, „Internet Explorer“, „Safari“ ar „Firefox“, ir naršyklės lange įveskite naują savo įrenginio IP adresą.

   Pavyzdžiui,

3. Spustelėkite Login viršutinėje dešinėje žiniatinklio svetainės „SyncThru™ Web Service“ dalyje.

4. Įveskite ID ir Password, tada spustelėkite Login.

   - ID: admin

   - Password: sec00000

5. Kai atsidarys langas „SyncThru™ Web Service“, spustelėkite Network Settings.

6. Spustelėkite Wireless > Custom.

   Jūs galite įjungti ir išjungti „Wi-Fi“ tinklą.

### „Wi-Fi Direct“ nustatymas spausdinimui iš mobiliųjų prietaisų

„Wi-Fi Direct“ - tai paprastai nustatomas tiesioginio prijungimo būdas spausdintuvui ir mobiliajam prietaisui, kuris užtikrina gerą ryšį ir geresnį duomenų pralaidumą, negu specialiojo tinklo režimas.

Naudodami „Wi-Fi Direct“ prie „Wi-Fi Direct“ tinklo galite prijungti savo spausdintuvą, tuo pat metu prijungdami prie prieigos taško, taip pat galite naudoti laidinį tinklą ir „Wi-Fi Direct“ tinklą vienu metu, kad skirtingi naudotojai galėtų spausdinti dokumentus tiek laidiniame, tiek ir „Wi-Fi Direct“ tinkle.

- Per spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ prie interneto jungtis negalite.

- Palaikomų protokolų sąrašas gali skirtis nuo jūsų modelio protokolų sąrašo, „Wi-Fi Direct“ tinklai NEPALAIKO „IPv6“, tinklo filtravimo, „IPSec“, WINS ir SLP paslaugų.

#### „Wi-Fi Direct“ nustatymas

„Wi-Fi Direct“ ypatybę galite įjungti vienu iš šių būdų.

##### Iš USB kabeliu prijungto kompiuterio (rekomenduojama)

- Nustatydami iš pridedamo programinės įrangos CD, žr. „Prieigos taškas per USB kabelį“.

  - Jei naudojate „Windows“, žr. Prieigos taškas per USB kabelį.

  - Jei naudojate „Macintosh“, žr. Prieigos taškas per USB kabelį.

- Baigus diegti tvarkyklę, galima nustatyti „Samsung Easy Printer Manager“ ir pakeisti „Wi-Fi Direct“ nustatymus.

  Samsung Easy Printer Manager gali naudotis tik „Windows“ ir „Macintosh“ operacinių sistemų naudotojai.

  - Meniu Pradėti pasirinkite Programos arba Visos programos > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Device Settings > Network.

    - Wi-Fi Direct On/Off: Pasirinkite ON, kad įjungtumėte.

    - Device Name: įveskite spausdintuvo pavadinimą, kad belaidžiame tinkle būtų ieškomas jūsų spausdintuvas. Pagal numatytąją nuostatą, įrenginio pavadinimas yra modelio pavadinimas.

    - IP Address: įveskite spausdintuvo IP adresą. Šis IP adresas naudojamas tik vietiniame tinkle, bet ne infrastruktūros laidiniame arba belaidžiame tinkle. Rekomenduojame naudoti numatytąjį vietinį IP adresą (numatytasis vietinis spausdintuvo IP adresas, skirtas „Wi-Fi Direct“, yra 192.168.3.1 )

    - Group Owner: aktyvinkite šią parinktį, kad priskirtumėte spausdintuvą „Wi-Fi Direct“ grupės savininkui. Group Owner veikia panašiai kaip ir belaidis prieigos taškas. Rekomenduojame šią parinktį aktyvinti.

    - Network Key: Jeigu jūsų spausdintuvas yra Group Owner, būtina įvesti Network Key, kad prie jūsų spausdintuvo galėtų jungtis kiti mobilieji prietaisai. Tinklo raktą galite konfigūruoti ir patys arba įsiminkite esamą tinklo raktą, kuris buvo generuotas pagal numatytąją nuostatą.

##### Iš įrenginio (įrenginiai su ekranais)

- Valdymo skydelyje pasirinkite Network > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Įjunkite Wi-Fi Direct.

##### Iš kompiuterio, prijungto prie tinklo

Jeigu jūsų spausdintuvas prijungtas tinklo kabeliu arba per belaidės prieigos tašką, „Wi-Fi Direct“ galite įjungti ir konfigūruoti per SyncThru™ Web Service.

- Atverkite SyncThru™ Web Service, pasirinkite Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

- Įjunkite arba išjunkite Wi-Fi Direct ir nustatykite kitas parinktis.

- „Linux“ OS naudotojams

  - Išspausdinkite IP tinklo konfigūravimo ataskaitą, kad patikrintumėte spausdinimo kokybę (žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas).

  - Atverkite SyncThru Web Service, pasirinkite Settings > Network Settings > Wireless > Wi-Fi Direct.

  - Įjunkite arba išjunkite Wi-Fi Direct.

#### Mobiliojo įrenginio nustatymas

- Kai spausdintuve nustatysite „Wi-Fi Direct“, mobiliojo prietaiso, kurį naudojate, naudotojo vadove pasiskaitykite apie tai, kaip nustatyti jo „Wi-Fi Direct“.

- Kai nustatysite „Wi-Fi Direct“, turėsite atsisiųsti spausdinimo iš mobiliojo prietaiso programą (pavyzdžiui: „Samsung Mobile printer“) kad galėtumėte spausdinti iš savo išmaniojo telefono.

- Kai rasite spausdintuvą, prie kurio norite prisijungti iš mobiliojo prietaiso, pasirinkite spausdintuvą ir šviesos diodas sumirksės. Paspauskite spausdintuvo WSP mygtuką ir jis bus prijungtas prie jūsų mobiliojo prietaiso.

- Jeigu mobilusis prietaisas nepalaiko WPS, turite ne spausti WSP mygtuką, o įvesti spausdintuvo tinklo raktą.

### Trikčių šalinimas

#### Sąrankos arba tvarkyklės diegimo metu iškylančios problemos

##### Printers Not Found

- Jūsų įrenginys turi būti įjungtas. Įjunkite kompiuterį ir įrenginį.

- Įrenginys ir kompiuteris nesujungti USB kabeliu. Prijunkite įrenginį prie kompiuterio naudodami USB kabelį.

- Įrenginys nepalaiko belaidžio tinklo. Skaitykite įrenginio naudotojo vadovą, esantį programinės įrangos CD diske, kuris pridedamas su jūsų įrenginiu, ir parenkite belaidžio tinklo įrenginį.

##### Connecting Failure – SSID Not Found

- Įrenginys negali rasti tinklo pavadinimo (SSID), kurį jūs pasirinkote arba įrašėte. Patikrinkite tinklo pavadinimą (SSID) prieigos taške ir bandykite prisijungti dar kartą.

- Neįjungtas prieigos taškas. Įjunkite prieigos tašką.

##### Connecting Failure - Invalid Security

- Sauga sukonfigūruota neteisingai. Patikrinkite prieigos taško ir įrenginio saugumo konfigūraciją.

##### Connecting Failure - General Connection Error

- Jūsų kompiuteris nepriima signalo iš įrenginio. Patikrinkite USB kabelį ir įrenginio maitinimą.

##### Connecting Failure - Connected Wired Network

- Jūsų įrenginys prijungtas laidinio tinklo kabeliu. Atjunkite laidinio tinklo kabelį nuo įrenginio.

##### PC Connection Error

- Sukonfigūruotas tinklo adresas negali užmegzti ryšio tarp kompiuterio ir įrenginio.

  - DHCP tinklo aplinkai

    Spausdintuvas automatiškai (DHCP) priima IP adresą, kai kompiuteris sukonfigūruojamas naudoti DHCP.

  - Statinio tinklo aplinkai

    Įrenginys naudoja statinį adresą, kai kompiuteris sukonfigūruojamas naudoti statinį adresą.

    Pavyzdžiui,

    Jei kompiuterio tinklo informacija yra tokia:

    - IP adresas: 169.254.133.42

    - Potinklio šablonas: 255.255.0.0

    Įrenginio tinklo informacija turėtų būti tokia:

    - IP adresas: 169.254.133.43

    - Potinklio šablonas: 255.255.0.0 (Naudokite kompiuterio potinklio šabloną)

    - Šliuzas: 169.254.133.1

#### Kitos problemos

Jei problemos iškyla įrenginį naudojant tinkle, skaitykite toliau pateikiamą informaciją:

Informacija apie prieigos tašką (ar belaidį kelvedį) pateikta atskirame naudotojo vadove.

- Jūsų kompiuteris, prieigos taškas (ar belaidis kelvedis) ar įrenginys gali būti neįjungtas.

- Patikrinkite belaidžio priėmimo galimybes apie įrenginį. Jei kelvedis yra toli nuo įrenginio arba yra kokia nors kliūtis, priimant signalą gali iškilti sunkumų.

- Iš naujo įjunkite prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio), įrenginio ir kompiuterio maitinimą. Kartais pakartotinai įjungus maitinimą ryšys su tinklu atsinaujina.

- Patikrinkite, ar užkardos programinė įranga („V3“ ar „Norton“) neblokuoja ryšio.

  Jei kompiuteris ir įrenginys prijungti prie to paties tinklo ir jų nepavyksta rasti, užkardos programinė įranga gali blokuoti ryšį. Paskaitykite naudotojo vadove, kaip išjungti programinę įrangą, ir pabandykite iš naujo atlikti įrenginio paiešką.

- Patikrinkite, ar įrenginio IP adresas nustatytas tinkamai. IP adresą galite patikrinti atspausdinę tinklo konfigūracijos ataskaitą.

- Patikrinkite, ar sukonfigūruotas prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio) saugumas (slaptažodis). Jei jis turi slaptažodį, kreipkitės į prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio) administratorių.

- Patikrinkite įrenginio IP adresą. Iš naujo įdiekite įrenginio tvarkyklę ir pakeiskite nustatymus, naudojamus prijungiant įrenginį prie tinklo. Dėl DHCP charakteristikų priskirtas IP adresas gali pasikeisti, jei įrenginys nebus naudojamas ilgą laiką arba iš naujo nustatytas prieigos taškas.

  Kai prieigos taške (arba belaidžiame maršrutizatoriuje) konfigūruojate DHCP serverį. užregistruokite gaminio MAC adresą. Tada visada galėsite naudoti IP adresą nustatytą su MAC adresu. Jūs galite identifikuoti įrenginio MAC adresą, atspausdinę tinklo konfigūracijos ataskaitą (žr. Tinklo konfigūracijos ataskaitos spausdinimas).

- Patikrinkite belaidžio ryšio aplinką. Jums gali nepavykti prisijungti prie tinklo infrastruktūros aplinkoje, jei prieš jungiantis prie prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio) reikia įvesti naudotojo informaciją.

- Šis įrenginys palaiko tik IEEE 802.11 b/g/n ir „Wi-Fi“. Kiti belaidžio ryšio tipai (pvz., „Bluetooth“) nepalaikomi.

- Kai naudojate specialiojo tinklo režimą tokiose operacinėse sistemose, kaip „Windows Vista“, belaidį ryšį gali tekti konfigūruoti kaskart naudojant belaidį įrenginį.

- Su „Samsung“ belaidžio tinklo įrenginiais vienu metu negalima naudoti infrastruktūros ir specialiojo tinklo režimo.

- Įrenginys yra belaidžio tinklo veikimo ribose.

- Apie įrenginį neturi būti kliūčių, kurios blokuotų belaidžio ryšio signalą.

  Pašalinkite bet kokius didelius daiktus, esančius tarp prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio) ir įrenginio.

  Patikrinkite, ar įrenginio ir belaidžio prieigos taško (ar belaidžio kelvedžio) neskiria poliai, sienos ar atraminės kolonos, kuriuose yra metalo ar betono.

- Įrenginys turi būti atokiau nuo kitų elektros įrenginių, kurie gali trikdyti belaidžio ryšio signalą.

  Daugelis įrenginių gali trikdyti belaidžio ryšio signalą, įskaitant mikrobangų krosneles ir kai kuriuos „Bluetooth“ įrenginius.

- Jei prieigos taško (arba belaidžio maršrutizatoriaus) konfigūracija pasikeičia, turite iš naujo atlikti gaminio belaidžio tinklo nustatymą.