## Konfiguracja książki adresowej faksu

Do szybkiego wybierania można przypisać numery faksów często używane w usłudze SyncThru™ Web Service, a następnie łatwo i szybko wprowadzać te numery, podając przypisane do nich numery lokalizacji z książki adresowej.

### Rejestrowanie numeru szybkiego wybierania

1. Na panelu sterowania wybierz (Faks) > (Address Book) > Nowy i edytuj > Szyb. wyb..

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej > Książka adres > Ksiazka telefoniczna > Przeglądaj listę > Indywidualny > (opcje) > Dodaj.

2. Wpisz numer szybkiego wybierania i naciśnij OK.

   Jeśli dla wybranego numeru istnieje już wpis, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat w celu umożliwienia jego zmiany. Aby przejść do innego numeru szybkiego wybierania, naciśnij przycisk (Back).

3. Wpisz żądaną nazwę i naciśnij przycisk OK.

4. Wpisz żądany numer faksu i naciśnij przycisk OK.

5. Naciśnij przycisk (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

### Korzystanie z numerów szybkiego wybierania

Jeśli podczas wysyłania faksu pojawi się monit o wprowadzenie numeru docelowego, należy wpisać numer szybkiego wybierania, pod którym został zapisany dany numer.

- W przypadku jednocyfrowego numeru szybkiego wybierania (0–9) naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk odpowiedniej cyfry na klawiaturze numerycznej.

- W przypadku dwu- lub trzycyfrowych numerów szybkiego wybierania naciśnij przyciski pierwszych cyfr, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk ostatniej cyfry.

- Można wydrukować listę z książki adresowej wybierając opcję (faks) > (Address Book) > Drukuj.

### Edytowanie numerów szybkiego wybierania

1. Na panelu sterowania wybierz (Faks) > (Address Book) > Nowy i edytuj > Szyb. wyb..

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej > Książka adres > Ksiazka telefoniczna > Przeglądaj listę > Indywidualny.

2. Wpisz numer szybkiego wybierania, który chcesz zmienić, i naciśnij przycisk OK.

3. Zmień nazwę i naciśnij przycisk OK.

4. Zmień numer faksu i naciśnij przycisk OK.

5. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

### Rejestrowanie numeru wybierania grupowego

1. Na panelu sterowania wybierz (Faks) > (Address Book) > Nowy i edytuj > Wyb. grup..

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej > Książka adres > Ksiazka telefoniczna > Przeglądaj listę > Grupa > (opcje) > Dodaj.

2. Wpisz numer grupowego wybierania i naciśnij OK.

   Jeśli dla wybranego numeru istnieje już wpis, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat w celu umożliwienia jego zmiany. Aby przejść do innego numeru szybkiego wybierania, naciśnij przycisk (Back).

3. Wyszukuj wpisując kilka pierwszych liter nazwy szybkiego wybierania w grupie.

4. Wpisz żądaną nazwę i numer i naciśnij przycisk OK.

5. Wybierz Tak po wyświetleniu zapytania Dodac?.

6. Powtórz punkt 3, aby dołączyć do grupy inne numery szybkiego wybierania.

7. Po zakończeniu wybierz Nie, gdy wyświetlone zostanie zapytanie Inny numer? i naciśnij OK.

8. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

### Edycja numerów wybierania grupowego

1. Na panelu sterowania wybierz (Faks) > (Address Book) > Nowy i edytuj > Wyb. grup..

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej > Książka adres > Ksiazka telefoniczna > Przeglądaj listę > Grupa.

2. Wpisz numer wybierania grupowego, który chcesz zmienić i naciśnij przycisk OK.

3. Wprowadź nowe numery szybkiego wybierania do dodania i naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlone zapytanie Dodac?.

   Wprowadź numer szybkiego wybierania zapisany w grupie i naciśnij OK, gdy zostanie wyświetlony komunikat Usunac?.

4. Naciśnij przycisk OK, aby dodać lub usunąć numer.

5. Powtórz czynności kroku 3, aby dodać lub usunąć więcej numerów.

6. Wybierz Nie po wyświetleniu zapytania Inny numer? i naciśnij OK.

7. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

### Wyszukiwanie wpisu w książce adresowej

Istnieją dwa sposoby wyszukania numeru w pamięci. Można albo kolejno przeglądać wpisy od A do Z, albo wyszukać, wprowadzając pierwsze litery nazwy powiązanej z numerem.

1. Na panelu sterowania wybierz (Faks) > (Address Book) > Wysz. i wyb. > Szyb. wyb. lub Wyb. grup..

2. Wpisz Wszystko lub ID i naciśnij OK.

3. Naciśnij nazwę i liczbę lub przycisk klawiatury oznaczony odpowiednią literą.

   Na przykład aby wyszukać nazwę „MOBILE”, naciśnij przycisk 6oznaczony literami „MNO”.

4. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

### Drukowanie elementów książki adresowej

Można sprawdzić ustawienia opcji (Address Book) drukując ich listę.

1. Na panelu sterowania wybierz (faks) > (Address Book) > Drukuj.

2. Naciśnij opcję OK.

   Urządzenie rozpocznie drukowanie.