## Especificações

### Especificações gerais

Os valores das especificações apresentados abaixo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Consulte www.samsung.com para eventuais alterações nas informações.

Itens | Descrição
--- | ---
Dimensão | Largura x Comprimento x Altura | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
Série SCX-340xFH/SCX-340xHW [a] | 407 x 293 x 296 mm
Peso | Máquina com consumíveis | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6,65 Kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series Série SCX-340xFH/SCX-340xHW [a] | 8 Kg
Nível do ruído[b] | Modo Pronto | Inferior a 26 dB(A)
Modo de impressão | Inferior a 50 dB(A)
Modo de cópia | Vidro de exposição do scanner | Inferior a 50 dB(A)
Alimentador de documentos | Inferior a 52 dB(A)
Modo de digitalização | Vidro de exposição do scanner | Inferior a 52 dB(A)
Alimentador de documentos | Inferior a 54 dB(A)
Temperatura | Funcionamento | 10 a 32°C
Armazenamento (embalada) | -20 a 40 °C
Humidade | Funcionamento | 20 a 80% HR
Armazenamento (embalada) | 10 a 90% HR
Potência nominal[c] | modelos de 110 volt | CA 110 – 127 V
modelos de 220 volt | CA 220 – 240 V
Consumo de energia | Modo de funcionamento médio | inferior a 310 W
Modo Pronto | inferior a 30 W

Modo de economia de energia

- SCX-340x Series: inferior a 1,2 W

- SCX-340xW Series: inferior a 1,6 W

- Série SCX-340xF/SCX-340xFH: inferior a 1,7 W

- Série SCX-340xFW/SCX-340xHW: inferior a 2,1 W

Modo desligar | inferior a 0,45 W
Sem fios [d] | Módulo | T77H262

[a] As dimensões e o peso são medidos sem o auscultador.

[b] Nível de pressão sonora, ISO 7779. Configuração testada: instalação básica da máquina, papel A4, impressão de um lado só.

[c] Veja na etiqueta de classificação da máquina qual é a tensão (V), frequência (hertz) e corrente (A) correctas para a sua máquina.

[d] Apenas modelos sem fios (consulte Funções por modelo).

### Especificações do material de impressão

Tipo | Formato | Dimensões | Gramagem do material de impressão/Capacidade[a]
--- | --- | --- | ---
Tabuleiro | Alimentação manual no tabuleiro[b]

Papel normal

Carta

216 x 279 mm

71 a 85 g/m2

- 150 folhas de 80 g/m2

71 a 85 g/m2

- 1 folha

Legal | 216 x 356 mm
US Folio | 216 x 330 mm
A4 | 210 x 297 mm
Ofício | 216 x 343 mm
JIS B5 | 182 x 257 mm
ISO B5 | 176 x 250 mm
Executivo | 184 x 267 mm
A5 | 148 x 210 mm

Envelope

Env. Monarch

98 x 191 mm

75 a 90 g/m2 (bond)

- 10 folhas

75 a 90 g/m2 (bond)

- 1 folha

Env. No. 10 | 105 x 241 mm
Env. DL | 110 x 220 mm
Env. C5 | 162 x 229 mm

Papel grosso

Consulte a secção Papel normal

Consulte a secção Papel normal

86 a 120 g/m2

- 50 folhas de 120 g/m2

86 a 120 g/m2

- 1 folha

Papel fino

Consulte a secção Papel normal

Consulte a secção Papel normal

60 a 70 g/m2

- 160 folhas de 60 g/m2

60 a 70 g/m2

- 1 folha

Algodão

Consulte a secção Papel normal

Consulte a secção Papel normal

75 a 90 g/m2 (bond)

- 150 folhas de 80 g/m2

75 a 90 g/m2 (bond)

- 1 folha

Colorido

Consulte a secção Papel normal

Consulte a secção Papel normal

75 a 90 g/m2 (bond)

- 150 folhas de 80 g/m2

75 a 90 g/m2 (bond)

- 1 folha

Pré-impresso

Consulte a secção Papel normal

Consulte a secção Papel normal

75 a 90 g/m2 (bond)

- 150 folhas de 80 g/m2

75 a 90 g/m2 (bond)

- 1 folha

Papel reciclado

Consulte a secção Papel normal

Consulte a secção Papel normal

60 a 90 g/m2

- 150 folhas de 80 g/m2

60 a 90 g/m2

- 1 folha

Etiquetas[c]

Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Consulte a secção Papel normal

120 a 150 g/m2

- 10 folhas

120 a 150 g/m2

- 1 folha

Cartolina

Carta, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,

Postal 4x6

Consulte a secção Papel normal

121 a 163 g/m2

- 10 folhas

121 a 163 g/m2

- 1 folha

Papel não calandrado

Consulte a secção Papel normal

Consulte a secção Papel normal

- 10 folhas

- 1 folha

Papel de arquivo

Consulte a secção Papel normal

Consulte a secção Papel normal

- 100 folhas

- 1 folha

Tamanho mínimo (personalizado) | 76 x 127 mm | 60 a 163 g/m2 (bond)
Tamanho máximo (personalizado) | 216 x 356 mm
[a] A capacidade máxima pode variar consoante a gramagem do material de impressão, espessura das folhas e condições ambientais. [b] 1 folha para alimentação manual. [c] A suavidade das etiquetas usadas nesta máquina é de 100 a 250 (sheffield). Este valor traduz o nível da suavidade.

### Requisitos de sistema

#### Microsoft® Windows®

Sistema operativo | Requisitos (recomendados)
--- | ---
CPU | RAM | espaço livre no disco rígido
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | 1,25 GB a 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz ou superior de 32 bits ou 64 bits | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Suporte para gráficos DirectX® 9 com 128 MB de memória (para permitir o tema Aero).

- Unidade de DVD-R/W

Windows Server® 2008 R2 | Processador Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) ou 1,4 GHz (x64) (2 GHz ou superior) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Internet Explorer 6.0 ou superior são os requisitos mínimos para todos os sistemas operativos Windows.

- Os utilizadores que tenham privilégios de administrador podem instalar o software.

- O Windows Terminal Services é compatível com a sua máquina.

- Para Windows 2000, é necessário Services Pack 4 ou mais recente.

#### Macintosh

Sistema operativo | Requisitos (Recomendado)
--- | ---
CPU | RAM | Espaço livre no disco rígido

Mac OS X 10.4

- Processadores Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 MB para um Mac com processador PowerPC (512 MB)

- 512 MB para um Mac com processador da Intel (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Processadores Intel®

- Power PC G4/G5 de 867 MHz ou mais rápido

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Processadores Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Processadores Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Itens | Requisitos
--- | ---

Sistema operativo

RedHat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bits)

Fedora 5 ~ 13 (32/ 64 bits)

SuSE Linux 10.1 (32 bit)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bits)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bits)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bits)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bits)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 bits)

CPU | Pentium IV 2,4 GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Espaço livre no disco rígido | 1 GB (2 GB)

### Ambiente de rede

Apenas modelos de rede e sem fios (consulte Funções por modelo).

Para poder utilizar a máquina em rede, tem de configurar os protocolos de rede respectivos. A seguinte tabela apresenta os ambientes de rede suportados pela máquina.

Itens | Especificações
--- | ---

Interface de rede

- LAN com fios Ethernet 10/100 Base TX

- 802.11b/g/n LAN sem fios

Sistema operativo de rede

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Vários SO Linux

- Mac OS X 10.4 ~10.7

Protocolos de rede

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Impressão TCP/IP padrão (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Segurança da rede sem fios

- Autenticação: Sistema aberto, Chave partilhada, WPA pessoal, WPA2 pessoal (PSK)

- Encriptação: WEP64, WEP128, TKIP, AES