## Instalarea driverului pentru reţea

- Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

- Echipamentul care nu suportă interfaţa de reţea nu va putea utiliza această funcţionalitate (consultaţi Vedere din spate).

### Windows

1. Asiguraţi-vă că maşina este conectată la reţea şi este alimentată cu curent electric. De asemenea, adresa IP a maşinii ar trebui să fie setată (consultaţi Setarea adresei IP).

   Dacă se afişează fereastra „Asistent hardware nou găsit” în timpul procedurii de instalare, faceţi clic pe Revocare pentru a închide fereastra.

2. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

3. Selectaţi Install Now.

   Custom Installation vă permite să selectaţi tipul de conexiune al echipamentului şi să alegeţi componentele care vor fi instalate. Respectaţi instrucţiunile din fereastră.

4. Citiţi License Agreement şi selectaţi I accept the terms of the License Agreement. Apoi, faceţi clic pe Next.

   Programul caută echipamentul.

   Dacă maşina nu este găsită în reţea sau local, apare un mesaj de eroare. Selectaţi opţiunea dorită şi faceţi clic pe Next.

5. Maşinile căutate vor fi afişate pe ecran. Selectaţi-o pe cea pe care doriţi să o utilizaţi şi faceţi clic pe OK.

   Dacă driverul a căutat numai un echipament, apare fereastra de confirmare.

6. Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.

#### Modul de instalare silenţioasă

Modul de instalare silenţioasă este o metodă de instalare care nu necesită deloc intervenţia utilizatorului. După ce începeţi instalarea, driverul aparatului şi software-ul sunt instalate automat pe computerul dv. Puteţi iniţia instalarea silenţioasă tastând /s sau /S în fereastra de comandă.

##### Parametrii liniei de comandă

Următorul tabel afişează comenzi care pot fi utilizate în fereastra de comandă.

Următoarele linii de comandă sunt utile şi sunt operate atunci când se foloseşte comanda cu /s sau /S. Însă /h, /H sau /? sunt comenzi excepţionale care pot fi operate exclusiv.

Linie de comandă | Definiţie | Descriere
--- | --- | ---
/s sau/S | Începe instalarea silenţioasă. | Instalează driverele aparatului fără a iniţia niciun UI sau fără nicio intervenţie a utilizatorului.

/p”<nume port>” sau/P”<nume port>”

Specifică portul imprimantei.

Portul reţea va fi creat de către utilizatorul monitorului portului TCP/IP Standard. În cazul portului local, acesta trebuie să existe în sistem înainte de a fi specificat prin comandă.

Numele portului imprimantei poate fi specificat ca adresă IP, numele gazdei, numele portului local USB sau numele portului IEEE1284.

De exemplu:

- /p”xxx.xxx.xxx.xxx” unde “xxx.xxx.xxx.xxx” reprezintă adresa IP pentru imprimanta reţelei. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”nume gazdă”

- Atunci când instalaţi în mod silenţios driverul în coreană, tastaţi Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a”<dest_path>” sau/A”<dest_path>”

Precizează calea pentru instalare.

Calea de destinaţie trebuie să fie o cale admisă.

Deoarece driverele aparatelor trebuie instalate într-o locaţie specifică OS, această comandă se aplică doar la software-ul de aplicaţie.

/i”<nume fişier script>” sau/I”<nume fişier script>”

Specifică fişierul script de instalare personalizat pentru operaţii personalizate.

Acest nume de fişier script trebuie să fie un nume de fişier acceptat.

Un fişier script personalizat poate fi atribuit pentru instalarea silenţioasă personalizată. Acest fişier script se poate crea sau modifica prin intermediul utilităţii furnizate pentru personalizarea aplicaţiei de instalare sau cu ajutorul editorului de texte.

Acest fişier script personalizat este înaintea configurării dispozitivului de instalare implicit din pachetul de configurare dar nu înaintea parametrilor liniei de comandă.

/n”<Nume imprimantă>” sau/N”<Nume imprimantă>” | Specifică numele imprimantei. Instanţa imprimantei trebuie creată ca nume specific al imprimantei. | Cu acest parametru, puteţi adăuga instanţe ale imprimantei după cum doriţi.
/nd sau/ND | Controlează să nu se configureze driverul instalat ca driver implicit al aparatului. | Aceasta arată că driverul instalat al maşinii nu va fi driverul implicit al maşinii pe sistemul dvs. dacă sunt instalate unul sau mai multe drivere pentru imprimantă. Dacă nu există un driver al aparatului instalat pe sistemul dv. atunci această opţiune nu va fi aplicată deoarece Windows OS va instala driverul imprimantei instalate ca driver implicit al aparatului.
/x sau/X | Foloseşte fişierele existente ale driverului aparatului pentru a crea instanţa imprimantei dacă este deja instalată. | Această comandă asigură o metodă de a instala o instanţă a imprimantei care utilizează fişierele driverului instalat al imprimantei fără a instala un driver suplimentar.
/up”<nume imprimantă>” sau/UP”<nume imprimantă>” | Înlătură doar instanţa specificată a imprimantei şi nu fişierele driverului. | Această comandă asigură o modalitate de a scoate doar instanţele specifice ale imprimantei din sistemul dv. fără a influenţa alte drivere de imprimantă. Aceasta nu va îndepărta fişierele driverului imprimantei din sistemul dvs.
/d sau/D | Dezinstalează toate driverele unităţii şi toate aplicaţiile din sistemul dvs. | Această comandă va scoate toate driverele instalate ale unităţii şi software-ul de aplicaţie din sistemul dv.
/v”<partajare nume>” sau/V”<partajare nume>” | Partajează aparatul instalat şi adaugă alte drivere disponibile ale platformei pentru Indicare & Imprimare. | Va instala toate driverele aparatului de pe platforma Windows în sistem şi le va partaja cu <numele de partajare> specificat pentru indicare şi imprimare.
/o sau /O | Deschide directorul Imprimante şi faxuri după instalare. | Această comandă va deschide directorul Imprimante şi faxuri după instalarea silenţioasă.
/f”<nume fişier jurnal>” sau/F”<nume fişier jurnal>” | Specifică numele fişierului jurnal. Fişierul jurnal implicit este creat în folderul temporar al sistemului dacă nu este specificat. | Va crea un fişier jurnal într-un folder specificat.
/h, /H sau /? | Afişează Utilizarea liniei de comandă.

### Macintosh

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la reţeaua dvs. şi că este pornit.

2. Introduceţi CD-ul furnizat cu software-ul în unitatea CD-ROM.

3. Faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM care apare pe desktop-ul Macintosh.

4. Faceţi dublu clic pe folderul MAC_Installer pictograma > Installer OS X.

5. Faceţi clic pe Continue.

6. Citiţi acordul de licenţă şi faceţi clic pe Continue.

7. Faceţi clic pe Agree pentru a confirma acordul de licenţă.

8. Atunci când apare mesajul care vă avertizează că toate aplicaţiile de pe computer se vor închide, faceţi clic pe Continue.

9. Faceţi clic pe Continue din User Options Pane.

   Dacă nu aţi setat încă adresa IP, faceţi clic pe Set IP address şi consultaţi Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Macintosh). Dacă doriţi să setaţi reţeaua fără fir, consultaţi Configurarea utilizând Macintosh.

10. Faceţi clic pe Install. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operaţiile maşinii.

    Dacă faceţi clic pe Customize, puteţi alege componentele individuale care vor fi instalate.

11. Introduceţi parola şi faceţi clic pe OK.

12. Instalarea software-ului necesită repornirea computerului. Faceţi clic pe Continue Installation.

13. După terminarea instalării, faceţi clic pe Quit sau pe Restart.

14. Deschideţi directorul Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - Pentru Mac OS X 10.5-10,7, deschideţi directorul Applications > System Preferences şi faceţi clic pe Print & Fax.

15. Faceţi clic Add pe Printer List.

    - Pentru Mac OS X 10.5-10,7, faceţi clic pe pictograma "+". Va apărea o ferestră de afişaj.

16. Pentru MAC OS X 10.4, faceţi clic pe IP Printer.

    - Pentru Mac OS X 10.5-10.7, faceţi clic pe pictograma IP.

17. Selectaţi HP Jetdirect - Socket din Protocol.

    Atunci când imprimaţi un document care conţine multe pagini, performanţele imprimării pot fi îmbunătăţite selectând Socket pentru opţiunea Printer Type.

18. Introduceţi adresa IP a imprimantei în câmpul Address.

19. Introduceţi numele cozii de imprimare în câmpul Queue. Dacă nu puteţi determina numele cozii de imprimare pentru serverul echipamentului dvs., încercaţi mai întâi să utilizaţi coada de imprimare implicită.

20. Pentru Mac OS X 10.4, dacă selectarea automată nu funcţionează corect, selectaţi Samsung în Print Using şi numele maşinii dvs. în Model.

    - Pentru Mac OS X 10.5-10.7, dacă selectarea automată nu funcţionează corespunzător, selectaţi Select Printer Software şi numele maşinii dumneavoastră din Print Using.

21. Faceţi clic pe Add.

    Echipamentul dvs. apare în Printer List şi este setat ca echipament implicit.

Pentru a instala driver-ul pentru fax:

1. Deschideţi directorul Aplicaţii > Samsung > Creator coadă fax.

2. Maşina dvs. apare în Printer List.

3. Selectaţi maşina pe care vreţi să o utilizaţi şi apăsaţi butonul Create.

### Linux

Trebuie să descărcaţi pachetul software Linux de pe site-ul web Samsung pentru a instala software-ul imprimantei (http://www.samsung.com > find your product > Support sau Downloads).

Pentru instalarea unui alt software:

- Consultaţi Instalarea Smart Panel.

- Consultaţi Instalarea Printer Settings Utility.

#### Instalaţi driverul Linux şi adăugaţi imprimanta în reţea

1. Asiguraţi-vă că echipamentul este conectat la reţeaua dvs. şi că este pornit. De asemenea, adresa IP a maşinii dvs. ar fi trebuit setată.

2. Descărcaţi pachetul de drivere Linux unificate de pe site-ul Web Samsung.

3. Extrageţi fişierul UnifiedLinuxDriver.tar.gz şi deschideţi noul director.

4. Faceţi dublu clic pe folderul Linux pictograma > install.sh.

5. Se deschide fereastra aplicaţiei de instalare Samsung. Faceţi clic pe Continue.

6. Se deschide fereastra Add printer wizard. Faceţi clic pe Next.

7. Selectaţi imprimanta din reţea şi faceţi clic pe butonul Search.

8. Adresa IP a maşinii şi numele modelului apar pe câmpul listă.

9. Selectaţi maşina dvs. şi faceţi clic pe Next.

10. Introduceţi descrierea imprimantei şi Next.

11. După adăugarea maşinii, faceţi clic pe Finish.

12. După terminarea instalării, faceţi clic pe Finish.

#### Adăugarea unei imprimante în reţea

1. Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator.

2. Faceţi clic pe Add Printer.

3. Se deschide fereastra Add printer wizard. Faceţi clic pe Next.

4. Selectaţi Network printer şi faceţi clic pe butonul Search.

5. Adresa IP a imprimantei şi numele modelului apar în câmpul listă.

6. Selectaţi maşina dvs. şi faceţi clic pe Next.

7. Introduceţi descrierea imprimantei şi faceţi clic pe Next.

8. După adăugarea maşinii, faceţi clic pe Finish.

### UNIX

- Asiguraţi-vă că maşina dvs. suportă sistemul de operare UNIX, înainte de a instala driverul UNIX al imprimantei (consultaţi Sistem de operare).

- Comenzile sunt marcate cu “”; atunci când tastaţi comenzile, nu tastaţi “”.

- Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi Sistem de operare).

Pentru a utiliza driverul UNIX al imprimantei, mai întâi trebuie să instalaţi pachetul UNIX cu driverul imprimantei, apoi să configuraţi imprimanta. Puteţi descărca pachetul UNIX de driver de imprimantă de pe website-ul Samsung (http://www.samsung.com > găsiţi produsul dvs. > Suport sau Centru de download).

#### Instalarea pachetului driverului imprimantei UNIX

Procedura de instalare este obişnuită pentru toate variantele de sistem de operare UNIX menţionate.

1. De pe site-ul web Samsung, descărcaţi şi dezarhivaţi pachetul driverului UNIX al imprimantei pe computerul dvs.

2. Obţineţi privilegii în rădăcină.

   “su -”

3. Copiaţi arhiva adecvată a driverului pe computerul UNIX ţintă.

   Consultaţi ghidul de administrare al sistemului dvs. de operare UNIX pentru detalii.

4. Dezarhivaţi pachetul driverului UNIX pentru imprimantă.

   De exemplu, la IBM AIX, utilizaţi următoarele comenzi.

   “gzip -d < introduceţi numele pachetului | tar xf -“

5. Mergeţi la unpacked directory.

6. Rulaţi scriptul de instalare.

   “./install”

   install este fişierul script al programului de instalare care este utilizat pentru a instala sau dezinstala pachetul UNIX Printer Driver.

   Utilizaţi comanda „chmod 755 install” pentru a acorda o permisiune scriptului programului de instalare.

7. Executaţi comanda „. /install –c” pentru a verifica rezultatele instalării.

8. Rulaţi “installprinter” din linia de comandă. Aceasta va deschide fereastra Add Printer Wizard. Configuraţi imprimanta în această fereastră respectând următorii paşi.

   La unele sisteme de operare UNIX, de exemplu la Solaris 10, imprimantele adăugate de curând pot să nu fie activate şi/sau pot să nu accepte lucrări. În acest caz rulaţi următoarele două comenzi pe terminalul rădăcină: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Dezinstalarea pachetului driverului imprimantei

Utilitarul trebuie utilizat pentru a şterge imprimanta instalată în sistem.

1. Rulaţi comanda „uninstallprinter” de la terminal.

   Aceasta va deschide Uninstall Printer Wizard.

   Imprimantele instalate sunt listate în lista derulantă.

2. Selectaţi imprimanta care să fie ştearsă.

3. Faceţi clic pe Delete pentru a şterge imprimanta din sistem.

4. Executaţi comanda „. /install –d” pentru a dezinstala tot pachetul.

5. Pentru a verifica rezultatele eliminării, executaţi comanda „. /install –c”.

Pentru a reinstala, utilizaţi comanda „. /install” pentru a reinstala fişierele binare.

#### Instalarea imprimantei

Pentru a adăuga imprimanta la sistemul dvs. UNIX, rulaţi ‘installprinter’ din linia de comandă. Aceasta va deschide fereastra Add Printer Wizard. Configuraţi imprimanta în această fereastră conform următorilor paşi.

1. Tastaţi numele imprimantei.

2. Selectaţi modelul adecvat de imprimantă din lista de modele.

3. Introduceţi orice descriere care corespunde cu tipul imprimantei din câmpul Type. Acesta este opţional.

4. Specificaţi orice descriere de imprimantă în câmpul Description. Acesta este opţional.

5. Specificaţi locaţia imprimantei în câmpul Location.

6. Tastaţi adresa IP sau numele DNS al imprimantei în caseta de text Device pentru imprimantele conectate în reţea. La IBM AIX cu jetdirect Queue type este posibil doar nume DNS, adresa IP numerică nu este permisă.

7. Queue type afişează conexiunea ca lpd sau jetdirect în caseta listă corespunzătoare. În plus, tipul usb este disponibil pe Sun Solaris OS.

8. Selectaţi Copies pentru a seta numărul de copii.

9. Marcaţi opţiunea Collate pentru a primi copii deja sortate.

10. Marcaţi opţiunea Reverse Order pentru a primi copii în ordinea inversă.

11. Marcaţi opţiunea Make Default pentru a seta această imprimantă ca implicită.

12. Faceţi clic pe OK pentru a adăuga imprimanta.