## Funk. faksu

- Aby uzyskać informacje o podstawowych funkcjach faksowania, zapoznaj się z Podstawowy podręcznik (patrz Skanowanie podstawowe).

- Funkcja ta nie jest obsługiwana przez model SCX-340x/SCX-340xW Series (patrz Omówienie panelu sterowania).

### Automatyczne ponowne wybieranie numeru

Jeśli wybrany numer jest zajęty lub nie odpowiada podczas wysyłania faksu, urządzenie automatycznie ponawia wybieranie numeru. Odstępy czasu pomiędzy próbami ponownego wybierania numeru uzależnione są od fabrycznych ustawień domyślnych w danych kraju.

Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Powt. pon. wyb.?, naciśnij przycisk (Start), aby wybrać numer ponownie bez oczekiwania. Aby anulować automatyczne wybieranie ponowne, naciśnij przycisk (Cancel lub Stop/Clear).

Aby zmienić odstęp czasu pomiędzy próbami ponownego wybierania numeru oraz liczbę prób ponownego wybrania numeru

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Konfig. faksu > Wysylanie.

2. Wybierz Licz.powt.wyb. lub War. wyb. pon..

3. Wybierz żądaną opcję.

### Ponowne wybieranie numeru faksu

1. Naciśnij przycisk (Redial/Pause) na panelu sterowania.

2. Wybierz żądany numer faksu.

   Wyświetlanych jest dziesięć numerów, na które wysłano ostatnio faksy i dziesięć numerów nadawców.

3. Jeśli oryginał został załadowany do podajnika dokumentów, urządzenie automatycznie rozpocznie wysyłanie.

   Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera, wybierz opcję Tak, aby dodać kolejną stronę. Włóż kolejny oryginał i naciśnij przycisk OK. Po zakończeniu, kiedy pojawi się monit Nast. strona?, naciśnij przycisk Nie.

### Potwierdzanie transmisji

Po pomyślnym wysłaniu ostatniej strony oryginału urządzenie wyemituje sygnał i powróci do trybu gotowości.

W przypadku wystąpienia problemów podczas wysyłania faksu na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Jeśli wystąpi komunikat o błędzie, należy nacisnąć przycisk (Cancel lub Stop/Clear), aby usunąć komunikat i ponowić próbę wysłania faksu.

Urządzenie można ustawić w taki sposób, aby po każdym pomyślnym wysłaniu faksu drukowany był raport z potwierdzeniem. Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Konfig. faksu > Wysylanie > Rap. wyslanych.

### Wysyłanie faksu z komputera

Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

faksy można wysyłać za pośrednictwem komputera, bez konieczności podchodzenia do urządzenia.

Aby wysyłać faksy z komputera, musi być zainstalowany program Samsung Network PC Fax. Program ten jest instalowany podczas instalacji sterownika drukarki.

1. Otwórz dokument, który chcesz wysłać.

2. W menu Plik wybierz pozycję Drukuj.

   Zostanie wyświetlone okno Drukuj. Okno może się nieznacznie różnić w zależności od aplikacji.

3. Wybierz pozycję Samsung Network PC Fax w oknie Drukuj

4. Kliknij polecenie Drukuj lub OK.

5. Wprowadź numery odbiorców i wybierz żądaną opcję.

   Wybierz menu Pomoc lub kliknij przycisk w oknie i kliknij dowolną opcję, o której chcesz dowiedzieć się więcej.

6. Kliknij przycisk Wyślij.

### Opóźnianie transmisji faksu

Można ustawić funkcję wysyłania faksu w czasie późniejszym, pod nieobecność użytkownika. Za pomocą tej funkcji nie można wysyłać kolorowych faksów.

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry.

2. Naciśnij przycisk (Faks) na panelu sterowania.

3. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu.

4. Na panelu sterowania naciśnij (Menu) > Funk. faksu > Wysyl. opozn..

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Faks > Opóźnione wysyłanie > Do.

5. Wprowadź numer faksu odbierającego i naciśnij przycisk OK.

6. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o podanie innego numeru w celu wysłania dokumentu.

7. Aby wprowadzić więcej numerów faksów, naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlony komunikat Tak, a następnie powtórz krok 5.

   - Można dodać do 10 adresatów.

   - Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie można wprowadzić kolejnych numerów wybierania grupowego.

8. Wprowadź nazwę i czas zadania.

   Jeśli ustawiona godzina jest wcześniejsza od bieżącej, faks zostanie wysłany o wskazanej porze następnego dnia.

9. Przed przesłaniem oryginały są skanowane do pamięci.

   Urządzenie powróci do trybu gotowości. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona informacja przypominająca, że urządzenie znajduje się w trybie gotowości i ustawiona jest funkcja faksu opóźnionego.

   Umożliwia sprawdzenie listy opóźnionych zadań faksowania. W panelu sterowania naciśnij (Menu) > Konfig. syst. > Raport > Zaplan.zadania.

#### Dodawanie dokumentów do zarezerwowanego faksu

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry.

2. Na panelu sterowania naciśnij (Faks) > (Menu) > Funk. faksu > Dodaj strone.

3. Wybierz zadanie faksowania i naciśnij przycisk OK.

   Po zakończeniu, kiedy pojawi się monit Nast. strona?, naciśnij przycisk Nie. Urządzenie zeskanuje oryginały i zapisze je w pamięci.

4. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

#### Anulowanie zadania faksu z zarezerwowanym opóźnieniem

1. Na panelu sterowania naciśnij (Faks) > (Menu) > Funk. faksu > Anuluj zadanie.

2. Wybierz żądane zadanie faksowania i naciśnij przycisk OK.

3. Po podświetleniu opcji Tak naciśnij przycisk OK.

   Wybrany faks zostanie usunięty z pamięci.

4. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

### Wysyłanie priorytetowego faksu

Tej funkcji można użyć w sytuacji, kiedy wymagane jest wysłanie faksu o wysokim priorytecie przed wykonaniem zaplanowanych operacji. Oryginał jest skanowany do pamięci i wysyłany natychmiast po zakończeniu bieżącej operacji.

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry.

2. W panelu sterowania naciśnij (Faks) > (Menu) > Funk. faksu > Wysyl.prioryt..

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Faks > Wysylanie priorytetowe > Do.

3. Wprowadź numer faksu i naciśnij przycisk OK.

4. Wprowadź nazwę i naciśnij przycisk OK.

5. Jeśli oryginał został umieszczony na szybie skanera, wybierz opcję Tak, aby dodać kolejne strony. Włóż kolejny oryginał i naciśnij przycisk OK.

   Po zakończeniu, kiedy pojawi się monit Nast. strona?, naciśnij przycisk Nie.

   Urządzenie rozpocznie skanowanie i wysyłanie faksu do określonych miejsc docelowych.

### Przekazywanie wysłanego faksu do innego miejsca docelowego

Można skonfigurować urządzenie tak, aby otrzymane lub wysłane faksy były przekazywane do innego miejsca docelowego jako faks, wiadomość e-mail lub za pośrednictwem serwera. Jeśli adresat faksu jest poza biurem, funkcja ta może okazać się pożyteczna.

- W przypadku przekazywania faksu za pośrednictwem poczty e-mail należy najpierw skonfigurować serwer poczty i adres IP w usłudze SyncThru™ Web Service (patrz Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service).

- Jeśli wysłany lub otrzymany faks jest kolorowy, dane przekazywane będą w skali szarości.

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry.

2. Na panelu sterowania naciśnij (Faks) > (Menu) > Funk. faksu > Przekaz > Faks > Wys. przekaz. > Wl..

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Konfiguracja faksu > Przekaż > Faks, E-mail lub Serwer > Przekaz wyslane > Wl..

   Opcja Przekaz może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcja Różne).

3. Wprowadź docelowy numer faksu, adres e-mail lub serwera i naciśnij OK.

4. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

   Następne wysyłane faksy zostaną przekazane do określonego faksu.

### Przekazywanie odebranego faksu

Można skonfigurować urządzenie tak, aby otrzymane lub wysłane faksy były przekazywane do innego miejsca docelowego jako faks, wiadomość e-mail lub za pośrednictwem serwera. Jeśli adresat faksu jest poza biurem, funkcja ta może okazać się pożyteczna.

Jeśli wysłany lub otrzymany faks jest kolorowy, dane przekazywane będą w skali szarości.

1. Na panelu sterowania naciśnij (faks> (Menu) > Funk. faksu > Przekaz > Faks, E-mail lub Serwer > Przekaż odebrane lub Odb. przekaz. > Przekaz.

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Konfiguracja faksu > Przekaż > Faks, E-mail lub Serwer > Przekaż odebrane lub Odb. przekaz. > Wl..

   - Opcja Przekaz może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcja Różne).

   - Aby ustawić funkcję drukowania faksu po zakończeniu jego przekazywania, wybierz opcję Przek.i druk..

2. Wprowadź docelowy numer faksu, adres e-mail lub serwera i naciśnij OK.

3. Wprowadź czas rozpoczęcia i czas zakończenia, następnie naciśnij OK.

4. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

   Następne wysyłane faksy zostaną przekazane do określonego faksu.

### Wysyłanie faksów na obu stronach arkusza papieru

- Funkcja ta jest dostępna tylko w sytuacji, gdy oryginały są umieszczone w podajniku dokumentów.

- W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.

- Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry.

2. Naciśnij przycisk (Faks) > Duplex.

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Faks > Wybierz żądane menu > wybierz Dupleks z podmenu.

   - Wyl. Wysyłanie faksów w trybie normalnym.

   - 2 strona: Wysyłanie faksów na obu stronach oryginału.

   - 2->1-str OBR2: Wysyłanie faksów na obu stronach oryginału i drukowanie każdej na osobnym arkuszu papieru – dane na tylnej stronie arkusza są obracane o 180°.

3. Naciśnij opcję OK.

### Odbieranie faksu na komputerze

- Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

- Aby użyć tej funkcji, ustaw opcję na panelu sterowania:

  Na panelu sterowania naciśnij (Faks) > (Menu) > Funk. faksu > Przekaz > PC > Wl..

  Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej > Konfiguracja faksu > Przekaż > PC > Wl..

1. Otwórz aplikację Samsung Easy Printer Manager.

2. Wybierz odpowiednie urządzenie z Lista drukarek.

3. Wybierz menu Ustawienia faksowania do komputera.

4. Użyj karty Włącz odbieranie faksów z urządzenia, aby zmienić ustawienia faksu.

   - Typ obrazu: Odebrane faksy można przekształcić w plik PDF lub TIFF.

   - Lokalizacja zapisywania: Wybór miejsca zapisywania skonwertowanych faksów.

   - Prefiks: Wybierz prefiks.

   - Wydrukuj odebrany faks: po odebraniu faksu ustaw dla niego dane drukowania.

   - Powiadamiaj po zakończeniu: W celu powiadomienia o odebraniu faksu zostanie wyświetlone okno wyskakujące.

   - Otwórz za pomocą aplikacji domyślnej: Po odebraniu faksu otwórz faks w domyślnej aplikacji.

   - Brak: Po odebraniu faksu urządzenie nie powiadamia użytkownika ani nie otwiera aplikacji.

5. Naciśnij Zapisz > OK.

### Zmiana trybów odbierania

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Konfig. faksu > Odbieranie > Tryb odb..

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej > Ustawienie domyślne > Ustawienie domyślne faksu > Wspólne > Tryb odbioru.

2. Wybierz żądaną opcję.

   - Faks: odbieranie przychodzącego połączenia faksu i automatyczne przechodzenie do trybu odbierania faksu.

   - Telefon: Odbieranie faksu po naciśnięciu przycisku (On Hook Dial), a następnie (Start).

   - Odb./Faks: ta funkcja jest używana wtedy, gdy do urządzenia podłączona jest automatyczna sekretarka. Urządzenie odbiera połączenie przychodzące, po czym osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce. Jeśli na linii pojawi się sygnał faksu, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb Faks w celu odebrania faksu.

     Aby korzystać z trybu Odb./Faks, należy podłączyć automatyczną sekretarkę do gniazda EXT z tyłu urządzenia.

   - DRPD: Można odebrać połączenie za pomocą funkcji DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). Funkcja DRPD to usługa firmy telefonicznej, która umożliwia użytkownikowi korzystanie z jednej linii telefonicznej do odbierania połączeń z kilku różnych numerów telefonów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz temat Odbieranie faksów w trybie DRPD.

     W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne.

3. Naciśnij opcję OK.

4. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

### Odbieranie ręczne w trybie Tel

Faks można odebrać naciskając przycisk (On Hook Dial), a następnie (Start) po usłyszeniu sygnału faksu. Jeśli urządzenie posiada słuchawkę, można przy jej użyciu odbierać połączenia (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

### Odbieranie w trybach Automatyczna sekretarka/Faks

Aby użyć tego trybu, należy podłączyć automatyczną sekretarkę do gniazda EXT z tyłu urządzenia. Jeśli osoba dzwoniąca zostawi wiadomość, automatyczna sekretarka zapisze ją. Jeśli urządzenie wykryje sygnał faksu na linii, automatycznie rozpocznie odbieranie faksu.

- Jeśli dla urządzenia ustawiono ten tryb, a automatyczna sekretarka jest wyłączona lub do gniazda EXT nie jest podłączona żadna automatyczna sekretarka, urządzenie automatycznie przejdzie w tryb Faks po wstępnie ustawionej liczbie dzwonków.

- Jeśli automatyczna sekretarka jest wyposażona w funkcję odliczania liczby dzwonków określonej przez użytkownika, należy ustawić urządzenie tak, aby połączenia przychodzące były odbierane po 1 dzwonku.

- Jeśli urządzenie włączone jest w trybie Tel. odłącz lub wyłącz automatyczną sekretarkę urządzenia faksu. W przeciwnym wypadku wiadomość wychodząca z automatycznej sekretarki będzie zakłócać rozmowę telefoniczną.

### Odbieranie faksów za pomocą zewnętrznego telefonu

W przypadku korzystania z telefonu zewnętrznego podłączonego do gniazda EXT można odbierać faksy podczas rozmowy za pośrednictwem telefonu zewnętrznego, bez konieczności podchodzenia do faksu.

W przypadku odebrania połączenia za pomocą telefonu zewnętrznego i usłyszenia dźwięku faksu, naciśnij klawisze *9* na telefonie zewnętrznym. Urządzenie odbierze faks.

*9* to kod zdalnego odbioru, zaprogramowany fabrycznie. Gwiazdki na początku i końcu są stałe, ale można zmienić znajdujący się w środku numer na dowolnie wybrany.

Podczas rozmowy za pomocą telefonu podłączonego do gniazda EXT funkcje kopiowania i skanowania nie są dostępne.

### Odbieranie faksów w trybie DRPD

W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne. Funkcja DRPD to usługa firmy telefonicznej, która umożliwia użytkownikowi korzystanie z jednej linii telefonicznej do odbierania połączeń z kilku różnych numerów telefonów. Ta funkcja jest często używana w usługach odbierania połączeń telefonicznych, gdzie odbierane są połączenia od różnych klientów i informacje o numerze, z którego dana osoba próbuje się skontaktować, są wymagane, aby udzielić prawidłowej odpowiedzi.

W zależności od kraju zakupu urządzenia to ustawienie może być niedostępne.

1. Na panelu sterowania wybierz (faks) > (Menu) > Konfig. faksu > Odbieranie > Tryb DRPD > Oczekiwanie na.

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej > Ustawienie domyślne > Ustawienie domyślne faksu > Wspólne > Tryb odbioru > DRPD.

2. Wybierz numer swojego faksu z innego telefonu.

3. Gdy urządzenie zacznie dzwonić, nie odbieraj połączenia. Urządzenie potrzebuje kilku dzwonków, aby zarejestrować wzór.

   Gdy urządzenie zarejestruje wzór, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Ukonczono konfig. DRPD. Jeśli konfiguracja funkcji DRPD nie powiedzie się, zostanie wyświetlony komunikat Blad DRPD.

4. Naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlona opcja DRPD, i rozpocznij ponownie od punktu 2.

   - Tryb DRPD należy ustawić ponownie, jeśli numer faksu uległ zmianie lub jeśli podłączono urządzenie do innej linii telefonicznej.

   - Po skonfigurowaniu funkcji DRPD należy ponownie wybrać numer swojego faksu, aby sprawdzić, czy urządzenie odpowiada sygnałem faksu. Następnie należy połączyć się z innym numerem przypisanym do tej samej linii, aby upewnić się, że połączenie jest przekazywane do telefonu wewnętrznego lub automatycznej sekretarki podłączonej do gniazda EXT.

### Odbieranie w trybie bezpiecznego odbierania

Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

Może zaistnieć konieczność uniemożliwienia dostępu do odebranych faksów osobom nieupoważnionym. W trybie bezpiecznego odbierania wszystkie przychodzące faksy są umieszczane w pamięci. Można wydrukować wszystkie przychodzące faksy po wprowadzeniu hasła.

Aby skorzystać z trybu bezpiecznego odbierania, należy włączyć menu w panelu sterowania: (Faks) > (Menu) > Funk. faksu > Bezp. odbier.. Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej > Konfiguracja faksu > Bezp. odbier..

#### Drukowanie odebranych faksów

1. Na panelu sterowania wybierz (faks) > (Menu) > Funk. faksu > Bezp. odbier. > Drukuj.

   Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Dalej > Konfiguracja faksu > Bezp. odbier. > Druk.

2. Wprowadź czterocyfrowy kod dostępu, a następnie naciśnij przycisk OK.

3. Urządzenie wydrukuje wszystkie faksy przechowywane w pamięci.

### Drukowanie na obydwu stronach papieru

- W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia.

- Ta funkcja może nie być dostępna, w zależności od modelu lub wyposażenia opcjonalnego (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry.

2. Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Konfig. faksu > Odbieranie > Druk. dwustr..

   - Wyl. Drukuje w trybie normalnym.

   - Dluga krawedz: Drukuje strony tak, aby można je było czytać jak książkę.

   - Krot. krawedz: Drukuje strony tak, aby można je było czytać, odwracając jak w notesie.

3. Naciśnij opcję OK.

4. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

### Odbieranie faksów do pamięci

Ponieważ urządzenie jest urządzeniem wielofunkcyjnym, może odbierać faksy podczas wykonywania kopii lub drukowania. Jeśli w trakcie kopiowania lub drukowania zostanie odebrany faks, urządzenie zapisze go w pamięci. Następnie, po zakończeniu kopiowania lub drukowania, urządzenie automatycznie wydrukuje faks.

W przypadku odbioru i drukowania faksu niemożliwe jest przetworzenie innych zadań kopiowania i drukowania.

### Automatyczne drukowanie raportu wysłanych faksów

Urządzenie można ustawić tak, aby drukowało raport zawierający szczegółowe informacje o ostatnich 50 operacjach komunikacji, łącznie z godzinami i datami.

1. Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Faks) > (Menu) > Konfig. faksu > Raport autom. > Wl..

2. Naciśnij (Cancel lub Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.