## Recursos de digitalização

- Para recursos de digitalização básica, consulte o Manual Básico (consulte Digitalização básica).

- Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos por modelos).

- A resolução máxima que pode ser alcançada depende de vários fatores, incluindo a velocidade do computador, o espaço disponível em disco, a memória, o tamanho da imagem sendo digitalizada e as configurações de profundidade de bit. Assim, dependendo do seu sistema e do que você está digitalizando, pode não ser possível digitalizar a certas resoluções, especialmente usando dpi aprimorado.

### Método de digitalização básico

Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos variados).

Você pode digitalizar documentos com o seu equipamento via cabo USB ou pela rede. As seguintes metodologias podem ser usadas para digitalizar seus documentos:

- Escan para PC: Digitalize os documentos originais a partir do painel de controle. Em seguida, os dados digitalizados são armazenados na pasta Meus Documentos dos computadores conectados (consulte Digitalização básica).

- TWAIN: o TWAIN é um dos aplicativos de imagem predefinidos. A digitalização de uma imagem inicia o aplicativo selecionado, permitindo que você controle o processo de digitalização. Este recurso pode ser usado via conexão local ou de rede (consulte Digitalizando de um programa de edição de imagem).

- Samsung Scan Assistant/SmarThru 4/SmarThru Office: Você pode usá-lo para digitalizar imagens ou documentos.

  - Consulte Digitalizando com o Samsung Scan Assistant.

  - Consulte Digitalizando com o SmarThru 4

  - Consulte Digitalizando com o SmarThru Office

- WIA: WIA significa Windows Images Acquisition (Aquisição de imagens do Windows). Para usá-lo, seu computador deverá estar conectado diretamente ao equipamento via cabo USB (сonsulte Digitalizando com o driver WIA).

- Memória USB: Você pode digitalizar documentos e salvar as imagens digitalizadas em um dispositivo de memória USB.

- E-mail: você pode enviar as imagens digitalizadas como anexos de e-mail (consulte Digitalizando para emails).

- FTP/SMB: Você pode digitalizar uma imagem e enviá-la para um servidor FTP/SMB (consulte Digitalizando para o servidor FTP/SMB).

### Definindo as configurações de digitalização no computador

Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos por modelos).

1. Abrindo o Samsung Easy Printer Manager (consulte Usando o Samsung Easy Printer Manager ).

2. Selecione o equipamento adequado no Lista de impressoras.

3. Selecione o menu Configurações de Digitalizar para PC.

4. Selecione a opção desejada.

   - Ativação da digitalização: Determina se a digitalização está ou não ativada no dispositivo.

   - Guia Básico: Contém as configurações relacionadas à digitalização em geral e às opções do dispositivo.

   - Guia Imagem: Contém as configurações relacionadas à alteração de imagem.

5. Pressione Salvar > OK.

### Digitalizando em equipamentos conectados à rede

A máquina que não tem suporte para a interface de rede não poderá usar esse recurso (consulte Visão traseira).

Verifique se o driver de impressão foi instalado corretamente no computador via CD de software, já que o driver inclui o programa de digitalização (consulte Instalando o driver localmente).

1. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

2. Selecione (Digt) > Escan para PC > PC em rede no painel de controle.

   Ou selecione Digt > PC rede na tela de toque.

   Se uma mensagem Nao disponivel for exibida, verifique a conexão da porta.

3. Selecione a ID do seu computador registrada e insira a Senha, se necessário.

   - ID é o mesmo ID que o ID de digitalização registrado para o Samsung Easy Printer Manager > Trocar para modo avançado > Configurações de digitalizar para PC.

   - Senha é a senha registrada com um número de 4 dígitos para o Samsung Easy Printer Manager > Trocar para o modo avançado > Configurações de Digitalizar para PC.

4. Selecione a opção desejada e pressione OK.

5. A digitalização será iniciada.

   A imagem digitalizada é salva em C:\Usuários\nome do usuário\Meus Documentos do computador. A pasta poderá ser diferente em função do sistema operacional ou do aplicativo usado.

### Digitalizando para emails

Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos por modelos).

#### Configurando contas de email

1. Acessando o SyncThru™ Web Service (consulte Usando o SyncThru™ Web Service).

2. Selecione Configurações > Configurações de rede e Servidor de email de saída(SMTP).

3. Digite o endereço IP na notação decimal separada por pontos ou um nome de host.

4. Insira o número da porta do servidor, de 1 a 65535.

5. Marque a caixa próxima a SMTP requer autenticação para exigir autenticação.

6. Digite o nome de login e a senha do servidor SMTP.

7. Pressione Aplicar.

   - Se o método de autenticação do servidor SMTP for POP3 antes de SMTP, marque a caixa próxima a O SMTP requer o POP antes da autenticação do SMTP.

   - Insira o endereço IP e o número da porta.

#### Digitalizando e enviando um email

1. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

2. Selecione (digitalizar) > Digit p/ email no painel de controle.

   Ou selecione Digt > Enviar e-mail na tela de toque.

3. Insira o nome de logon e a senha se tiver configurado o SyncThru™ Web Service (consulte Usando o SyncThru™ Web Service).

4. Insira o endereço de email do remetente e do destinatário.

   Você pode enviar um email para você mesmo ativando a opção Envio automático para o próprio usuário em Configurações > Digitalizar > Digitalizar para email no SyncThru™ Web Service.

5. Insira um assunto para o email e pressione o botão OK.

6. Selecione o formato de arquivo a ser digitalizado e pressione OK.

7. Digite o nome de login e a senha do servidor SMTP.

8. O equipamento iniciará a digitalização e enviará o email.

### Digitalizando para o servidor FTP/SMB

Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos por modelos).

#### Configurando um servidor FTP/SMB

1. Acessando o SyncThru™ Web Service (consulte Usando o SyncThru™ Web Service).

2. Selecione Agenda > Indivíduo > Adicionar.

3. Marque a caixa próxima a Adicionar FTP ou Adicionar SMB.

4. Digite o endereço IP na notação decimal separada por pontos ou um nome de host.

5. Insira o número da porta do servidor, de 1 a 65535.

6. Marque a caixa próxima a Anônimo, em seguida, o servidor permite o acesso de pessoas não autorizadas.

7. Digite o nome de login e a senha.

8. Insira o nome de domínio se seu servidor fizer parte de um determinado domínio, do contrário, basta inserir o nome do seu computador registrado no servidor SMB.

9. Insira o caminho para salvar a imagem digitalizada.

   - A pasta na qual irá salvar a imagem digitalizada deve estar na raiz.

   - As propriedades da pasta precisam ser configuradas como compartilhamento.

   - Seu nome de usuário deve ter os direitos de leitura e gravação na pasta.

10. Pressione Aplicar.

#### Digitalizando e enviando para o servidor FTP/SMB

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado à rede.

2. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

3. Selecione (digitalizar) > Digit p/ SMB ou Digit p/ FTP no painel de controle.

   Ou selecione Digt > SMB ou FTP na tela de toque.

4. Selecione um servidor e formato de digitalização desejados.

5. O equipamento iniciará a digitalização e enviará o arquivo digitalizado para o servidor especificado.

### Digitalizando de um programa de edição de imagem

Você pode digitalizar e importar documentos em um software de edição de imagens, como o Adobe Photoshop, se o software for compatível com TWAIN. Siga as etapas abaixo para digitalizar com um aplicativo compatível com o padrão TWAIN:

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.

2. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

3. Abra um aplicativo como o Adobe Photoshop.

4. Clique em Arquivo > Importar e selecione o dispositivo de scanner.

5. Defina as opções de digitalização.

6. Digitalize e salve a imagem capturada.

### Digitalizando com o driver WIA

O seu equipamento oferece suporte ao driver Windows Image Acquision (WIA) para a digitalização de imagens. O WIA é um dos componentes padrão fornecidos pelo Microsoft Windows 7 e funciona com câmeras digitais e scanners. Ao contrário do driver TWAIN, o driver WIA permite que você digitalize e ajuste imagens facilmente sem precisar de um software adicional.

O driver WIA funciona somente no sistema operacional Windows (com exceção do Windows 2000) com portas USB.

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.

2. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

3. Clique em Iniciar > Painel de controle > Hardware e Sons > Dispositivos e Impressoras.

4. Clique com o botão direito do mouse no ícone do driver do dispositivo em Impressoras e aparelhos de fax > Iniciar digitalização.

5. O aplicativo Nova Digitalização será exibido.

6. Selecione as suas preferências de digitalização e clique no botão Visualização para ver como essas preferências afetarão a figura.

7. Digitalize e salve a imagem capturada.

### Digitalizando com o Samsung Scan Assistant

- Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos por modelos).

- Você pode usar o recurso OCR (Leitor óptico de caracteres) no programa Samsung Scan Assistant.

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.

2. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

3. Clique em Iniciar > Todos os programas > Impressoras Samsung e inicie o Samsung Scan Assistant.

   Selecione o menu Ajuda ou clique no botão na janela e clique em qualquer opção sobre a qual deseje obter mais informações.

4. Defina as opções de digitalização.

5. Clique em Digitalizar.

### Digitalizando com o SmarThru 4

- Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos por modelos).

- Você pode usar o recurso OCR (Leitor óptico de caracteres) no programa SmarThru 4.

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.

2. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

3. Clique duas vezes no ícone SmarThru 4.

4. O SmarThru é exibido.

   - Digitalizar em: Você pode digitalizar e salvar uma imagem em um aplicativo ou pasta, enviá-la por email, ou publicá-la em um site.

   - Imagem: Você pode editar uma imagem e enviá-la a um aplicativo ou pasta selecionado, enviá-la por email, ou publicá-la em um site.

   - Imprimir: Você pode imprimir imagens salvas.

   Selecione o menu Ajuda ou clique no botão na janela e clique em qualquer opção sobre a qual deseje obter mais informações.

5. Clique em Digitalizar em.

6. Selecione um destino entre Aplicativo, E-mail, Pasta, OCR ou Web.

7. Se necessário, clique em Configurações para personalizar as configurações.

8. Clique em Digitalizar.

### Digitalizando com o SmarThru Office

- Esse recurso pode não estar disponível dependendo do modelo ou opcionais (consulte Recursos por modelos).

- Para usar o SmarThru Office, é preciso instalar o programa manualmente pelo CD fornecido. Selecione Instalação avançada > Instalação personalizada e escolha o SmarThru Office para instalar.

- Você pode usar o recurso OCR (Leitor óptico de caracteres) no programa SmarThru Office.

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.

2. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

3. Clique duas vezes no ícone SmarThru Office.

4. O SmarThru Office é exibido.

   Clique em Ajuda ou no botão na janela e clique em qualquer opção sobre a qual deseje obter mais informações.

5. Clique no ícone do SmarThru Office () na área da bandeja da barra de tarefas do Windows para ativar o inicializador do SmarThru Office.

6. Clique no ícone de digitalização () para abrir a janela de digitalização.

7. A janela Configurações de digitalização será aberta.

8. Configure as opções de digitalização e clique em Digitalizar.

### Digitalizando no Macintosh

#### Digitalizando em equipamentos conectados por USB

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.

2. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

3. Inicie Applications e clique em Image Capture.

   Se uma mensagem No Image Capture device connected for exibida, desconecte o cabo USB e conecte-o novamente. Se o problema persistir, consulte a ajuda do Image Capture.

4. Selecione a opção desejada.

5. Digitalize e salve a imagem capturada.

   Se a digitalização não funcionar no Image Capture, atualize o Mac OS para a versão mais recente. Image Capture funciona corretamente no Mac OS X 10.4.7 ou superior.

#### Digitalizando em equipamentos conectados à rede

Apenas modelo de rede ou sem fio (consulte Recursos por modelos).

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado à rede.

2. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

3. Inicie Applications e clique em Image Capture.

4. De acordo com o SO, siga as etapas abaixo.

   - Na 10.4

     - Clique em Devices > Browse Devices na barra de menus.

     - Selecione o seu equipamento na opção de dispositivos TWAIN. Certifique-se de que a caixa de seleção Use TWAIN software esteja marcada.

     - Clique em Connect.

       Se uma mensagem de aviso for exibida, clique em Change Port.. para selecionar a porta ou se a IU do TWAIN for exibida, clique em Change Port.. na guia Preference e selecione uma nova porta.

   - Na 10.5

     - Clique em Devices > Browse Devices na barra de menus.

     - Certifique-se de que a caixa de seleção Connected esteja marcada próximo ao seu equipamento em Bonjour Devices.

     - Para digitalizar documentos via TWAIN, consulte as etapas referentes ao Mac OS X 10.4 descritas acima.

   - Na versão 10.7, selecione seu dispositivo abaixo de SHARED.

5. Defina as opções de digitalização neste programa.

6. Digitalize e salve a imagem capturada.

   - Se a digitalização não funcionar no Image Capture, atualize o Mac OS para a versão mais recente. O Image Capture funciona corretamente no Mac OS X 10.4.7 ou superior.

   - Para obter mais informações, consulte a ajuda do Image Capture.

   - Você também pode digitalizar usando aplicativos compatíveis com padrão TWAIN, como o Adobe Photoshop.

### Digitalizando no Linux

#### Digitalizando

1. Certifique-se de que o equipamento esteja conectado ao seu computador e ligado.

2. Clique duas vezes no Unified Driver Configurator na área de trabalho.

3. Clique no botão para alternar para a configuração dos scanners.

4. Selecione o scanner na lista.

5. Clique em Properties.

6. Coloque um único documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura ou carregue os documentos com a face para cima no alimentador de documentos (consulte Colocando documentos).

7. Na janela Scanner Properties, clique em Preview.

8. O documento é digitalizado e a visualização da imagem é exibida no Preview Pane.

9. Arraste o ponteiro para definir a área da imagem que será digitalizada no Preview Pane.

10. Selecione a opção desejada.

11. Digitalize e salve a imagem capturada.

    Para uso posterior, você pode salvar conforme suas configurações de digitalização e adicionar à lista suspensa Job Type.

#### Editando uma imagem com o Image Manager

O aplicativo Image Manager fornece comandos de menu e ferramentas para editar a imagem digitalizada.