## Instalowanie sterownika przez sieć

- Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

- Urządzenie, które nie obsługuje interfejsu sieciowego nie będzie korzystać z tej funkcji (patrz Widok z tyłu).

### Windows

1. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci i włączone. Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia (patrz Ustawianie adresu IP).

   Jeśli podczas instalacji zostanie wyświetlone okno „Kreator znajdowania nowego sprzętu”, kliknij przycisk Anuluj, aby je zamknąć.

2. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

3. Wybierz opcję Zainstaluj teraz.

   Opcja Instalacja niestandardowa umożliwia wybranie połączenia urządzenia i wybranie indywidualnych składników do zainstalowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie.

4. Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję warunki Umowy licencyjnej. Następnie kliknij Dalej.

   Program wyszuka urządzenie.

   Jeżeli urządzenie nie zostanie znalezione w sieci lub lokalnie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wybierz żądaną opcję i kliknij przycisk Dalej.

5. Wyszukane urządzenia zostaną pokazane na ekranie. Zaznacz to, którego chcesz użyć, i kliknij przycisk OK.

   Jeśli sterownik wyszuka tylko jedno urządzenie, zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.

6. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w oknie instalacji.

#### Tryb cichej instalacji

Tryb cichej instalacji jest metodą, która nie wymaga interwencji użytkownika. Po rozpoczęciu instalacji sterownik urządzenia i oprogramowanie są automatycznie instalowane na komputerze. Cicha instalacja może zostać rozpoczęta poprzez wpisanie polecenia /s lub /S w oknie poleceń.

##### Parametry wiersza poleceń

Poniższa tabela wskazuje polecenia, które można wpisać w oknie poleceń.

Następujące polecenia działają w połączeniu z wyrażeniami /s lub /S. Jednak /h, /H lub /? są poleceniami specjalnymi, które mogą być stosowane samodzielnie.

Wiersz poleceń | Definicja | Opis
--- | --- | ---
/s lub /S | Powoduje rozpoczęcie cichej instalacji. | Wykonuje instalację sterowników urządzenia bez potrzeby interwencji użytkownika.

/p„<nazwa portu>” lub /P„<nazwa portu>”

Określa port drukarki.

Port sieciowy zostanie utworzony poprzez wykorzystanie standardowego monitora portu TCP/IP. W przypadku portu lokalnego taki port musi istnieć w systemie przed określeniem za pomocą polecenia.

Nazwa portu drukarki może być określona jako adres IP, nazwa hosta, nazwa lokalnego portu USB lub IEEE1284.

Na przykład:

- /p„xxx.xxx.xxx.xxx”, gdzie „xxx.xxx.xxx.xxx” oznacza adres IP drukarki sieciowej. /p„USB001”, /P„LPT1:”, /p„nazwa hosta”

- W przypadku języka koreańskiego podczas cichej instalacji sterownika, należy wpisać polecenie Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a„<ścieżka_docel>” lub /A„<ścieżka_docel>”

Określa ścieżkę docelową procesu instalacji.

Ścieżka docelowa musi być pełną ścieżką.

Z uwagi na to, że sterowniki urządzenia powinny być zainstalowane w określonej lokalizacji systemu operacyjnego, polecenie to dotyczy wyłącznie oprogramowania.

/i„<nazwa pliku skryptowego>” lub /I„<nazwa pliku skryptowego>”

Określa dostosowany plik skryptowy instalacji przeznaczony do zindywidualizowanej obsługi.

Nazwa pliku skryptowego powinna być pełną nazwą.

Dostosowany plik skryptowy może być przydzielony do dostosowanej cichej instalacji. Ten plik skryptowy może być dostosowany lub zmodyfikowany za pomocą dostarczonego narzędzia dostosowania programu instalacyjnego lub edytora tekstowego.

Dostosowany plik skryptowy jest wykonywany przed domyślnymi ustawieniami programu instalacyjnego, ale później niż parametry wiersza poleceń.

/n„<Nazwa drukarki>” lub /N„<Nazwa drukarki>” | Określa nazwę drukarki. Wystąpienie drukarki powinno zostać utworzone jako określona nazwa drukarki. | Za pomocą tego parametru można dowolnie dodawać wystąpienia drukarki.
/nd lub /ND | Polecenia nieustawiania zainstalowanego sterownika jako domyślnego sterownika urządzenia. | Oznacza to, że zainstalowane sterowniki urządzenia nie będą domyślnym sterownikiem urządzenia, jeżeli zainstalowany jest jeden lub kilka sterowników domyślnych. Jeśli w systemie nie zainstalowano sterownika urządzenia, ta opcja nie będzie stosowana, ponieważ system operacyjny Windows określi zainstalowany sterownik drukarki jako domyślny.
/x lub /X | Wykorzystuje istniejące pliki sterownika urządzenia do utworzenia wystąpienia drukarki, jeśli jest ona już zainstalowana. | To polecenie zapewnia sposób instalacji wystąpienia drukarki, które wykorzystuje zainstalowane pliki sterownika drukarki bez instalacji dodatkowego sterownika.
/up„<nazwa drukarki>” lub /UP„<nazwa drukarki>” | Usuwa wyłącznie określone wystąpienie drukarki, a nie pliki sterownika. | To polecenie stanowi metodę usunięcia wyłącznie określonego wystąpienia drukarki z systemu, bez wpływu na inne sterowniki drukarki. Nie spowoduje to usunięcia plików sterownika drukarki z systemu.
/d lub /D | Odinstalowuje wszystkie sterowniki i aplikacje urządzenia z systemu. | To polecenie powoduje usunięcie wszystkich zainstalowanych sterowników i aplikacji urządzenia z systemu.
/v„<nazwa udostępnienia>” lub /V„<nazwa udostępnienia>” | Udostępnia zainstalowane urządzenie lub dodaje inne dostępne sterowniki platformy dla funkcji Point & Print. | Polecenie spowoduje zainstalowanie wszystkich obsługiwanych sterowników urządzenia platformy systemu Windows w systemie i udostępnienie ich dla określonego elementu <nazwa udostępnienia> dla funkcji Point & Print.
/o lub /O | Otwiera folder Drukarki i faksy po instalacji. | Polecenie otworzy folder Drukarki i faksy po przeprowadzeniu cichej instalacji.
/f„<nazwa pliku dziennika>” lub /F„<nazwa pliku dziennika>” | Określa nazwę pliku dziennika. Jeżeli parametr nie zostanie określony, w systemowym folderze tymczasowym utworzony zostaje domyślny plik dziennika. | Utworzy plik dziennika w określonym folderze.
/h, /H lub /? | Wyświetla wykorzystanie wiersza poleceń.

### Macintosh

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci.

2. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

3. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na pulpicie komputera Macintosh.

4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.

5. Kliknij przycisk Continue.

6. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.

7. Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.

8. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem o zamknięciu wszystkich aplikacji. Kliknij Continue.

9. Kliknij Continue w oknie User Options Pane.

   Jeśli adres IP nie został jeszcze skonfigurowany, kliknij opcję Set IP address i zapoznaj się z częścią Ustawianie adresu IPv4 za pomocą programu SetIP (system Macintosh). Aby skonfigurować ustawienia połączenia bezprzewodowe, zapoznaj się z częścią Konfiguracja na komputerze Macintosh.

10. Kliknij przycisk Install. Zostaną zainstalowane wszystkie składniki niezbędne do pracy urządzenia.

    W przypadku wybrania opcji Customize można wybrać poszczególne składniki do zainstalowania.

11. Podaj hasło i kliknij OK.

12. Instalacja oprogramowania wymaga ponownego uruchomienia komputera. Kliknij przycisk Continue Installation.

13. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit lub Restart.

14. Otwórz kolejno foldery Applications > Utilities > Print Setup Utility.

    - W systemie Mac OS X 10.5-10,7 otwórz kolejno foldery Applications > System Preferences i kliknij pozycję Print & Fax.

15. Kliknij przycisk Add w obszarze Printer List.

    - W systemie Mac OS X 10.5-10,7 kliknij przycisk „+”. Zostanie wyświetlone okno.

16. W systemie Mac OS X 10.4 kliknij pozycję IP Printer.

    - W systemie Mac OS X 10.5-10,7 kliknij przycisk IP.

17. Wybierz opcję HP Jetdirect - Socket w obszarze Protocol.

    Podczas drukowania dokumentu składającego się z wielu stron wydajność drukowania można zwiększyć przez wybranie ustawienia Socket dla opcji Printer Type.

18. Podaj adres IP urządzenia w polu Address.

19. Wprowadź nazwę kolejki w polu Queue. Jeśli nie można określić nazwy kolejki, najpierw należy użyć domyślnej nazwy kolejki.

20. W systemie Mac OS X 10.4, jeżeli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz pozycję Samsung w obszarze Print Using i nazwę używanego urządzenia w polu Model.

    - W systemie Mac OS X 10.5-10,7, jeżeli funkcja Auto Select nie działa prawidłowo, wybierz opcję Select Printer Software, a następnie wybierz nazwę urządzenia w obszarze Print Using.

21. Kliknij przycisk Add.

    Urządzenie zostanie wyświetlone w obszarze Printer List i ustawione jako urządzenie domyślne.

Aby zainstalować sterownik faksu:

1. Otwórz kolejno folder Aplikacje > Samsung > Kreator kolejki faksów.

2. Urządzenie zostanie wyświetlone na liście Printer List.

3. Wybierz urządzenie, które chcesz użyć i kliknij przycisk Create.

### Linux

Aby zainstalować oprogramowanie do drukarki, należy pobrać pakiety z oprogramowaniem dla systemu Linux, które są dostępne na stronie internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com/printer > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).

Instalacja innych programów:

- Patrz Instalowanie aplikacji Smart Panel.

- Patrz Instalowanie programu do ustawiania opcji drukarki.

#### Instalacja sterownika w systemie Linux i dodawanie drukarki sieciowej

1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i podłączone do sieci. Sprawdź też, czy ustawiono adres IP urządzenia.

2. Pobierz pakiet Unified Linux Driver z witryny firmy Samsung.

3. Wyodrębnij plik UnifiedLinuxDriver.tar.gz i otwórz nowy katalog.

4. Kliknij dwukrotnie folder Linux > ikonę install.sh.

5. Zostanie otwarte okno Samsung Installer. Kliknij przycisk Continue.

6. Zostanie otwarte okno kreatora dodawania drukarki. Kliknij przycisk Next.

7. Wybierz drukarkę sieciową i kliknij przycisk Search.

8. W polu listy zostanie wyświetlony adres IP urządzenia oraz nazwa modelu.

9. Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.

10. Wprowadź opis drukarki i naciśnij przycisk Next.

11. Po dodaniu urządzenia kliknij Finish.

12. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Finish.

#### Dodawanie drukarki sieciowej

1. Kliknij dwukrotnie ikonę Unified Driver Configurator.

2. Kliknij ikonę Add Printer..

3. Zostanie otwarte okno Add printer wizard. Kliknij przycisk Next.

4. Wybierz ustawienie Network printer i kliknij przycisk Search.

5. Adres IP drukarki i nazwa modelu pojawią się w polu listy.

6. Wybierz urządzenie i kliknij przycisk Next.

7. Wprowadź opis drukarki i kliknij przycisk Next.

8. Po dodaniu urządzenia kliknij Finish.

### UNIX

- Przed zainstalowaniem sterownika drukarki dla systemu UNIX upewnij się, że urządzenie obsługuje system operacyjny UNIX (patrz System operacyjny).

- Polecenia oznaczone są znakami „”, podczas wpisywania poleceń nie należy wpisywać znaków „”.

- Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz System operacyjny).

W celu skorzystania ze sterownika drukarki dla systemu UNIX konieczna jest instalacja pakietu sterowników drukarki dla systemu UNIX oraz skonfigurowanie drukarki. Można pobrać pakiety z oprogramowaniem dla systemu UNIX, które są dostępne na stronie internetowej firmy Samsung (http://www.samsung.com > znajdź swój produkt > Wsparcie lub Centrum pobierania).

#### Instalacja pakietu sterowników drukarki dla systemu UNIX

Procedura instalacji jest identyczna dla wszystkich wymienionych wariantów systemu operacyjnego UNIX.

1. Z witryny internetowej Samsung pobierz pakiet sterowników drukarki dla systemu UNIX i rozpakuj.

2. Zaloguj się na konto root.

   “su -

3. Skopiuj odpowiednie archiwum sterowników do docelowego komputera z systemem UNIX.

   Szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku administratora danego systemu UNIX.

4. Rozpakuj archiwum pakietu sterowników drukarki dla systemu UNIX.

   Na przykład, w systemie IBM AIX użyj następujących poleceń.

   “gzip -d < wpisz nazwę pakietu | tar xf -”

5. Przejdź do nierozpakowanego katalogu.

6. Uruchom skrypt instalacyjny.

   “./install”

   install to plik skryptu instalacyjnego, używanego do instalowania i odinstalowania pakietu sterowników UNIX PrinterDriver.

   Polecenie „chmod 755 install” umożliwia przyznanie uprawnień skryptowi instalacyjnemu.

7. Aby sprawdzić wynik instalacji, wprowadź polecenie „. /install –c”, aby sprawdzić wyniki instalacji.

8. Uruchom program „installprinter” z wiersza poleceń. Spowoduje to wyświetlenie okna Add Printer Wizard. W wyświetlonym oknie wprowadź konfigurację drukarki, zgodnie z poniższymi poleceniami:

   W niektórych systemach UNIX, na przykład Solaris 10, drukarka może nie być dostępna i/lub może nie przyjmować zadań bezpośrednio po dodaniu. W takim przypadku należy wprowadzić następujące polecenia w terminalu roota: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Dezinstalacja pakietu sterowników drukarki

W celu usunięcia drukarki zainstalowanej w systemie należy użyć narzędzia deinstalacji drukarki.

1. Wprowadź w terminalu polecenie „uninstallprinter”.

   Spowoduje to otwarcie okna Uninstall Printer Wizard.

   Wszystkie zainstalowane drukarki zostaną wyświetlone w formie listy rozwijanej.

2. Wybierz drukarkę do usunięcia.

3. Kliknij przycisk Delete, aby usunąć drukarkę z systemu.

4. Aby sprawdzić wynik instalacji, wprowadź polecenie „. /install –d”.

5. Aby sprawdzić wyniki dezinstalacji, wprowadź polecenie „. /install –c”.

Aby wykonać ponowną instalację plików binarnych, wprowadź polecenie „. /install”.

#### Konfigurowanie drukarki

Aby dodać drukarkę do systemu UNIX, wprowadź polecenie „installprinter” w wierszu poleceń. Spowoduje to wyświetlenie okna kreatora dodawania drukarki. W wyświetlonym oknie wprowadź konfigurację drukarki, zgodnie z poniższymi poleceniami:

1. Wprowadź nazwę drukarki.

2. Wybierz odpowiedni model drukarki z listy.

3. Wprowadź dowolny opis odpowiadający typowi drukarki w polu Type. Pole to jest opcjonalne.

4. Określ dowolny opis drukarki w polu Description. Pole to jest opcjonalne.

5. W polu Location określ lokalizację drukarki.

6. W polu tekstowym Device wprowadź adres IP lub nazwę DNS drukarki (w przypadku drukarek sieciowych). W przypadku systemu IBM AIX z funkcją jetdirect Queue type możliwe jest wprowadzenie jedynie nazwy DNS, cyfrowe adresy IP nie są dozwolone.

7. Funkcja Queue type określa połączenie jako lpd lub jetdirect w odpowiednim polu. W przypadku systemu operacyjnego Sun Solaris dostępny jest dodatkowy typ usb.

8. Wybierz opcję Copies, aby określić liczbę kopii.

9. Zaznacz opcję Collate, aby drukarka automatycznie sortowała kopie.

10. Zaznacz opcję Reverse Order, aby drukować kopie w odwrotnym porządku.

11. Zaznacz opcję Make Default, aby określić daną drukarkę jako domyślną.

12. Kliknij przycisk OK, aby dodać drukarkę.