## Fakso adresų knygelės nustatymas

Naudodami „SyncThru™ Web Service“ galite nustatyti greituosius, dažnai naudojamus fakso numerius, ir po to lengvai ir greitai įvesti fakso numerius nurodydami jiems priskirtus vietos numerius adresų knygelėje.

### Sparčiojo rinkimo numerio registravimas

1. Valdymo skydelyje pasirinkite (faksas) > (Address Book) > New&Edit > Speed Dial .

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Next > Address Book > Phone Book > View List > Individual > (parinktys) > Add.

2. Įveskite sparčiojo rinkimo numerį ir paspauskite OK.

   Jei įrašas jau išsaugotas jūsų pasirinktoje pozicijoje, ekrane atsiras pranešimas, kuriuo leidžiama pakeisti pozicijos numerį. Norėdami pradėti nuo kito sparčiojo rinkimo numerio, paspauskite (Back).

3. Įveskite pageidaujamą vardą ir paspauskite OK.

4. Įveskite pageidaujamą fakso numerį ir paspauskite OK.

5. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

### Sparčiojo rinkimo numerių naudojimas

Kai būsite paraginti įvesti paskirties vietos numerį, kai siunčiate faksogramą, įveskite sparčiojo rinkimo numerio poziciją, kurioje išsaugotas reikiamas numeris.

- Vienaženklei (0-9) sparčiojo rinkimo numerio pozicijai įvesti nuspauskite ir palaikykite atitinkamą skaičių klaviatūros mygtuką ilgiau kaip 2 sekundes.

- Dviženklei ar triženklei sparčiojo rinkimo numerio pozicijai įvesti nuspauskite pirmojo skaičiaus (skaičių) mygtuką, o paskui palaikykite paskutinio skaitmens mygtuką ilgiau kaip 2 sekundes.

- Pasirinkdami (faksas) > (Address Book) > Print galite atspausdinti adresų knygelės sąrašą.

### Sparčiojo rinkimo numerių redagavimas

1. Valdymo skydelyje pasirinkite (faksas) > (Address Book) > New&Edit > Speed Dial .

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Next > Address Book > Phone Book > View List > Individual.

2. Įjunkite norimą redaguoti sparčiojo rinkimo numerį ir paspauskite OK.

3. Pakeiskite vardą ir paspauskite OK.

4. Pakeiskite fakso numerį ir paspauskite OK.

5. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

### Grupės rinkimo numerio registravimas

1. Valdymo skydelyje pasirinkite (faksas) > (Address Book) > New&Edit > Group Dial .

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Next >Address Book > Phone Book > View List > Group> (parinktys) > Add.

2. Įveskite grupės rinkimo numerį ir paspauskite OK.

   Jei įrašas jau išsaugotas jūsų pasirinktoje pozicijoje, ekrane atsiras pranešimas, kuriuo leidžiama pakeisti pozicijos numerį. Norėdami pradėti nuo kito sparčiojo rinkimo numerio, paspauskite (Back).

3. Ieškokite įvesdami kelias pirmas greitojo rinkimo vardo raides, kad pridėtumėte jį į grupę.

4. Pasirinkite norimą vardą ir numerį ir paspauskite OK.

5. Pasirinkite Yes, kai pasirodys Add?.

6. Pakartokite 3 žingsnį, jei prie grupės norite pridėti kitą sparčiojo rinkimo numerį.

7. Kai baigsite, pasirinkite No kai pasirodys Another No.? ir spauskite OK.

8. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

### Grupės rinkimo numerių redagavimas

1. Valdymo skydelyje pasirinkite (faksas) > (Address Book) > New&Edit > Group Dial .

   Arba liečiamajame ekrane pasirinkite Setup > Machine Setup > Next > Address Book > Phone Book > View List > Group.

2. Įjunkite norimą redaguoti grupės rinkimo numerį ir paspauskite OK.

3. Įveskite norimą pridėti greitojo rinkimo numerį ir spauskite OK, kai pasirodys Add?.

   Įveskite grupėje išsaugotą greitojo rinkimo numerį ir spauskite OK, pasirodžius Delete?.

4. Paspauskite OK, jei norite pridėti arba ištrinti numerį.

5. Norėdami pridėti ar pašalinti daugiau numerių, kartokite 3 žingsnį.

6. Pasirinkite No pasirodžius Another No.? ir spauskite OK.

7. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

### Adresų knygelės įrašo paieška

Atmintyje išsaugotą numerį galima surasti dviem būdais. Jūs galite nuosekliai skaityti nuo A iki Z arba galite ieškoti įvedę kelias pirmąsias su numeriu susieto vardo raides.

1. Valdymo skydelyje pasirinkite (faksas) > (Address Book) > Search&Dial > Speed Dial arba Group Dial.

2. Įveskite All arba ID ir spauskite OK.

3. Spauskite vardą ir numerį arba klaviatūros mygtuką, pažymėta raide, kurios norite ieškoti.

   Pavyzdžiui, jeigu norite ieškoti vardo „MOBILUS“, spauskite mygtuką 6, kuris pažymėtas raidėmis „MNO“.

4. Paspauskite mygtuką (Cancel arba Stop/Clear), kad grįžtumėte į parengties režimą.

### Adresų knygelės spausdinimas

Galite patikrinti (Address Book) nustatymus išspausdindami sąrašą.

1. Valdymo skydelyje pasirinkite (faksas) > (Address Book) > Print.

2. Paspauskite OK.

   Įrenginys pradės spausdinti.