## Konfiguracja sieci bezprzewodowej

- Upewnij się, że urządzenie obsługuje sieć bezprzewodową. W zależności od modelu sieć bezprzewodowa może nie być dostępna (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

- Jeśli sieć IPv6 nie działa, przywróć fabryczne wartości ustawień sieciowych i spróbuj ponownie używając opcji Wyczysc ustaw..

### Rozpoczęcie pracy

#### Objaśnienie rodzajów sieci

Zwykle między komputerem a urządzeniem może istnieć tylko jedno połączenie w danym czasie.

| Tryb infrastruktury Jest to środowisko używane zazwyczaj w sieciach domowych lub w sieciach typu SOHO (Small Office/Home Office). W tym trybie do komunikacji z urządzeniem bezprzewodowym wykorzystywany jest punkt dostępu.
| Tryb Ad-hoc Ten tryb nie wykorzystuje punktu dostępu. Komputer bezprzewodowy oraz urządzenie bezprzewodowe komunikują się bezpośrednio.

#### Nazwa sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy

Sieci bezprzewodowe wymagają większego poziomu zabezpieczeń, dlatego przy pierwszej konfiguracji punktu dostępu tworzone są nazwa sieci (SSID), używany typ zabezpieczeń i klucz sieciowy. Przed kontynuowanie instalacji urządzenia poproś administratora sieci o te informacje.

### Wprowadzenie do metod konfiguracji bezprzewodowej

Ustawienia bezprzewodowe można skonfigurować z urządzenia lub komputera. Wybierz metodę konfiguracji z poniższej tabeli.

Niektóre rodzaje instalacji w sieci bezprzewodowej mogą nie być dostępne w zależności od modelu lub kraju.

Metoda konfiguracji | Metoda połączenia | Opis i instrukcje
--- | --- | ---

Za pomocą panelu sterowania urządzenia

Korzystanie z funkcji WPS (zalecane)

()

- Patrz Urządzenia z wyświetlaczem.

- Patrz Urządzenia bez wyświetlacza.

Korzystanie z przycisku menu

()

- Patrz Korzystanie z przycisku menu.

Z poziomu komputera

Punkt dostępu przez kabel USB (zalecane)

()

- Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią Punkt dostępu przez kabel USB.

- Użytkownicy komputera Macintosh powinni zapoznać się z częścią Punkt dostępu przez kabel USB.

Dostęp za pomocą przycisku WPS (bez połączenia za pomocą kabla USB)

( , )

- Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią Dostęp za pomocą przycisku WPS (bez połączenia za pomocą kabla USB).

- Użytkownicy komputera Macintosh powinni zapoznać się z częścią Ustawienie punktu dostępu za pomocą przycisku WPS..

Połączenie Ad-hoc przez kabel USB

()

- Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią Połączenie Ad-hoc przez kabel USB.

- Użytkownicy komputera Macintosh powinni zapoznać się z częścią Połączenie Ad-hoc przez kabel USB.

Korzystanie z kabla sieciowego

- Patrz Korzystanie z kabla sieciowego.

Inne metody konfiguracji

Konfiguracja Wi-Fi Direct do drukowania mobilnego

- Patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct.

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie konfiguracji bezprzewodowej lub instalacji sterowników należy zapoznać się z rozdziałem poświęconym rozwiązywaniu problemów (patrz Rozwiązywanie problemów).

### Korzystanie z przycisku WPS

Jeśli urządzenie lub punkt dostępu (router bezprzewodowy) obsługują funkcję Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), to bez użycia komputera można w prosty sposób określić ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą przycisku (WPS) dostępnego na panelu sterowania.

- Aby możliwe było korzystanie z sieci bezprzewodowej w trybie infrastruktury, należy upewnić się, że kabel sieciowy jest odłączony od urządzenia. W zależności od używanego punktu dostępu (routera bezprzewodowego) do łączenia z punktem dostępu używany jest przycisk WPS (PBC) lub konieczne jest wpisanie numeru PIN z komputera. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do używanego punktu dostępowego (lub routera bezprzewodowego).

- Podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą przycisku WPS, ustawienia zabezpieczeń mogą ulec zmianie. Aby temu zapobiec, zablokuj opcję WPS dla bieżących ustawień zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Nazwa opcji może się różnić w zależności od używanego punktu dostępu (lub rutera bezprzewodowego).

#### Co należy przygotować

- Sprawdź, czy punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) obsługuje funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Sprawdź, czy dane urządzenie obsługuje funkcję WPS (Wi-Fi Protected Setup™).

- Komputer podłączony do sieci (tylko w trybie PIN)

#### Wybieranie typu

Istnieją dwa sposoby podłączenia urządzenia do sieci bezprzewodowej za pomocą przycisku (WPS) na panelu sterowania.

Metoda konfiguracji przycisków (PBC) umożliwia podłączenie urządzenia do sieci bezprzewodowej poprzez naciśnięcie przycisku (WPS) na panelu sterowania urządzenia oraz przycisku WPS (PBC) odpowiednio punktu dostępu z obsługą funkcji Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) lub routera bezprzewodowego.

Metoda z wykorzystaniem osobistego numeru identyfikacyjnego (PIN) umożliwia podłączenie urządzenia do sieci bezprzewodowej poprzez wprowadzenie dostarczonego numeru PIN w punkcie dostępu z obsługą funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup™) (lub routerze bezprzewodowym).

Domyślnym ustawieniem fabrycznym urządzenia jest tryb PBC, który jest zalecany dla typowego środowiska sieci bezprzewodowej.

Możesz zmienić tryb WPS w panelu sterowania ( (Menu) > Siec > Bezprzewodowy > OK > Ustaw. WPS).

#### Urządzenia z wyświetlaczem

##### Łączenie w trybie PBC

1. Naciśnij przycisk (WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy.

   W urządzeniu rozpoczyna się oczekiwanie przez okres do dwóch minut na naciśnięcie przycisku WPS (PBC) na punkcie dostępu (lub routerze bezprzewodowym).

2. Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze bezprzewodowym).

   Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu w poniższej kolejności:

   1. Laczenie: Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem bezprzewodowym).

   2. Podlaczony: Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.

   3. Typ SSID: Po zakończeniu procesu łączenia z siecią bezprzewodową na wyświetlaczu ukażą się dane SSID punktu dostępu.

##### Łączenie w trybie PIN

1. Naciśnij przycisk (WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go przez ponad 2 sekundy.

2. Zostanie wyświetlony ośmiocyfrowy kod PIN.

   W ciągu dwóch minut należy wprowadzić ten ośmiocyfrowy numer PIN w komputerze podłączonym do punktu dostępu (lub routera bezprzewodowego).

   Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu w poniższej kolejności:

   1. Laczenie: Urządzenie jest podłączone do sieci bezprzewodowej.

   2. Podlaczony: Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.

   3. Typ SSID: Po zakończeniu procesu łączenia z siecią bezprzewodową na wyświetlaczu LCD ukażą się dane SSID punktu dostępu.

#### Urządzenia bez wyświetlacza

##### Łączenie w trybie PBC

1. Naciśnij przycisk (WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go przez 2-4 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie szybko migać.

   Oznacza to nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu naciśnięcia przycisku PBC na punkcie dostępowym (lub routerze bezprzewodowym).

2. Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze bezprzewodowym).

   1. Dioda LED sieci bezprzewodowej zacznie migać szybko. Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem bezprzewodowym).

   2. Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.

##### Łączenie w trybie PIN

1. Należy wydrukować raport konfiguracji sieci zawierający numer PIN (patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci).

   W trybie gotowości należy nacisnąć i przytrzymać przez mniej więcej 5 sekund przycisk (Cancel lub Stop/Clear) znajdujący się na panelu sterowania. Umożliwia wyświetlenie numeru PIN urządzenia.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (WPS) na panelu kontrolnym przez ponad 4 sekundy, aż dioda LED stanu zaświeci się.

   Oznacza to, że urządzenie nawiązuje połączenie z punktem dostępowym (lub routerem bezprzewodowym).

3. W ciągu dwóch minut należy wprowadzić ten ośmiocyfrowy numer PIN w komputerze podłączonym do punktu dostępu (lub routera bezprzewodowego).

   Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu wprowadzenia 8-cyfrowego numeru PIN.

   Dioda LED sieci bezprzewodowej miga w niżej opisany sposób:

   1. Dioda LED sieci bezprzewodowej zacznie migać szybko. Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem bezprzewodowym).

   2. Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.

#### Ponowne łączenie się z siecią

Kiedy funkcja połączenia bezprzewodowego jest wyłączona, urządzenie automatycznie próbuje ponownie połączyć się z punktem dostępu (lub routerem bezprzewodowym) przy użyciu poprzednio używanych ustawień połączenia i adresu.

Urządzenie automatycznie łączy się ponownie z siecią bezprzewodową w następujących przypadkach:

- Urządzenie zostanie wyłączone i ponownie włączone.

- Punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) zostanie wyłączony i ponownie włączony.

#### Anulowanie procesu łączenia

Aby anulować podłączanie do sieci bezprzewodowej w czasie łączenia się urządzenia z siecią bezprzewodową, naciśnij i zwolnij przycisk (Cancel lub Stop/Clear) na panelu sterowania. Należy zaczekać 2 minuty, aż ponownie zostanie nawiązana komunikacja z siecią bezprzewodową.

#### Rozłączanie połączenia z siecią

Aby rozłączyć połączenie z siecią bezprzewodową, naciśnij przycisk (WPS) na panelu sterowania przez ponad dwie sekundy.

- Sieć Wi-Fi pracuje w trybie bezczynności: Urządzenie jest natychmiast odłączane od sieci bezprzewodowej i gaśnie dioda WPS LED.

- Sieć Wi-Fi jest używana: Podczas oczekiwania urządzenia na zakończenie bieżącego zadania drukowania dioda LED sieci bezprzewodowej miga szybko. Następnie połączenie sieci bezprzewodowej jest automatycznie rozłączane i dioda WPS LED gaśnie.

### Korzystanie z przycisku menu

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowana. Ta informacja została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją konfigurowała.

Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz Instalowanie sterownika przez sieć).

1. Naciśnij przycisk (Menu) na panelu sterowania.

2. Naciśnij Sieć > Bezprzewodowy > WLAN Ustawienia.

3. Naciśnij OK, aby wybrać żądaną metodę konfiguracji.

   - Kreator (zalecane): W tym trybie konfiguracja jest automatyczna. Urządzenie wyświetli listę dostępnych sieci. Po wybraniu sieci zostanie wyświetlony monit o podanie odpowiedniego klucza zabezpieczeń.

   - Niestandard. W tym trybie użytkownicy mogą wprowadzać lub ręcznie edytować własny identyfikator SSID lub wybrać szczegółowe opcje zabezpieczeń.

### Konfiguracja w systemie Windows

Skrót do Konfiguracja połączenia bezprzewodowego bez płyty CD: Jeśli sterownik drukarki został wcześniej zainstalowany, możesz uzyskać dostęp do Konfiguracja połączenia bezprzewodowego bez płyty CD. Z menu Start wybierz opcję Programy lub Wszystkie programy > Samsung Printers > nazwa sterownika drukarki > Program ustawiania sieci bezprzewodowej.

#### Punkt dostępu przez kabel USB

##### Co należy przygotować

- punkt dostępu

- komputer podłączony do sieci

- dysk CD dostarczony z urządzeniem

- Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

- kabel USB.

##### Tworzenie infrastruktury sieci

1. Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.

2. Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.

3. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

4. Wybierz opcję Instalacja i konfiguracja połączenia bezprzewodowego.

5. Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję warunki Umowy licencyjnej Następnie kliknij Dalej.

6. Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.

   Jeśli oprogramowanie nie wyszuka sieci, może być konieczne sprawdzenie, czy kabel USB łączący komputer z urządzeniem jest podłączony prawidłowo, a następnie wykonanie instrukcji wyświetlanych w oknie.

   - Jeśli ustawienia sieci bezprzewodowej zostały skonfigurowane wcześniej, zostanie wyświetlone okno Informacje o ustawieniach sieci bezprzewodowej.

     Aby zresetować ustawienia sieci bezprzewodowej, zaznacz pole wyboru i kliknij Next.

   - W przypadku modeli obsługujących przycisk WPS (bez połączenia kablem USB), wyświetlone zostanie poniższe okno.

     - Za pomocą kabla USB : Podłącz kabel USB, kliknij Dalej, następnie przejdź do kroku 7.

     - Za pomocą przycisku WPS: Patrz Dostęp za pomocą przycisku WPS (bez połączenia za pomocą kabla USB).

7. W oknie metod konfiguracji bezprzewodowej wybierz metodę.

   - Ręcznie skonfiguruj ustawienia komunikacji bezprzewodowej.: Przejdź do punktu 8.

   - Skonfiguruj ustawienia komunikacji bezprzewodowej, naciskając przycisk WPS na punkcie dostępu.: Połącz się z siecią bezprzewodową naciskając przycisk WPS na punkcie dostępu (lub ruterze bezprzewodowym).

     - Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie. Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej przejdź do kroku 11.

8. Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną wyświetlone urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej. Wybierz nazwę (identyfikator SSID) używanego punktu dostępu i kliknij przycisk Dalej.

   Jeżeli nie możesz znaleźć żądanej nazwy sieci lub jeżeli chcesz skonfigurować sieć bezprzewodową ręcznie, kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

   - Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz identyfikator SSID punktu dostępu (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe litery).

   - Tryb działania: Wybierz opcję Tryb infrastr..

   - Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.

     System otw. Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby zabezpieczenia danych.

     Klucz wsp. Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.

     WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedną z tych opcji, aby przeprowadzać uwierzytelnianie serwera wydruku przy pomocy wcześniej udostępnionego klucza WPA. Używany jest tu udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem wstępnym), który należy ręcznie skonfigurować w punkcie dostępowym i u każdego klienta.

   - Szyfrowanie: Wybierz szyfrowanie (Brak, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Klucz sieciowy: Wprowadź wartość klucza sieciowego dla szyfrowania.

   - Potwierdź klucz sieciowy: Potwierdź wartość klucza sieciowego szyfrowania.

   - Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz odpowiedni Indeks klucza WEP.

   Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń, wyświetlone zostanie okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.

   Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Wyświetlane okno może się różnić w zależności od wybranego trybu zabezpieczeń: WEP lub WPA.

   - WEP

     Wybierz typ uwierzytelniania System otw. lub Klucz wsp. i wprowadź klucz zabezpieczeń WEP. Kliknij przycisk Dalej.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64- lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.

   - WPA

     Wprowadź klucz współdzielony WPA i kliknij przycisk Dalej.

     WPA uwierzytelnia i identyfikuje użytkowników na podstawie tajnego klucza, który jest automatycznie zmieniany w regularnych odstępach czasu. W standardzie WPA do szyfrowania danych są używane również protokoły TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard).

9. Sprawdź, czy ustawienia sieci bezprzewodowej wyświetlane w tym oknie są prawidłowe. Kliknij przycisk Dalej.

   - W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP.

     Jeśli adres IP jest przypisywany za pomocą serwera DHCP, sprawdź, czy serwer ten jest wyświetlany w oknie. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby zmienić metodę przypisywania na DHCP.

   - W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego

     Jeśli adres IP jest przypisywany statycznie, sprawdź, czy opcja Statyczny jest wyświetlana w oknie. Jeśli jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia. Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli komputer łączy się z siecią metodą wykorzystującą serwer DHCP, należy skontaktować się z administratorem sieci w sprawie przydzielenia statycznego adresu IP.

     Na przykład:

     Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:

     - Adres IP: 169.254.133.42

     - Maska podsieci: 255.255.0.0

     W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być następujące:

     - Adres IP: 169.254.133.43

     - Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)

     - Brama: 169.254.133.1

10. Po wyświetleniu okna potwierdzającego podłączenie kabla sieciowego, odłącz kabel sieciowy i kliknij Dalej.

    Jeśli kabel sieciowy jest podłączony, może wystąpić problem z wyszukaniem urządzenia podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej.

11. Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakończona. Aby drukować z urządzenia obsługującego Wi-Fi Direct, ustaw opcję Wi-Fi Direct (patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct).

    Opcja Wi-Fi Direct:

    - Opcja Wi-Fi Direct wyświetlana jest na ekranie tylko wtedy, gdy drukarka ją obsługuje.

    - Za pomocą narzędzia Menedżer drukarki Samsung można włączyć opcję Wi-Fi Direct (patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct).

    - Nazwa sieci (SSID): Domyślnie nazwa sieci to nazwa modelu oraz maksymalnie 22 znaków (z wyłączeniem „Direct-xx-”).

    - Klucz sieciowy to ciąg od 8 do 64 znaków.

12. Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej odłącz kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.

13. Gdy zostanie wyświetlone okno Dalej, kliknij przycisk Potwierdź połączenie drukarki.

14. Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Kliknij przycisk Dalej.

15. Po wybraniu składników możesz również zmienić nazwę urządzenia, wybrać, czy ma być ono udostępniane w sieci, ustawić je jako urządzenie domyślne oraz zmienić nazwę portu dla każdego urządzenia. Kliknij przycisk Dalej.

16. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Aby wydrukować stronę testową, kliknij przyciskDrukuj stronę testową.

    W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejdź do kroku 18.

17. Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij przycisk Tak.

    W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.

18. Aby zarejestrować urządzenie na stronie internetowej firmy Samsung i uzyskać przydatne informacje, kliknij opcję Rejestracja online. W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

#### Dostęp za pomocą przycisku WPS (bez połączenia za pomocą kabla USB)

W przypadku modeli wyposażonych w przycisk WPS można skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą przycisku WPS (bez połączenia USB) i przycisku WPS punktu dostępu (lub routera).

##### Co należy przygotować

- punkt dostępu (lub router bezprzewodowy)

- komputer podłączony do sieci

- dysk CD dostarczony z urządzeniem

- urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

##### Tworzenie infrastruktury sieci

1. Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.

2. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

3. Wybierz opcję Instalacja i konfiguracja połączenia bezprzewodowego.

4. Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję warunki Umowy licencyjnej Następnie kliknij Dalej.

5. Wybierz opcję Za pomocą przycisku WPS i kliknij Dalej.

   - W przypadku modeli obsługujących przycisk WPS wyświetlone zostanie powyższe okno.

   - Jeśli urządzenie połączone jest za pomocą kabla USB, powyższe okno nie będzie wyświetlane. Odłącz kabel USB, jeśli chcesz skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą przycisku WPS.

   - Aby uzyskać informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB, patrz Punkt dostępu przez kabel USB.

6. W kolejnym oknie zostanie wyświetlona prośba o sprawdzenie, czy punkt dostępu (lub ruter bezprzewodowy) obsługuje WPS.

   Jeśli punkt dostępu (lub ruter bez przewodowy) wyposażony jest w przycisk WPS, wybierz opcję Tak i kliknij Dalej.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby skonfigurować sieć bezprzewodową.

   - W przypadku modeli wyposażonych w wyświetlacz postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

     1. Naciśnij przycisk (WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go przez 2-4 sekundy.

        Urządzenie będzie oczekiwać do 2 minut na naciśnięcie przycisku WPS na punkcie dostępu (lub routerze).

     2. Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze bezprzewodowym).

        Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu w poniższej kolejności:

        - Laczenie: Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem bezprzewodowym).

        - Podlaczony: Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.

        - Typ SSID: Po zakończeniu procesu łączenia z siecią bezprzewodową na wyświetlaczu ukażą się dane SSID punktu dostępu.

   - W przypadku modeli bez wyświetlacza postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

     1. Naciśnij przycisk (WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go przez 2-4 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie szybko migać.

        Oznacza to nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu naciśnięcia przycisku PBC na punkcie dostępowym (lub routerze bezprzewodowym).

     2. Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze bezprzewodowym).

        - Podczas łączenia z punktem dostępu (lub ruterem bezprzewodowym), dioda LED WPS będzie szybko migać.

        - Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.

8. Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie sieci bezprzewodowej zakończone. Kliknij przycisk Dalej.

9. Gdy zostanie wyświetlone okno Dalej, kliknij przycisk Potwierdź połączenie drukarki.

10. Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Kliknij przycisk Dalej.

11. Po wybraniu składników możesz również zmienić nazwę urządzenia, wybrać, czy ma być ono udostępniane w sieci, ustawić je jako urządzenie domyślne oraz zmienić nazwę portu dla każdego urządzenia. Kliknij przycisk Dalej.

12. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Aby wydrukować stronę testową, kliknij przyciskDrukuj stronę testową.

    W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejdź do kroku 14.

13. Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij przycisk Tak.

    W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.

14. Aby zarejestrować urządzenie na stronie internetowej firmy Samsung i uzyskać przydatne informacje, kliknij opcję Rejestracja online. W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

#### Połączenie Ad-hoc przez kabel USB

Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć urządzenie bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć bezprzewodową w trybie Ad-hoc według poniższych prostych czynności.

##### Co należy przygotować

- komputer podłączony do sieci

- dysk CD dostarczony z urządzeniem

- Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

- kabel USB.

##### Tworzenie sieci ad-hoc w systemie Windows

1. Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.

2. Włącz komputer i urządzenie sieci bezprzewodowej.

3. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

4. Wybierz opcję Instalacja i konfiguracja połączenia bezprzewodowego.

5. Przeczytaj dokument Umowa licencyjna i wybierz opcję Akceptuję warunki Umowy licencyjnej Następnie kliknij Dalej.

6. Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.

   Jeśli oprogramowanie nie wyszuka sieci, może być konieczne sprawdzenie, czy kabel USB łączący komputer z urządzeniem jest podłączony prawidłowo, a następnie wykonanie instrukcji wyświetlanych w oknie.

7. Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wyświetlona lista sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urządzenie.

   Aby użyć domyślnych ustawień sieci Ad-hoc firmy Samsung, wybierz ostatnią sieć bezprzewodową na liście, której Nazwa sieci (SSID) to Portthru, a Sygnał to Sieć wewn. drukarki.

   Następnie kliknij Dalej.

   Aby użyć innych ustawień trybu Ad-hoc, wybierz inną sieć bezprzewodową na liście.

   Aby zmienić ustawienia Ad-Hoc, kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

   - Wprowadź nazwę sieci bezprzewodowej: Wpisz identyfikator SSID (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe litery).

   - Tryb działania: Wybierz opcję Ad-Hoc.

   - Kanał: Wybierz kanał. (Ust. autom. lub wartość z zakresu od 2412 MHz do 2467 MHz).

   - Uwierzytelnianie: Wybierz typ uwierzytelniania.

     System otw. Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby zabezpieczenia danych.

     Klucz wsp. Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.

   - Szyfrowanie: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64, WEP128).

   - Klucz sieciowy: wprowadź wartość klucza sieciowego dla szyfrowania.

   - Potwierdź klucz sieciowy: Potwierdź wartość klucza sieciowego szyfrowania.

   - Indeks klucza WEP: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz odpowiedni Indeks klucza WEP.

   Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia zabezpieczeń, zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.

   Wybierz typ uwierzytelniania System otw. lub Klucz wsp. i kliknij przycisk Dalej.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64- lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.

8. Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Dalej.

   Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, to ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być ustawione na DHCP. Podobnie jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być ustawione na Statyczny.

   Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, aby użyć ustawienia statycznego adresu sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z administratorem sieci w celu uzyskania statycznego adresu IP.

   - W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP.

     Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawdź, czy w oknie Potwierdzenie ustawień sieci bezprzewodowej jest wyświetlana wartość DHCP. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby zmienić metodę przypisywania na Otrzymuj adres IP automatycznie (DHCP).

   - W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego

     Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest Statyczny, sprawdź, czy w oknie Potwierdzenie ustawień sieci bezprzewodowej jest wyświetlana metoda Statyczny. Jeśli jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.

     Na przykład:

     Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:

     - Adres IP: 169.254.133.42

     - Maska podsieci: 255.255.0.0

     W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być następujące:

     - Adres IP: 169.254.133.43

     - Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)

     - Brama: 169.254.133.1

9. Zostanie wyświetlone okno Konfigurowanie sieci bezprzewodowej zakończone. Kliknij przycisk Dalej.

10. Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej odłącz kabel USB od komputera i drukarki. Kliknij przycisk Dalej.

    Jeżeli zostanie wyświetlone okno Zmień ustawienia sieciowe komputera, wykonaj czynności podane w tym oknie. Po zakończeniu konfigurowania ustawień sieci bezprzewodowej komputera kliknij przycisk Dalej. W przypadku ustawienia sieci bezprzewodowej komputera na DHCP nadanie adresu IP może potrwać kilka minut.

11. Gdy zostanie wyświetlone okno Dalej, kliknij przycisk Potwierdź połączenie drukarki.

12. Wybierz składniki, które mają zostać zainstalowane. Kliknij przycisk Dalej.

13. Po wybraniu składników możesz również zmienić nazwę urządzenia, wybrać, czy ma być ono udostępniane w sieci, ustawić je jako urządzenie domyślne oraz zmienić nazwę portu dla każdego urządzenia. Kliknij przycisk Dalej.

14. Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlone okno z monitem o wydrukowanie strony testowej. Aby wydrukować stronę testową, kliknij przyciskDrukuj stronę testową.

    W przeciwnym razie kliknij przycisk Dalej i przejdź do kroku 16.

15. Jeżeli strona testowa została wydrukowana poprawnie, kliknij przycisk Tak.

    W przeciwnym razie kliknij przycisk Nie, aby wydrukować ją ponownie.

16. Aby zarejestrować urządzenie na stronie internetowej firmy Samsung i uzyskać przydatne informacje, kliknij opcję Rejestracja online. W przeciwnym razie kliknij Zakończ.

### Konfiguracja na komputerze Macintosh

#### Co należy przygotować

- punkt dostępu

- komputer podłączony do sieci

- dysk CD dostarczony z urządzeniem

- Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

- kabel USB.

#### Punkt dostępu przez kabel USB

1. Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.

2. Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.

3. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

4. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na pulpicie komputera Macintosh.

5. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.

6. Kliknij przycisk Continue.

7. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.

8. Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.

9. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij Continue.

10. Kliknij Wireless Network Setting w oknie User Options Pane.

11. Oprogramowanie wyszukuje sieci bezprzewodowe.

    Jeśli oprogramowanie nie wyszuka sieci, może być konieczne sprawdzenie, czy kabel USB łączący komputer z urządzeniem jest podłączony prawidłowo, a następnie wykonanie instrukcji wyświetlanych w oknie.

    - Jeśli ustawienia sieci bezprzewodowej zostały skonfigurowane wcześniej, zostanie wyświetlone okno Wireless Network Setting Information.

      Aby zresetować ustawienia sieci bezprzewodowej, zaznacz pole wyboru i kliknij Next.

    - W przypadku modeli obsługujących przycisk WPS (bez połączenia kablem USB), wyświetlone zostanie poniższe okno.

      - With a USB Cable: Podłącz kabel USB, kliknij Next, następnie przejdź do kroku 7.

      - Using the WPS Button: Patrz Dostęp za pomocą przycisku WPS (bez połączenia za pomocą kabla USB).

12. W oknie metod konfiguracji bezprzewodowej wybierz metodę.

    - Configure the wireless settings manually.: Przejdź do punktu 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Połącz się z siecią bezprzewodową naciskając przycisk WPS na punkcie dostępu (lub ruterze bezprzewodowym).

      - Postępuj zgodnie z instrukcjami przedstawianymi w oknie. Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej przejdź do kroku 16.

13. Po zakończeniu wyszukiwania w oknie zostaną wyświetlone urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej. Wybierz nazwę (identyfikator SSID) używanego punktu dostępu i kliknij przycisk Next.

    Po ręcznym skonfigurowaniu obsługi sieci bezprzewodowej kliknij opcję Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator SSID punktu dostępu (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe litery).

    - Operation Mode: Wybierz opcję Infrastructure.

    - Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.

      Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby zabezpieczenia danych.

      Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.

      WPA Personal lub WPA2 Personal: Wybierz jedną z tych opcji, aby przeprowadzać uwierzytelnianie serwera wydruku przy pomocy wcześniej udostępnionego klucza WPA. Używany jest tu udostępniony tajny klucz (ogólnie nazywany kluczem wstępnym), który należy ręcznie skonfigurować w punkcie dostępowym i u każdego klienta.

    - Encryption: Wybierz szyfrowanie. (brak, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES)

    - Network Key: Wprowadź wartość klucza sieciowego dla szyfrowania.

    - Confirm Network Key: Potwierdź wartość klucza sieciowego szyfrowania.

    - WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz odpowiedni WEP Key Index.

    Jeśli punkt dostępu ma ustawienia zabezpieczeń, wyświetlone zostanie okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.

    Zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Wyświetlane okno może się różnić w zależności od wybranego trybu zabezpieczeń: WEP lub WPA.

    - WEP

      Wybierz typ uwierzytelniania Open System lub Shared Key i wprowadź klucz zabezpieczeń WEP. Kliknij przycisk Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64- lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.

    - WPA

      Wprowadź klucz współdzielony WPA i kliknij przycisk Next.

      WPA uwierzytelnia i identyfikuje użytkowników na podstawie tajnego klucza, który jest automatycznie zmieniany w regularnych odstępach czasu. W standardzie WPA do szyfrowania danych są używane również protokoły TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) i AES (Advanced Encryption Standard).

14. Sprawdź, czy ustawienia sieci bezprzewodowej wyświetlane w tym oknie są prawidłowe. Kliknij przycisk Next.

    - W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP

      Jeśli adres IP jest przypisywany za pomocą serwera DHCP, sprawdź, czy serwer ten jest wyświetlany w oknie. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Change TCP/IP, aby zmienić metodę przypisywania na DHCP.

    - W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego

      Jeśli adres IP jest przypisywany statycznie, sprawdź, czy opcja Static jest wyświetlana w oknie. Jeśli jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij przycisk Change TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia. Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli komputer łączy się z siecią metodą wykorzystującą serwer DHCP, należy skontaktować się z administratorem sieci w sprawie przydzielenia statycznego adresu IP.

      Na przykład:

      Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:

      - Adres IP: 169.254.133.42

      - Maska podsieci: 255.255.0.0

      W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być następujące:

      - Adres IP: 169.254.133.43

      - Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)

      - Brama: 169.254.133.1

15. Po wyświetleniu okna potwierdzającego podłączenie kabla sieciowego, odłącz kabel sieciowy i kliknij Dalej.

    Jeśli kabel sieciowy jest podłączony, może wystąpić problem z wyszukaniem urządzenia podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej.

16. Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakończona. Aby drukować z urządzenia obsługującego Wi-Fi Direct, ustaw opcję Wi-Fi Direct (patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct).

    Opcja Wi-Fi Direct:

    - Opcja Wi-Fi Direct wyświetlana jest na ekranie tylko wtedy, gdy drukarka ją obsługuje.

    - Za pomocą narzędzia Menedżer drukarki Samsung można włączyć opcję Wi-Fi Direct (patrz Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct).

    - Nazwa sieci (SSID): Domyślnie nazwa sieci to nazwa modelu oraz maksymalnie 22 znaków (z wyłączeniem „Direct-xx-”).

    - Klucz sieciowy to ciąg od 8 do 64 znaków.

17. Po zakończeniu konfiguracji ustawień sieci bezprzewodowej odłącz kabel USB od komputera i drukarki.

18. Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakończona. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

    Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz Instalacja na komputerach Macintosh).

#### Ustawienie punktu dostępu za pomocą przycisku WPS.

W przypadku modeli wyposażonych w przycisk WPS można skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą przycisku WPS (bez połączenia USB) i przycisku WPS punktu dostępu (lub routera).

##### Co należy przygotować

- punkt dostępu (lub router bezprzewodowy)

- komputer podłączony do sieci

- dysk CD dostarczony z urządzeniem

- Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

##### Tworzenie infrastruktury sieci

1. Włącz komputer, punkt dostępu i urządzenie.

2. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

3. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na pulpicie komputera Macintosh.

4. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.

5. Kliknij przycisk Continue.

6. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.

7. Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.

8. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij Continue.

9. Kliknij Wireless Network Setting w oknie User Options Pane.

10. Wybierz opcję Using the WPS button i kliknij Next.

    - W przypadku modeli obsługujących przycisk WPS wyświetlone zostanie powyższe okno.

    - Jeśli urządzenie połączone jest za pomocą kabla USB, powyższe okno nie będzie wyświetlane. Odłącz kabel USB, jeśli chcesz skonfigurować sieć bezprzewodową za pomocą przycisku WPS.

    - Aby uzyskać informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej za pomocą kabla USB, patrz Punkt dostępu przez kabel USB.

11. W kolejnym oknie zostanie wyświetlona prośba o sprawdzenie, czy punkt dostępu (lub ruter bezprzewodowy) obsługuje WPS.

    Jeśli punkt dostępu (lub ruter bez przewodowy) wyposażony jest w przycisk WPS, wybierz opcję Tak i kliknij Dalej.

12. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie, aby skonfigurować sieć bezprzewodową.

    - W przypadku modeli wyposażonych w wyświetlacz postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

      1. Naciśnij przycisk (WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go przez 2-4 sekundy.

         Urządzenie będzie oczekiwać do 2 minut na naciśnięcie przycisku WPS na punkcie dostępu (lub routerze).

      2. Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze bezprzewodowym).

         Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu w poniższej kolejności:

         - Laczenie: Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem bezprzewodowym).

         - Podlaczony: Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.

         - Typ SSID: Po zakończeniu procesu łączenia z siecią bezprzewodową na wyświetlaczu ukażą się dane SSID punktu dostępu.

    - W przypadku modeli bez wyświetlacza, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

      1. Naciśnij przycisk (WPS) na panelu sterowania i przytrzymaj go przez 2-4 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie szybko migać.

         Oznacza to nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową. Dioda LED miga powoli przez ok. 2 minuty, do momentu naciśnięcia przycisku PBC na punkcie dostępowym (lub routerze bezprzewodowym).

      2. Naciśnij przycisk WPS (PBC) na punkcie dostępowym (lub routerze bezprzewodowym).

         - Dioda LED sieci bezprzewodowej zacznie migać szybko. Urządzenie łączy się z punktem dostępu (lub routerem bezprzewodowym).

         - Gdy urządzenie nawiąże połączenie z siecią bezprzewodową, dioda LED WPS pozostanie włączona.

13. Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakończona. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

    Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz Instalacja na komputerach Macintosh).

#### Połączenie Ad-hoc przez kabel USB

Jeśli użytkownik nie posiada punktu dostępu, może podłączyć urządzenie bezprzewodowo do komputera, konfigurując sieć bezprzewodową w trybie Ad-hoc według poniższych prostych wskazówek.

##### Co należy przygotować

- komputer podłączony do sieci

- dysk CD dostarczony z urządzeniem

- Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

- kabel USB.

##### Tworzenie sieci w trybie Ad-hoc w systemie Macintosh

1. Sprawdź, czy kabel USB jest podłączony do urządzenia.

2. Włącz komputer i urządzenie sieci bezprzewodowej.

3. Włóż dostarczoną płytę CD z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

4. Kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, która zostanie wyświetlona na pulpicie komputera Macintosh.

5. Kliknij dwukrotnie folder MAC_Installer > ikonę Installer OS X.

6. Kliknij przycisk Continue.

7. Przeczytaj umowę licencyjną i kliknij przycisk Continue.

8. Kliknij przycisk Agree, aby zaakceptować umowę licencyjną.

9. Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem, że wszystkie aplikacje zostaną zamknięte. Kliknij Continue.

10. Kliknij Wireless Network Setting w oknie User Options Pane.

11. Oprogramowanie wyszukuje urządzenia z obsługą sieci bezprzewodowej.

    Jeśli w wyniku wyszukiwania nie odnaleziono żadnych urządzeń, sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony pomiędzy komputerem a urządzeniem i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

12. Po wyszukiwaniu sieci bezprzewodowych zostanie wyświetlona lista sieci bezprzewodowych wyszukanych przez urządzenie.

    Jeśli chcesz użyć domyślnych ustawień Ad-Hoc firmy Samsung, wybierz ostatnią sieć bezprzewodową na liście, której Network Name(SSID) to Portthru, a Signal to Printer Self Network.

    Następnie kliknij Next.

    Aby użyć innych ustawień trybu Ad-hoc, wybierz inną sieć bezprzewodową na liście.

    Aby zmienić ustawienia Ad-Hoc, kliknij przycisk Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Wpisz identyfikator SSID (w identyfikatorze SSID rozróżniane są wielkie i małe litery).

    - Operation Mode: Wybierz opcję Ad-Hoc.

    - Channel: Wybierz kanał (Auto Setting lub wartość z zakresu od 2412 MHz do 2467 MHz).

    - Authentication: Wybierz typ uwierzytelniania.

      Open System: Uwierzytelnianie nie jest używane, a szyfrowanie może, ale nie musi być używane, w zależności od potrzeby zabezpieczenia danych.

      Shared Key: Stosowana jest funkcja uwierzytelniania. Urządzenie mające odpowiedni klucz WEP może uzyskać dostęp do sieci.

    - Encryption: Wybierz typ szyfrowania (brak, WEP64, WEP128).

    - Network Key: Wprowadź wartość klucza sieciowego dla szyfrowania.

    - Confirm Network Key: Potwierdź wartość klucza sieciowego szyfrowania.

    - WEP Key Index: Jeśli korzystasz z szyfrowania WEP, wybierz odpowiedni WEP Key Index.

    Jeśli sieć Ad-hoc ma określone ustawienia zabezpieczeń, zostanie wyświetlone okno zabezpieczeń sieci bezprzewodowej.

    Wybierz typ uwierzytelniania Open System lub Shared Key i kliknij przycisk Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) to protokół zabezpieczeń zapobiegający nieuprawnionemu dostępowi do sieci bezprzewodowej. Protokół WEP szyfruje fragment z danymi w każdym pakiecie wymienianym w sieci bezprzewodowej za pomocą 64- lub 128-bitowego klucza szyfrującego WEP.

13. Zostanie wyświetlone okno zawierające ustawienia sieci bezprzewodowej. Sprawdź ustawienia i kliknij przycisk Next.

    Przed wprowadzeniem adresu IP urządzenia należy sprawdzić informacje o konfiguracji sieciowej komputera. Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, to ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być ustawione na DHCP. Podobnie jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda Statyczny, to ustawienie sieci bezprzewodowej również powinno być ustawione na Statyczny.

    Jeśli w komputerze z obsługą sieci bezprzewodowej ustawiona jest metoda DHCP, aby użyć ustawienia statycznego adresu sieci bezprzewodowej, należy skontaktować się z administratorem sieci w celu uzyskania statycznego adresu IP.

    - W przypadku metody z wykorzystaniem serwera DHCP

      Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest DHCP, sprawdź, czy w oknie Wireless Network Setting Confirm jest wyświetlana wartość DHCP. Jeśli wyświetlana jest metoda adresu statycznego (Statyczny), kliknij przycisk Change TCP/IP, aby zmienić metodę przypisywania na Receive IP address automatically (DHCP).

    - W przypadku metody z wykorzystaniem adresu statycznego

      Jeśli metodą przypisywania adresu IP jest Statyczny, sprawdź, czy w oknie Potwierdzenie ustawień sieci bezprzewodowej jest wyświetlana metoda Statyczny. Jeśli jednak jest wyświetlana metoda DHCP, kliknij przycisk Zmień TCP/IP, aby wprowadzić adres IP oraz inne wartości konfiguracji sieci dla urządzenia.

      Na przykład:

      Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:

      - Adres IP: 169.254.133.42

      - Maska podsieci: 255.255.0.0

      W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być następujące:

      - Adres IP: 169.254.133.43

      - Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)

      - Brama: 169.254.133.1

14. Po wyświetleniu okna potwierdzającego podłączenie kabla sieciowego, odłącz kabel sieciowy i kliknij Dalej.

    Jeśli kabel sieciowy jest podłączony, może wystąpić problem z wyszukaniem urządzenia podczas konfiguracji sieci bezprzewodowej.

15. Połączenie z siecią bezprzewodową jest nawiązywane zgodnie z konfiguracją sieci.

16. Konfiguracja sieci bezprzewodowej jest zakończona. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Quit.

    Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz Instalacja na komputerach Macintosh).

### Korzystanie z kabla sieciowego

Urządzenie, które nie obsługuje portu sieciowego nie będzie korzystać z tej funkcji (patrz Widok z tyłu).

Urządzenie jest zgodne z siecią. Aby umożliwić urządzeniu pracę z siecią, należy wykonać pewne procedury konfiguracyjne.

- Po nawiązaniu połączenia sieci bezprzewodowej należy zainstalować sterownik urządzenia za pomocą aplikacji (patrz Instalowanie sterownika przez sieć).

- Skontaktuj się z administratorem sieci lub osobą odpowiedzialną za konfigurację sieci bezprzewodowej w celu uzyskania informacji na temat konfiguracji sieci.

#### Co należy przygotować

- punkt dostępu

- komputer podłączony do sieci

- dysk CD dostarczony z urządzeniem

- Urządzenie zainstalowane z interfejsem sieci bezprzewodowej

- kabel sieciowy.

#### Drukowanie raportu konfiguracji sieci

Ustawienia sieciowe urządzenia można sprawdzić, drukując raport konfiguracji sieciowej.

Patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci.

#### Ustawianie adresu IP za pomocą programu SetIP (system Windows)

Ten program ten służy do ręcznego ustawiania adresu IP używanego urządzenia. Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą jego adresu MAC. Adres MAC to sprzętowy numer seryjny karty sieciowej drukarki. Można go znaleźć w Raporcie konfiguracji sieci.

Patrz Ustawianie adresu IP.

#### Konfigurowanie sieci bezprzewodowej w urządzeniu

Przed rozpoczęciem sprawdź nazwę sieciową (SSID) swojej sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy, jeśli jest szyfrowany. Ta informacja została ustawiona podczas instalacji punktu dostępu (lub routera bezprzewodowego). W przypadku braku wiedzy na temat środowiska swojej sieci bezprzewodowej skontaktuj się z osobą, która ją konfigurowała.

Parametry sieci bezprzewodowej można skonfigurować za pomocą programu SyncThru™ Web Service.

#### Korzystanie z programu SyncThru™ Web Service

Przed rozpoczęciem konfiguracji parametrów sieci bezprzewodowej sprawdź stan połączenia kablem sieciowym.

1. Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając standardowego kabla sieciowego.

2. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer, Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie przeglądarki.

   Na przykład:

3. Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny SyncThru™ Web Service.

4. Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.

   - ID: admin

   - Hasło: sec00000

5. Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję Ustawienia sieciowe.

6. Kliknij przycisk Bezprzewodowa > Kreator.

   Kreator pomoże w ustawieniu konfiguracji sieci bezprzewodowej. Jednak aby bezpośrednio skonfigurować sieć bezprzewodową, należy wybrać opcję UŻYTKOWNIKA.

7. Wybierz jedną nazwę sieciową Nazwa sieci (SSID) z listy.

   - SSID: Nazwa SSID (Service Set Identifier) identyfikuje sieć bezprzewodową. Punkty dostępu i urządzenia bezprzewodowe próbujące się połączyć z daną siecią bezprzewodową muszą używać takiego samego identyfikatora SSID. W identyfikatorze SSID uwzględniana jest wielkość liter.

   - Tryb działania: Tryb działania oznacza typ połączeń bezprzewodowych (zobacz Nazwa sieci bezprzewodowej i klucz sieciowy).

     - Ad-hoc: Umożliwia bezpośrednią komunikację między urządzeniami bezprzewodowymi w środowisku peer-to-peer.

     - Infrastruktura: Umożliwia komunikację między urządzeniami bezprzewodowymi za pośrednictwem punktu dostępu.

   Jeśli opcja Tryb działania jest ustawiona na wartość Infrastruktura, wybierz identyfikator SSID punktu dostępu. Jeśli w opcji Tryb działania ustawiono wartość Ad-hoc, wybierz identyfikator SSID urządzenia. Zauważ, że domyślny identyfikator SSID używanego urządzenia to „portthru”.

8. Kliknij przycisk Dalej.

   Jeśli wyświetlone zostanie okno ustawień bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej, wpisz zarejestrowane hasło (klucz sieciowy) i kliknij przycisk Dalej.

9. Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia, w którym należy sprawdzić ustawienia sieci bezprzewodowej. Jeśli ustawienia są prawidłowe, kliknij przycisk Zastosuj.

   Odłącz kabel sieciowy (standardowy lub sieciowy). Urządzenie powinno zacząć komunikować się bezprzewodowo z siecią. W przypadku trybu Ad-hoc istnieje możliwość jednoczesnego używania bezprzewodowej i przewodowej sieci LAN.

### Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi

Jeśli urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz, możesz także włączyć/wyłączyć Wi-Fi w panelu sterowania urządzenia za pomocą menu Sieć.

1. Sprawdź, czy kabel sieciowy jest prawidłowo podłączony do urządzenia. Jeżeli nie jest, podłącz urządzenie, używając standardowego kabla sieciowego.

2. Uruchom przeglądarkę internetową, na przykład Internet Explorer, Safari lub Firefox i wprowadź nowy adres IP urządzenia w oknie przeglądarki.

   Na przykład:

3. Kliknij polecenie Logowanie w górnej prawej części witryny SyncThru™ Web Service.

4. Wpisz ID i Hasło, a następnie kliknij przycisk Logowanie.

   - ID: admin

   - Hasło: sec00000

5. Po otwarciu okna SyncThru™ Web Service kliknij opcję Ustawienia sieciowe.

6. Kliknij kolejno opcje Bezprzewodowa > UŻYTKOWNIKA.

   Sieć Wi-Fi można włączyć i wyłączyć.

### Konfiguracja Wi-Fi Direct do drukowania mobilnego

Wi-Fi Direct to łatwa w konfiguracji metoda połączenia peer-to-peer drukarki z urządzeniem mobilnym, która zapewnia bezpieczne połączenie oraz lepszą wydajność niż tryb Ad Hoc.

Za pomocą opcji Wi-Fi Direct można także podłączyć drukarkę do sieci Wi-Fi Direct przy jednoczesnym połączeniu z punktem dostępu. Możesz także jednocześnie korzystać z sieci przewodowej i sieci Wi-Fi Direct, co pozwala wielu użytkownikom na dostęp do dokumentów i drukowanie ich za pomocą sieci Wi-Fi Direct i sieci przewodowej.

- Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct drukarki nie można łączyć się z Internetem.

- Lista obsługiwanych protokołów może być inna niż w modelu, sieci Wi-Fi Direct NIE obsługują protokołu IPv6, filtrowania sieci, usług IPSec, WINS i SLP.

#### Konfiguracja opcji Wi-Fi Direct

Możesz włączyć funkcję Wi-Fi Direct za pomocą jednej z następujących metod.

##### Z komputera podłączonego kablem USB (zalecane)

- W przypadku konfiguracji z dołączonej płyty CD z oprogramowaniem, patrz punkt dostępu przez kabel USB.

  - Użytkownicy systemu Windows powinni zapoznać się z częścią Punkt dostępu przez kabel USB.

  - Użytkownicy komputera Macintosh powinni zapoznać się z częścią Punkt dostępu przez kabel USB.

- Po zakończeniu instalacji sterownika można skonfigurować narzędzie Menedżer drukarki Samsung i wprowadzić zmiany w funkcji Wi-Fi Direct.

  Narzędzie Menedżer drukarki Samsung dostępne jest wyłącznie dla użytkowników systemów Windows i Macintosh.

  - W menu Start wybierz Programy lub Wszystkie programy > Samsung Printers > Menedżer drukarki Samsung > Ustawienia urządzenia > Sieć.

    - Bezpośrednie połączenie Wi-Fi wł./wył.: Wybierz Włączone, aby włączyć.

    - Nazwa urządzenia: Wprowadź nazwę drukarki, aby wyszukiwać drukarkę w sieci bezprzewodowej. Domyślnie nazwą urządzenia jest nazwa modelu.

    - Adres IP: Wprowadź adres IP drukarki. Adres IP stosowany jest tylko w sieci lokalnej, a nie w sieci przewodowej lub bezprzewodowej w trybie infrastrukturalnym. Zalecamy zastosowanie domyślnego lokalnego adresu IP (domyślny lokalny adres IP drukarki w opcji Wi-Fi Direct to 192.168.3.1).

    - Właściciel grupy: Włącz tę opcję, aby przypisać drukarkę do właściciela grupy Wi-Fi Direct. Właściciel grupy działa podobnie jak bezprzewodowy punkt dostępu. Zalecamy włączenie tej opcji.

    - Klucz sieciowy: Jeśli drukarka jest Właściciel grupy, do podłączenia innych urządzeń mobilnych wymagany jest Klucz sieciowy. Możesz skonfigurować klucz sieciowy samodzielnie lub zapamiętać dany klucz sieciowy generowany losowo domyślnie.

##### Z urządzenia (urządzenia z wyświetlaczem)

- W panelu sterowania wybierz Siec > Bezprzewodowy > Wi-Fi Direct.

- Włącz opcję Wi-Fi Direct.

##### Z komputera połączonego z siecią

Jeśli drukarka korzysta z kabla sieciowego lub bezprzewodowego punktu dostępu, możesz włączyć funkcję Wi-Fi Direct i skonfigurować ją z narzędzia SyncThru™ Web Service.

- Przejdź do narzędzia SyncThru™ Web Service, wybierz Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa > Wi-Fi Direct.

- Włącz lub wyłącz opcję Wi-Fi Direct i skonfiguruj inne opcje.

- Dla użytkowników systemu Linux

  - Wydrukuj raport z konfiguracji sieci IP, aby sprawdzić wydruk (patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci).

  - Przejdź do narzędzia Usługa SyncThru sieci Web, wybierz Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Bezprzewodowa > Wi-Fi Direct.

  - Włącz lub wyłącz opcję Wi-Fi Direct.

#### Konfiguracja urządzenia mobilnego

- Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct w drukarce zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia mobilnego, aby skonfigurować opcję Wi-Fi Direct w urządzeniu.

- Po skonfigurowaniu opcji Wi-Fi Direct pobierz aplikację do drukowania dla urządzeń mobilnych (np. Samsung Mobile Printer), aby drukować dokumenty ze smartfona.

- Po wyszukaniu drukarki, z którą chcesz połączyć urządzenie mobilne, wybierz drukarkę, dioda LED drukarki zacznie migać. Naciśnij przycisk WPS drukarki, nastąpi połączenie drukarki z urządzeniem mobilnym.

- Jeśli urządzenie mobilne nie obsługuje WPS, wpisz „Klucz sieciowy” drukarki zamiast naciskać przycisk WPS.

### Rozwiązywanie problemów

#### Problemy występujące w trakcie konfiguracji lub instalacji sterownika

##### Nie znaleziono drukarek

- Urządzenie może nie być włączone. Włącz komputer i urządzenie.

- Kabel USB nie jest podłączony do komputera i urządzenia. Podłącz urządzenie do komputera, używając kabla USB.

- Urządzenie nie obsługuje sieci bezprzewodowej. Zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika urządzenia, który znajduje się na dołączonej do urządzenia płycie CD-ROM z oprogramowaniem, i przygotuj bezprzewodowe urządzenie sieciowe.

##### Awaria podłączania - nie znaleziono nazwy SSID

- Nie udało się wyszukać wybranej lub wprowadzonej nazwy sieci (SSID). Sprawdź nazwę sieci (identyfikator SSID) w punkcie dostępu i spróbuj połączyć się ponownie.

- Punkt dostępu nie jest włączony. Włącz punkt dostępu.

##### Awaria podłączania — Nieprawidłowe zabezpieczenia

- Ustawienia zabezpieczeń nie są poprawnie skonfigurowane. Sprawdź skonfigurowane opcje zabezpieczeń w punkcie dostępu i urządzeniu.

##### Awaria podłączania — Ogólny błąd połączenia

- Komputer nie odbiera sygnału z urządzenia. Sprawdź podłączenie kabla USB i zasilanie urządzenia.

##### Awaria podłączania — Połączenie z siecią przewodową

- Urządzenie jest podłączone za pomocą kabla sieciowego. Odłącz kabel sieciowy od urządzenia.

##### Błąd połączenia z komputerem

- Wprowadzony adres sieciowy nie umożliwia połączenia komputera z urządzeniem

  - W środowisku sieciowym z adresowaniem DHCP

    Jeśli komputer jest skonfigurowany do obsługi serwera DHCP, drukarka pobiera adres IP w sposób automatyczny (przez serwer DHCP).

  - W środowisku sieciowym z adresowaniem statycznym

    Urządzenie wykorzystuje statyczny adres IP, jeśli komputer skonfigurowany jest do jego obsługi.

    Na przykład:

    Jeśli ustawienia sieciowe w komputerze wyglądają następująco:

    - Adres IP: 169.254.133.42

    - Maska podsieci: 255.255.0.0

    W takim przypadku ustawienia sieci urządzenia powinny być następujące:

    - Adres IP: 169.254.133.43

    - Maska podsieci: 255.255.0.0 (użyj maski podsieci komputera)

    - Brama: 169.254.133.1

#### Inne problemy

Jeśli podczas używania urządzenia w sieci wystąpią problemy, sprawdź poniższe informacje:

Aby dowiedzieć się więcej na temat punktu dostępu (lub bezprzewodowego routera), zapoznaj się z jego instrukcją obsługi.

- Być może komputer, punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) bądź urządzenie są wyłączone.

- Sprawdź sygnał sieci bezprzewodowej w pobliżu urządzenia. Jeśli router znajduje się daleko od urządzenia lub jego odbiór zakłóca jakaś przeszkoda, mogą występować trudności z łącznością.

- Wyłącz i ponownie włącz punkt dostępu (lub bezprzewodowy router), urządzenie i komputer. Czasami wyłączenie i ponowne włączenie pomaga przywrócić łączność sieciową.

- Sprawdź, czy oprogramowanie zapory sieciowej (V3 lub Norton) nie blokuje łączności.

  Jeśli komputer i urządzenie są podłączone do tej samej sieci, ale nie można znaleźć urządzenia, oprogramowanie funkcjonujące jako zapora może blokować łączność. Wyłącz to oprogramowanie, postępując zgodnie z procedurą opisaną w jego instrukcji obsługi, i spróbuj ponownie wyszukać urządzenie.

- Sprawdź, czy adres IP urządzenia został prawidłowo przydzielony. Adres IP można sprawdzić, drukując raport konfiguracji sieci.

- Sprawdź, czy punkt dostępu (lub bezprzewodowy router) ma skonfigurowane zabezpieczenie (hasło). Jeśli posiada hasło, skontaktuj się z administratorem punktu dostępu (lub bezprzewodowego routera).

- Sprawdź adres IP urządzenia. Ponownie zainstaluj sterownik urządzenia i zmień ustawienia w celu podłączenia urządzenia do sieci. Z powodu właściwości protokołu DHCP przydzielony adres IP mógł się zmienić, jeśli urządzenie nie było używane przez długi czas lub punkt dostępu został zresetowany.

  Zarejestruj adres MAC urządzenia podczas konfiguracji serwera DHCP w punkcie dostępu (lub ruterze bezprzewodowym). Adres IP ustawiony w adresie MAC będzie wtedy automatycznie używany. Adres MAC urządzenia można sprawdzić, drukując raport konfiguracji sieciowej (patrz Drukowanie raportu konfiguracji sieci).

- Sprawdź środowisko sieci bezprzewodowej. Może nie być możliwe podłączenie do sieci w trybie infrastruktury, w którym przed połączeniem z punktem dostępu (lub bezprzewodowym routerem) konieczne jest wprowadzenie danych użytkownika.

- To urządzenie jest kompatybilne tylko z sieciami IEEE 802.11b/g/n i Wi-Fi. Inne typy komunikacji bezprzewodowej (np. Bluetooth) nie są obsługiwane.

- W przypadku używania trybu Ad-Hoc w systemach operacyjnych takich jak Windows Vista konfigurowanie ustawienia połączenia bezprzewodowego może być konieczne przy każdym użyciu urządzenia bezprzewodowego.

- Bezprzewodowe urządzenie sieciowe firmy Samsung nie umożliwia jednoczesnego korzystania z trybów infrastruktury i Ad-Hoc.

- Urządzenie znajduje się w zasięgu sieci bezprzewodowej.

- Urządzenie znajduje się z daleka od przeszkód, które mogłyby blokować sygnał bezprzewodowy.

  Usuń duże metalowe przedmioty spomiędzy punktu dostępu (lub routera bezprzewodowego) i urządzenia.

  Upewnij się, że urządzenie i bezprzewodowy punkt dostępu (lub router bezprzewodowy) nie są oddzielone słupami, ścianami lub kolumnami wspornikowymi składającymi się z metalu lub betonu.

- Urządzenie znajduje się z daleka od innych urządzeń elektronicznych, które mogą zakłócać sygnał bezprzewodowy.

  Wiele urządzeń może zakłócać sygnał bezprzewodowy, w tym kuchenka mikrofalowa i niektóre urządzenia Bluetooth.

- Po każdorazowej zmianie konfiguracji punktu dostępu (lub rutera sieciowego) konieczna będzie ponowna konfiguracja sieci bezprzewodowej.