## Configuração de rede sem fio

- Verifique se seu equipamento oferece suporte a uma rede sem fio. A rede sem fio pode não estar disponível dependendo do modelo (consulte Recursos por modelos).

- Se a rede IPv6 não estiver funcionando, retorne todas as configurações aos padrões de fábrica e tente novamente usando Limpar config.

### Primeiros passos

#### Compreendendo seu tipo de rede

Em geral, é possível haver somente uma conexão entre seu computador e o equipamento de cada vez.

| Modo Infraestrutura Este é um ambiente usado geralmente em residências, pequenos escritórios e escritórios domésticos. Esse modo usa um ponto de acesso para tornar possível a comunicação dos equipamentos sem fio.
| Modo Ad-hoc Este modo não usa pontos de acesso. O computador e o equipamento sem fio se comunicam diretamente.

#### Nome da rede sem fio e chave da rede

As redes sem fio necessitam de um nível de segurança mais alto. Assim, quando um ponto de acesso é configurado pela primeira vez, um nome de rede (SSID), o tipo da segurança usada e uma chave de rede são criados para a rede. Peça ao administrador de rede essas informações antes de continuar com a instalação da máquina.

### Apresentando os métodos de configuração sem fio

É possível definir as configurações sem fio a partir da máquina ou do computador. Escolha o método de configuração na tabela abaixo.

Algum tipo de instalação de rede sem fio pode não estar disponível dependendo do modelo ou país.

Método de configuração | Método de conexão | Descrição e referência
--- | --- | ---

No painel de controle da máquina

Usando o WPS (recomendado)

()

- Consulte Equipamentos com uma tela do visor.

- Consulte Equipamentos sem uma tela do visor.

Usando o botão de menu

()

- Consulte Usando o botão de menu.

No computador

Ponto de acesso via cabo USB (recomendado)

()

- Usuário do Windows, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

- Usuário do Macintosh, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

Ponto de acesso via botão WPS (sem uma conexão de cabo USB)

( , )

- Usuário do Windows, consulte Ponto de acesso via botão WPS (sem uma conexão de cabo USB).

- Usuário do Macintosh, consulte Definindo o ponto de acesso usando o botão WPS.

Ad hoc via cabo USB

()

- Usuário do Windows, consulte Ad hoc via cabo USB.

- Usuário do Macintosh, consulte Ad hoc via cabo USB.

Usando um cabo de rede

- Consulte Usando um cabo de rede.

Outros métodos de configuração

Configurando o Wi-Fi Direct para impressão móvel

- Consulte Configurando o Wi-Fi Direct.

Se ocorrerem problemas durante a configuração sem fio ou instalação do driver, consulte o capítulo de solução de problemas (consulte Solução de problemas).

### Usando o botão WPS

Se o seu equipamento e um ponto de acesso (ou roteador sem fio) oferecerem suporte ao WPS (Wi-Fi Protected Setup™), você poderá definir facilmente as configurações de rede sem fio ao pressionar o botão (WPS) no painel de controle sem o auxílio de um computador.

- Se você quiser usar a rede sem fio no modo infraestrutura, verifique se o cabo de rede está desconectado do equipamento. A utilização do botão WPS (PBC) ou inserção do PIN no computador para conectar-se ao ponto de acesso (ou roteador sem fio) varia dependendo do ponto de acesso (ou roteador sem fio) que você está usando. Consulte o manual do usuário do ponto de acesso (ou roteador sem fio) que você está usando.

- Ao usar o botão WPS para definir a rede sem fio, as configurações de segurança podem mudar. Para evitar isso, bloqueie a opção WPS para as configurações de segurança sem fio atuais. O nome da opção pode diferir dependendo do ponto de acesso (ou roteador sem fio) que você está usando.

#### Itens a serem preparados

- Verifique se o ponto de acesso (ou roteador sem fio) oferece suporte ao Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Verifique se o seu equipamento oferece suporte ao Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

- Computador em rede (modo PIN apenas)

#### Escolhendo seu tipo

Há dois métodos disponíveis para conectar seu equipamento a uma rede sem fio usando o botão (WPS) no painel de controle.

O método Configuração com o aperto de um botão (PBC) permite que você conecte seu equipamento a uma rede sem fio ao pressionar o botão (WPS) no painel de controle do seu equipamento e o botão WPS (PBC) em um ponto de acesso (ou roteador sem fio) com suporte para WPS (Wi-Fi Protected Setup™), respectivamente.

O método de Número de identificação pessoal (PIN) ajuda você a conectar seu equipamento a uma rede sem fio ao inserir as informações do PIN fornecido em um ponto de acesso (ou roteador sem fio) com suporte ao Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).

A configuração padrão do seu equipamento é o modo PBC, o qual é recomendado para ambientes de rede sem fio típicos.

Você pode alterar o modo WPS no painel de controle ( (Menu) > Rede > Sem fio > OK > Config de WPS).

#### Equipamentos com uma tela do visor

##### Conectando no modo PBC

1. Pressione e mantenha pressionado o botão (WPS) no painel de controle por mais de dois segundos.

   O equipamento fica em espera por até dois minutos até você pressionar o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

2. Pressione o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

   As mensagens são exibidas na tela do visor na ordem abaixo:

   1. Conectando: O equipamento está se conectando ao ponto de acesso (ou roteador de rede sem fio).

   2. Conectado: Quando o equipamento se conecta com êxito à rede sem fio, o LED WPS permanece aceso.

   3. Tipo de SSID: Depois de concluído o processo de conexão da rede sem fio, as informações de SSID do AP serão exibidas no visor.

##### Conectando no modo PIN

1. Pressione e mantenha pressionado o botão (WPS) no painel de controle por mais de dois segundos.

2. O PIN de oito dígitos é exibido no visor.

   Você deve inserir o PIN com oito dígitos em até dois minutos no computador que está conectado ao ponto de acesso (ou roteador sem fio).

   As mensagens são exibidas na tela do visor na ordem abaixo:

   1. Conectando: O equipamento está se conectando à rede sem fio.

   2. Conectado: Quando o equipamento se conecta com êxito à rede sem fio, o LED WPS permanece aceso.

   3. Tipo de SSID: Depois de concluído o processo de conexão da rede sem fio, as informações de SSID do AP serão exibidas no visor de LCD.

#### Equipamentos sem uma tela do visor

##### Conectando no modo PBC

1. Pressione e mantenha pressionado o botão (WPS) no painel de controle por cerca de 2 a 4 segundos até que o LED de status pisque rapidamente.

   O equipamento começa a se conectar à rede sem fio. O LED pisca lentamente por até dois minutos até você pressionar o botão PBC no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

2. Pressione o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

   1. O LED WPS pisca rapidamente. O equipamento está se conectando ao ponto de acesso (ou roteador de rede sem fio).

   2. Quando o equipamento se conecta com êxito à rede sem fio, o LED WPS permanece aceso.

##### Conectando no modo PIN

1. O relatório de configuração de rede, incluindo o PIN, deve ser impresso (consulte Imprimindo o relatório de configuração de rede).

   No modo online, pressione e mantenha pressionado o botão (Cancelar ou Parar/Limpar) no painel de controle por cerca de 5 segundos. Você pode encontrar o PIN do seu equipamento.

2. Pressione e mantenha pressionado o botão (WPS) no painel de controle por mais de 4 segundos até que o LED de status fique aceso.

   O equipamento começa a se conectar ao ponto de acesso (ou roteador sem fio).

3. Você deve inserir o PIN com oito dígitos em até dois minutos no computador que está conectado ao ponto de acesso (ou roteador sem fio).

   O LED piscará lentamente por até dois minutos até você inserir o PIN com oito dígitos.

   O LED WPS pisca na ordem abaixo:

   1. O LED WPS pisca rapidamente. O equipamento está se conectando ao ponto de acesso (ou roteador de rede sem fio).

   2. Quando o equipamento se conecta com êxito à rede sem fio, o LED WPS permanece aceso.

#### Reconectando a uma rede

Quando a função de rede sem fio é desligada, o equipamento tenta se reconectar automaticamente ao ponto de acesso (ou roteador sem fio) com as configurações de conexão sem fio usadas anteriormente.

O equipamento se reconecta automaticamente à rede sem fio nos seguintes casos:

- O equipamento é desligado e ligado novamente.

- O ponto de acesso (ou roteador sem fio) é desligado e ligado novamente.

#### Cancelando o processo de conexão

Para cancelar a conexão de rede sem fio quando o equipamento está se conectando à rede sem fio, pressione e solte o botão (Cancelar ou Parar/Limpar) no painel de controle. É preciso esperar 2 minutos para reconectar-se à rede sem fio.

#### Desconectando de uma rede

Para desconectar a conexão à rede sem fio, pressione o botão (WPS) no painel de controle por mais de dois segundos.

- Quando a rede Wi-Fi está no modo ocioso: O equipamento é desconectado imediatamente da rede sem fio, e o LED WPS apaga.

- Quando a rede Wi-Fi está sendo usada: Enquanto o equipamento aguarda a conclusão do trabalho atual, o LED WPS pisca rapidamente. Então, a conexão de rede sem fio é automaticamente desconectada e o LED WPS apaga.

### Usando o botão de menu

Dependendo dos opcionais ou modelos, alguns menus podem não ser exibidos no visor. Nesse caso, eles não se aplicam ao seu equipamento (consulte Visão geral dos menus).

Antes de começar, você precisará saber o nome da rede (SSID) e a chave da sua rede sem fio se ela estiver criptografada. Essas informações foram definidas quando o ponto de acesso (ou roteador sem fio) foi instalado. Se você não conhecer seu ambiente de rede sem fio, entre em contato com a pessoa responsável pela sua instalação.

Depois de concluída a conexão da rede sem fio, será preciso instalar um driver para imprimir em um aplicativo (consulte Instalando o driver pela rede).

1. Pressione o botão (Menu) no painel de controle.

2. Pressione Rede > Sem fio > Config. da WLAN.

3. Pressione OK para selecionar o método de configuração desejado.

   - Assistente (recomendado): Neste modo, a configuração é automática. O equipamento exibirá uma lista de redes disponíveis para escolha. Depois que uma rede for escolhida, a impressora solicitará a chave de segurança correspondente.

   - Personalizado: Neste modo, os usuáiros podem fornecer ou editar manualmente o SSID ou escolher a opção de segurança em detalhes.

### Configuração usando o Windows

Atalho para o programa de Configuração sem fio sem o CD: Se você tiver instalado o driver de impressão uma vez, poderá acessar o programa de Configuração sem fio sem o CD. No menu Iniciar, selecione Programas ou Todos os Programas > Samsung Printers > o nome do driver da impressora > Programa de configuração sem fio.

#### Ponto de acesso via cabo USB

##### Itens a serem preparados

- Ponto de acesso

- Computador conectado à rede

- CD de software fornecido com seu equipamento

- Equipamento com uma interface de rede sem fio instalada

- Cabo USB

##### Criando a rede de infraestrutura

1. Verifique se o cabo USB está conectado ao equipamento.

2. Ligue o computador, o ponto de acesso e o equipamento.

3. Insira o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

4. Selecione a opção Configuração sem fio e instalação.

5. Leia o Contrato de licença e selecione Aceito os termos do contrato de licença. Em seguida, clique em Avançar.

6. O software procura a rede sem fio.

   Se o software falhar ao encontrar a rede, verifique se o cabo USB está conectado corretamente entre o computador e o equipamento e siga as instruções na janela.

   - Se a configuração de rede sem fio foi definida antes, a janela Informações da configuração de rede sem fio aparecerá.

     Se você deseja redefinir as configurações sem fio, marque a caixa de seleção e clique em Avançar.

   - Para modelos com suporte para o botão WPS (sem uma conexão de cabo USB), a janela abaixo aparecerá.

     - Com um cabo USB: Conecte o cabo USB e clique em Avançar, então siga para a etapa 7.

     - Usando o botão WPS: Consulte Ponto de acesso via botão WPS (sem uma conexão de cabo USB).

7. Selecione o método a usar para a janela de método de configuração sem fio.

   - Configure as opções de rede sem fio manualmente.: Vá para a etapa 8.

   - Configure as opções de rede sem fio ao pressionar o botão WPS no ponto de acesso.: Conecte-se à rede sem fio pressionando o botão WPS no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

     - Siga as instruções exibidas na janela. Quando tiver concluído a definição das configurações de rede, vá para a etapa 11.

8. Após a pesquisa, a janela exibirá os dispositivos de rede sem fio. Selecione o nome (SSID) do seu ponto de acesso e clique em Avançar.

   Se não conseguir descobrir o nome de rede que deseja escolher, ou se desejar configurar a rede sem fio manualmente, clique em Configuração avançada.

   - Inserir nome da rede sem fio: Digite o SSID do ponto de acesso. O SSID diferencia maiúsculas de minúsculas.

   - Modo de operação: Selecione Infra-estrutura.

   - Autenticação: selecione um tipo de autenticação.

     Sistema aberto: a autenticação não é usada e a criptografia pode ou não ser usada dependendo da necessidade de segurança dos dados.

     Chave compartilhada: a autenticação é usada. Os dispositivos que possuem uma chave WEP apropriada podem acessar a rede.

     WPA Personal ou WPA2 Personal: Selecione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base na chave pré-compartilhada WPA. Essa opção usa uma chave secreta compartilhada (geralmente chamada senha da Chave pré-compartilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um de seus clientes.

   - Criptografia: Selecione a criptografia (Nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).

   - Chave de rede: insira o valor da chave de rede de criptografia.

   - Confirmar chave de rede: confirme o valor da chave de rede de criptografia.

   - Índice de chave WEP: Se você estiver usando a criptografia WEP, selecione o Índice de chave WEP apropriado.

   A janela de segurança de rede sem fio é exibida quando o ponto de acesso possui configurações de segurança.

   A janela de segurança de rede sem fio é exibida. A janela pode variar em função do seu modo de segurança: WEP ou WPA.

   - WEP

     Selecione Sistema aberto ou Chave compartilhada para a autenticação e insira a chave de segurança WEP. Clique em Avançar.

     WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede acessos não autorizados à sua rede sem fio. Esse protocolo criptografa a parte de dados de cada pacote transmitido em uma rede sem fio usando uma chave de criptografia WEP de 64 ou 128 bits.

   - WPA

     Insira a chave compartilhada WPA e clique em Avançar.

     O WPA autoriza e identifica usuários com base em uma chave secreta que muda automaticamente em intervalos regulares. O WPA também usa o TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e o AES (Advanced Encryption Standard) para a criptografia dos dados.

9. A janela exibe as configurações de rede sem fio e verifica se as opções estão corretas. Clique em Avançar.

   - Para o método de DHCP

     Se o método de atribuição de endereço IP for DHCP, verifique se a opção DHCP é mostrada na janela. Se Estático for mostrado, clique em Alterar TCP/IP para alterar o método de atribuição para DHCP.

   - Para o método Estático

     Se o método de atribuição de endereço IP for Estático, verifique se a opção Estático é mostrada na janela. Se DHCP for mostrado, clique em Alterar TCP/IP para inserir o endereço IP e outros valores de configuração de rede para o equipamento. Antes de inserir o endereço IP do equipamento, é necessário conhecer as informações de configuração de rede do computador. Se o computador estiver configurado para usar DHCP, entre em contato o administrador de rede para obter o endereço IP estático.

     Por exemplo:

     Se as informações de rede do computador forem semelhantes a:

     - Endereço IP: 169.254.133.42

     - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0

     As informações de rede do equipamento deverão ser:

     - Endereço IP: 169.254.133.43

     - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0 (Use a máscara de sub-rede do computador).

     - Gateway: 169.254.133.1

10. Quando a janela indicando que a conexão de cabo de rede está confirmada aparece, desconecte o cabo de rede e clique em Avançar.

    Se o cabo de rede não estiver conectado, ele pode ter dificuldade em encontrar o equipamento ao configurar a rede sem fio.

11. A configuração da rede sem fio está concluída. Para imprimir a partir de um dispositivo móvel compatível com Wi-Fi Direct, defina Wi-Fi Direct Option (consulte Configurando o Wi-Fi Direct).

    Opção Wi-Fi Direct:

    - A opção Wi-Fi Direct aparece na tela apenas se sua impressora tiver suporte para esse recurso.

    - É possível começar a criar Wi-Fi Direct usando o Samsung Easy Printer Manager (consulte Configurando o Wi-Fi Direct).

    - Nome da rede (SSID): O nome de Rede padrão é um nome de modelo e o comprimento máximo é de 22 caracteres (não incluindo "Direct-xx-").

    - Chave de rede é uma sequência numérica e o tamanho é 8 ~ 64 caracteres.

12. Quando a configuração da rede sem fio for concluída, desconecte o cabo USB entre o computador e o equipamento. Clique em Avançar.

13. Clique em Avançar quando a janela Confirmar conexão da impressora for exibida.

14. Selecione os componentes a serem instalados. Clique em Avançar.

15. Após selecionar os componentes, você também poderá alterar o nome do equipamento, definir o seu compartilhamento na rede, configurá-lo como a impressora padrão e alterar o nome da porta de cada equipamento. Clique em Avançar.

16. Após a conclusão da instalação, uma janela solicitando a impressão de uma página de teste será exibida. Se você desejar imprimir uma página de teste, clique em Imprimir uma página de teste.

    Caso contrário, clique em Avançar e vá para a etapa 18.

17. Se a página de teste for impressa corretamente, clique em Sim.

    Caso contrário, clique em Não para imprimi-la novamente.

18. Se você desejar registrar seu equipamento no site da Samusng e receber informações úteis, clique em Registro On-line. Se não, clique em Concluir.

#### Ponto de acesso via botão WPS (sem uma conexão de cabo USB)

Para modelos que tem um botão WPS, é possível definir a rede sem fio usando o botão WPS (sem uma conexão USB) e o ponto de acesso (ou um roteador) botão WPS.

##### Itens a serem preparados

- Ponto de acesso (ou roteador sem fio)

- Computador conectado à rede

- CD de software fornecido com seu equipamento

- Equipamento com uma interface de rede sem fio instalada

##### Criando a rede de infraestrutura

1. Ligue o computador, o ponto de acesso e o equipamento.

2. Insira o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

3. Selecione a opção Configuração sem fio e instalação.

4. Leia o Contrato de licença e selecione Aceito os termos do contrato de licença. Em seguida, clique em Avançar.

5. Selecione a opção Usando o botão WPS e clique em Avançar.

   - Para modelos com suporte para o botão WPS, a janela acima aparece.

   - Se sua máquina for conectada com um cabo USB, a janela acima não aparece. Desconecte o cabo USB se desejar definir a rede sem fio usando o botão WPS.

   - Se desejar definir a rede sem fio usando o cabo USB, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

6. A próxima janela pede que você verifique se seu ponto de acesso (ou roteador sem fio) tem suporte ou não para WPS.

   Se o ponto de acesso (ou roteador sem fio) tiver um botão WPS, selecione Sim e clique em Avançar.

7. Siga as instruções apresentadas na janela para definir uma rede sem fio.

   - Para modelos com uma tela de exibição, siga as etapas abaixo.

     1. Pressione e mantenha pressionado o botão (WPS) no painel de controle por cerca de dois a quatro segundos.

        A máquina espera até 2 minutos para o botão WPS no ponto de acesso (ou um roteador) ser pressionado.

     2. Pressione o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

        As mensagens são exibidas na tela do visor na ordem abaixo:

        - Conectando: O equipamento está se conectando ao ponto de acesso (ou roteador de rede sem fio).

        - Conectado: Quando o equipamento se conecta com êxito à rede sem fio, o LED WPS permanece aceso.

        - Tipo de SSID: Depois de concluído o processo de conexão da rede sem fio, as informações de SSID do AP serão exibidas no visor.

   - Para modelos sem uma tela de exibição, siga as etapas abaixo.

     1. Pressione e mantenha pressionado o botão (WPS) no painel de controle por cerca de 2 a 4 segundos até que o LED de status pisque rapidamente.

        O equipamento começa a se conectar à rede sem fio. O LED pisca lentamente por até dois minutos até você pressionar o botão PBC no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

     2. Pressione o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

        - A luz pisca rápido no LED WPS enquanto está se conectando ao ponto de acesso (ou roteador sem fio).

        - Quando o equipamento se conecta com êxito à rede sem fio, o LED WPS permanece aceso.

8. A janela Configuração de rede sem fio concluída é exibida. Clique em Next.

9. Clique em Avançar quando a janela Confirmar conexão da impressora for exibida.

10. Selecione os componentes a serem instalados. Clique em Avançar.

11. Após selecionar os componentes, você também poderá alterar o nome do equipamento, definir o seu compartilhamento na rede, configurá-lo como a impressora padrão e alterar o nome da porta de cada equipamento. Clique em Avançar.

12. Após a conclusão da instalação, uma janela solicitando a impressão de uma página de teste será exibida. Se você desejar imprimir uma página de teste, clique em Imprimir uma página de teste.

    Caso contrário, clique em Avançar e vá para a etapa 14.

13. Se a página de teste for impressa corretamente, clique em Sim.

    Caso contrário, clique em Não para imprimi-la novamente.

14. Se você desejar registrar seu equipamento no site da Samusng e receber informações úteis, clique em Registro On-line. Se não, clique em Concluir.

#### Ad hoc via cabo USB

Se você não possuir um ponto de acesso, ainda assim poderá conectar o equipamento sem fio ao seu computador configurando uma rede sem fio Ad-hoc através destas instruções simples.

##### Itens a serem preparados

- Computador conectado à rede

- CD de software fornecido com seu equipamento

- Equipamento com uma interface de rede sem fio instalada

- Cabo USB

##### Criando a rede Ad-hoc no Windows

1. Verifique se o cabo USB está conectado ao equipamento.

2. Ligue o computador e o equipamento com rede sem fio.

3. Insira o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

4. Selecione a opção Configuração sem fio e instalação.

5. Leia o Contrato de licença e selecione Aceito os termos do contrato de licença. Em seguida, clique em Avançar.

6. O software procura a rede sem fio.

   Se o software falhar ao encontrar a rede, verifique se o cabo USB está conectado corretamente entre o computador e o equipamento e siga as instruções na janela.

7. Após a pesquisa de redes sem fio ser concluída, uma lista das redes sem fio encontradas é exibida.

   Se você desejar usar a configuração Ad-hoc padrão da Samsung, selecione a última rede sem fio na lista, aquela que possui Nome da rede (SSID) igual a portthru e Sinal igual a Rede Auto da impressora.

   Em seguida, clique em Avançar.

   Se desejar usar outras configurações Ad-hoc, selecione outra rede sem fio na lista.

   Se desejar alterar as configurações Ad-hoc, clique no botão Configuração avançada.

   - Inserir nome da rede sem fio: digite o nome SSID desejado (o SSID diferencia maiúsculas de minúsculas).

   - Modo de operação: selecione Ad-hoc.

   - Canal: selecione o canal (Configuração automática ou 2412 MHz a 2467 MHz).

   - Autenticação: selecione um tipo de autenticação.

     Sistema aberto: a autenticação não é usada e a criptografia pode ou não ser usada dependendo da necessidade de segurança dos dados.

     Chave compartilhada: a autenticação é usada. Os dispositivos que possuem uma chave WEP apropriada podem acessar a rede.

   - Criptografia: selecione a criptografia (Nenhuma, WEP64, WEP128).

   - Chave de rede: insira o valor da chave de rede de criptografia.

   - Confirmar chave de rede: confirme o valor da chave de rede de criptografia.

   - Índice de chave WEP: Se você estiver usando a criptografia WEP, selecione o Índice de chave WEP apropriado.

   A janela de segurança da rede sem fio é exibida quando a rede Ad-hoc possui segurança ativada.

   Selecione Sistema aberto ou Chave compartilhada para a autenticação e clique em Avançar.

   - WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede acessos não autorizados à sua rede sem fio. Esse protocolo criptografa a parte de dados de cada pacote transmitido em uma rede sem fio usando uma chave de criptografia WEP de 64 ou 128 bits.

8. A janela que mostra a configuração de rede sem fio é exibida. Verifique as configurações e clique em Avançar.

   Antes de inserir o endereço IP do equipamento, é necessário conhecer as informações de configuração de rede do computador. Se a configuração de rede do computador estiver definida como DHCP, a configuração de rede sem fio também deverá ser DHCP. Da mesma forma, se a configuração de rede do computador estiver definida como Estático, a configuração de rede sem fio também deverá ser Estático.

   Se o seu computador estiver definido como DHCP e você desejar usar uma configuração estática, será necessário entrar em contato com o administrador de rede para obter o endereço IP estático.

   - Para o método de DHCP

     Se o método de atribuição de endereço IP for DHCP, verifique se a opção DHCP é exibida na janela Confirmação da configuração de rede sem fio. Se Estático for mostrado, clique em Alterar TCP/IP para alterar o método de atribuição para Receber endereço IP automaticamente (DHCP).

   - Para o método Estático

     Se o método de atribuição de endereços IP for Static, verifique se a opção Static está exibida na janela Confirmação da configuração de rede sem fio. Se DHCP for mostrado, clique em Alterar TCP/IP para inserir o endereço IP e outros valores de configuração de rede para o equipamento.

     Por exemplo:

     Se as informações de rede do computador forem semelhantes a:

     - Endereço IP: 169.254.133.42

     - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0

     As informações de rede do equipamento deverão ser:

     - Endereço IP: 169.254.133.43

     - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0 (Use a máscara de sub-rede do computador).

     - Gateway: 169.254.133.1

9. A janela Configuração de rede sem fio concluída é exibida. Clique em Avançar.

10. Quando as configurações de rede sem fio estiverem concluídas, desconecte o cabo USB entre o computador e o equipamento. Clique em Avançar.

    Se a janela Alterar configuração de rede do PC for exibida, siga as etapas na janela. Clique em Avançar se tiver concluído as configurações de rede sem fio do computador. Se você configurar a rede sem fio do computador como DHCP, levará vários minutos até receber o endereço IP.

11. Clique em Avançar quando a janela Confirmar conexão da impressora for exibida.

12. Selecione os componentes a serem instalados. Clique em Avançar.

13. Após selecionar os componentes, você também poderá alterar o nome do equipamento, definir o seu compartilhamento na rede, configurá-lo como a impressora padrão e alterar o nome da porta de cada equipamento. Clique em Avançar.

14. Após a conclusão da instalação, uma janela solicitando a impressão de uma página de teste será exibida. Se você desejar imprimir uma página de teste, clique em Imprimir uma página de teste.

    Caso contrário, clique em Avançar e vá para a etapa 16.

15. Se a página de teste for impressa corretamente, clique em Sim.

    Caso contrário, clique em Não para imprimi-la novamente.

16. Se você desejar registrar seu equipamento no site da Samusng e receber informações úteis, clique em Registro On-line. Se não, clique em Concluir.

### Configuração usando o Macintosh

#### Itens a serem preparados

- Ponto de acesso

- Computador conectado à rede

- CD de software fornecido com seu equipamento

- Equipamento com uma interface de rede sem fio instalada

- Cabo USB

#### Ponto de acesso via cabo USB

1. Verifique se o cabo USB está conectado ao equipamento.

2. Ligue o computador, o ponto de acesso e o equipamento.

3. Insira o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

4. Clique duas vezes no ícone de CD-ROM exibido na área de trabalho do Macintosh.

5. Clique duas vezes na pasta MAC_Installer > ícone Installer OS X.

6. Clique em Continue.

7. Leia o contrato de licença e clique em Continue.

8. Clique em Agree para aceitar os termos do contrato de licença.

9. Quando a mensagem informando que todos os aplicativos serão fechados for exibida no seu computador, clique em Continue.

10. Clique em Wireless Network Setting na janela User Options Pane.

11. O software procura a rede sem fio.

    Se o software falhar ao encontrar a rede, verifique se o cabo USB está conectado corretamente entre o computador e o equipamento e siga as instruções na janela.

    - Se a configuração de rede sem fio foi definida antes, a janela Wireless Network Setting Information aparecerá.

      Se você deseja redefinir as configurações sem fio, marque a caixa de seleção e clique em Avançar.

    - Para modelos com suporte para o botão WPS (sem uma conexão de cabo USB), a janela abaixo aparecerá.

      - With a USB Cable: Conecte o cabo USB e clique em Avançar, então siga para a etapa 7.

      - Using the WPS Button: Consulte Ponto de acesso via botão WPS (sem uma conexão de cabo USB).

12. Selecione o método a usar para a janela de método de configuração sem fio.

    - Configure the wireless settings manually.: Vá para a etapa 13.

    - Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.: Conecte-se à rede sem fio pressionando o botão WPS no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

      - Siga as instruções exibidas na janela. Quando tiver concluído a definição das configurações de rede, vá para a etapa 16.

13. Após a pesquisa, a janela exibirá os dispositivos de rede sem fio. Selecione o nome (SSID) do seu ponto de acesso e clique em Next.

    Ao definir a configuração de rede sem fio manualmente, clique em Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Digite o SSID do ponto de acesso. O SSID diferencia maiúsculas de minúsculas.

    - Operation Mode: Selecione Infrastructure.

    - Authentication: selecione um tipo de autenticação.

      Open System: a autenticação não é usada e a criptografia pode ou não ser usada dependendo da necessidade de segurança dos dados.

      Shared Key: a autenticação é usada. Os dispositivos que possuem uma chave WEP apropriada podem acessar a rede.

      WPA Personal ou WPA2 Personal: Selecione esta opção para autenticar o servidor de impressão com base na chave pré-compartilhada WPA. Essa opção usa uma chave secreta compartilhada (geralmente chamada senha da Chave pré-compartilhada) que é configurada manualmente no ponto de acesso e em cada um de seus clientes.

    - Encryption: selecione a criptografia. (Nenhuma, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)

    - Network Key: insira o valor da chave de rede de criptografia.

    - Confirm Network Key: confirme o valor da chave de rede de criptografia.

    - WEP Key Index: Se você estiver usando a criptografia WEP, selecione o WEP Key Index apropriado.

    A janela de segurança de rede sem fio é exibida quando o ponto de acesso possui segurança ativada.

    A janela de segurança de rede sem fio é exibida. A janela pode variar em função do seu modo de segurança: WEP ou WPA.

    - WEP

      Selecione Open System ou Shared Key para a autenticação e insira a chave de segurança WEP. Clique em Next.

      WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede acessos não autorizados à sua rede sem fio. Esse protocolo criptografa a parte de dados de cada pacote transmitido em uma rede sem fio usando uma chave de criptografia WEP de 64 ou 128 bits.

    - WPA

      Insira a chave compartilhada WPA e clique em Next.

      O WPA autoriza e identifica usuários com base em uma chave secreta que muda automaticamente em intervalos regulares. O WPA também usa o TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e o AES (Advanced Encryption Standard) para a criptografia dos dados.

14. A janela mostra as configurações da rede sem fio e permite verificar se as configurações estão corretas. Clique em Next.

    - Para o método de DHCP

      Se o método de atribuição de endereço IP for DHCP, verifique se a opção DHCP é mostrada na janela. Se Static for mostrado, clique em Change TCP/IP para alterar o método de atribuição para DHCP.

    - Para o método Estático

      Se o método de atribuição de endereço IP for Estático, verifique se a opção Estático é mostrada na janela. Se DHCP for mostrado, clique em Change TCP/IP para inserir o endereço IP e outros valores de configuração de rede para o equipamento. Antes de inserir o endereço IP do equipamento, é necessário conhecer as informações de configuração de rede do computador. Se o computador estiver configurado para usar DHCP, entre em contato o administrador de rede para obter o endereço IP estático.

      Por exemplo:

      Se as informações de rede do computador forem semelhantes a:

      - Endereço IP: 169.254.133.42

      - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0

      As informações de rede do equipamento deverão ser como mostradas a seguir:

      - Endereço IP: 169.254.133.43

      - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0 (Use a máscara de sub-rede do computador).

      - Gateway: 169.254.133.1

15. Quando a janela indicando que a conexão de cabo de rede está confirmada aparece, desconecte o cabo de rede e clique em Avançar.

    Se o cabo de rede não estiver conectado, ele pode ter dificuldade em encontrar o equipamento ao configurar a rede sem fio.

16. A configuração da rede sem fio está concluída. Para imprimir a partir de um dispositivo móvel compatível com Wi-Fi Direct, defina Wi-Fi Direct Option (consulte Configurando o Wi-Fi Direct).

    Wi-Fi Direct Option:

    - A Opção Wi-Fi Direct aparece na tela apenas se sua impressora tiver suporte para esse recurso.

    - É possível começar a criar Wi-Fi Direct usando o Samsung Easy Printer Manager (consulte Configurando o Wi-Fi Direct).

    - Network Name(SSID): O nome de Rede padrão é um nome de modelo e o comprimento máximo é de 22 caracteres (não incluindo "Direct-xx-").

    - Network Key é uma sequência numérica e o tamanho é 8 ~ 64 caracteres.

17. Quando as configurações de rede sem fio estiverem concluídas, desconecte o cabo USB entre o computador e o equipamento.

18. A configuração da rede sem fio está concluída. Após a conclusão da instalação, clique em Quit.

    Depois de concluída a conexão da rede sem fio, será preciso instalar um driver para imprimir em um aplicativo (consulte Instalação para Macintosh).

#### Definindo o ponto de acesso usando o botão WPS

Para modelos que tem um botão WPS, é possível definir a rede sem fio usando o botão WPS (sem uma conexão USB) e o ponto de acesso (ou um roteador) botão WPS.

##### Itens a serem preparados

- Ponto de acesso (ou roteador sem fio)

- Computador conectado à rede

- CD de software fornecido com seu equipamento

- Equipamento com uma interface de rede sem fio instalada

##### Criando a rede de infraestrutura

1. Ligue o computador, o ponto de acesso e o equipamento.

2. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

3. Clique duas vezes no ícone de CD-ROM exibido na área de trabalho do Macintosh.

4. Clique duas vezes na pasta MAC_Installer > ícone Installer OS X.

5. Clique em Continue.

6. Leia o contrato de licença e clique em Continue.

7. Clique em Agree para aceitar os termos do contrato de licença.

8. Quando a mensagem informando que todos os aplicativos serão fechados for exibida no seu computador, clique em Continue.

9. Clique em Wireless Network Setting na janela User Options Pane.

10. Selecione a opção Usando o botão WPS e clique em Avançar.

    - Para modelos com suporte para o botão WPS, a janela acima aparece.

    - Se sua máquina for conectada com um cabo USB, a janela acima não aparece. Desconecte o cabo USB se desejar definir a rede sem fio usando o botão WPS.

    - Se desejar definir a rede sem fio usando o cabo USB, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

11. A próxima janela pede que você verifique se seu ponto de acesso (ou roteador sem fio) tem suporte ou não para WPS.

    Se o ponto de acesso (ou roteador sem fio) tiver um botão WPS, selecione Sim e clique em Avançar.

12. Siga as instruções apresentadas na janela para definir uma rede sem fio.

    - Para modelos com uma tela de exibição, siga as etapas abaixo:

      1. Pressione e mantenha pressionado o botão (WPS) no painel de controle por cerca de dois a quatro segundos.

         A máquina espera até 2 minutos para o botão WPS no ponto de acesso (ou um roteador) ser pressionado.

      2. Pressione o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

         As mensagens são exibidas na tela do visor na ordem abaixo:

         - Conectando: O equipamento está se conectando ao ponto de acesso (ou roteador de rede sem fio).

         - Conectado: Quando o equipamento se conecta com êxito à rede sem fio, o LED WPS permanece aceso.

         - Tipo de SSID: Depois de concluído o processo de conexão da rede sem fio, as informações de SSID do AP serão exibidas no visor.

    - Para modelos sem uma tela de exibição, siga as etapas abaixo:

      1. Pressione e mantenha pressionado o botão (WPS) no painel de controle por cerca de 2 a 4 segundos até que o LED de status pisque rapidamente.

         O equipamento começa a se conectar à rede sem fio. O LED pisca lentamente por até dois minutos até você pressionar o botão PBC no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

      2. Pressione o botão WPS (PBC) no ponto de acesso (ou roteador sem fio).

         - O LED WPS pisca rapidamente. O equipamento está se conectando ao ponto de acesso (ou roteador de rede sem fio).

         - Quando o equipamento se conecta com êxito à rede sem fio, o LED WPS permanece aceso.

13. A configuração da rede sem fio está concluída. Após a conclusão da instalação, clique em Quit.

    Depois de concluída a conexão da rede sem fio, será preciso instalar um driver para imprimir em um aplicativo (consulte Instalação para Macintosh).

#### Ad hoc via cabo USB

Se você não possuir um ponto de acesso, ainda assim poderá conectar o equipamento sem fio ao seu computador através da configuração de uma rede sem fio Ad-hoc por meio destas instruções simples.

##### Itens a serem preparados

- Computador conectado à rede

- CD de software fornecido com seu equipamento

- Equipamento com uma interface de rede sem fio instalada

- Cabo USB

##### Criando a rede Ad-hoc no Macintosh

1. Verifique se o cabo USB está conectado ao equipamento.

2. Ligue o computador e o equipamento com rede sem fio.

3. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

4. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Macintosh.

5. Clique duas vezes na pasta MAC_Installer > ícone Installer OS X.

6. Clique em Continue.

7. Leia o contrato de licença e clique em Continue.

8. Clique em Agree para aceitar os termos do contrato de licença.

9. Quando a mensagem informando que todos os aplicativos serão fechados for exibida no seu computador, clique em Continue.

10. Clique em Wireless Network Setting na janela User Options Pane.

11. O software pesquisará os dispositivos de rede sem fio.

    Se a pesquisa falhar, verifique se o cabo USB está conectado corretamente entre o computador e o equipamento e siga as instruções na janela.

12. Após a pesquisa de redes sem fio ser concluída, uma lista das redes sem fio encontradas é exibida.

    Se você desejar usar a configuração Ad-hoc padrão da Samsung, selecione a última rede sem fio na lista, aquela que possui Network Name(SSID) igual a portthru e Signal igual a Printer Self Network.

    Em seguida, clique em Next.

    Se desejar usar outras configurações Ad-hoc, selecione outra rede sem fio na lista.

    Se desejar alterar as configurações Ad-hoc, clique no botão Advanced Setting.

    - Enter the wireless Network Name: Digite o nome SSID (o SSID diferencia maiúsculas de minúsculas).

    - Operation Mode: selecione Ad-hoc.

    - Channel: selecione o canal (Auto Setting ou 2412 MHz a 2467 MHz).

    - Authentication: selecione um tipo de autenticação.

      Open System: a autenticação não é usada e a criptografia pode ou não ser usada dependendo da necessidade de segurança dos dados.

      Shared Key: a autenticação é usada. Os dispositivos que possuem uma chave WEP apropriada podem acessar a rede.

    - Encryption: selecione a criptografia (Nenhuma, WEP64, WEP128).

    - Network Key: insira o valor da chave de rede de criptografia.

    - Confirm Network Key: confirme o valor da chave de rede de criptografia.

    - WEP Key Index: Se você estiver usando a criptografia WEP, selecione o WEP Key Index apropriado.

    A janela de segurança da rede sem fio é exibida quando a rede Ad-hoc possui uma configuração de segurança.

    Selecione Open System ou Shared Key para a autenticação e clique em Next.

    - WEP (Wired Equivalent Privacy) é um protocolo de segurança que impede acessos não autorizados à sua rede sem fio. Esse protocolo criptografa a parte de dados de cada pacote transmitido em uma rede sem fio usando uma chave de criptografia WEP de 64 ou 128 bits.

13. A janela que mostra as configurações de rede sem fio é exibida. Verifique as configurações e clique em Next.

    Antes de inserir o endereço IP do equipamento, é necessário conhecer as informações de configuração de rede do computador. Se a configuração de rede do computador estiver definida como DHCP, a configuração de rede sem fio também deverá ser DHCP. Da mesma forma, se a configuração de rede do computador estiver definida como Estático, a configuração de rede sem fio também deverá ser Estático.

    Se o seu computador estiver definido como DHCP e você desejar usar uma configuração estática, será necessário entrar em contato com o administrador de rede para obter o endereço IP estático.

    - Para o método de DHCP

      Se o método de atribuição de endereços IP for DHCP, verifique se a opção DHCP é mostrada na janela Wireless Network Setting Confirm. Se Static for mostrado, clique em Change TCP/IP para alterar o método de atribuição para Receive IP address automatically (DHCP).

    - Para o método Estático

      Se o método de atribuição de endereços IP for Static, verifique se a opção Static está exibida na janela Confirmação da configuração de rede sem fio. Se DHCP for mostrado, clique em Alterar TCP/IP para inserir o endereço IP e outros valores de configuração de rede para o equipamento.

      Por exemplo:

      Se as informações de rede do computador forem semelhantes a:

      - Endereço IP: 169.254.133.42

      - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0

      As informações de rede do equipamento deverão ser como mostradas a seguir:

      - Endereço IP: 169.254.133.43

      - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0 (Use a máscara de sub-rede do computador).

      - Gateway: 169.254.133.1

14. Quando a janela indicando que a conexão de cabo de rede está confirmada aparece, desconecte o cabo de rede e clique em Avançar.

    Se o cabo de rede não estiver conectado, ele pode ter dificuldade em encontrar o equipamento ao configurar a rede sem fio.

15. A rede sem fio será conectada de acordo com a configuração de rede.

16. A configuração da rede sem fio está concluída. Após a conclusão da instalação, clique em Quit.

    Depois de concluída a conexão da rede sem fio, será preciso instalar um driver para imprimir em um aplicativo (consulte Instalação para Macintosh).

### Usando um cabo de rede

Equipamentos que não têm suporte para a porta de rede não poderão usar esse recurso (consulte Visão traseira).

Seu equipamento é um dispositivo compatível com ambientes de rede. Para permitir que ele funcione com a sua rede, você precisará executar alguns procedimentos de configuração.

- Depois de concluída a conexão da rede sem fio, será preciso instalar um driver para imprimir em um aplicativo (consulte Instalando o driver pela rede).

- Consulte o administrador da rede, ou a pessoa que configurou sua rede sem fio, para obter informações sobre a configuração da rede.

#### Itens a serem preparados

- Ponto de acesso

- Computador conectado à rede

- CD de software fornecido com seu equipamento

- Equipamento com uma interface de rede sem fio instalada

- Cabo de rede

#### Imprimindo o relatório de configuração de rede

Você pode identificar as configurações de rede do seu equipamento ao imprimir um relatório de configuração de rede.

Consulte Imprimindo o relatório de configuração de rede.

#### Configuração do IP com o SetIP (Windows)

Este programa é usado para configurar manualmente o endereço IP de rede do seu equipamento usando o endereço MAC do equipamento para se comunicar com ele. O endereço MAC é o número de série do hardware da interface de rede e pode ser encontrado no Relatório de configuração de rede.

Consulte Definindo o endereço IP.

#### Configurando a rede sem fio do equipamento

Antes de começar, você precisará saber o nome da rede (SSID) e a chave da sua rede sem fio se ela estiver criptografada. Essas informações foram definidas quando o ponto de acesso (ou roteador sem fio) foi instalado. Se você não conhecer seu ambiente de rede sem fio, entre em contato com a pessoa responsável pela sua instalação.

Para configurar os parâmetros da rede sem fio, use o SyncThru™ Web Service.

#### Usando o SyncThru™ Web Service

Antes de iniciar a configuração dos parâmetros de rede sem fio, verifique o status de conexão do cabo.

1. Verifique se o cabo de rede está ou não conectado ao equipamento. Caso contrário, conecte o equipamento com um cabo de rede padrão.

2. Inicie um navegador da Web, como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e insira o novo endereço IP do seu equipamento na janela do navegador.

   Por exemplo:

3. Clique em Login no canto superior direito do site SyncThru™ Web Service.

4. Digite a ID e a Senha e, em seguida, clique em Login.

   - ID: admin

   - Senha: sec00000

5. Quando a janela do SyncThru™ Web Service for aberta, clique em Configurações de rede.

6. Clique em Sem fio > Assistente.

   O Assistente o ajudará a seguir as etapas de configuração da rede sem fio. No entanto, se desejar configurar a rede sem fio diretamente, selecione Personalizado.

7. Selecione o Nome da rede (SSID) na lista.

   - SSID: SSID (Service Set Identifier) é um nome que identifica uma rede sem fio. Pontos de acesso e dispositivos de rede sem fio que tentam se conectar a uma rede sem fio específica devem usar o mesmo SSID. O SSID diferencia maiúsculas de minúsculas.

   - Modo de operação: O Modo de operação está relacionado aos tipos de conexões sem fio (consulte Nome da rede sem fio e chave da rede).

     - Ad-hoc: permite que dispositivos sem fio se comuniquem diretamente uns com os outros em um ambiente ponto a ponto.

     - Infraestrutura: permite que dispositivos sem fio se comuniquem entre si por meio de um ponto de acesso.

   Se o Modo de operação da sua rede for Infraestrutura, selecione o SSID do ponto de acesso. Se o Modo de operação for Ad-hoc, selecione o SSID do equipamento. Observe que "portthru" é o SSID padrão do seu equipamento.

8. Clique em Avançar.

   Se a janela de configuração da segurança da rede sem fio for exibida, digite a senha registrada (chave de rede) e clique em Avançar.

9. A janela de confirmação é exibida. Verifique a configuração da rede sem fio. Se a configuração estiver correta, clique em Aplicar.

   Desconecte o cabo de rede (padrão ou de rede). O seu equipamento deverá se comunicar via rede sem fio. No caso do modo Ad-hoc, você poderá usar LANs com e sem fio ao mesmo tempo.

### Ativando/desativando a rede Wi-Fi

Se seu equipamento tiver um visor, você também pode ativar/desativar Wi-Fi no painel de controle do equipamento usando o menu Rede.

1. Verifique se o cabo de rede está conectado ao equipamento. Caso contrário, conecte o equipamento com um cabo de rede padrão.

2. Inicie um navegador da Web, como o Internet Explorer, Safari ou Firefox e insira o novo endereço IP do seu equipamento na janela do navegador.

   Por exemplo:

3. Clique em Login no canto superior direito do site SyncThru™ Web Service.

4. Digite a ID e a Senha e, em seguida, clique em Login.

   - ID: admin

   - Senha: sec00000

5. Quando a janela do SyncThru™ Web Service for aberta, clique em Configurações de rede.

6. Clique em Sem fio > Personalizado.

   Você também pode ativar/desativar a rede Wi-Fi.

### Configurando o Wi-Fi Direct para impressão móvel

O Wi-Fi Direct é um método de conexão peer to peer fácil de conectar para sua impressora e um dispositivo móvel que fornece conexão segura e um melhor rendimento que o modelo Ad Hoc.

Com um Wi-Fi Direct, é possível conectar sua impressora a uma rede Wi-Fi Direct enquanto ao mesmo tempo conecta-se a um ponto de acesso. É possível usar uma rede com fio e uma rede Wi-Fi Direct simultaneamente para vários usuários poderem acessar e imprimir documentos a partir de Wi-Fi Direct e de uma rede com fio.

- Não é possível conectar-se à Internet através do Wi-Fi Direct da impressora.

- A lista de protocolos compatíveis pode diferir da do seu modelo, as redes Wi-Fi Direct NÃO tem suporte para IPv6, filtragem de rede, IPSec, WINS e serviços SLP.

#### Configurando o Wi-Fi Direct

Você pode ativar o recurso Wi-Fi Direct por um dos seguintes métodos.

##### A partir do computador conectado por cabo USB (recomendado)

- Ao configurar a partir do CD de software fornecido, consulte o ponto de acesso via cabo USB.

  - Usuário do Windows, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

  - Usuário do Macintosh, consulte Ponto de acesso via cabo USB.

- Depois da conclusão da instalação do driver, o Samsung Easy Printer Manager pode ser definido e as alterações no Wi-Fi Direct podem ser realizadas.

  O Samsung Easy Printer Manager está disponível apenas para usuários do OS Windows e Macintosh.

  - No menu Iniciar, selecione Programas ou Todos os Programas > Samsung Printers > Samsung Easy Printer Manager > Configurações do dispositivo > Rede.

    - Ativar/Desativar Wi-Fi Direct: Selecione Ativado para ativar.

    - Nome do Dispositivo: Insira o nome da impressora para pesquisar sua impressora em uma rede sem fio. Por padrão, o nome do dispositivo é um nome de modelo.

    - Endereço IP: Insira o endereço IP da impressora. Esse endereço IP é usada apenas para a rede local e não para a rede com ou sem fio da infraestrutura. Recomendamos usar o endereço IP local padrão (um endereço IP local padrão da impressora para Wi-Fi Direct e 192.168.3.1 )

    - Proprietário do grupo: Ative esta opção para atribuir a impressora a um propriedade do grupo Wi-Fi Direct. O Proprietário do Grupo age de maneira similar a um ponto de acesso sem fio. Recomendamos ativar esta opção.

    - Chave de Rede: Se sua impressora for um Proprietário do Grupo, uma Chave de Rede é necessária para outros dispositivos móveis conectarem-se à sua impressora. Você pode configurar uma Chave de Rede você mesmo, ou lembrar a chave de Rede fornecida que é gerada aleatoriamente por padrão.

##### A partir da máquina (Máquinas com uma tela de exibição)

- Selecione Rede > Sem fio > Wi-Fi Direct no painel de controle.

- Ative Wi-Fi Direct.

##### A partir do computador conectado em rede

Se sua impressora estiver usando um cabo de rede um ponto de acesso sem fio, é possível ativar e configurar o Wi-Fi Direct a partir do SyncThru™ Web Service.

- Acesse SyncThru™ Web Service, selecione Configurações > Configurações de Rede > Sem fio > Wi-Fi Direct.

- Ativar ou desativar Wi-Fi Direct e outras opções.

- Para usuários do OS Linux,

  - Imprima relatórios de configuração de rede IP para verificar a produção (consulte Imprimindo o relatório de configuração de rede).

  - Acesse Serviço da Web do SyncThru, selecione Configurações > Configurações de Rede > Sem fio > Wi-Fi Direct.

  - Ative ou desative Wi-Fi Direct.

#### Configurando o dispositivo móvel

- Depois de configurar o Wi-Fi Direct a partir da impressora, consulte o manual do usuário do dispositivo móvel que está usando para definir seu Wi-Fi Direct.

- Depois de configurar o Wi-Fi Direct, é preciso fazer download do aplicativo de impressão móvel (por exemplo: impressora Samsung Mobile) para imprimir a partir do seu smartphone.

- Quando tiver localizado uma impressora a que deseja se conectar a partir do dispositivo móvel, selecione-a e o LED da impressora piscará. Pressione o botão WPS na impressora e ele será conectado ao seu dispositivo móvel.

- Se seu dispositivo móvel não tiver suporte para WPS, é preciso inserir a "Chave de Rede" de uma impressora, em vez de aperta o botão WPS.

### Solução de problemas

#### Problemas durante a configuração ou instalação de drivers

##### Impressoras não encontradas

- Seu equipamento pode não estar ligado. Ligue o computador e o equipamento.

- O cabo USB não está conectado entre o computador e o equipamento. Conecte o equipamento ao seu computador usando um cabo USB.

- O equipamento não oferece suporte a uma rede sem fio. Consulte o manual do usuário do equipamento incluído no CD de software fornecido e prepare um equipamento de rede sem fio.

##### Falha na conexão - SSID não encontrada

- O equipamento não consegue encontrar o nome de rede (SSID) selecionado ou inserido por você. Verifique o nome de rede (SSID) em seu ponto de acesso e tente conectar novamente.

- O seu ponto de acesso não está ligado. Ligue o seu ponto de acesso.

##### Falha na conexão - Segurança inválida

- A segurança não está configurada corretamente. Verifique a segurança configurada no ponto de acesso e em seu equipamento.

##### Falha na conexão - Erro de conexão geral

- Seu computador não está recebendo sinal do equipamento. Verifique o cabo USB e a alimentação do seu equipamento.

##### Falha na conexão - Rede com fio conectada

- Seu equipamento está conectado com um cabo de rede. Remova o cabo de rede do equipamento.

##### Erro de conexão do PC

- O endereço de rede configurado não pode ser usado para conectar o computador e o equipamento.

  - Para ambientes de rede DHCP

    A impressora recebe o endereço IP automaticamente (DHCP) quando o computador está configurado para usar o DHCP.

  - Em um ambiente de rede estático

    O equipamento usa o endereço estático quando o computador está configurado para usar um endereço estático.

    Por exemplo:

    Se as informações de rede do computador forem semelhantes a:

    - Endereço IP: 169.254.133.42

    - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0

    Então as informações de rede do equipamento deverão ser:

    - Endereço IP: 169.254.133.43

    - Máscara de sub-rede: 255.255.0.0 (Use a máscara de sub-rede do computador).

    - Gateway: 169.254.133.1

#### Outros problemas

Se houver problemas durante a utilização do equipamento em uma rede, verifique as possibilidades a seguir.

Para obter informações sobre o ponto de acesso (ou roteador sem fio), consulte seu próprio guia do usuário.

- Seu computador, ponto de acesso (ou roteador sem fio) ou equipamento pode não estar ligado.

- Verifique a recepção sem fio ao redor do equipamento. Se o roteador estiver longe do equipamento ou se houver um obstáculo, poderá haver dificuldade para receber o sinal.

- Desligue e ligue o ponto de acesso (ou roteador sem fio), o equipamento e o computador. Algumas vezes, fazer isso pode recuperar a comunicação de rede.

- Verifique se algum software de firewall (V3 ou Norton) está bloqueando a comunicação.

  Se o computador e o equipamento estiverem conectados na mesma rede, e não puderem se encontrados na pesquisa, um firewall poderá estar bloqueando a comunicação. Consulte o manual do usuário do software para saber como desativá-lo e procure o equipamento novamente.

- Verifique se o endereço IP do equipamento foi alocado corretamente. Você pode verificar o endereço IP ao imprimir o relatório de configuração de rede.

- Verifique se o ponto de acesso (ou roteador sem fio) possui um mecanismo de segurança configurado (senha). Se houver uma senha, consulte o administrador do ponto de acesso (ou roteador sem fio).

- Verifique o endereço IP do equipamento. Reinstale o driver do equipamento e altere as configurações para se conectar ao equipamento na rede. Devido às características do DHCP, o endereço IP alocado poderá mudar se o equipamento não for usado por um longo período ou se o ponto de acesso for reiniciado.

  Registre o endereço MAC do produto quando configurar o servidor DHCP no ponto de acesso (ou roteador sem fio). Então você pode usar sempre o endereço IP que está definido com o endereço MAC. Você pode identificar o endereço MAC do seu equipamento ao imprimir um relatório de configuração de rede (consulte Imprimindo o relatório de configuração de rede).

- Verifique o ambiente de rede sem fio. Talvez não seja possível conectar à rede no ambiente de infraestrutura onde é necessário digitar as informações de um usuário antes de se conectar ao ponto de acesso (ou roteador sem fio).

- Este equipamento oferece suporte somente ao IEEE 802.11 b/g/n e Wi-Fi. Outros tipos de comunicação sem fio (ex.: Bluetooth) não são aceitos.

- Ao usar o modo Ad-hoc, em sistemas operacionais como o Windows Vista, talvez seja necessário definir a conexão sem fio toda vez que o equipamento sem fio for usado.

- Não é possível usar os modos Infraestrutura e Ad-hoc ao mesmo tempo para equipamentos de rede sem fio Samsung.

- O equipamento está ao alcance da rede sem fio.

- O equipamento não está próximo a obstáculos que poderiam bloquear o sinal.

  Remova quaisquer objetos metálicos grandes entre o ponto de acesso (ou roteador sem fio) e o equipamento.

  Certifique-se de que o equipamento e o ponto de acesso (ou roteador sem fio) não estejam separados por postes, paredes ou colunas de sustentação que contenham metais ou concreto.

- O equipamento está afastado de outros dispositivos eletrônicos que podem interferir com o sinal sem fio.

  Muitos dispositivos podem interferir com o sinal sem fio, incluindo um forno de microondas e alguns dispositivos Bluetooth.

- Sempre que a configuração do seu ponto de acesso (ou roteador sem fio) mudar, é preciso fazer a configuração de rede sem fio do produto novamente.