## Specificaţii

### Specificaţii generale

Valorile specificaţiilor trecute mai jos pot face obiectul modificării fără înştiinţare. Consultaţi www.samsung.com pentru eventuale modificări ale informaţiilor.

Componente | Descriere
--- | ---
Dimensiune | Lăţime x Lungime x Înălţime | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 389 x 274 x 249 mm
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series | 402 x 293 x 296 mm
SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 407 x 293 x 296 mm
Greutatea | Maşină cu consumabile | SCX-340x Series SCX-340xW Series | 6.65 Kg
SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series [a] | 8 Kg
Nivel de zgomot[b] | Modul disponibil | Mai puţin de 26 dB (A)
Mod imprimare | Mai puţin de 50 dB (A)
Modul Copy (copiere) | Geamul scanerului | Mai puţin de 50 dB (A)
Alimentator de documente | Mai puţin de 52 dB (A)
Mod scanare | Geamul scanerului | Mai puţin de 52 dB (A)
Alimentator de documente | Mai puţin de 54 dB (A)
Temperatura | Funcţionare | 10 la 32 °C(50 la 90 °F)
Depozitare (în ambalaj) | -20 la 40 °C (-4 la 104 °F)
Umiditate | Funcţionare | 20 la 80% umiditate relativă
Depozitare (în ambalaj) | 10 la 90% umiditate relativă
Sursă de alimentare, valori nominale[c] | Modele de 110 volţi | c.a. 110 - 127 V
Modele de 220 volţi | c.a. 220 - 240 V
Consum de putere | Modul mediu de funcţionare | Mai puţin de 310 W
Modul disponibil | Mai puţin de 30 W

Modul de economisire a energiei

- SCX-340x Series: Mai puţin de 1,2 W

- SCX-340xW Series: Mai puţin de 1,6 W

- SCX-340xF/SCX-340xFH Series: Mai puţin de 1,7 W

- SCX-340xFW/SCX-340xHW Series: Mai puţin de 2,1 W

În modul nealimentat | Mai puţin de 0,45 W
Fără fir[d] | Modul | T77H262

[a] Dimensiunile şi greutatea se măsoară fără receptor.

[b] Nivel de presiune sonoră, ISO 7779. Configuraţie testat: instalarea de bază a maşinii, hârtie A4, imprimare simplă.

[c] Examinaţi eticheta echipamentului, cu valorile nominale specifice pentru tensiune (V), frecvenţă (Hz) şi tipul de curent electric (A).

[d] Doar modelele wireless (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

### Specificaţii privind suporturile de imprimare

Tip | Dimensiune | Dimensiuni | Greutate/Capacitate suport imprimare[a]
--- | --- | --- | ---
Tavă | Alimentare manuală în tavă[b]

Hârtie normală

Letter

216 x 279 mm (8,5 x 11 ţoli)

de la 71 la 85 g/m2

- 150 de coli de 80 g/m2

de la 71 la 85 g/m2

- 1 coală

Legal | 216 x 356 mm (8,5 x 14 ţoli)
US Folio | 216 x 330 mm (8,5 x 13 ţoli)
A4 | 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 ţoli)
Oficio | 216 x 343 mm (8,5 x 13,5 ţoli)
JIS B5 | 182 x 257 mm (7.17 x 10,12 ţoli)
ISO B5 | 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 ţoli)
Executive | 184 x 267 mm (7,25 x 10,5 ţoli)
A5 | 148 x 210 mm (5.83 x 8,27 ţoli)

Plic

Plic Monarch

98 x 191 mm (3,87 x 7,5 ţoli)

de la 75 la 90 g/m2

- 10 de coli

de la 75 la 90 g/m2

- 1 coală

Plic nr.10 | 105 x 241 mm (4,12 x 9,5 ţoli)
Plic DL | 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 ţoli)
Plic C5 | 162 x 229 mm (6,38 x 9,02 ţoli)

Hârtie groasă

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

de la 86 la 120 g/m2

- 50 de coli de 120 g/m2

de la 86 la 120 g/m2

- 1 coală

Hârtie subţire

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

de la 60 la 70 g/m2

- 160 de coli de 60 g/m2

de la 60 la 70 g/m2

- 1 coală

Bumbac

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

de la 75 la 90 g/m2

- 150 de coli de 80 g/m2

de la 75 la 90 g/m2

- 1 coală

Colorat

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

de la 75 la 90 g/m2

- 150 de coli de 80 g/m2

de la 75 la 90 g/m2

- 1 coală

Preimprimat

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

de la 75 la 90 g/m2

- 150 de coli de 80 g/m2

de la 75 la 90 g/m2

- 1 coală

Reciclată

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

de la 60 la 90 g/m2

- 150 de coli de 80 g/m2

de la 60 la 90 g/m2

- 1 coală

Etichete[c]

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

de la 120 la 150 g/m2

- 10 de coli

de la 120 la 150 g/m2

- 1 coală

Hârtie cartonată

Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5

Postcard 4x6

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

de la 121 la 163 g/m2

- 10 de coli

de la 121 la 163 g/m2

- 1 coală

hârtie de scris Bond

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

- 10 de coli

- 1 coală

Archive

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

Consultaţi secţiunea pentru Hârtie normală

- 100 de coli

- 1 coală

Dimensiune minimă (personalizată) | 76 x 127 mm (3 x 5 inchi) | de la 60 la 163 g/m2
Dimensiune maximă (personalizată) | 216 x 356 mm (8,5 x 14 ţoli)
[a] Capacitatea maximă poate diferi în funcţie de greutatea, grosimea şi condiţiile de mediu aferente suportului. [b] 1 coală pentru alimentare manuală. [c] Gradul de netezime al etichetelor utilizate în această maşină este cuprins în intervalul 100 - 250 (sheffield). Acesta indică nivelul numeric de netezime.

### Cerinţe de sistem

#### Microsoft® Windows®

Sistem de operare | Cerinţă (recomandată)
--- | ---
CPU | RAM | Spaţiu liber pe hard disk
Windows® 2000 | Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz) | 64 MB (128 MB) | 600 MB
Windows® XP | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (256 MB) | 1,5 GB
Windows Server® 2003 | Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz) | 128 MB (512 MB) | de la 1,25 GB la 2 GB
Windows Server® 2008 | Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB
Windows Vista® | Intel® Pentium® IV 3 GHz | 512 MB (1 GB) | 15 GB
Windows® 7 | Procesor Intel® Pentium® IV 1 GHz de 32 de biţi sau de 64 de biţi sau superior | 1 GB (2 GB) | 16 GB

- Suport pentru grafică DirectX® 9 cu 128 MB de memorie (pentru activarea temei Aero).

- Unitate DVD-R/W

Windows Server® 2008 R2 | Procesoare Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) sau 1,4 GHz (x64) (cel puţin 2 GHz) | 512 MB (2 GB) | 10 GB

- Internet Explorer 6.0 sau o versiune ulterioară reprezintă cerinţa minimă pentru toate sistemele de operare Windows.

- Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.

- Windows Terminal Services este compatibil cu maşina dvs.

- Pentru Windows 2000, este necesar Service Pack 4 sau o versiune mai recentă.

#### Macintosh

Sistem de operare | Cerinţe (recomandat)
--- | ---
CPU | RAM | Spaţiu liber pe hard disk

Mac OS X 10.4

- Procesoare Intel®

- PowerPC G4/G5

- 128 MB pentru un Mac bazat pe PowerPC (512 MB)

- 512 MO pentru un Mac bazat pe Intel (1 GO)

1 GB

Mac OS X 10.5

- Procesoare Intel®

- PowerPC G4/G5 de 867 MHz sau mai rapid

512 MB (1 GB)

1 GB

Mac OS X 10.6

- Procesoare Intel®

1 GB (2 GB)

1 GB

Mac OS X 10.7

- Procesoare Intel®

2 GB

4 GB

#### Linux

Componente | Cerinţe
--- | ---

Sistem de operare

Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 biţi)

Fedora 5 ~ 13 (32/64 biţi)

SuSE Linux 10.1 (32 biţi)

OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 biţi)

Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 biţi)

Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 biţi)

SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 biţi)

Debian 4.0, 5.0 (32/64 biţi)

CPU | Pentium IV 2,4GHz (Intel Core™2)
RAM | 512 MB (1 GB)
Spaţiu liber pe hard disk | 1 GB (2 GB)

### Mediu de reţea

Doar modelele wireless şi pentru reţea (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

Trebuie să configuraţi protocoalele de reţea pe echipament pentru a-l utiliza ca echipament de reţea. Următorul tabel prezintă mediile de reţea compatibile cu maşina.

Componente | Caracteristici tehnice
--- | ---

Interfaţă de reţea

- Ethernet 10/100 Base TX, LAN prin cablu

- Reţea LAN fără fir 802.11 b/g/n

Sistem de operare de reţea

- Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2

- Diverse sisteme de operare Linux

- Mac OS X 10.4 ~10.7

Protocoale de reţea

- TCP/IPv4

- DHCP, BOOTP

- DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP

- Imprimare TCP/IP standard (RAW), LPR, IPP, WSD

- SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec

- TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)

Securitatea reţelei fără fir

- Autentificare: sistem deschis, cheie distribuită, WPA personal, WPA2 personal (PSK)

- Criptare: WEP64, WEP128, TKIP, AES