## Prezentare generală a panoului de control

- Acest panou de control poate diferi de cel corespunzător echipamentului dvs., în funcţie de modelul acestuia. Există mai multe tipuri de panouri de control.

- Unele caracteristici şi elemente opţionale s-ar putea să nu fie disponibile, în funcţie de model sau ţară (consultaţi Caracteristici în funcţie de model).

### Tip A

1 | Eco | Activaţi modul eco pentru a reduce consumul de toner şi hârtie atunci când imprimaţi de pe computer (consultaţi Eco Imprimarea).
2 | WPS [a] |  | Configurează cu uşurinţă conexiunea reţelei wireless, fără un computer (consultaţi Utilizarea butonului WPS ).

Print Screen

Apăsaţi acest buton iar LED-ul de Status va începe să lumineze intermitent. Dacă doriţi să imprimaţi doar ecranul activ, eliberaţi butonul când LED-ul de Status nu mai luminează intermitent. Dacă doriţi să imprimaţi tot ecranul, eliberaţi butonul în timp de acesta luminează intermitent.

- Funcţia de imprimare a ecranului poate fi utilizată numai cu sistemele de operare Windows şi Macintosh.

- Puteţi utiliza această funcţie numai cu maşina conectată prin USB.

- La imprimarea ferestrei active sau a întregului ecran al monitorului folosind butonul de imprimare a ecranului, e posibil ca maşina să utilizeze mai mult toner în funcţie de ceea ce se imprimă.

- Puteţi utiliza această funcţie numai dacă programul Samsung Easy Printer Manager al maşinii este instalat. Dacă sunteţi un utilizator al sistemului de operare Macintosh, trebuie să activaţi Screen Print Settings din Samsung Easy Printer Manager pentru a utiliza funcţia Print Screen.

3 | Scan to | Transmite datele scanate (consultaţi Scanare de bază).
4 | ID Copy | Vă permite să copiaţi ambele feţe ale unei cărţi de identitate cum ar fi un permis auto pe aceeaşi parte a hârtiei. (consultaţi Copiere cărţi de identitate).
5 | Power |  | Porneşte sau opreşte alimentarea sau reactivează aparatul din modul de economisire energie. Dacă trebuie să opriţi aparatul, apăsaţi acest buton pentru mai mult de trei secunde.
6 | Front LED | Când ledul este aprins, aşezaţi partea frontală a cărţii de identitate cu faţa orientată în jos pe geamul scanerului (consultaţi Copiere cărţi de identitate).
7 | Back LED | Când ledul este aprins, aşezaţi cealaltă parte a cărţii de identitate cu faţa orientată în jos pe geamul scanerului (consultaţi Copiere cărţi de identitate).

8

Stop/Clear

Opreşte o operaţie în orice moment şi are şi alte funcţii.

- Revocă lucrarea curentă.

- Imprimarea raportului de configurare: Apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 2 secunde, până când ledul de stare se aprinde intermitent încet, apoi eliberaţi-l.

- Raport privind informaţiile furnizate: Ţineţi apăsat acest buton timp de aproximativ 6 secunde, apoi eliberaţi-l.

- Raportul de configurare a reţelei[a]: Apăsaţi şi menţineţi acest buton circa 4 secunde, până când ledul de stare se aprinde intermitent rapid, apoi eliberaţi-l.

9

Butoane +/-

Vă permit să creşteţi/să scădeţi numărul de pagini pe care doriţi să le copiaţi. Puteţi stabili numărul de copii (până la 99 de copii) pe care doriţi să le copiaţi, apăsând pe butoanele +/-. Valoarea implicită este 1.

- Dacă apăsaţi butoanele +/-, numărul de copii va creşte/scădea cu unu.

- Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butoanele +/-, numărul de copii va creşte/scădea cu zece.

10 | Start |  | Porneşte o lucrare.
11 | Status LED | Indică starea aparatului dvs. (consultaţi Interpretarea LED-urilor de stare).
12 | Toner LED | Indică starea tonerului (consultaţi Interpretarea LED-urilor de stare).
13 | Ecran afişaj | Afişează numărul de pagini pe care doriţi să le copiaţi.
[a] Doar SCX-340xW Series.

### Tip B

1 | Eco | Activaţi modul eco pentru a reduce consumul de toner şi hârtie doar atunci când imprimaţi şi copiaţi de pe computer (consultaţi Eco Imprimarea).
2 | WPS [a] |  | Configurează cu uşurinţă conexiunea reţelei wireless, fără un computer (consultaţi Utilizarea butonului WPS ).

Print Screen

Apăsaţi acest buton şi va apărea Print Screen? pe ecranul de afişaj. Dacă doriţi să imprimaţi doar ecranul activ, selectaţi Active. Dacă doriţi să imprimaţi întregul ecran, selectaţi Full.

- Funcţia de imprimare a ecranului poate fi utilizată numai cu sistemele de operare Windows şi Macintosh.

- Puteţi utiliza această funcţie numai cu maşina conectată prin USB.

- La imprimarea ferestrei active sau a întregului ecran al monitorului folosind butonul de imprimare a ecranului, e posibil ca maşina să utilizeze mai mult toner în funcţie de ceea ce se imprimă.

- Puteţi utiliza această funcţie numai dacă programul Samsung Easy Printer Manager al maşinii este instalat. Dacă sunteţi un utilizator al sistemului de operare Macintosh, trebuie să activaţi Screen Print Settings din Samsung Easy Printer Manager pentru a utiliza funcţia Print Screen.

3 | ID Copy | Vă permite să copiaţi ambele feţe ale unei cărţi de identitate cum ar fi un permis auto pe aceeaşi parte a hârtiei. (consultaţi Copiere cărţi de identitate).
4 | Power |  | Porneşte sau opreşte alimentarea sau reactivează aparatul din modul de economisire energie. Dacă trebuie să opriţi aparatul, apăsaţi acest buton pentru mai mult de trei secunde.
5 | Fax |  | Comută la modul Fax.
6 | Copiere |  | Comută la modul Copiere.
7 | Scanare |  | Comută la modul Scanare.
8 | Menu |  | Se deschide modul Menu şi defilează prin meniurile disponibile (consultaţi Prezentare generală a meniurilor).
9 | Săgeţile stânga/dreapta |  | Derulează prin opţiunile disponibile din meniul selectat şi măreşte sau micşorează valorile.
10 | OK | Confirmă selecţia de pe ecran.
11 | Back |  | Vă readuce la nivelul meniului imediat superior.
12 | Start |  | Porneşte o lucrare.
13 | Stop/Clear |  | Opreşte o operaţie în orice moment.
14 | Status LED | Indică starea aparatului dvs. (consultaţi Interpretarea LED-urilor de stare).
15 | Tastatură numerică | Formează un număr sau introduce caractere alfanumerice (consultaţi Literele şi numerele de pe tastatură).
16 | On Hook Dial |  | Când apăsaţi acest buton, puteţi auzi un ton de apel. Apoi introduceţi numărul de fax. Este similar cu efectuarea unui apel utilizând difuzorul (consultaţi Recepţionarea manuală în modul Tel).
17 | Redial/Pause |  | În modul disponibil, reapelează numărul recent de fax trimis sau ID-ul apelului primit, sau inserează o pauză(-) într-un număr de fax, în modul de editare (consultaţi Reapelarea numărului de fax).
18 | Address Book |  | Vă permite stocarea numerelor de fax utilizate frecvent sau căutarea numerelor de fax stocate (consultaţi Stocarea adresei de e-mail sau Configurarea agendei de adrese pentru fax).
19 | Ecran afişaj | Prezintă starea curentă şi afişează solicitări în timpul unei operaţii.
[a] Doar SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Reglarea panoului de control

În funcţie de opţiuni sau modele, imaginile din acest ghidul utilizatorului pot diferi de echipamentul dvs. Verificaţi tipul echipamentului dvs. (consultaţi Vedere din faţă).