## Materiais e bandejas

Este capítulo contém informações sobre a colocação de materiais de impressão no equipamento.

- Usar materiais de impressão que não atendam a essas especificações pode causar problemas ou necessitar de reparos. Tais reparos não são cobertos pela garantia da Samsung ou pelos acordos de serviço.

- Certifique-se de não usar papel fotográfico para impressoras a jato de tinta com este equipamento. Isso poderia danificar o equipamento.

- Usar materiais de impressão inflamáveis pode causar incêndio.

- Use materiais de impressão designados (consulte Especificações dos materiais de impressão ).

O uso de materiais inflamáveis ou estranhos deixados na impressora pode levar ao superaquecimento da unidade e, em casos raros, causar incêndio.

### Visão geral da bandeja

Para alterar o tamanho, será necessário ajustar as guias de papel.

1. Guia de largura de papel

2. Bandeja

As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte Visão frontal).

Se você não ajustar a guia, isso pode causar registro do papel, inclinação na imagem ou obstrução do papel.

### Colocando papel na bandeja

As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte Visão frontal).

1. Abra a bandeja. Em seguida, ajuste o tamanho da bandeja ao tamanho do material que está sendo colocado (consulte Visão geral da bandeja).

2. Flexione ou areje a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de inseri-las no equipamento.

3. Coloque o papel com o lado a ser impresso voltado para cima.

   - Não empurre a guia de largura de papel ao ponto de o papel ficar ondulado.

   - Não use um papel com ondulações na borda da frente, isso poderia provocar uma obstrução de papel ou o papel pode ficar enrugado.

   - Se a guia de largura de papel não for ajustada, obstruções poderão ocorrer.

4. Pressione a guia de largura de papel e desloque-a até a borda da pilha de papel sem causar ondulações.

5. Ao imprimir um documento, configure o tipo e o tamanho do papel para a bandeja (consulte Configurando o tamanho e o tipo do papel).

   As configurações feitas no driver do equipamento têm prioridade sobre as configurações do painel de controle.

   1. Para imprimir a partir de um aplicativo, abra o aplicativo e acesse o menu de impressão.

   2. Abra as Preferências de impressão (consulte Abrindo as preferências de impressão).

   3. Prima o separador Papel em Preferências de impressão e selecione o tipo de papel adequado.

      Por exemplo, para usar etiquetas, defina o tipo do papel como Etiquetas.

   4. Selecione Seleção Automática (ou Alimentador manual) na origem do papel e, em seguida, pressione OK.

   5. Inicie a impressão no aplicativo.

### Alimentação manual da bandeja

A bandeja pode acomodar diversos tamanhos e tipos de materiais de impressão, como postais, cartões e envelopes (consulte Especificações dos materiais de impressão ).

Para alimentar manualmente na bandeja, clique abaixo:

Consulte Colocando papel na bandeja.

Dicas sobre o uso da alimentação manual na bandeja

- Se você selecionar Papel > Origem > Alimentador manual em seu driver de impressão, será necessário pressionar OK toda vez que você imprimir uma página.

- Coloque apenas um tipo, um tamanho e uma gramatura de material de impressão de cada vez na bandeja.

- Para evitar obstruções, não acrescente papel durante a impressão se ainda houver papel na bandeja.

- Os materiais de impressão devem ser inseridos com a face voltada para cima e com a borda superior voltada e centralizada na bandeja.

- Para assegurar a qualidade de impressão e evitar obstruções de papel, coloque apenas o papel disponível (consulte Especificações dos materiais de impressão ).

- Remova todas as ondulações de postais, envelopes e etiquetas antes de colocá-los na bandeja.

- Ao imprimir em materiais especiais, você deve seguir as diretrizes de colocação (consulte Imprimindo em materiais especiais).

### Imprimindo em materiais especiais

A tabela abaixo mostra os materiais especiais adequados para cada bandeja.

O material também é mostrado nas Preferências de Impressão. Para obter a mais alta qualidade de impressão, selecione o tipo de mídia correto na janela Preferências de impressão > guia Papel > Tipo de papel (consulte Abrindo as preferências de impressão).

Por exemplo, se você quiser imprimir em etiquetas, selecione Etiquetas para Tipo de papel.

- Ao usar materiais especiais, recomendamos que você alimente uma folha por vez (consulte Especificações dos materiais de impressão ).

- As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte Visão frontal).

Para verificar as gramaturas de papel para cada folha, consulte Especificações dos materiais de impressão .

Tipos | Band [a]
--- | ---
Normal | ●
Grosso | ●
Fino | ●
Papel não calandrado | ●
Em cores | ●
Cartolina | ●
Etiquetas | ●
Envelope | ●
Pré-impresso | ●
Algodão | ●
Reciclado | ●
Papel de arquivo | ●
[a] Os tipos de papel disponíveis na alimentação manual na bandeja:

(●: Incluído, Em branco: Não disponível)

#### Envelope

A impressão bem-sucedida em envelopes depende da sua qualidade.

Para imprimir em um envelope, posicione-o conforme mostrado na seguinte figura.

- Ao selecionar envelopes, considere os seguintes fatores:

  - Peso: não deve exceder 90 g/m2. Caso contrário, podem ocorrer obstruções.

  - Estrutura: deve ser plana com menos de 6 mm de ondulações e não deve conter ar.

  - Condição: não podem conter rugas, cortes ou outros danos.

  - Temperatura: deve resistir ao calor e pressão da máquina durante a operação.

- Use somente envelopes de boa qualidade, com dobras e vincos bem definidos.

- Não use envelopes com selos.

- Não use envelopes com grampos, fechos, aberturas, revestimentos, lacres adesivos ou outros materiais sintéticos.

- Não use envelopes danificados ou mal confeccionados.

- Certifique-se de que a junção em ambas as extremidades do envelope se estenda até o canto do envelope.

  1. Aceitável

  2. Não aceitável

- Envelopes com faixas autocolantes ou com mais de uma aba dobrada sobre o lacre devem utilizar adesivos compatíveis com a temperatura de fusão da impressora (cerca de 170º C) durante 0,1 segundo. As abas e faixas adicionais podem causar rugas, dobras ou obstruções e até mesmo danificar a unidade de fusão.

- Para obter a melhor qualidade de impressão, posicione as margens com no mínimo 15 mm de distância das bordas do envelope.

- Evite imprimir sobre a área onde as junções do envelope se encontram.

#### Etiquetas

Para não danificar o equipamento, use somente etiquetas projetadas para impressoras a laser.

- Ao selecionar etiquetas, considere os seguintes fatores:

  - Adesivos: Devem permanecer estáveis na temperatura de fusão do equipamento, cerca de 170°C (338°F).

  - Disposição‎: use somente etiquetas sem o fundo exposto entre elas. As etiquetas poderão se destacar das folhas e causar obstruções graves.

  - Ondulações: devem permanecer niveladas com, no máximo, 13 mm de ondulação em qualquer direção.

  - Condição: não use etiquetas com rugas, bolhas ou outros sinais de separação.

- Verifique se não há material adesivo exposto entre as etiquetas. As áreas expostas podem causar o descolamento das etiquetas durante a impressão, ocasionando obstruções. Os adesivos expostos também podem causar danos aos componentes do equipamento.

- Não alimente uma folha de etiquetas na impressora mais de uma vez. A camada adesiva foi desenvolvida para passar apenas uma vez pelo equipamento.

- Não use etiquetas que estejam se soltando da folha ou que apresentem rugas, bolhas ou outras imperfeições.

#### Cartolina / Papel de tamanho personalizado

- No aplicativo, defina as margens a pelo menos 6,4 mm de distância da borda do material.

#### Papéis pré-impressos

Ao carregar papéis pré-impressos, o lado impresso deve estar voltado para cima com uma borda sem dobras na frente. Se ocorrerem problemas na alimentação, vire o papel ao contrário. Observe que a qualidade da impressão não é garantida.

- Devem ser impressos com tinta resistente ao calor, que não derreta, vaporize ou emita substâncias perigosas quando submetida à temperatura de fusão do equipamento por 0,1 segundo (aproximadamente 170 °C (338 °F)).

- A tinta ou o timbre do papel não devem ser inflamáveis ou causar danos aos cilindros do equipamento.

- Antes de colocar papel timbrado/pré-impresso, verifique se a tinta do papel está seca. Durante o processo de fusão, a tinta úmida pode se soltar do papel pré-impresso, reduzindo a qualidade de impressão.

### Configurando o tamanho e o tipo do papel

Após colocar o papel na bandeja, é necessário configurar o tipo e o tamanho do papel usando os botões no painel de controle.

Se sua máquina tiver botões para +/- no painel de controle (consulte Visão geral do painel de controle):

Você pode definir as configurações da máquina usando Configurações do dispositivo no programa Samsung Easy Printer Manager ou na seção Machine no programa Printer Settings Utility.

- Para usuários do Windows e do Macintosh, consulte Configurações do dispositivo.

- Para usuários do Linux, consulte Usando o Smart Panel.

Pode ser necessário pressionar OK para navegar até os menus de nível inferior em alguns modelos.

1. Selecione o botão (Menu) no painel de controle.

2. Pressione Config sistema > Config Papel > Tamanho papel ou Tipo de papel.

3. Selecione a bandeja e opção desejada.

4. Pressione OK para salvar a seleção.

5. Pressione (Parar/Limpar) para retornar ao modo online.

- As configurações feitas no driver do equipamento têm prioridade sobre as configurações do painel de controle.

  1. Para imprimir a partir de um aplicativo, abra-o e inicie o menu de impressão.

  2. Abra as Preferências de Impressão (consulte Abrindo as preferências de impressão).

  3. Pressione a guia Papel e selecione um papel apropriado.

- Se deseja usar papel de tamanho especial, como papel de cobrança, selecione a guia Papel > Tamanho > Editar... e defina Configurações do tamanho de papel personalizado nas Preferências de Impressão (consulte Abrindo as preferências de impressão).

### Utilizando o suporte de saída

A superfície da bandeja de saída poderá ficar quente se você imprimir um grande número de páginas de uma só vez. Cuidado para não tocar na superfície e não permita a presença de crianças nas proximidades.

As páginas impressas são empilhadas no suporte de saída e o suporte de saída ajudará que as páginas impressas fiquem alinhadas. A impressão é enviada à bandeja de saída por padrão.

As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte Visão frontal).

### Preparando os documentos

- Não coloque papéis menores que 142 × 148 mm ou maiores que 216 × 356 mm.

- Não tente carregar os seguintes tipos de papel para impedir obstruções, baixa qualidade de impressão e danos ao equipamento.

  - Papel carbono ou autocopiador.

  - Papel resinado.

  - Papel de seda ou fino.

  - Papel vincado ou enrugado.

  - Papel ondulado ou dobrado.

  - Papel rasgado.

- Remova todos os grampos e clipes antes de colocar os documentos.

- Certifique-se de que qualquer cola, tinta ou corretor existente esteja completamente seco no papel antes de colocá-lo no equipamento.

- Não coloque documentos que incluam tamanhos ou gramaturas de papel diferentes.

- Não coloque livretos, panfletos, transparências ou documentos que tenham outras características incomuns.

### Colocando documentos

Você pode utilizar o vidro de leitura do scanner ou alimentador de documentos para inserir um documento original para cópia, digitalização e envio de fax.

As ilustrações neste manual do usuário podem diferir do equipamento dependendo das opções ou do modelo. Verifique o tipo da sua máquina (consulte Visão frontal).

#### No vidro de leitura do scanner

Usando o vidro de leitura do scanner, você pode copiar ou digitalizar documentos. Você pode obter a melhor qualidade de digitalização, especialmente para imagens coloridas ou em tons de cinza. Verifique se não há originais no alimentador de documentos. Se um original for detectado no alimentador de documentos, o equipamento dará prioridade ao original no vidro de leitura do scanner.

1. Levante e abra a tampa do scanner.

2. Coloque o documento com a face voltada para baixo sobre o vidro de leitura do scanner. Alinhe-o com a guia de registro no canto superior esquerdo do vidro.

3. Feche a tampa do scanner.

- Caso a tampa seja mantida aberta durante a cópia, a qualidade da cópia e o consumo de toner poderão ser afetados.

- O acúmulo de poeira sobre o vidro de leitura do scanner pode ocasionar pequenos pontos escuros na impressão. Mantenha-o sempre limpo (consulte Limpando o equipamento).

- Se estiver copiando uma página de um livro ou uma revista, levante a tampa até que as suas dobradiças atinjam o limite e, em seguida, feche a tampa. Se a espessura do livro ou da revista for superior a 30 mm, inicie a cópia com a tampa aberta.

- Cuidado para não quebrar o vidro do scanner. Você poderá se ferir.

- Não coloque as mãos ao fechar a tampa do scanner. A tampa pode cair sobre as suas mãos e feri-lo.

- Não olhe para a luz no interior do scanner ao copiar ou digitalizar. Ela é perigosa para seus olhos.

#### No alimentador de documentos

Com o alimentador de documentos, você pode colocar até 40 folhas de papel (80 g/m2, 20 lbs não calandrado) para um trabalho.

1. Abra a tampa da guia do alimentador de documentos.

2. Folheie ou assopre a borda da pilha de papel para separar as páginas antes de colocá-las no equipamento.

3. Coloque os documentos com a face voltada para cima na bandeja de entrada do alimentador de documentos. Verifique se a parte inferior da pilha de documentos corresponde ao tamanho do papel indicado na bandeja de entrada de documentos.

4. Ajuste as guias de acordo com o tamanho do alimentador de documentos.

O acúmulo de poeira sobre o vidro do alimentador de documentos pode ocasionar linhas escuras na impressão. Mantenha-o sempre limpo (consulte Limpando o equipamento).