## Kopieringsproblemer

Tilstand | Foreslåtte løsninger
--- | ---
Kopiene er for lyse eller for mørke. | Juster mørkhet i kopifunksjon for å gjøre kopienes bakgrunn lysere eller mørkere (se Endre innstillinger for hver kopi).

Flekker, linjer, merker eller prikker forekommer på kopier.

- Hvis det er feil på originalen, kan du justere mørkhet under kopifunksjonen for å gjøre bakgrunnen på kopiene lysere.

- Hvis det ikke finnes feil på originaldokumentet, må du rengjøre skanneenheten (se Rengjøre skannerenheten).

Kopien er skjev.

- Sørg for at originalene er tilpasset formatmerket.

- Overføringsvalsen kan være tilsmusset. Rengjør innsiden av maskinen (se Rengjøre maskinen).

Det skrives ut blanke kopier. | Kontroller at originalen ligger med forsiden ned på skannerglassplaten, eller med forsiden opp i dokumentmateren. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med en servicerepresentant.

Toneren kan lett gnis av kopien.

- Skift ut papiret i papirskuffen med papir fra en ny pakke.

- I områder med høy luftfuktighet må ikke papiret bli liggende i maskinen over lengre tid.

Det oppstår hyppige papirstopp.

- Luft papirbunken, og snu bunken opp-ned i papirskuffen. Skift ut papiret i skuffen med papir fra en ny pakke. Kontroller/juster om nødvendig papirførerne.

- Kontroller at papiret er av korrekt type og har korrekt vekt (se Spesifikasjoner for utskriftsmedier ).

- Kontroller om det finnes ark eller papirbiter som ikke er blitt fjernet fra maskinen etter en papirstopp.

Tonerkassetten gir færre utskrifter enn forventet før den går tom for toner.

- Originalene inneholder kanskje bilder, svarte felt eller tykke linjer. Originalene kan være skjemaer, nyhetsbrev, bøker eller andre dokumenter som bruker mye toner.

- Skannerdekselet kan ha blitt stående åpent under kopiering.

- Slå maskinen av og deretter på igjen.