## Omówienie panelu sterowania

- W zależności od modelu panel sterowania urządzenia może się różnić. Istnieją różne typy paneli sterowania.

- Niektóre funkcje oraz wyposażenie opcjonalne mogą nie być dostępne, w zależności od modelu lub kraju (patrz Funkcje poszczególnych modeli).

### Typ A

1 | Eco | Powoduje przejście do trybu Eco, aby zmniejszyć zużycie toneru i papieru, podczas drukowania z komputera (patrz Drukowanie Ekologiczne).
2 | WPS [a] |  | Umożliwia łatwą konfigurację bezprzewodowego połączenia sieciowego bez komputera (patrz Korzystanie z przycisku WPS ).

Print Screen

Naciśnij ten przycisk, dioda LED Status zacznie migać. Aby wydrukować tylko aktywny ekran, zwolnij przycisk, gdy dioda LED Status przestanie migać. Aby wydrukować cały ekran, zwolnij przycisk podczas migania.

- Funkcja Drukowanie ekranu może być użyta tylko w systemach operacyjnych Windows i Mac.

- Tej funkcji można używać wyłącznie w przypadku urządzenia podłączonego poprzez port USB.

- W przypadku drukowania aktywnego okna/całego ekranu monitora za pomocą klawisza drukowania ekranu, urządzenie może używać więcej toneru w zależności od drukowanego obrazu.

- Tej funkcji można używać tylko, gdy zainstalowano program Samsung Easy Printer Manager. Użytkownicy systemu Macintosh powinni włączyć opcję Screen Print Settings w aplikacji Samsung Easy Printer Manager, aby korzystać z funkcji Print Screen.

3 | Scan to | Wysyła zeskanowane dane (patrz Podstawowe operacje skanowania).
4 | ID Copy | Umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu tożsamości, np. prawa jazdy, na jednej stronie arkusza papieru (patrz Kopiowanie kart identyfikacyjnych).
5 | Power |  | Włącza lub wyłącza zasilanie lub wybudza urządzenie z trybu oszczędzania energii. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 3 sekundy.
6 | Dioda LED Front | Gdy zaświeci się dioda LED, umieść dowód tożsamości przednią stroną skierowaną w dół na szybie skanera (patrz Kopiowanie kart identyfikacyjnych).
7 | Dioda LED Back | Gdy zaświeci się dioda LED, umieść dowód tożsamości drugą stroną skierowaną w dół na szybie skanera (patrz Kopiowanie kart identyfikacyjnych).

8

Stop/Clear

Zatrzymuje pracę drukarki w dowolnym momencie. Ma także inne funkcje.

- Anuluje bieżące zadanie.

- Drukuje raport konfiguracji: Należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez około 2 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie powoli migać, a następnie go zwolnić.

- Raport z informacjami o materiałach eksploatacyjnych: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez około 6 sekund, następnie zwolnij.

- Raport z konfiguracji sieci[a]: Należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk przez około 4 sekundy, aż dioda LED stanu zacznie szybko migać, a następnie go zwolnić.

9

Przyciski +/-

Pozwalają zmniejszyć/zwiększyć liczbę kopii. Przyciski +/- pozwalają określić liczbę kopii (do 99) do wydrukowania. Wartość domyślna to 1.

- Naciśnięcie przycisków +/- spowoduje zwiększenie/zmniejszenie liczby kopii o jeden.

- Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków +/- spowoduje zwiększenie/zmniejszenie liczby kopii o dziesięć.

10 | Start |  | Rozpoczyna zadanie.
11 | Dioda LED Status | Informuje o stanie urządzenia (patrz Objaśnienie diod LED stanu).
12 | Dioda LED Toner | Wskazuje stan toneru (patrz Objaśnienie diod LED stanu).
13 | Ekran wyświetlacza | Wyświetla liczbę stron do skopiowania.
[a] Tylko model SCX-340xW Series.

### Typ B

1 | Eco | Powoduje przejście do trybu Eco, aby zmniejszyć zużycie toneru i papieru, podczas drukowania z komputera i kopiowania (patrz Drukowanie Ekologiczne).
2 | WPS [a] |  | Umożliwia łatwą konfigurację bezprzewodowego połączenia sieciowego bez komputera (patrz Korzystanie z przycisku WPS ).

Print Screen

Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić opcję Drukowac ekran? na ekranie wyświetlacza. Aby wydrukować tylko aktywny ekran, wybierz opcję Aktywne. Aby wydrukować cały ekran, wybierz opcję Pelne.

- Funkcja Drukowanie ekranu może być użyta tylko w systemach operacyjnych Windows i Mac.

- Tej funkcji można używać wyłącznie w przypadku urządzenia podłączonego poprzez port USB.

- W przypadku drukowania aktywnego okna/całego ekranu monitora za pomocą klawisza drukowania ekranu, urządzenie może używać więcej toneru w zależności od drukowanego obrazu.

- Tej funkcji można używać tylko, gdy zainstalowano program Samsung Easy Printer Manager. Użytkownicy systemu Macintosh powinni włączyć opcję Screen Print Settings w aplikacji Samsung Easy Printer Manager, aby korzystać z funkcji Print Screen.

3 | ID Copy | Umożliwia kopiowanie obu stron dokumentu tożsamości, np. prawa jazdy, na jednej stronie arkusza papieru (patrz Kopiowanie kart identyfikacyjnych).
4 | Power |  | Włącza lub wyłącza zasilanie lub wybudza urządzenie z trybu oszczędzania energii. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 3 sekundy.
5 | Faks |  | Przełącza się w tryb faksu.
6 | Kopiowanie |  | Przełącza się w tryb kopiowania.
7 | Skan |  | Przełącza w tryb skanowania.
8 | Menu |  | Otwiera tryb Menu i przewijanie dostępnych menu (patrz temat Przegląd menu).
9 | Strzałki w lewo/prawo |  | Umożliwiają przeglądanie opcji dostępnych w wybranym menu oraz zwiększanie lub zmniejszanie wartości.
10 | OK | Umożliwia potwierdzenie wyboru na ekranie.
11 | Back |  | Umożliwia przejście na wyższy poziom menu.
12 | Start |  | Rozpoczyna zadanie.
13 | Stop/Clear |  | Zatrzymuje urządzenie w dowolnej chwili.
14 | Dioda LED Status | Informuje o stanie urządzenia (patrz Objaśnienie diod LED stanu).
15 | Klawiatura numeryczna | Umożliwia wybranie numeru lub wprowadzanie znaków alfanumerycznych (patrz Litery i cyfry na klawiaturze).
16 | On Hook Dial |  | Po naciśnięciu tego przycisku wyemitowany zostanie sygnał wybierania. Wprowadź numer faksu. Przypomina to wykonywanie połączenia w trybie głośnomówiącym (patrz Odbieranie ręczne w trybie Tel).
17 | Redial/Pause |  | Wybiera ponownie ostatnio wybierany podczas faksowania lub numer odbiorcy w trybie gotowości lub wstawia pauzę w numerze faksu w trybie edycji (patrz Ponowne wybieranie numeru faksu).
18 | Address Book |  | Umożliwia zapisanie często używanych numerów faksów lub wyszukiwanie zapisanych numerów faksów (patrz Zapisywanie adresów e-mail lub Konfiguracja książki adresowej faksu).
19 | Ekran wyświetlacza | Wyświetla bieżący stan i monity podczas działania.
[a] tylko modele SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

### Dostosowanie panelu sterowania

Ilustracje w tym podręczniku użytkownika mogą się różnić od zakupionego urządzenia w zależności od opcji i modelu. Należy sprawdzić typ urządzenia (patrz Widok z przodu).