## Spausdinimo problemos

Būsena | Galima priežastis | Siūlomi sprendimai
--- | --- | ---
Aparatas nespausdina. | Aparato nepasiekia energija. | Pirmiausia prijunkite įrenginį prie maitinimo tinklo. Jei aparato valdymo skydelyje yra mygtukas (Power), paspauskite jį.
Aparatas nepasirinktas numatytuoju. | Nustatykite savo įrenginį numatytuoju „Windows“ sistemoje.

Patikrinkite aparate šiuos dalykus:

- Neuždarytas dangtelis. Uždarykite dangtelį.

- Įstrigo popierius. Išimkite įstrigusį popierių (žr. Įstrigusio popieriaus ištraukimas).

- Neįdėta popieriaus. Įdėkite popieriaus (žr. Popieriaus įdėjimas į dėklą).

- Neįdėta dažų kasetė. Įdėkite dažų kasetę (žr. Dažų kasetės keitimas).

- Patikrinkite, ar nuo dažų kasetės nuimtas apsauginis dangtelis ir plėvelės (žr. Dažų kasetės keitimas).

Jei įvyksta sistemos klaida, kreipkitės į paslaugų pardavimo vadybininką.

Jungiamasis kabelis tarp kompiuterio ir aparato prijungtas netinkamai. | Atjunkite ir vėl prijunkite aparato kabelį (žr. Vaizdas iš galo).
Jungiamasis kabelis tarp kompiuterio ir aparato yra sugedęs. | Jei įmanoma, prijunkite kabelį prie kito tinkamai veikiančio kompiuterio ir pamėginkite ką nors atspausdinti. Taip pat galite pamėginti naudotis kitu aparato kabeliu.
Prievado nustatymas netinkamas. | Patikrinkite „Windows“ spausdintuvo nustatymą ir pasirūpinkite, kad spausdinimo darbas būtų siunčiamas į tinkamą prievadą. Jei kompiuteryje yra daugiau kaip vienas prievadas, patikrinkite, ar aparatas pritvirtintas prie tinkamo.
Aparatas nespausdina. | Aparatas gali būti sukonfigūruotas netinkamai. | Patikrinkite Spausdinimo nuostatos ir pasirūpinkite, kad visi spausdinimo nustatymai būtų teisingi.
Spausdintuvo tvarkyklė gali būti įdiegta netinkamai. | Pašalinkite ir vėl įdiekite įrenginio tvarkyklę.
Aparatas veikia netinkamai. | Pasižiūrėkite, koks pranešimas rodomas valdymo skydelyje, kad įsitikintumėte, ar aparatas rodo sistemos klaidą. Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.
Dėl per didelio dokumento dydžio kompiuterio kietajame diske nepakanka vietos pasirinkti spausdinimo darbą. | Parūpinkite, kad diske būtų daugiau vietos, ir atspausdinkite dokumentą.
Išvesties dėklas užsipildė. | Spausdinimas tęsiamas, kai iš išvesties dėklo bus paimti popieriaus lapai.
Aparatas pasirenka spausdinimo medžiagas iš netinkamo popieriaus šaltinio. | Spausdinimo nuostatos pasirinkta popieriaus parinktis nebuvo teisinga. | Daugelyje programų popieriaus šaltinį galima pasirinkti lango Spausdinimo nuostatos skirtuke Paper (žr. Spausdinimo nuostatų atidarymas). Pasirinkite tinkamą popieriaus šaltinį. Žr. spausdintuvo tvarkyklės žinyno ekraną (žr. Žinyno naudojimas).
Spausdinimas vykdomas itin lėtai. | Darbas gali būti labai sudėtingas. | Sumažinkite puslapio sudėtingumą arba pamėginkite pakeisti spausdinimo kokybės nustatymus.
Pusė puslapio yra tuščia. | Gali būti neteisingas puslapio būsenos nustatymas. | Pakeiskite puslapio būseną savo programoje (žr. Spausdinimo nuostatų atidarymas). Žr. spausdintuvo tvarkyklės žinyno ekraną (žr. Žinyno naudojimas).
Popieriaus dydis ir popieriaus dydžio nustatymai neatitinka. | Patikrinkite, ar popieriaus dydžio nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje atitinka dėkle esantį popierių. Arba patikrinkite, ar popieriaus dydžio nustatymai spausdintuvo tvarkyklėje atitinka naudojamos programos popieriaus pasirinkimą (žr. Spausdinimo nuostatų atidarymas).
Įrenginys spausdina, bet tekstas yra prastas, iškraipytas ar ne visas. | Aparato kabelis atsilaisvino arba yra sugedęs. | Atjunkite ir vėl prijunkite aparato kabelį. Pamėginkite spausdinti užduotį, kurią jau buvote sėkmingai išspausdinę. Jei galima, įrenginį ir kompiuterį sujunkite kitu veikiančiu kabeliu ir pakartokite spausdinimą. Galiausiai išbandykite naują įrenginio kabelį.
| Buvo pasirinkta netinkama spausdintuvo tvarkyklė. | Patikrinkite programos spausdintuvo pasirinkimo meniu ir įsitikinkite, kad pasirinktas jūsų įrenginys.
Sutrikęs taikomosios programos veikimas. | Pabandykite darbą spausdinti kita programa.
Sutrikęs operacinės sistemos veikimas. | Uždarykite „Windows“ sistemą ir perkraukite kompiuterį. Išjunkite aparatą ir vėl įjunkite.

Puslapiai spausdinami, bet jie yra tušti.

Dažų kasetė sugedo arba joje nėra dažų.

Jei reikia, paskirstykite dažus kasetėje. Jei reikia, pakeiskite dažų kasetę.

- Žr. Dažų paskirstymas.

- Žr. Dažų kasetės keitimas.

Faile gali būti tuščių lapų. | Patikrinkite failą ir įsitikinkite, kad jame nėra tuščių puslapių.
Kai kurios dalys, pavyzdžiui, valdiklis arba plokštė, gali būti pažeistos. | Kreipkitės į techninės priežiūros atstovą.

Aparatas tinkamai nespausdina PDF failų. Trūksta kai kurių grafikos, teksto arba paveikslėlių dalių.

Nesuderinamumas tarp PDF failo ir „Acrobat“ produktų.

Spausdinant PDF failą kaip paveikslėlį, gali būti leista spausdinti failą. Įjunkite Spausdinti kaip vaizdą „Acrobat“ spausdinimo parinktyse.

Spausdinimas užtruks ilgiau, kai spausdinsite PDF failą kaip paveikslėlį.

Nuotraukų spausdinimo kokybė yra prasta. Vaizdai nėra aiškūs. | Nuotraukos raiška yra labai prasta. | Sumažinkite nuotraukos dydį. Jei padidinsite nuotraukos dydį taikomojoje programoje, raiška sumažės.
Prieš spausdindamas aparatas išleidžia garus ties išvesties dėklu. | Jei naudojamas drėgnas popierius, spausdinimo metu gali atsirasti garų. | Tai nėra gedimas. Tęskite spausdinimą.
Įrenginys nespausdina ant specialaus dydžio popieriaus, pavyzdžiui, sąskaitų popieriaus. | Neatitinka popieriaus dydžio nustatymai. | Nustatykite tinkamą popieriaus dydį lango Spausdinimo nuostatos skirtuko Paper lauke Custom (žr. Spausdinimo nuostatų atidarymas).
Išspausdintas popierius sąskaitoms yra užsilenkęs. | Neatitinka popieriaus tipo nustatymai. | Pakeiskite spausdintuvo parinktį ir pamėginkite iš naujo. Eikite į Spausdinimo nuostatos, spustelėkite skirtuką Paper ir nustatykite Thick tipą (žr. Spausdinimo nuostatų atidarymas).