## Instalar o controlador através da rede

- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Funções por modelo).

- Se a máquina não suportar a interface da rede, não poderá utilizar esta funcionalidade (consulte Vista posterior).

### Windows

1. Certifique-se de que a máquina está ligada à rede e a funcionar. O endereço IP da sua máquina já deve estar definido (consulte Definir o endereço IP).

   Se a mensagem “Assistente de novo hardware encontrado” aparecer durante a instalação, clique em Cancelar para fechar a janela.

2. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

3. Seleccione Instalar agora.

   A Instalação personalizada permite seleccionar a ligação da máquina e escolher componentes individuais a instalar. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

4. Leia o Contrato de licença e seleccione Aceito os termos deste Contrato de Licença Em seguida, clique em Seguinte.

   O programa procura a máquina.

   Se a sua máquina não for encontrada na rede ou localmente, aparecerá uma mensagem de erro. Seleccione a opção pretendida e clique em Seguinte.

5. As máquinas encontradas são apresentadas no ecrã. Seleccione a máquina que pretende utilizar e clique em OK.

   Se o controlador tiver encontrado apenas uma máquina, aparece a janela de confirmação.

6. Siga as instruções apresentadas na janela de instalação.

#### Modo de instalação silenciosa

O modo de instalação silenciosa é um método de instalação que não necessita da intervenção do utilizador. Assim que começar a instalação, o controlador da máquina e o software são instalados automaticamente no seu computador. Pode iniciar a instalação silenciosa escrevendo /s ou /S na janela de comandos.

##### Parâmetros da linha de comandos

A tabela seguinte apresenta comandos que podem ser utilizados na janela de comandos.

A linha de comandos a seguir é eficaz e funciona quando os comandos são utilizados com /s ou /S. Mas /h, /H ou /? são comandos invulgares que podem ser utilizados exclusivamente.

Linha de comandos | Definição | Descrição
--- | --- | ---
/s ou /S | Inicia a instalação silenciosa. | Instala os controladores da máquina sem apresentar quaisquer IU ou sem a intervenção do utilizador.

/p”<port name>” ou /P”<port name>”

Especifica a porta da impressora.

A Porta de rede vai ser criada utilizando o monitor da Porta TCP/IP padrão. No caso de ser uma porta local, esta porta tem de existir no sistema antes de ser especificada pelo comando.

O nome da porta da impressora pode ser especificada como endereço IP, nome do anfitrião, nome de porta USB local ou nome de porta IEEE1284.

Por exemplo:

- /p”xxx.xxx.xxx.xxx”, em que “xxx.xxx.xxx.xxx” representa o endereço IP da impressora de rede. /p”USB001”, /P”LPT1:”, /p”hostname”

- Quando instalar o controlador silenciosamente em Coreano, escreva Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.

/a”<dest_path>” ou /A”<dest_path>”

Especifica o caminho de destino da instalação.

O caminho de destino deve ser totalmente qualificado.

Uma vez que os controladores da máquina devem ser instalados num local específico no SO, este comando só se aplica ao software de aplicação.

/i”<script filename>” ou /I”<script filename>”

Especifica o ficheiro de script de instalação personalizada para um funcionamento personalizado.

O nome do ficheiro de script deve ser totalmente qualificado.

O ficheiro de script personalizado pode ser atribuído para uma instalação silenciosa personalizada. Este ficheiro de script pode ser criado ou modificado através do utilitário de personalização de instalador fornecido ou através de um editor de texto.

Este ficheiro de script personalizado é anterior à predefinição de instalação no pacote de configuração, mas não é anterior aos parâmetros da linha de comandos.

/n”<Printer name>” ou /N”<Printer name>” | Especifica o nome da impressora. A instância da impressora deve ser criada como nome especificado da impressora. | Com este parâmetro, pode adicionar instâncias de impressora conforme pretender.
/nd ou /ND | Comandos para não definir o controlador instalado como o controlador predefinido da máquina. | Indica que o controlador de máquina instalado não será o controlador predefinido no sistema caso haja um ou mais controladores de impressora instalados. Se não existir um controlador de impressora instalado no seu sistema, esta opção não se aplica porque o SO do Windows vai definir o controlador da impressora instalado como o controlador predefinido da máquina.
/x ou /X | Utiliza os ficheiros do controlador da máquina existentes para criar instâncias de impressora se esta já estiver instalada. | Este comando disponibiliza uma forma de instalar uma instância de impressora, que utiliza os ficheiros do controlador de impressora já instalado sem instalar um controlador adicional.
/up”<printer name>” ou /UP”<printer name>” | Elimina apenas a instância de impressora especificada e não os ficheiros do controlador. | Este comando disponibiliza uma forma de eliminar apenas a instância de impressora especificada do seu sistema sem influenciar outros controladores de impressora. Não elimina ficheiros do controlador de impressora do seu sistema.
/d ou /D | Desinstala todos os controladores de dispositivo e aplicações do seu sistema. | Este comando elimina todos os controladores de dispositivo e software de aplicação instalados do seu sistema.
/v”<share name>” ou /V”<share name>” | Partilha a máquina instalada e adiciona outros controladores de plataformas disponíveis para Apontar e imprimir. | Vai instalar no sistema da máquina todos os controladores suportados pelo SO do Windows e partilha-os com o <share name> especificado para apontar e imprimir.
/o ou /O | Abre a pasta Impressoras e faxes após a instalação. | Este comando abre a pasta Impressoras e faxes depois da instalação silenciosa.
/f”<log filename>” ou /F”<log filename>” | Especifica o nome do ficheiro de registo. O ficheiro de registo predefinido é criado na pasta temporária do sistema se não for especificado. | Vai criar um ficheiro de registo numa pasta especificada.
/h, /H ou /? | Mostra a utilização da linha de comandos.

### Macintosh

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada à rede.

2. Introduza o CD de software fornecido na unidade de CD-ROM.

3. Clique duas vezes no ícone do CD-ROM que aparece no ambiente de trabalho do Macintosh.

4. Clique duas vezes na pasta MAC_Installer > ícone Installer OS X.

5. Clique em Continuar.

6. Leia o contrato de licença e clique em Continuar.

7. Clique em Concordar para concordar com o contrato de licença.

8. Quando aparecer a mensagem a avisar que todas as aplicações no computador vão ser fechadas, clique em Continuar.

9. Clique em Continuar no painel Opções do utilizador.

   Se ainda não tiver definido o endereço IP, clique em Definir endereço IP e consulte Configuração IPv4 utilizando SetIP (Macintosh). Se pretender definir a definição sem fios, consulte Configuração utilizando o Macintosh.

10. Faça clique em Instalar. Todos os componentes necessários ao funcionamento da máquina serão instalados.

    Se clicar em Personalizar, pode escolher os componentes individuais a instalar.

11. Introduza a palavra-passe e clique em OK.

12. Instalar software exige reiniciar o computador. Clique em Continuar instalação.

13. Quando a instalação terminar, clique em Abandonar ou Reiniciar.

14. Abra a pasta Aplicacoes > Utilitários > Utilitário Configuração de Impressora.

    - No Mac OS X 10.5-10.7, abra a pasta Aplicações > Preferências do Sistema e clique em Impressão e Fax.

15. Clique em Adicionar na Lista de impressoras.

    - No Mac OS X 10.5-10.7, clique no ícone “+”. Surge uma janela de apresentação.

16. No Mac OS X 10.4, clique em Impressora IP.

    - Para Mac OS X 10.5-10,7, clique em IP.

17. Seleccione HP Jetdirect - Socket em Protocolo.

    Quando imprimir um documento com várias páginas, o desempenho de impressão pode ser melhorado seleccionando Socket para a opção Tipo de Impressora.

18. Introduza o endereço IP da máquina no campo de introdução Endereço.

19. Introduza o nome da fila no campo de introdução Fila. Se não conseguir determinar o nome da fila do servidor da máquina, tente utilizar primeiro a fila de espera predefinida.

20. No Mac OS X 10.4, se Auto Select não funcionar correctamente, seleccione Samsung em Imprimir Usando e o nome da sua máquina em Modelo.

    - Se, no Mac OS X 10.5-10,7,a selecção Automática não funcionar correctamente, seleccione Seleccionar software da impressora e seleccione o nome da máquina em Imprimir Usando.

21. Clique em Adicionar.

    A máquina aparece em Lista de impressoras e está definida como a máquina predefinida.

Para instalar o controlador do fax:

1. Abra a pasta Aplicações > Samsung > Criador de Fila de Fax.

2. A sua máquina aparece na Lista de impressoras.

3. Seleccione a máquina a utilizar e clique no botão Criar.

### Linux

Tem de transferir os pacotes do software para Linux a partir do website da Samsung para poder instalar o software da impressora (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

Para instalar outro software:

- consulte Instalar o Smart Panel.

- consulte Instalar o Printer Settings Utility.

#### Instalar o controlador Linux e adicionar uma impressora de rede

1. Certifique-se de que a máquina foi activada e ligada à rede. O endereço IP da sua máquina já deve estar definido.

2. Transfira o pacote Unified Linux Driver do website da Samsung.

3. Extraia o ficheiro UnifiedLinuxDriver.tar.gz e abra o novo directório.

4. Faça duplo clique na pasta Linux > ícone install.sh.

5. Abre-se a janela do instaladorSamsung. Clique em Continue.

6. Abre-se a janela Assistente para adicionar impressoras. Clique em Next.

7. Seleccione Network printer e clique no botão Search.

8. O endereço IP da máquina e o nome do modelo aparecem no campo da lista.

9. Seleccione a sua máquina e clique em Next.

10. Introduza a descrição da impressora e clique em Next.

11. Após a máquina ser adicionada, clique em Finish.

12. Quando a instalação terminar, clique em Finish.

#### Adicionar impressora de rede

1. Clique duas vezes em Unified Driver Configurator.

2. Clique em Add Printer..

3. Abre-se a janela Add printer wizard. Clique em Next.

4. Seleccione Network printer e clique no botão Search.

5. O endereço IP e o nome do modelo da impressora aparecem no campo da lista.

6. Seleccione a sua máquina e clique em Next.

7. Introduza a descrição da impressora e clique em Next.

8. Após a máquina ser adicionada, clique em Finish.

### UNIX

- Certifique-se de que a máquina suporta o sistema operativo UNIX antes de instalar o controlador de impressora UNIX (consulte Sistema Operativo).

- Os comandos estão marcados com "", quanto introduzir os comandos, não escreva "".

- Algumas funções e produtos opcionais podem não estar disponíveis dependendo do modelo ou país (consulte Sistema Operativo).

Para utilizar o controlador de impressora UNIX, necessita de instalar primeiro o pacote de controladores UNIX de impressora e, só depois, configurar a impressora. Pode transferir o pacote de controlador de impressora UNIX a partir do website da Samsung (http://www.samsung.com > encontrar o seu produto > Suporte ou Transferências).

#### Instalar o pacote de controladores UNIX para impressora

O procedimento de instalação é idêntico para todas as variantes mencionadas do sistema operativo UNIX.

1. No Web site da Samsung, transfira e descompacte o pacote UNIX Printer Driver para o computador.

2. Adquira privilégios de raiz.

   “su -”

3. Copie o arquivo de controladores apropriado para o computador UNIX de destino.

   Consulte o manual de administração do sistema operativo UNIX para mais informações.

4. Abra o pacote de controladores UNIX para impressoras.

   Por exemplo, no IBM AIX utilize os seguintes comandos.

   “gzip -d < introduza o nome do pacote | tar xf -”

5. Aceda ao directório descompactado.

6. Execute o script de instalação.

   “./install”

   install é o ficheiro de script do instalador utilizado para instalar ou desinstalar o pacote UNIX PrinterDriver.

   Utilize o comando “chmod 755 install” para dar permissão ao script do instalador.

7. Execute o comando “. /install –c” para verificar os resultados da instalação.

8. Execute “installprinter” a partir da linha de comandos. Isto fará aparecer a janela Add Printer Wizard. Configure a impressora nesta janela de acordo com os seguintes procedimentos.

   Em certos sistema operativos UNIX, por exemplo, no Solaris 10, as impressoras acabadas de adicionar poderão não estar activas e/ou não aceitar trabalhos. Neste caso, execute estes dois comandos no terminal de raiz: “accept <printer_name>” “enable <printer_name>”

#### Desinstalar o controlador da impressora

Deverá ser utilizado o utilitário para eliminar a impressora instalada no sistema.

1. Execute o comando “uninstallprinter” a partir do terminal.

   Aparece o Uninstall Printer Wizard.

   As impressoras instaladas aparecem na lista pendente.

2. Seleccione a impressora a ser eliminada.

3. Clique em Delete, para eliminar a impressora do sistema.

4. Execute o comando “. /install –d” para desinstalar todo o pacote.

5. Para verificar os resultados da remoção, execute o comando “. /install –c”.

Para o voltar a instalar, utilize o comando “. /install” para reinstalar os binários.

#### Configurar a impressora

Para adicionar a impressora ao sistema UNIX, execute o comando “installprinter” a partir da linha de comandos. Isto fará aparecer a janela Add Printer Wizard. Configure a impressora nesta janela de acordo com os seguintes passos:

1. Escreva o nome da impressora.

2. Na lista de modelos, seleccione o modelo da impressora em causa.

3. Escreva uma descrição referente ao tipo de impressora no campo Type. Isto é opcional.

4. Especifique qualquer descrição de impressora no campo Description. Isto é opcional.

5. Especifique a localização da impressora no campo Location.

6. Escreva o endereço IP ou o nome DNS da impressora na caixa de texto Device, para as impressoras ligadas em rede. No IBM AIX com jetdirect Queue type só é possível especificar o nome DNS - o endereço IP numérico não é permitido.

7. Queue type mostra a ligação como lpd ou jetdirect na correspondente lista. No sistema operativo Sun Solaris está disponível o tipo de usb.

8. Seleccione Copies para definir o número de cópias.

9. Assinale a opção Collate, para receber as cópias já ordenadas.

10. Assinale a opção Reverse Order, para receber cópias pela ordem inversa.

11. Assinale a opção Make Default para indicar esta impressora como a predefinida.

12. Clique em OK para adicionar a impressora.