## Menu skanowania

### Funkcja skanowania

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Skan) > (Menu) > Funkcja skan..

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne > Ustawienie domyślne skan.

- Możesz też wybrać opcję Skan > wybrać z menu żądaną opcje na ekranie dotykowym.

Element | Opis
--- | ---

- USB - domyslny

- USB

Ustawia pamięć USB jako miejsce docelowe skanu. Można skanować oryginalne dokumenty i zapisywać zeskanowane obrazy na pamięci USB.

- E-mail - dom.

- Wyślij e-mail

- Niestandardowy e-mail

Ustawia adres e-mail jako miejsce docelowe skanu. Można skanować oryginały i wysyłać skany (patrz Skanowanie do wiadomości e-mail).

- FTP - domyslny

- FTP

Ustawia serwer FTP jako miejsce docelowe skanu. Można skanować oryginały i zapisywać je na serwerze FTP (patrz Skanowanie do serwera FTP/SMB).

- SMB - domyslny

- SMB

Ustawia serwer SMB jako miejsce docelowe skanu. Można skanować oryginały i zapisywać je na serwerze SMB (patrz Skanowanie do serwera FTP/SMB).

Rap. wyslanych | Drukuje raport z potwierdzeniem, czy transmisja została zakończona pomyślnie.
Komp. lok. | Ustawia komputer podłączony przez USB jako miejsce docelowe skanu. Po zeskanowaniu oryginałów obraz zapisywany jest w katalogu, np. Moje dokumenty (patrz Podstawowe operacje skanowania).
Komp. Siec | Ustawia komputer podłączony przez sieć jako miejsce docelowe skanu. Po zeskanowaniu oryginałów obraz zapisywany jest w katalogu, np. Moje dokumenty (patrz Skanowanie z urządzenia podłączonego do sieci).
Skrzynka dok. | Ustawia Skrzynka dok. jako miejsce docelowe skanu. Po zeskanowaniu oryginałów można wysłać obraz do Skrzynka dok. urządzenia.
Skrzynki udos. | Ustawia folder udostępniony jako miejsce docelowe skanu. Można utworzyć i używać folder udostępniony (patrz Korzystanie z funkcji folderu udostępnionego).

### Konfiguracja skanowania

W zależności od opcji lub modelu niektóre menu mogą nie być wyświetlane. Oznacza to, że opcja nie dotyczy danego urządzenia (patrz Przegląd menu).

Aby zmienić opcje menu:

- Na panelu sterowania naciśnij przycisk (Skan) > (Menu) > Konfig. skan..

- Na ekranie dotykowym możesz także wybrać Konfiguracja > Konfiguracja urządzenia > Ustawienie domyślne > Ustawienie domyślne skan.

Element | Opis
--- | ---

- Rozmiar skan.

- Rozmiar oryginalu

ustawia rozmiar obrazu.

Typ oryginalu | Ustawia typ dokumentu oryginału.
Rozdzielczosc | ustawia rozdzielczość obrazu.
Tryb koloru | ustawia tryb koloru.
Format pliku | ustawia format pliku, w jakim są zapisywane obrazy. W przypadku wybrania formatu BMP, JPEG, TIFF lub PDF można wybrać funkcję skanowania wielu stron.
Zaciemnienie | Dostosowuje poziom jasności skanu.
Kontrast | Dostosowuje kontrast, aby uzyskać kopię jaśniejszą lub ciemniejszą od oryginału.