## Skanowanie podstawowe

- Funkcja ta nie jest obsługiwana przez model SCX-340x/SCX-340xW Series (patrz Omówienie panelu sterowania).

- Aby uzyskać informacje o specjalnych funkcjach faksowania, zapoznaj się z Zaawansowany podręcznik (patrz Funk. faksu).

- Urządzenia nie można używać jako faksu przez telefon internetowy. Więcej informacji można uzyskać u dostawcy usług internetowych.

- Zalecamy korzystanie z usług tradycyjnej telefonii analogowej (PSTN: publicznej komutowanej sieci telefonicznej) przy podłączaniu linii telefonicznej w celu skorzystania z faksu. Jeśli używane są inne usługi Internetowe (DSL, ISDN, VoIP), można polepszyć jakość połączenia, korzystając z mikrofiltru. Mikrofiltr eliminuje niepotrzebne zakłócenia i poprawia jakość połączenia, również internetowego. Ponieważ mikrofiltr DSL nie jest dostarczany z urządzeniem, w celu używania filtra należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.

  1. Port linii telefonicznej

  2. Mikrofiltr

  3. Modem DSL/linia telefoniczna

     (Patrz Widok z tyłu).

### Przygotowanie do korzystania z funkcji faksu

Przed rozpoczęciem wysyłania lub odbierania faksów należy podłączyć dostarczony przewód telefoniczny do telefonicznego gniazda ściennego (patrz Widok z tyłu). Aby dowiedzieć się, jak podłączyć przewód, zapoznaj się ze Skrócona instrukcja instalacji. Sposób podłączenia urządzenia do linii telefonicznej różni się w zależności od kraju.

### Wysyłanie faksu

Podczas umieszczania oryginałów można korzystać z podajnika dokumentów lub szyby skanera. Jeśli oryginały zostaną umieszczone w podajniku dokumentów i na szybie skanera, urządzenie najpierw odczyta oryginały z podajnika dokumentów, ponieważ podajnik ten ma wyższy priorytet skanowania.

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

2. Naciśnij przycisk (Faks) na panelu sterowania.

3. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu (patrz temat Dopasowanie ustawień dokumentu).

4. Wprowadź docelowy numer faksu (patrz Litery i cyfry na klawiaturze).

5. Naciśnij przycisk (Start) na panelu sterowania. Urządzenie rozpocznie skanowanie i wysyłanie faksu do określonych miejsc docelowych.

- Jeżeli chcesz faksować bezpośrednio z komputera, użyj programu Samsung Network PC Fax (patrz Wysyłanie faksu z komputera).

- Aby anulować zadanie faksowania, należy nacisnąć przycisk (Stop/Clear), zanim urządzenie rozpocznie transmisję.

- Jeśli używana jest szyba skanera, urządzenie wyświetli monit o umieszczenie na niej następnej strony.

#### Ręczne wysyłanie faksu

Aby wysłać faks za pomocą funkcji (On Hook Dial), dostępnej z panelu sterowania, wykonaj poniższe kroki.

Jeśli urządzenie to model ze słuchawką, możesz wysłać faks korzystając ze słuchawki (patrz Funkcja Różne).

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

2. Naciśnij przycisk (Faks) na panelu sterowania.

3. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu (patrz temat Dopasowanie ustawień dokumentu).

4. Naciśnij przycisk (On Hook Dial) na panelu sterowania lub podnieś słuchawkę.

5. Wprowadź numer faksu, korzystając z klawiatury numerycznej na panelu sterowania.

6. Naciśnij przycisk (Start) na panelu sterowania, gdy usłyszysz, że urządzenie odbierające nadaje wysoki sygnał faksu.

#### Wysyłanie faksu do wielu odbiorców

Można użyć funkcji wysyłania do wielu odbiorców, który umożliwia wysłanie faksu do wielu lokalizacji. Oryginały są automatycznie zapisywane w pamięci i wysyłane do zdalnej stacji. Przesłane oryginały są automatycznie usuwane z pamięci.

Nie można wysyłać faksów za pomocą tej funkcji, jeśli w wybrano opcję B. dokladna lub jeśli faks jest w kolorze.

1. Połóż jeden arkusz na płycie stroną zadrukowaną skierowaną do dołu lub wiele arkuszy w automatycznym podajniku dokumentów, stroną zadrukowaną skierowaną do góry (patrz Ładowanie oryginałów).

2. Naciśnij przycisk (Faks) na panelu sterowania.

3. Dostosuj rozdzielczość i zaciemnienie odpowiednio do faksu (patrz temat Dopasowanie ustawień dokumentu).

4. Na panelu sterowania wybierz (Menu) > Funk. faksu > Wysyl.do wielu.

5. Wprowadź numer pierwszego faksu odbierającego i naciśnij przycisk OK.

   Możesz naciskać numery szybkiego wybierania lub wybrać pozycję Group Dial Number, korzystając z przycisku (Address Book).

6. Wprowadź numer drugiego faksu i naciśnij przycisk OK.

   Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony monit o podanie innego numeru w celu wysłania dokumentu.

7. Aby wprowadzić więcej numerów faksów, naciśnij przycisk OK, gdy zostanie wyświetlony komunikat Tak, a następnie powtórz czynności 5 i 6.

   - Można dodać do 10 adresatów.

   - Po wprowadzeniu numeru wybierania grupowego nie można wprowadzić kolejnych numerów wybierania grupowego.

8. Po zakończeniu wprowadzania numerów faksów wybierz opcję Nie po wyświetleniu monitu Inny numer?, a następnie naciśnij przycisk OK.

   Urządzenie rozpocznie wysyłanie faksów na podane numery w kolejności ich wprowadzenia.

   Po wysłaniu faksów drukowany jest raport wysyłania wielokrotnego.

### Odbieranie faksu

Urządzenie jest fabrycznie ustawione w trybie faksu. Podczas odbierania faksu urządzenie odbiera połączenie po określonej liczbie dzwonków i automatycznie odbiera faks.

### Dopasowanie ustawień dokumentu

Przed uruchomieniem faksu w celu uzyskania najlepszej rozdzielczości należy zmienić następujące ustawienia zgodnie ze stanem oryginału.

W niektórych modelach konieczne może być naciśnięcie OK, aby przejść dalej do menu niższego poziom.

#### Rozdzielczosc

Domyślne ustawienia dokumentu dają dobre wyniki w przypadku używania typowych oryginałów tekstowych. Jednak w przypadku wysyłania oryginałów słabej jakości lub zawierających zdjęcia można dostosować rozdzielczość w celu uzyskania faksu wyższej jakości.

1. Na panelu sterowania wybierz (kopia) > Dźwięk/Głośn.(Menu) > Funk. faksu > Rozdzielczosc.

2. Wybierz żądaną opcję i naciśnij przycisk OK.

   - Standardowa: oryginały ze znakami normalnego rozmiaru.

   - Dokladna: oryginały zawierające małe znaki lub cienkie linie albo oryginały wydrukowane na drukarce igłowej.

   - B. dokladna: oryginały zawierające bardzo drobne szczegóły. Tryb B. dokladna jest włączany tylko wtedy, gdy urządzenie, z którym nawiązywana jest komunikacja, również obsługuje taką rozdzielczość.

     - W przypadku transmisji pamięci tryb B. dokladna nie jest dostępny. Ustawienie rozdzielczości zostanie automatycznie zmienione na Dokladna.

     - Jeśli w urządzeniu ustawiona jest rozdzielczość B. dokladna, a faks odbierający nie obsługuje rozdzielczości B. dokladna, urządzenie będzie transmitować faks z użyciem najwyższego trybu rozdzielczości obsługiwanego przez faks odbierający.

   - Faks ze zdj.: oryginały zawierające odcienie szarości lub zdjęcia.

   - Faks kolor.: Oryginały zawierające kolory.

     - W tym trybie nie jest dostępna transmisja pamięci.

     - Wysyłanie faksów kolorowych jest możliwe tylko wówczas, jeśli urządzenie, z którym jest nawiązywana łączność, obsługuje odbiór kolorowych faksów, a faks zostanie wysłany ręcznie.

3. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.

#### Zaciemnienie

Można wybrać stopień zaciemnienia dokumentu oryginalnego.

Ustawienie zaciemnienia dotyczy bieżącego zadania faksowania. Aby zmienić ustawienie domyślne (patrz Menu Faks).

1. Na panelu sterowania wybierz (kopia) > (Menu) > Funk. faksu > Zaciemnienie.

2. Wybierz żądany poziom zaciemnienia.

3. Naciśnij przycisk (Stop/Clear), aby powrócić do trybu gotowości.