## Procedimento de cópia básico

Para funcionalidades especiais de impressão, consulte Guia Avançado (consulte Menu Copiar).

### Procedimento de cópia básico

Se a sua máquina possuir botões +/- no painel de controlo (consulte Descrição geral do painel de controlo):

1. Coloque um único original, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição do scanner.

2. Se pretender personalizar as definições de cópia, incluindo luminosidade, tipo original e muito mais ao utilizar as Definições do Dispositivo no programa Samsung Easy Printer Manager ou na secção Machine no programa Utilitário de definições da impressora.

   - Para utilizadores Windows e Macintosh, consulte Definições do Dispositivo.

   - Para utilizadores Linux, consulte Utilizar o Smart Panel.

3. Se for necessário, introduza o número de cópias utilizando os botões +/-.

4. Prima (Start).

1. Seleccione (copiar) no painel de controlo.

2. Coloque um único documento, com a face voltada para baixo, no vidro de exposição, ou coloque os documentos, com a face voltada para cima, no alimentador de documentos (consulte Colocar originais).

3. Se quiser personalizar as definições de cópia, incluindo Reduz./ampliar, Luminosidade, Contraste, Tipo original e outros, utilizando os botões do painel de controlo (consulte Alterar as definições para cada cópia).

4. Se necessário, introduza o número de cópias com a tecla de seta ou o teclado numérico.

5. Prima (Start).

Se necessitar de cancelar o trabalho de impressão durante a operação, prima (Stop/Clear) e a acção de copiar é interrompida.

### Alterar as definições para cada cópia

A sua máquina tem predefinições de cópia para que possa fazer cópias de forma rápida e fácil.

- Se premir duas vezes o botão(Stop/Clear) enquanto define as opções de cópia, todas as opções que definiu para o trabalho de cópia actual serão canceladas e voltam ao estado predefinido. Ou então voltam automaticamente ao estado predefinido após a máquina completar a cópia em execução.

- Aceder aos menus pode variar de modelo para modelo (consulte Aceder ao menu).

  Se a sua máquina possuir botões +/- no painel de controlo:

  Pode personalizar as definições de cópia como luminosidade, tipo original e muito mais ao utilizar Definições do Dispositivo no programa Samsung Easy Printer Manager ou na secção Machine no programa Utilitário de definições da impressora.

  - Para utilizadores Windows e Macintosh, consulte Definições do Dispositivo.

  - Para utilizadores Linux, consulte Utilizar o Smart Panel.

- Pode ser necessário premir OK para navegar para os menus de nível inferior para alguns modelos.

#### Luminosidade

Se tiver um original com marcas ténues e imagens escuras, pode ajustar o brilho para fazer uma cópia que permita uma leitura mais fácil.

1. Seleccione (copiar) > (Menu) > Funcao copia > Luminosidade no painel de controlo.

2. Seleccione a opção pretendida e prima OK.

   Por exemplo, sendo o Claro+5 o mais claro e o Escuro+5 o mais escuro.

3. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo Pronto.

#### Contraste

O menu Contraste permite aumentar ou diminuir a diferença entre as áreas claras e escuras de uma imagem.

1. Seleccione (copiar) > (Menu) > Funcao copia > Contraste no painel de controlo.

2. Seleccione a opção pretendida e prima OK.

   Seleccione Escuro para aumentar o contraste e seleccione Claro para o reduzir.

3. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo Pronto.

#### Original

A definição original é usada para melhorar a qualidade da cópia seleccionando o documento para a operação actual de cópia.

1. Seleccione (copiar) > (Menu) > Funcao copia > Tipo original no painel de controlo.

2. Seleccione a opção pretendida e prima OK.

   - Texto: utilize com originais que tenham principalmente texto.

   - Texto/Foto: utilize com originais que tenham texto e fotografias.

     Se os textos na impressão estiverem tremidos, seleccioneTexto para os textos ficarem nítidos.

   - Foto: utilize quando os originais forem fotografias.

3. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo Pronto.

#### Cópia reduzida ou ampliada

A partir do alimentador de documentos ou o vidro do scanner, pode reduzir ou ampliar o tamanho de uma imagem copiada de 25% a 400%.

- Esta funcionalidade pode não estar disponível dependendo do modelo ou produtos opcionais (consulte Funcionalidade Variedade).

- Se a máquina estiver definida para o modo Eco, as funcionalidades de redução e ampliação não estão disponíveis.

##### Para seleccionar entre os tamanhos de cópia predefinidos

1. Seleccione (copiar) > (Menu) > Funcao copia > Reduz./ampliar no painel de controlo.

2. Seleccione a opção pretendida e prima OK.

3. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo Pronto.

##### Para dimensionar a cópia introduzindo directamente a taxa de dimensionamento

1. Seleccione (copiar) > (Menu) > Funcao copia > Reduz./ampliar > Personalizado no painel de controlo.

2. Introduza o tamanho de cópia que pretende, utilizando o teclado numérico.

3. Prima OK para guardar a selecção.

4. Prima (Stop/Clear) para voltar ao modo Pronto.

Quando fizer uma cópia reduzida, podem surgir linhas pretas na parte inferior da sua cópia.

### Cópia de cartão de identificação

A sua máquina pode imprimir originais frente e verso numa folha.

A máquina imprime um lado do original na metade superior do papel e o outro lado na metade inferior sem reduzir o tamanho do original. Esta funcionalidade é útil para copiar um item de dimensões reduzidas, como um cartão de visita.

- O original deve ser colocado no vidro de exposição do scanner para utilizar esta função.

- Se a máquina estiver definida para o modo Eco, esta funcionalidade não está disponível.

Consoante o modelo, o procedimento pode variar.

1. Prima ID Copy no painel de controlo.

2. Coloque a frente de um original voltada para baixo no vidro de exposição do scanner (no local indicado pelas setas na figura abaixo). Em seguida, feche a tampa do scanner.

3. Coloque frontal e prima[Start] aparece no visor.

   Se a sua máquina possuir botões +/- no painel de controlo, o LED frontal no painel de controlo acende-se.

4. Prima (Start).

   A sua máquina começa a digitalizar o lado frontal e mostra Coloque traseiro e prima[Start].

   Se a sua máquina possuir botões +/- no painel de controlo, o LED traseiro no painel de controlo acende-se.

5. Volte o original e coloque-o no vidro de exposição do scanner (no local indicado pelas setas). Em seguida, feche a tampa do scanner.

6. Prima o botão (Start).

- Se não premir o botão (Start), será copiado apenas o lado frontal.

- Se o original for maior do que a área de impressão, algumas partes podem não ser impressas.