## Configurarea reţelei cablate

### Imprimarea unui raport de configurare a reţelei

De la panoul de control al maşinii puteţi să imprimaţi un Raport de configurare a reţelei, care va arăta setările curente de reţea ale maşinii. Acest lucru vă va ajuta la configurarea unei reţele.

- Maşina are ecran de afişare: Apăsaţi butonul (Menu) din panoul de control şi selectaţi Network > Network Conf. (Network Configuration).

- Echipamentul dispune de ecran tactil: Apăsaţi Setup din ecranul principal > Network > Next > Network Configuration.

- Maşina nu are ecran de afişare: Apăsaţi pe butonul (Cancel sau Stop/Clear) pentru mai mult de 4~5 secunde, pe panoul de control.

Utilizând acest Raport de configurare a reţelei, puteţi să aflaţi adresa MAC şi adresa IP ale maşinii.

De exemplu:

- Adresă MAC: 00:15:99:41:A2:78

- Adresă IP: 169.254.192.192

### Setarea adresei IP

- Echipamentul care nu suportă interfaţa de reţea nu va putea utiliza această funcţionalitate (consultaţi Vedere din spate).

- TCP/IPv6 nu este compatibil cu acest program.

Mai întâi, trebuie să configuraţi o adresă IP pentru imprimare şi gestionări de reţea. În cele mai multe cazuri va fi alocată automat o nouă adresă IP de către un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – Protocol de configurare dinamică a gazdei) aflat în reţea.

#### Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Windows)

Înainte de utilizarea programului SetIP dezactivaţi firewall-ul computerului din Panou de control > Centru de securitate > Paravan de protecţie Windows.

1. Instalaţi acest program din CD-ROM-ul furnizat, făcând dublu clic pe Application > SetIP > Setup.exe.

2. Urmaţi instrucţiunile din fereastra de instalare.

3. Conectaţi echipamentul dvs. la reţea cu un cablu de reţea.

4. Porniţi echipamentul.

5. Din meniul Start al sistemului de operare Windows, selectaţi Toate programele > Samsung Printers > SetIP > SetIP.

6. Faceţi clic pe pictograma (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

7. Introduceţi noile informaţii pentru maşină în fereastra de configurare, după cum urmează. Într-o reţea intranet de corporaţie, s-ar putea să fie necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un administrator de reţea înainte să continuaţi.

   Găsiţi adresa MAC a maşinii din Network Configuration Report (consultaţi Imprimarea unui raport de configurare a reţelei) şi introduceţi-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

8. Faceţi clic pe Apply şi apoi faceţi clic pe OK. Echipamentul va imprima automat Raportul de configuraţie a reţelei. Confirmaţi că toate setările sunt corecte.

#### Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Macintosh)

Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivaţi firewall-ul computerului din System Preferences > Security > Firewall.

Următoarele instrucţiuni pot diferi de modelul dvs.

1. Conectaţi echipamentul dvs. la reţea cu un cablu de reţea.

2. Introduceţi CD-ROM-ul de instalare şi deschideţi fereastra discului, selectaţi MAC_Installer > MAC_Printer > SetIP > SetIPapplet.html.

3. Faceţi dublu clic pe fişier şi Safari se va deschie automat, apoi selectaţi Trust. Browser-ul va deschide pagina SetIPapplet.html care indică informaţii privind numele imprimantei şi adresa IP.

4. Faceţi clic pe pictograma (a treia din stânga) din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

5. Introduceţi noile informaţii pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o reţea intranet de corporaţie, s-ar putea să fie necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un administrator de reţea înainte să continuaţi.

   Găsiţi adresa MAC a maşinii din Network Configuration Report (consultaţi Imprimarea unui raport de configurare a reţelei) şi introduceţi-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

6. Selectaţi Apply, apoi OK şi OK din nou.

7. Părăsiţi Safari.

#### Configurarea IPv4 utilizând programul SetIP (Linux)

Înainte de utilizarea programului SetIP, dezactivaţi firewall-ul computerului din System Preferences sau Administrator.

Următoarele instrucţiuni pot varia faţă de modelul dvs. sau în funcţie de sistemul de operare.

1. Accesaţi /opt/Samsung/mfp/share/utils/.

2. Faceţi dublu clic pe fişierul SetIPApplet.html.

3. Faceţi clic pentru a deschide fereastra de configurare TCP/IP.

4. Introduceţi noile informaţii pentru echipament în fereastra de configurare. Într-o reţea intranet de corporaţie, s-ar putea să fie necesar ca aceste informaţii să vă fie alocate de un administrator de reţea înainte să continuaţi.

   Găsiţi adresa MAC a maşinii din Network Configuration Report (consultaţi Imprimarea unui raport de configurare a reţelei) şi introduceţi-o fără semnele (:). De exemplu, 00:15:99:29:51:A8 devine 0015992951A8.

5. Echipamentul va imprima automat Raportul de configuraţie a reţelei.